Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# WiFi-Sender ein-/ausschalten

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den WiFi-Sender ein- oder auszuschalten:

- Den optionalen Hardware-Sender-Schalter auf Ihrem Computer
- Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility
- Microsoft Windows

> HINWEIS: Wenn der Computer eingeschaltet ist, überträgt der Sender fortwährend Signale. Mit den nachfolgenden Methoden können Sie den Sender abschalten und mit dem Notebook arbeiten, ohne dass Funksignale gesendet werden.

### Verwenden des optionalen Hardwareschalters zum Ein-/Ausschalten des Senders

Falls Ihr Computer über einen Hardwareschalter für den drahtlosen Sender verfügt, kann der Sender mit diesem Schalter schnell ein- und ausgeschaltet werden. Lesen Sie die Dokumentation des Computerherstellers für Informationen zu diesem Schalter. Der Status des Hardwareschalters für den drahtlosen Sender (ein bzw. aus) wird im Hauptfenster der WiFi Connection Utility und in der Taskleiste angezeigt. Beachten Sie: Wenn Sie den WiFi-Sender mit dem Hardwareschalter für den drahtlosen Sender ausschalten, müssen Sie diesen Schalter erneut betätigen, bevor der WiFi-Sender wieder funktioniert.

### Die Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility verwenden

Sie können den WiFi-Sender im Hauptfenster der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility ein- oder ausschalten. Das Statussymbol im Hauptfenster zeigt den aktuellen Senderstatus an. Klicken Sie im Hauptfenster auf WiFi Ein oder WiFi Aus, um den Sender ein- oder auszuschalten.

### Den Sender über das Taskleistensymbol ein-/ausschalten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol und wählen Sie WiFi Ein oder WiFi Aus.

### Den Sender über Windows ein-/ausschalten

Sie können den WiFi-Sender über Windows ein- oder ausschalten.

> HINWEIS: Wenn Sie den Sender von Microsoft Windows aus abgeschaltet haben, müssen Sie Microsoft Windows verwenden, um den Sender wieder einzuschalten. Sie können den Sender weder mit einem Hardware-Schalter noch mit der WiFi Connection Utility aktivieren, wenn der Sender in Windows ausgeschaltet worden ist.

#### Windows* XP

1. Klicken Sie im Startmenü auf Verbindung herstellen mit. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Drahtlose Netzwerkverbindung und wählen Sie Deaktivieren.
2. Wenn Sie mehrere WiFi-Adapter haben, klicken Sie im Start-Menü auf Verbinden mit > Alle Verbindungen zeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Adapter und wählen Sie Deaktivieren.

Sie können den Sender auf dieselbe Weise wieder einschalten.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss