Retour à la table des matières

# Activer/désactiver l'émetteur-récepteur WiFi

Pour activer ou désactiver l'émetteur-récepteur WiFi, utilisez une des méthodes suivantes :

- le commutateur matériel optionnel de l'émetteur-récepteur situé sur l'ordinateur ;
- Utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi
- Microsoft Windows.

> REMARQUE : lorsque votre ordinateur est allumé, l'émetteur-récepteur de la carte transmet des signaux en permanence. Pour arrêter la carte et empêcher toute émission de signaux radio par votre ordinateur portable, utilisez l'une des méthodes suivantes :

### Activer ou désactiver l'émetteur-récepteur à l'aide de l'interrupteur optionnel de l'ordinateur

Si votre ordinateur est équipé d'un commutateur matériel pour l'émetteur-récepteur, vous pouvez l'utiliser pour allumer ou éteindre rapidement celui-ci. Reportez-vous à la documentation fournie par le fabricant de votre ordinateur pour obtenir davantage d'informations sur cet interrupteur. L'état (allumé ou éteint) du commutateur de l'émetteur-récepteur s'affiche dans la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion WiFi et sur la barre des tâches. Notez également que si vous éteignez l'émetteur-récepteur WiFi avec le commutateur matériel, vous devez le remettre en position allumée pour que l'émetteur-récepteur WiFi fonctionne de nouveau.

### Utilisation de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi

Vous pouvez activer ou désactiver l'émetteur-récepteur WiFi dans la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi. L'icône d'état de la fenêtre principale affiche l'état actuel de l'émetteur-récepteur. Dans la fenêtre principale, cliquez sur WiFi activé ou WiFi désactivé pour activer ou désactiver l'émetteur-récepteur.

### Activation ou désactivation de l'émetteur-récepteur depuis l'icône de la barre des tâches

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la barre des tâches et sélectionnez WiFi activé ou WiFi désactivé.

### Utilisation de Windows pour activer ou désactiver l'émetteur récepteur

Vous pouvez activer ou désactiver l'émetteur-récepteur WiFi à partir de Windows.

> REMARQUE : si l'émetteur-récepteur est arrêté depuis Microsoft Windows, il doit également être activé à l'aide de Microsoft Windows. Vous ne pouvez pas utiliser de commutateur matériel ou l'utilitaire de connexion WiFi pour activer l'émetteur-récepteur si celui-ci a été désactivé en utilisant Windows.

#### Windows* XP

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Connexions. Cliquez avec le bouton droit sur Connexion réseau sans fil et sélectionnez Désactiver.
2. Ou, si vous disposez de plusieurs cartes, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur Connexions > Afficher les connexions. Cliquez avec le bouton droit sur la carte souhaitée et sélectionnez Désactiver.

Vous pouvez utiliser la même méthode pour réactiver l'émetteur-récepteur.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité