Voltar ao índice

# Lista de redes WiFi

A lista de redes WiFi apresenta uma lista de redes WiFi dentro do alcance do adaptador. Para actualizar esta lista, clique em Actualizar para procurar novamente redes WiFi.

## Como aceder

A lista de redes disponíveis aparece na janela principal.

Nome | Descrição
--- | ---
Redes WiFi ( ) | O número entre parêntesis designa o número de redes sem fios localizadas dentro do alcance do seu adaptador de rede sem fios.
| A força do sinal do ponto de acesso da rede sem fios ou do computador (modo [ad hoc] de dispositivo para dispositivo). As barras do cone da fora do sinal indicam que a rede sem fios ou o computador está disponível para ligação, mas ainda no está associado a um ponto de acesso ou computador (modo [ad hoc] de dispositivo para dispositivo).
Nome da rede | Nome da rede (SSID): o nome da rede à qual o adaptador está ligado. O nome da rede (SSID) tem de ser igual ao SSID do ponto de acesso. Se um ponto de acesso não transmitir o seu nome de rede (SSID) ou se o adaptador WiFi receber um nome de rede oculto de um ponto de acesso oculto, aparece <SSID não transmite> na lista de redes sem fios. Para se associar a uma entrada de rede <SSID não transmite>, é necessário criar um novo perfil antes de estabelecer a ligação. Após a ligação, a indicação <SSID não transmite> continua visível na lista de redes WiFi. O perfil SSID associado é visualizado na lista de perfis.
Condição | Notificação de que o adaptador está a estabelecer a ligação à rede WiFi. Uma vez ligada, o estado é alterado para Ligado.
| Perfis: Identifica uma rede na lista de redes WiFi que está ligada e tem um perfil na lista de perfis.
| A rede WiFi utiliza o modo de (infra-estrutura) rede.
| A rede WiFi utiliza o modo (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.
| A rede WiFi utiliza a encriptação de segurança.
| A frequência de banda que está a ser utilizada pela rede sem fios (802.11a, 802.11b, 802.11g ou 802.11n).
| A rede WiFi está na lista de exclusões ou o perfil está configurado para uma ligação manual. Quando definido para Manual no perfil, a ligação a uma rede ou a um ponto de acesso não é automática. Faça duplo clique na rede da lista para estabelecer ligação.
Ligar (Desligar) | Clique para se ligar a uma rede WiFi. Uma vez ligado, o botão muda para Desligar. Lista os nomes das redes e perfis disponíveis. Os ícones de estado das redes indicam o estado actual da ligação.

- Se a rede seleccionada tiver uma autenticação 802.11X, surge uma janela com as definições gerais do assistente de perfis. Se a rede não tiver qualquer segurança WEP (aberta), encriptação WEP de 64 ou 128 bits ou chave pré-partilhada (PSK), clique em Ligar.
- Se for necessária uma palavra-passe WEP ou PSK, é-lhe solicitado que introduza esta informação antes de estabelecer a ligação. Se tiver de adicionar definições de segurança, clique em Avançadas para aceder às definições gerais de 'Criar perfil WiFi'. Consulte Primeira ligação para obter mais informações.

Propriedades | Fornece informações detalhadas sobre a rede ligada e os respectivos pontos de acesso. Consulte Propriedades da rede para obter mais informações.
Actualizar | Actualiza a lista de redes disponíveis. Se existirem redes novas disponíveis dentro do alcance do adaptador, a lista é actualizada para mostrar o novo nome de rede.
Perfis | Abre a janela Perfis, a partir da qual pode gerir os perfis.
WiFi ligado / WiFi desligado | Desligue e ligue o rádio WiFi. Consulte Ligar/desligar WiFi para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela principal do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade