목차로 돌아가기

# 네트워크 속성

네트워크 속성
제외 관리

이 네트워크 속성 창은 선택한 네트워크에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

## 액세스 방법

선택한 네트워크와 해당 액세스 포인트에 대한 자세한 정보를 보려면 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 주 창에서 속성을 클릭합니다. 이 화면에는 이 네트워크에 대한 정보와 액세스 포인트에 대한 정보가 표시되며 이 화면에서 제외 목록 관리 화면을 열 수도 있습니다. 제외 목록 관리 화면에서, 자동 연결에서 제외시킬 프로파일을 추가할 수 있습니다.

### 네트워크 속성 정보

이름 | 설명
--- | ---
네트워크 이름 | WiFi 네트워크 이름을 표시합니다.
밴드 | 현재 사용 중인 밴드와 주파수입니다. 밴드와 주파수가 없으면 범위를 벗어났다는 것을 표시합니다. 다음과 같은 밴드가 표시됩니다.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

운영 모드 | 현재 모드를 표시합니다.

- 네트워크(인프라)

> 액세스 포인트를 중심으로 설치된 무선 네트워크. 이 환경에서는 액세스 포인트가 유선 네트워크와의 통신뿐 아니라 바로 인접한 지역의 무선 네트워크 트래픽도 중개합니다.

- 장치 대 장치(Ad Hoc)

> 모든 컴퓨터가 동일한 기능을 가지며 컴퓨터가 통신 세션을 시작할 수 있는 통신 구성입니다. 피어투피어 네트워크 또는 컴퓨터 대 컴퓨터 네트워크라고도 합니다.

인증 수준 | 사용된 네트워크에 대한 현재 인증 보안 모드를 표시합니다. 다음과 같은 네트워크 인증 수준이 표시됩니다.

- 열기
- 공유
- WPA-엔터프라이즈
- WPA2 – 엔터프라이즈
- WPA-개인
- WPA2-개인

현재 사용된 네트워크에서 사용하는 인증이 표시됩니다. 자세한 내용은 보안 개요를 참조하십시오.

데이터 암호화 | 다음과 같은 데이터 암호화 설정이 표시됩니다.

- 없음
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

자세한 내용은 보안 개요를 참조하십시오.

이 네트워크의 액세스 포인트 <0-50> |

- 신호 강도: 신호 강도 아이콘 표시줄은 WiFi 어댑터와 가장 가까운 액세스 포인트 사이의 신호 송수신 강도를 나타냅니다.
- 다음 아이콘 중 하나를 표시합니다: . 사용할 밴드를 나타냅니다(802.11a, 802.11b 802.11g 또는 802.11n).
- 채널: 특정 무선 네트워크에 사용될 현재의 송수신 채널을 표시합니다.
- BSSID(인프라 네트워크 운영 모드): 선택한 네트워크의 액세스 포인트에 대한 12개의 10진수 MAC 주소를 표시합니다.

제외 관리 | 자세한 내용은 제외 관리를 참조하십시오. 네트워크 제외 기능이 활성화된 경우(응용 프로그램 설정 참조) 네트워크 속성은 해당 네트워크가 자동 연결에서 제외되었는지 여부를 알려줍니다.
닫기 | 네트워크 속성을 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보