Takaisin Sisällys-sivulle

# Verkkoyhteyden tiedot

Kun olet yhteydessä WiFi-verkkoon, voit avata Yhteyden tiedot -ikkunan valitsemalla Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman pääikkunan Tiedot...-painikkeen.

## WiFi-yhteyden tiedot

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Profiilinimi | WiFi-profiilin nimi.
Verkkonimi | Nykyisen yhteyden verkkonimi (SSID).
Signaalin laatu | Radiotaajuista signaalia voidaan arvioida kahden seuraavan muuttujan perusteella:

- signaalin voimakkuus (määrä)
- signaalin laatu

Signaalin laatu riippuu monista eri tekijöistä. Ensisijaisesti siihen vaikuttavat signaalin voimakkuus ja läsnä olevan radiotaajuisen kohinan suhteesta. Radiotaajuista kohinaa esiintyy luonnollisesti ja lisäksi sähkölaitteet synnyttävät sitä. Jos radiotaajuista kohinaa esiintyy paljon tai signaali on heikko, seurauksena on pieni kohinasuhde ja heikentynyt signaalinlaatu. Kun kohinasuhde on pieni, radiovastaanottimen on vaikea erottaa signaalin sisältämä data sen kohinasta.

Signaalin voimakkuus | Signaalivoimakkuuden kuvakepalkit ilmaisevat lähetys- ja vastaanottosignaalin laadun WiFi-sovittimen ja tukiaseman tai tietokoneen välillä, kun käytetään Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilaa. Vihreiden pystypalkkien määrä osoittaa lähetys- ja vastaanottosignaalien voimakkuuden.

HUOMAUTUS: Jos verkoissa on useita tukiasemia, näytetään lähimmän tukiaseman signaalin voimakkuus.

Signaalin voimakkuuden arvo vaihtelee välillä erinomainen ja alueen ulkopuolella. Seuraavat tekijät vaikuttavat signaalin voimakkuuteen:

- Signaalin laatu heikkenee etäisyyden kasvaessa. Lisäksi metalli- ja betonirakenteet heikentävät sitä.
- Metalliesineet voivat heijastaa signaaleja ja aiheuttaa häiriöitä.
- Muut sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä.

IP-osoite | IPv4-osoite: Nykyisen yhteyden IP-osoite.
IPv6-osoite: Seuraava IP-osoitesukupolvi on yhteensopiva IPv4-osoitteen kanssa ja korjaa IPv4-osoitteen tietosuojaongelmia. IPv6 lisää osoitetilan 32 bitistä 128 bittiin ja tarjoaa rajoittamattoman määrän verkkoja ja järjestelmiä. Se tukee myös tosiaikaisen äänen ja videon palvelun laadun (QoS) parametreja.
Sovittimen MAC-osoite | WiFi-sovittimen MAC (Media Access Control) -osoite.
Kaista | Ilmaisee nykyisen yhteyden langattoman kaistan.

- 802.11a:
- 802.11b
- 802.11g:
- 802.11n

Käytössä olevien antennien määrä | Ilmaisee parhaillaan käytössä olevien antennien määrän. Tämä luku riippuu kaistoista, joita eri verkot parhaillaan käyttävät, näillä kaistoilla käytettävistä lähetys-/vastaanottotiloista, signaalin voimakkuudesta ja tukiasemien ominaisuuksista. Käyttäjä ei voi suoraan hallita tätä parametria.
Tuetut tiedonsiirtonopeudet | Nopeudet, joilla WiFi-sovitin voi lähettää ja vastaanottaa tietoja. Käytettävän taajuuden nopeus Mbps:inä.

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ja 54
- 802.11b: 1, 2, 5.5, ja 11
- 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ja 54
- 802.11n: 450, 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

Radiotaajuus | Ilmaisee nykyisen langattoman yhteyden taajuuden.

- 802.11a: 5,15–5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400–2,4835 GHz (maasta riippuen)
- 802.11n: 2,400–5,00 GHz

Kanavan numero | Näyttää lähetys- ja vastaanottokanavan.
Verkkotodennus | Näyttää tilat Avoin-, Jaettu-, WPA*-Personal- ja WPA2*-Personal-, WPA-Enterprise- ja WPA2-Enterprise. Ilmaisee käytössä olevan profiilin laillisuustarkistuksen. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.
Tiedon salaus | Tässä kohdassa näkyy Ei mitään, WEP, TKIP tai AES-CCMP. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.
802.1x-laillisuustarkistustyyppi | Ei mitään, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP tai EAP-FAST. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.
802.1x-laillisuustarkistusyhteyskäytäntö | Ei mitään, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 tai TLS. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.
CCX-versio | Tämän langattoman yhteyden Cisco Compatible Extensions -versio.
Nykyinen lähetysteho | WiFi-sovittimen nykyinen lähetysteho milliwatteina.
Tuetut tehotasot | Nämä ovat tehotasot, joita WiFi-sovitin pystyy käyttämään lähettämisessä. Nämä tiedot ilmaistaan arvovälinä, ja ne vaihtelevat sovittimen mukaan.
Tukiaseman MAC-osoite | Liitetyn tukiaseman MAC (Media Access Control) -osoite.
Pakollinen tukiasema | Ei mitään, jos ominaisuus ei ole käytössä. Jos ominaisuus on otettu käyttöön Pakollinen tukiasema -asetus -kohdassa, tässä kohdassa näkyy tukiaseman MAC-osoite. Tämä asetus määrittää WiFI-sovittimen muodostamaan yhteyden tukiasemaan käyttämällä tiettyä MAC-osoitetta (48-bittistä 12 heksadesimaalin lukua, esimerkiksi 00:06:25:0E:9D:84).
Tukiaseman nimi | Tukiaseman nimi. Nimen määrittää tukiaseman asetukset määrittävä henkilö, ja tyypillisesti sen enimmäispituus on 32 merkkiä. HUOMAUTUS: Tämä parametri näkyy vain, jos IPv6-tuki on asennettu Windows* XP:hen.
Tukiaseman IPv4/IPV6-osoite | Tukiaseman IP-osoite (IPv4- tai IPv6). IPv6 on uuden sukupolven IP-osoite. Se on takautuvasti yhteensopiva ja se on tarkoitettu korjaamaan IPv4-osoitteen tietosuojaongelmia. IPv6 lisää osoitetilan 32 bitistä 128 bittiin ja tarjoaa rajoittamattoman määrän verkkoja ja järjestelmiä. Se tukee myös tosiaikaisen äänen ja videon palvelun laadun (QoS) parametreja.

HUOMAUTUS: Tämä parametri näkyy vain silloin, kun on muodostettu yhteys Cisco Systems -tukiasemaan.

AP-signaalin voimakkuus | Tukiasemasta sovittimessa vastaanotetun signaalin voimakkuus. Arvo ilmaistaan milliwatteina (mW), ja se voi itse asiassa olla pikowattialueella. Tämä arvo vaihtelee tukiaseman ja sovittimen välisen etäisyyden, signaalia häiritsevien esteiden ja tukiaseman lähetystehon mukaan.

HUOMAUTUS: Tämä parametri näkyy vain silloin, kun on muodostettu yhteys Cisco Systems -tukiasemaan.

Tukiaseman kohinataso | Tukiaseman signaalia häiritsevän, ympäristössä esiintyvän radiotaajuisen kohinan taso. Radiotaajuista kohinaa tulee luonnosta ja sähkölaitteista. HUOMAUTUS: Tämä parametri näkyy vain silloin, kun on muodostettu yhteys Cisco Systems -tukiasemaan.
Korjaa | IP-osoitteen uudistaminen. Jos verkon käyttämisessä on ongelmia, tarkista, että IP-osoite on kelvollinen. Jos se on 0.0.0.0 tai 169.x.x.x, se ei luultavasti kelpaa. Jos verkko on määritetty muodostamaan verkko-osoitteet automaattisesti, valitse Korjaa ja vaadi uusi IP-osoite.
Sulje | Tämän sivun sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet