Vissza a tartalomjegyzékhez

# Részletes statisztika (Speciális menü)

A Részletes statisztika kiírja az adapter aktuális kapcsolati adatait. Az itt megjelenő adatok határozzák meg az adapter és a hozzáférési pont (HP) közötti adatátvitel módját.

## Megnyitás

Válassza a Speciális menü Részletes statisztika pontját.

## A Részletes statisztika ismertetése

Név | Leírás
--- | ---
Statisztika lap | Részletes statisztika: Az itt megjelenő adatok az adapter és a hozzáférési pont (HP) közötti adatátvitel módjáról tájékoztatnak. Társítás: Ha az adapter talál olyan hozzáférési pontot, amellyel kommunikálni tud, e paraméter értéke "hatótávolságon belül". Egyébként értéke „Hatótávolságon kívül”.

- HP MAC-címe: A hozzáférési pont 12 jegyű MAC-címe (00:40:96:31:1C:05).
- Társítások száma: Ennyiszer találta meg a hozzáférési pont az adaptert.
- HP-k száma: Ennyi hozzáférési pont érhető el a WiFi adapter hatókörzetében.
- Teljes pásztázások száma: Ennyiszer pásztázta az adapter az összes csatornát információk vételéhez.
- Részleges pásztázások száma: Ennyi pásztázás szakadt félbe.

Barangolás: Ezen a területen az adapter barangolását kiváltó okok számlálói láthatóak. A barangolás azt jelenti, hogy az adapter átvált az egyik hozzáférési pontról egy másikra, mert ott erősebb jelet talált.

- Barangolásszám: Ennyiszer történt barangolás.
- A HP nem adott: Az adapter nem vette a hozzáférési pont rádiófrekvenciás adását. Lehet, hogy alapállapotba kell állítani a hozzáférési pontot.
- Gyenge minőségű szinkronizáló keretek: A jel minősége nem elég jó a hozzáférési ponttal való folyamatos kommunikációhoz. Az adapter a hozzáférési pont hatótávolságán kívülre került, vagy megváltozott a hozzáférési pont eszközcíme.
- HP terheléselosztás: A hozzáférési pont megszakította társítását az adapterrel, mert nem képes egyszerre kommunikálni az összes hozzá társított adapterrel. Túl sok adapter próbál kommunikálni ugyanazzal a hozzáférési ponttal.
- Túl alacsony HP RSSI: Az RSSI (vételi jelerősség) értéke túl alacsony az adapterrel való társítás fenntartásához. Az adapter a hozzáférési pont hatótávolságán kívülre került, vagy a hozzáférési pont megnövelte adatsebességét.
- Gyenge csatornaminőség: A csatorna rossz minősége miatt az adapter más hozzáférési pontot keresett.
- A HP törölte a mobil egységet: A hozzáférési pont törölt egy számítógépet a felismert mobil eszközök listájáról. A számítógépet újra társítani kell egy hozzáférési ponttal.

Egyéb: Az alábbi információk alapján eldönthető, hogy egy másik hozzáférési ponthoz való társulás javítaná-e a teljesítményt, és lehetővé tenné-e a legnagyobb adatátviteli sebesség fenntartását.

- Fogadott szinkronizáló keretek: Az adapter által vett szinkronizáló keretek száma.
- Kihagyott szinkronizáló keretek százalékban: A kihagyott szinkronizáló keretek százalékos hányada.
- Átviteli hibák százalékban: A hibás küldött adatok százalékos hányada.
- Jelerősség: Az adapterrel kapcsolatot tartó hozzáférési pont jelének erőssége decibelben (dBm).

Adási / vételi (Tx/Rx) statisztika | A nem irányított és az irányított csomagok száma százalékban. Összes gazdacsomag: Az irányított és nem irányított csomagok összesített száma.

- Adási - (Mbit/s)
- Vételi - (Mbit/s)

- Nem irányított csomagok: Ennyi broadcast üzemmódban küldött csomagot vett a vezeték nélküli adapter.
- Irányított csomagok: Ennyi kifejezetten neki küldött csomagot vett a WiFi adapter.
- Összes bájt: A WiFi adapter vett és küldött csomagjainak összmennyisége bájtban.

Naplózás lap | Állítsa be, mennyi ideig kívánja gyűjteni a WiFi adapter statisztikai adatait. Naplózási beállítások konfigurálása: A statisztikák naplózási gyakoriságának beállításához kattintson a Beállítások lehetőségre. Megadhatja a másodpercek számát, és hogy hány órán át kívánja naplózni a statisztikákat.

Itt módosíthatja a naplófájl tárolási helyét.

1. A naplófájl más helyre való elmentéséhez kattintson a Tallózás gombra. Megjelenik az aktuális útvonal. Az alapértelmezett hely a C:\Program Files\Intel\WiFi könyvtár.
2. A bezáráshoz és az új útvonal érvényesítéséhez kattintson az OK gombra.
3. A Részletes statisztikából a Bezárás gombra kattintva léphet ki.

Naplózás indítása/leállítása: Ezzel a gombbal indíthatja el és állíthatja le a naplózást. Ha a Naplózás indítása gombra kattint, elkezdődik a (fent leírt) statisztikai adatok gyűjtése. Ha a Naplózás leállítása gombra kattint, az adatok gyűjtése leáll, és a gyűjtött adatok egy fájlba mentődnek, amely megnyitható és megtekinthető.

Naplófájl megtekintése...: Erre a gombra kattintva megnyithatja a Program Files/Intel (az alapértelmezett hely) alatti WiFi mappát. A naplófájlok nevének szintaxisa: hónap, nap, év, az aznap készített naplófájl sorszáma. Például: 03122007_001.htm. A naplófájl tartalma:

- Dátum és idő
- Az adapter adatai
- A csatlakozás adatai
- Az adási/vételi statisztika adatai

MEGJEGYZÉS: A rendszergazda ezt a funkciót letilthatja.

Statisztikák nullázása | Lenullázza az adapter statisztikai számlálóit, és újra kezdi az adatok kiértékelését.
Bezárás | Bezárja a párbeszédablakot és visszatér a főablakba.
Súgó? | Megjeleníti az adott oldalhoz tartozó súgószöveget.

A felhasználó által készített profilok exportálásáról / importálásáról a Profilok importálása és exportálása című részben talál további információkat.

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok