返回目录页面

# 使用 Wi-Fi Protected Setup* 向导设置和管理网络

Wi-Fi Protected Setup* 向导使您能简便地配置新的网络并向该网络添加设备。Wi-Fi Protected Setup* 简化了设置过程并同时确保安全地配置网络。有了 Wi-Fi Protected Setup*，您就可以轻而易举地执行以下任务：

- 作为登记者： 获取安全性设置并配置您的计算机/设备连接到现有的网络
- 作为注册机： 配置网络接入点的安全性设置并/或向网络添加另一个计算机/设备
- 手动： 不使用 Wi-Fi Protected Setup。您将被提示手动输入网络的安全性设置。

以下的指示还说明如何向现有的网络添加另一个设备；在注册机：

- 仅在注册机，向网络添加另一个计算机/设备

### 如何访问 Wi-Fi Protected Setup* 向导

可以通过两种方法访问 Wi-Fi Protected Setup* 向导：

- 单击在删除具有 Wi-Fi Protected Setup 功能的网络时显示的报警消息：
  在您的计算机的范围内存在具有 Wi-Fi Protected Setup 功能的设备。单击以连接。

- 单击英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口上的 WiFi 网络列表。

本文中使用了以下词汇。

- 接入点： 将无线设备连接到网络的一个设备。接入点配置了必要的无线网络名称 (SSID) 和安全身份验证。
- 登记者： 一台要加入接入点或无线网络，但没有接入点或网络的密码或密钥的计算机。一旦此计算机获得有效的密码或密钥，它便成为该无线网络的一个成员。可将 WiFi 连接实用程序配置用作受支持的接入点的登记者。
- 注册机： 注册机是一台允许其他设备（通常为计算机）加入无线网络的设备（通常为计算机）。可将 WiFi 连接实用程序配置用作受支持的接入点的注册机。注册机安全性自动传输接入点密钥或密码。

建立新的无线网络的方法是配置接入点，连接配备有 WiFi 适配器的有关计算机，并（可选）挂接其外部网络连接（即因特网，通常是将接入点与 DSL 或有线电视调制解调器或同类设备连接）。

### 作为登记者： 获取安全性设置并配置您的计算机/设备连接到现有的网络

以下步骤使用 Wi-Fi Protected Setup* 向导将登记者连接到现有的网络。此步骤假设注册机计算机在运行英特尔® PROSet 无线 WiFi 连接实用程序。

注意： 要使 802.11n 连接上的传输速率高于 54 Mbps，必须选择 WPA2-AES 安全性。无安全性（无）可被选择以启用网络设置和故障诊断。

1. 在您要连接到网络的计算机上，会显示一条消息告诉您在此无线计算机范围内有一个或多个具有 Wi-Fi Protected Setup 功能的接入点。单击此消息。（或者，您可以从 WiFi 连接实用程序主窗口中的“ WiFi 网络”列表中选择一个网络。）
2. Wi-Fi Protected Setup* 向导起始页打开。在此处选择作为登记者： 获取安全性设置并配置您的计算机/设备连接到现有的网络。
3. 使用可用网络列表来选择要连接的网络（在此示例中为 MyWPS）。 然后单击下一步。
4. “发现”窗口打开。您要其连接到网络的登记者发现网络注册机。假设“发现”过程成功，会显示注册机或接入点名称。
5. 出现下一个窗口，显示“设备密码”（登记者密码）。登记者上显示的密码为登记者唯一的、随机生成的临时密码。此密码用于要求连接到网络接入点的许可权。（以下显示的密码仅为示例）。
6. 在注册机或接入点上输入登记者提供的密码。然后单击下一步。

注意： 此过程假设注册及运行 WiFi 连接实用程序；具体过程和在注册机上显示的窗口因软件之间的不同而有所不同。一些接入点可能有其内置的注册机。

7. 下一个窗口列出此网络的配置式。选定的配置式被发送给登记者，向其授予访问网络的权利。仅显示受支持的配置式。受支持的配置式为基于 WPA-PSK、WPA2-PSK 和“开放”（无）安全性的配置式。选择一个配置式，并单击下一步以完成登记过程。
8. 最后一个窗口显示登记者在注册机上的注册过程完成。单击完成。
9. 在登记者上单击下一步。当您成功地连接到 <无线网络名称>时，会在登记者上通知您。单击完成。

### 作为注册机： 配置网络接入点的安全性设置并/或向网络添加另一个计算机/设备

以下步骤使用 Wi-Fi Protected Setup* 向导将此计算机配置为安全网络或接入点的注册机。如果您在创建新的网络，执行这些步骤：

1. 找到用于接入点的设备所有权密码。此密码由接入点制造商设定。密码位于设备底部的标签上。
2. 打开网络接入点。
3. 在要设为注册机的计算机上，打开 WiFi 连接实用程序。
4. 以下消息告知您在您的计算机的范围内有一件或更多兼容的设备。单击此消息。（或者，您可以从 WiFi 连接实用程序主窗口中的“ WiFi 网络”列表中选择一个网络。）
5. Wi-Fi Protected Setup* 向导起始页打开。在此处选择作为注册机： 配置网络接入点的安全性设置并/或向网络添加另一个计算机/设备。
6. 在下一个窗口，从“可用网络列表”中选择要连接的网络。网络列表取决于哪些网络被检测到。单击下一步。
7. 在下一个窗口输入您在步骤 1 从接入点检索到的设备所有权密码。单击 下一步继续。
8. 下一个窗口显示网络名称、安全性类型和密码。如果接入点已经配置，它会呈灰色。进到步骤 10。如果接入点尚未配置（字段不呈灰色），进到步骤 11。
9. 几秒钟后会显示以下消息：
   接入点已经配置。是否要将其重新配置？
   如果不想重新配置接入点，选择否。软件加入网络、建立连接并创建一个配置式。.然后退出。此过程到此结束。如果要重新配置接入点，选择是。
10. 显示下一个窗口。第一个字段显示接入点名称。其默认值为网络名称（SSID）。在此示例中我们将其重置为 MyWPS。您可以将其重新命名。
11. 在安全性类型字段，选择您要的安全性类型。

- WPA* 个人要求在接入点和客户端上手动配置一个预配置共享密钥 (PSK)。此 PSK 在客户计算机和接入点上验证密码或标识代码。不需要验证服务器。
- WPA2* 是第二代的 WPA 安全性，它为企业和消费无线用户提供了一种高层次的保证手段：它仅让被授权的用户访问其 WiFi 无线网络。此处我们选择了 WPA2 个人安全性。可以使用英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序配置式获取 WiFi 网络名称(SSID) 和 WPA2-个人密码短语以用于传统型设备。

12. 第三个字段是密码（密钥）。显示的密码是随机生成或预先配置的。但是您可以将其更改为您所要的密码。但是您应该使用一个强劲密码，以提高安全性。其长度必须为 8 到 63 个字符。完成此步骤后，单击下一步。

以下各窗口显示接入的和注册机设置过程的配置。

13. 网络在接收到所有权密码后将通知您，您已经成功地连接到<无线网络名称>。单击完成。到此，对接入点和注册机的配置已完成。
14. 如果要将这些设置保存到一个配置式以便今后由一个传统型客户端使用，单击保存无线设置。配置式设置被保存到本地硬驱上的一个文本文件中。默认情况下，此文件保存在本地 C:\ 驱动器。接受默认保存位置或按浏览在您的计算机上选择另一个位置。

下一步，您可以将登记者（计算机）连接到网络上。您可以作为登记者执行此程序： 获取安全性设置并配置您的计算机/设备连接到现有的网络。或者，如果您仅要在网络注册机上工作，在注册机执行此步骤，以向网络添加另一台计算机。

### 在注册机，向网络添加另一台计算机

以下步骤使用在注册机上运行的 Wi-Fi Protected Setup* 向导将另一台计算机（登记者）连接到现有的网络。此程序仅在注册机上执行。

注意： 此过程假设注册及运行 WiFi 连接实用程序；具体过程和在注册机上显示的窗口因软件之间的不同而有所不同。

1. 为要添加到网络上的登记者计算机获取其“设备密码”。
2. 在注册机上，右击 WiFi 连接实用程序的任务栏图标并选择添加新设备。
3. 在注册机上，执行过程中的步骤 6 到 9 以将登记者连接到网络或接入点

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明