返回內容頁

# 進階設定

使用「進階設定」視窗以設定特定設定檔的其他參數。

## 如何存取

1. 如果您在建立或編輯管理員設定檔，請開啟「管理員工具」。或者，如果您在建立或編輯個人設定檔，請在主視窗按一下「設定檔」。
2. 對於現有的設定檔，在「設定檔」視窗或標籤中按一下「內容」。對於新的設定檔，按一下「新增」。
3. 在「進階設定」視窗中，按一下「進階...」。

## 進階設定說明

名稱 | 說明
--- | ---
自動連線 | 自動 (預設)： 選取當在範圍內時，讓 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式自動連線到這個設定檔。 隨選即用： 當網路在範圍內時，選取以防止設定檔自動連線。例如，如果在範圍內時，無線連線需要成本而您又不想自動連線。在「WiFi 網路清單」以及「設定檔」清單中，網路會以此圖示指明，表示「隨選即用」連線 (也稱為手動連線)。 若要連線至網路：

1. 從「WiFi 網路清單」中選取網路。
2. 按一下「連線」。

自動匯入 | 讓網路管理員能輕鬆將選取的設定檔移至其他電腦。當匯出的檔案放置在其他電腦的 Wireless\AutoImport 目錄時，WiFi 連線公用程式會自動匯入此設定檔。 注意： 在設定「使用者設定檔」時，才能使用這項功能。在設定「管理員設定檔」時，無法使用這項功能。
頻帶選擇 | 您可在此處選擇用於該連線設定檔的頻帶：

- 混合頻帶 (預設)： 選擇此選項以讓 WiFi 連線公用程式嘗試將此設定檔連線到具有這兩個頻帶中任一個可用網路。
- 2.4 GHz 頻帶： 選擇此選項以讓 WiFi 連線公用程式嘗試將此設定檔連線到僅使用 2.4 GHz 頻帶的可用網路。
- 5.2 GHz 頻帶： 選擇此選項以讓 WiFi 連線公用程式嘗試將此設定檔連線到僅使用 5.2 GHz 頻帶的可用網路。

強制性存取點 | 強制 WiFi 介面卡連線到使用特定 MAC 位址的存取點。輸入存取點的 MAC 位址 (BSSID)；48 位元的 12 個十六進位數字。例如，00:06:25:0E:9D:84。 清除： 清除目前的位址。 注意： 當使用點對點操作模式時，無法使用此功能。
密碼保護 |

1. 密碼保護這個設定檔（最多 10 個字元）： 選取來為設定檔啟用密碼。沒有設定檔密碼時，會清除預設設定。
2. 密碼： 輸入密碼。輸入的密碼字元會以星號顯示。
3. 確認密碼： 再次輸入密碼。

注意： 請務必寫下這個密碼。如果忘記密碼是無法重新設定密碼的。

應用程式自動啟動 | 每當您連線到設定檔時，會自動啟動批次檔、可執行檔或指令碼。例如，每當您連線到無線網路時，可能會希望「虛擬私人網路 (VPN)」作業階段自動啟動。

1. 按一下「啟用應用程式自動啟動」。
2. 輸入您要啟動的程式名稱，或按一下「瀏覽」在硬碟上找到該檔案。
3. 按一下「確定」來關閉「進階設定」。

保持連線 | 登出後，該「保持連線」選項與使用者設定檔仍保持無線連線。 如果選擇了「保持連線」選項，而且持續設定檔存在，則持續設定檔在登出時將不套用。僅當此與設定檔的連線遺失時才套用。 注意： 該選項在它設定以登出連線時可與 Nortel VPN 用戶端同時使用。 注意： 在設定「使用者設定檔」時，才能使用這項功能。在設定「管理員設定檔」時，無法使用這項功能。
使用者名稱格式 | 使用者名稱格式： 管理員可以為驗證伺服器選取使用者名稱格式。 選項包括：

- 使用者 (預設)
- 使用者@網域
- 使用者@網域.com
- 網域\使用者

注意： 在設定「管理員設定檔」時，才能使用這項功能。從「建立 WiFi 設定檔」頁面建立設定檔時，則不可用。

PLC 網域檢查 | 預先登入網域檢查： 只有在使用「管理員工具」並且只有在您選擇「預先登入/一般」設定檔時，才看得見這項設定。選項包括：

- 檢查網域伺服器存在： 使用「預先登入連線」設定檔加入某網域時，這項設定會在使用者完成登入程序之前驗證該網域伺服器的存在。如果找不到伺服器，則可能延遲登入一分鐘以上。
- 直接繼續登入： 登入正常繼續。並未檢查伺服器存在。

注意： 在設定「管理員設定檔」時，才能使用這項功能。從「建立 WiFi 設定檔」頁面建立設定檔時，則不可用。

確定 | 關閉並儲存設定。
取消 | 關閉並取消任何變更。
說明？ | 本頁的說明資訊。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明