Tilbage til indhold

# Applikationsindstillinger (Menuen Værktøjer)

Applikationsindstillinger kontrollerer Intel(R) PROSet/Wireless Wi-Fi tilslutningsværktøjets opførsel.

## Sådan får du adgang til

Fra hovedvinduet, gå til menuen Værktøjer og klik på Applikationsindstillinger.

## Beskrivelse af Applikationsindstillinger

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Adapter | Vises øverst i vinduet med oplysninger om Wi-Fi-adapteren. Det kan være en af følgende:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

Avancerede indstillinger: Følgende indstillinger kontrollerer, hvordan WiFi tilslutningsværktøjet opfører sig og viser oplysninger.
Proceslinje | Vis programikon på proceslinjen: Vælg for at se et statusikon på proceslinjen. Dette ikon placeres på Windows proceslinjen (beskedområdet). Ikonet viser status for den trådløse forbindelse. Ryd, hvis du ikke vil have vist statusikonet på proceslinjen.

Statusikonet på proceslinjen har flere funktioner:

- Visuel tilbagemelding om tilslutningstilstand og trådløs aktivitet for det trådløse netværk. Ikonet skifter farve og animation ved forskellige trådløse aktiviteter. Se Proceslinje-ikoner for yderligere oplysninger.
- Menu: Der vises en menu, når du højreklikker på ikonet. Via denne menu kan du udføre opgaver, som f.eks. at slå radioen til/fra eller starte WiFi tilslutningsværktøjet. Se: Proceslinjemenu-valg for at yderligere oplysninger.
- Værktøjstip og skrivebordsadvarsler. Se: Værktøjstips og skrivebordsadvarsler for yderligere oplysninger.

Beskeder | Vis alarmbeskeder: Vælg for at få vist skrivebordsalarmer ved siden af proceslinjeikonet. Hvis din indgriben er nødvendig, vises en meddelelse. Kun hændelser af stor vigtighed udløser en skrivebordsadvarsel. Hvis skrivebordsadvarslen er valgt, foretages den relevante aktion. Ryd, hvis du ikke vil have vist skrivebordsadvarsler. Se Værktøjstip og skrivebordsadvarsler for yderligere oplysninger.

Marker en af følgende muligheder:

Informative beskeder: Disse skrivebordsadvarsler er mindre vigtige. De kræver ikke din indgriben, men kan i høj grad forbedre den trådløse funktionalitet.

- Vis informative beskeder: Valgt som standard. Alle informative skrivebordsadvarsler vises ved siden af proceslinjeikonet. Disse skrivebordsadvarsler forbedrer også den trådløse oplevelse med beskeder, når trådløse netværk er inden for rækkevidde. De giver dig også besked, når en trådløs forbindelse er oprettet eller afbrudt. Se Værktøjstip og skrivebordsadvarsler for yderligere oplysninger.
- Vis en liste over de tilgængelige netværk, når der ikke er tilslutning: Når Vis informative beskeder ryddes, kan du vælge dette element. Hvis skrivebordsadvarsler er deaktiveret, kan du med denne indstilling fortsætte med at blive adviseret om tilgængeligheden af netværk, hvis WiFi-adapteren ikke er tilsluttet.

Giv mig besked, når et andet program bruger WiFi-adapteren: Når denne kommando er markeret, vises en meddelelse, hvis andre programmer forsøger at styre din WiFi-adapter. Dette er nyttigt, hvis du bruger software, der leveres af en hotspot-lokation (kaffebar, lufthavnsterminal). Hvis du vil udnytte funktionerne i WiFi tilslutningsværktøjet, skal du deaktivere denne software, når du forlader det pågældende hotspot.

Automatisk tilslutning | Tilslut kun til tilgængelige netværk med profiler: (Standard) Tilslut kun WiFi-adapteren til et tilgængeligt netværk med en matchende profil fra profillisten. Hvis der ikke findes en matchende profil, får du en besked (se Beskeder). Den trådløse enhed forbliver frakoblet, indtil der findes en matchende profil, eller til du konfigurerer en ny matchende profil.

Tilslut til et hvilket som helst tilgængeligt netværk, hvis der ikke findes nogen matchende profil: Vælg at tilslutte til et netværk automatisk, hvis du ikke har konfigureret en profil og befinder dig på et sted, der har et åbent, ikke-sikkert trådløst netværk. BEMÆRK: Åbne netværk har ingen sikkerhed. Du skal selv sørge for sikkerhed til denne trådløse forbindelse. En måde at sikre en åben trådløs forbindelse på er med VPN-software (Virtual Private Networking).

Tilslut baseret kun på profiler til ethvert netværk (Cisco-tilstand): Vælg at forsøge alle profilerne i foretrukken rækkefølge. Dette adviserer, at du er i nærheden af et adgangspunkt, der har mere end et SSID, men som kun annoncerer ét.

Tilslut ikke automatisk. Bruger opretter forbindelse manuelt: Vælg for at slå automatisk tilslutning fra.

Administration af udelukkelser | Aktiver automatisk udelukkelsesliste: Marker for at aktivere den automatiske udelukkelsesliste. Denne funktion er en metode til udelukkelse af adgangspunkter fra automatisk tilslutning. Se Administration af udelukkelser for yderligere information.

Aktiver manuel udelukkelsesliste: Marker for at aktivere den manuelle udelukkelsesliste. Denne funktion er en metode til udelukkelse af netværk fra automatisk tilslutning. Se Administration af udelukkelser for yderligere information.

Listen WiFi netværk | Vis kolonneoverskrifter til sortering: Vælg for at se kolonneoverskrifter i listen WiFi netværk. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere kolonnen i enten stigende eller faldende orden.
Besked om delt mappe | Fil- og printerdeling giver andre computere i et netværk mulighed for at få adgang til ressourcerne på din computer. Du skal være forsigtig, når du bruger din trådløse bærbare computer med fil- og printerdeling aktiveret. Brug denne funktion til at modtage meddelelser, når du opretter et trådløst netværk med delte mapper, som opfylder en af følgende betingelser:

- Microsoft Windows firewall er deaktiveret
- Fil- og printerdeling er aktiveret som en undtagelse i indstillingerne til Microsoft Windows firewall.

Gør automatisk delte mapper ikke-delte ved tilslutning til et ikke-sikret netværk.
Vælg denne for at fjerne deling af delte mapper automatisk, hver gang du tilslutter til et ikke-sikret netværk. Denne funktion giver ekstra sikkerhed.

Deaktiver denne besked
Vælg denne for at opdatere dine nuværende indstillinger for delte mapper, hver gang jeg opretter forbindelse til et åbent, ikke-sikkert netværk.

Giv besked ved oprettelse af forbindelse til et ikke-sikret netværk.
Vælg at få besked, hver gang du er tilsluttet et åbent, ikke-sikkert netværk.

Enhed til enhed (Ad hoc) netværksbesked | Modtag advarsler afhængigt af følgende indstillinger, når du har forbindelse til et ad hoc-netværk. Du får advarsler hver andet minut med maksimalt fem advarsler. Giv besked, når ingen peers har tilsluttet sig Ad hoc-netværket Vælg denne for at få besked, hvis ingen peers har tilsluttet sig Ad hoc-netværket.

Giv besked, når alle peers har forladt Ad hoc-netværket
Vælg denne for at få besked, når alle peers har forladt Ad hoc-netværket.

Netværksnavn (SSID) besked | Giver besked ved tilslutning til et netværk med et standard SSID-navn De almindelige eksempler på foruddefinerede standardnetværksnavne er: trådløs, WLAN, linksys, standard. Tilslutning til et adgangspunkt, som anvender standardnetværksnavnet (SSID), kan udgøre et sikkerhedsproblem. Dette adgangspunkt anvender normalt all standardsikkerhed og administrationsindstillinger (f.eks. Åben godkendelse, standard IP-adresse, brugernavn eller adgangskode). Hvis dette er et personligt netværk, skal du ændre netværksnavnet og sikkerhedsindstillingerne for at forbedre sikkerheden i netværket.

Giv besked ved tilslutning til et netværk med et standard SSID-navn
Vælg denne for at modtager en besked ved tilslutning til et netværk med standard netværksnavnet.

WiFi-indstillinger | Deaktiver WiFi-scanning, når den er tilknyttet: Denne indstilling deaktiverer scanning for flere WiFi-adgangspunkter, efter at adapteren er tilsluttet til et adgangspunkt (netværk). Deaktivering af scanning, når der allerede er tilslutning, kan forbedre tilslutningens ydelse.
Wi-Fi Protected Setup* | Giv besked, når der er Wi-Fi Protected Setup-adgangspunkter inden for rækkevidde Slå til for at lade dig vide, når et adgangspunkt, der er udstyret med Wi-Fi Protected Setup* er inden for computerens rækkevidde. Dette er nødvendigt, hvis du vil tilmelde (oprette forbindelse) fra denne computer til adgangspunktet eller oprette denne computer som registrator for et adgangspunkt. Standardtilstanden er TIL.
OK | Gemmer indstillingerne, og returnerer til den foregående side.
Annuller | Lukker og annullerer ændringer.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser