К содержанию

# Настройки приложения (меню "Инструменты")

Настройки приложения предназначены для управления утилитой подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.

## Доступ

В главном окне в меню "Инструменты" выберите Настройки приложения.

## Описание настроек приложения

Имя | Описание
--- | ---
Адаптер | Представлен вверху окна и указывает на адаптер WiFi. К таким адаптерам относятся:

- Адаптер Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Адаптер Intel® WiFi Link 5300
- Адаптер Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Адаптер Intel® WiFi Link 5100
- Адаптер Intel® WiFi Link 1000
- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

Дополнительные настройки: Следующие параметры управляют работой утилиты подключений WiFi и отображают информацию.
Панель задач | Отображать значок приложения на панели задач: Используется для отображения значка состояния на панели задач. Этот значок располагается на панели задач Windows (область оповещений). Значок обеспечивает визуальную информацию о состоянии беспроводного подключения. Отмените выбор, если не хотите отображать значок состояния на панели задач.

Значок состояния панели задач имеет несколько функций:

- Отображение состояния подключения и активность беспроводной сети. Значок имеет разные цвета и анимацию для различных состояний активности сети. Дополнительную информацию см. в разделе Значки панели задач.
- Меню: Меню отображается после щелчка значка на панели задач (правой кнопкой манипулятора-мыши). В этом меню вы можете выполнять задачи, например, включение и отключение радиообмена или запуск утилиты подключений WiFi. См. Параметры меню панели задач для получения подробной информации.
- Советы и предупреждения. См. Отображаемые советы и предупреждения на рабочем столе для получения подробной информации.

Оповещения | Показывать предупреждающие оповещения: Используется для отображения на рабочем столе информационных предупреждений рядом со значком панели задач. Если необходимо ваше действие, появится специальное сообщение. Окно сообщений отображается только после возникновения наиболее важных событий. Если выбрано отображение предупреждений, будет выполнено соответствующее действие. Отмените выбор, чтобы запретить отображение предупреждений. Дополнительную информацию см. в разделе Отображаемые советы и предупреждения на рабочем столе.

Выберите один из следующих параметров:

Информационные оповещения: Эти предупреждения имеют меньшую значимость. Они не требуют выполнения действий, но могут значительно повысить опыт работы в беспроводной сети.

- Показывать информационные оповещения: Установлено по умолчанию. Все информационные предупреждения отображаются сразу после значка панели задач. Они удобны и оповещают вас о появлении доступных беспроводных сетей в диапазоне работы вашего адаптера. Они также информируют вас об установлении беспроводного подключения или разрыве соединения с беспроводной сетью. Дополнительную информацию см. в разделе Отображаемые советы и предупреждения на рабочем столе.
- Показывать доступные сети, если нет существующего подключения: Когда параметр Показывать информационные оповещения не отмечен, вы можете выбрать его. После того, как отображение предупреждений будет отключено, вы все еще сможете получать оповещения о доступных сетях, если адаптер WiFi не будет подключен к сети.

Оповещать, когда другое приложение использует адаптер WiFi: Если выбрано, будет отображаться специальное окно в случае попытки других приложений управлять вашим адаптером WiFi. Это полезно, когда вы используете программное обеспечение, предоставляемое в месте расположения горячей точки доступа (кафе, здание аэропорта). Чтобы эффективно использовать утилиту подключений WiFi, нужно отключить это программное обеспечение после того, как вы покинете область этой точки доступа.

Авто-подключение | Подключиться к доступной сети только с помощью профилей: (По умолчанию). Подключает адаптер WiFi к доступной сети, используя нужный профиль из списка Профили. Если соответствующий профиль не будет найден, вы получите сообщение (см. раздел Оповещения). Беспроводное устройство останется неподключенным, пока не будет найден соответствующий профиль или нужный профиль не будет сконфигурирован.

Подключиться к любой доступной сети, если профили не найдены: Выберите для автоматического подключения к сети, если у вас нет сконфигурированного профиля и вы находитесь в месте, где развернута открытая и незащищенная беспроводная сеть. ПРИМЕЧАНИЕ. Открытые сети не имеют защиты. Вы должны выполнить настройку защиты для своего беспроводного подключения. Одним из способов защиты открытого беспроводного подключения является использование программного обеспечения Virtual Private Networking (VPN).

Подключиться к любой сети только с помощью профилей (режим Cisco): Используется для применения каждого профиля в определенном порядке. Этот порядок требует, чтобы пользователь знал о наличии точки доступа, которая имеет более одного идентификатора SSID, но объявляет лишь один из них.

Не подключаться автоматически. Пользователь выполнит подключение вручную: Выберите для отмены автоматического подключения.

Управление исключениями | Включить функцию автоматического исключения: Выберите этот параметр для включения функции списка автоматического исключения. Эта функция предоставляет возможность исключения точек доступа из списка автоматического подключения. Более подробную информацию см. в разделе Управление исключениями.

Включить функцию исключений из списка вручную: Выберите этот параметр для включения функции списка исключения вручную. Эта функция предоставляет возможность исключения сетей из списка автоматического исключения. Более подробную информацию см. в разделе Управление исключениями.

Список сетей WiFi | Отображать столбцы с отсортированными заголовками: Используется для отображения заголовков столбцов в списке сетей WiFi. Щелкните заголовок столбца для сортировки снизу вверх или сверху вниз.
Оповещение об общих папках | Функция совместного использования файлов и принтеров позволяет другим компьютерам сети иметь доступ к ресурсам этого компьютера. Будьте осторожны, используя свой беспроводный ноутбук с включенной функцией совместного использования файлов и принтеров.

Используйте эту функцию для получения извещений о подключении к беспроводной сети с общими папками, которые удовлетворяют одному из следующих условий:

- Функция брандмауэра Microsoft Windows отключена.
- Функция совместного использования файлов и принтеров является исключением в настройках брандмауэра Microsoft Windows.

Автоматически скрывать мои общие папки при каждом подключении к открытой, незащищенной сети.
Выберите, чтобы автоматически отменять совместное использование общих папок при каждом подключении к открытой, незащищенной сети. Эта функция обеспечивает некоторую дополнительную защиту.

Отключить это оповещение
Не менять состояние моих общих папок при каждом подключении к открытой, незащищенной сети.

Оповещать при подключении к незащищенной сети.
Выберите оповещение при каждом подключении к открытой, незащищенной сети.

Оповещение одноранговой сети (ad-hoc) | Получение предупреждений при подключении к сети "ad hoc" зависит от следующих настроек. Предупреждения будут отправляться каждые две минуты. Вы получите не более пяти предупреждений. Оповестить, когда узлы не подключились к сети ad hoc Получать оповещение о том, что в сети ad hoc нет подключенных узлов

Оповестить, когда все узлы покинут сеть ad hoc
Предупреждать, когда все узлы покинули сеть ad hoc.

Оповещение о сетевом имени (SSID) | Эта функция оповещения на случай, когда для подключения к сети используется имя сети по умолчанию (SSID). Типовым примером предварительно определенного имени сети являются: wireless, WLAN, linksys, default. Подключение к точке доступа, которая имеет имя или SSID по умолчанию, может вызвать проблемы сетевой защиты. Такая точка доступа обычно использует все, существующие по умолчанию, настройки сетевой защиты и управления (например, открытая аутентификация; IP-адрес, имя пользователя и пароль, установленные по умолчанию). Если это персональная сеть, для повышения безопасности измените имя сети и настройки ее защиты.

Оповестить, когда подключение к сети выполнено с именем SSID по умолчанию
Пользователь получает предупреждение при подключении к сети с именем по умолчанию.

Настройки WiFi | Отключить сканирование WiFi после подключения: Эта функция отключает сканирование других точек доступа WiFi после подключения адаптера к точке доступа (сети). Отключение сканирования после выполнения подключения может повысить производительность текущего подключения.
Wi-Fi Protected Setup* | Оповестить, когда точки доступа Wi-Fi Protected Setup находятся в диапазоне работы компьютера. Включите этот параметр, чтобы знать, когда в диапазоне работы вашего компьютера находится точка доступа с поддержкой функции Wi-Fi Protected Setup*. Это необходимо, если нужно подписать (подключить) этот компьютер для обслуживания точкой доступа или назначить его регистратором для точки доступа. Состояние по умолчанию - включено.
ОК | Сохраняет настройки и выполняет возврат к предыдущей странице.
Отмена | Закрывает окно и отменяет выполненные изменения.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств