Vissza a tartalomjegyzékhez

# A Rendszergazda-eszköz használata

Áttekintés
Rendszergazda-csomagok

- Új csomag létrehozása
- Meglévő csomag megnyitása

A Rendszergazda-jelszó beállítása
A Rendszergazda-eszköz beállításai
Rendszergazda-profilok
Az egyszeri bejelentkezés szempontjai Windows* Vista* és Windows* 7 esetén

- Állandó profil
- Bejelentkezés előtti csatlakozás
- Hálózatok kizárása
- Voice over IP (VoIP) csatlakozás

Alkalmazás-beállítások
Adapter-beállítások
EAP-FAST A-ID csoportok

## Áttekintés

A Rendszergazda-eszközzel olyan egyedi telepítő csomagok hozhatók létre, amelyeket azután exportálni lehet Microsoft Windows* XP, Windows Vista* vagy Windows* 7 alapú ügyfélgépekre. A Rendszergazda-eszközzel konfigurálhatók a felhasználói beállítások és a közös(en használt) WiFi hálózati profilok. Az eszköz a rendszergazdának és a számítógépen rendszergazdai jogosultsággal rendelkezőknek készült. A rendszergazda beállításai és profiljai csak az eszköz jelszavának beírása után módosíthatók. Célszerű biztonságos és nem könnyen kitalálható jelszót választani.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha az Intel® PROSet/Wireless WiFi-csatlakozás segédprogram szoftver egyedi telepítésekor ki lett jelölve.

## Rendszergazda-csomagok

A Rendszergazda-csomag egy önkibontó futtatható fájl, amely rendszergazdai profilokat és más felhasználói beállításokat tartalmaz. A rendszergazda-csomagokat másolhatja, vagy elküldeti a hálózatán lévő ügyfélgépekre. Futtatáskor a végrehajtható csomag telepíti és konfigurálja a tartalmat a másik számítógépen. Ha a csomagban profil is van, akkor az határozza meg, hogyan csatlakozik a másik számítógép egy adott WiFi hálózatra. A profilokról további információkat tartalmaz a Rendszergazda-profilok című rész.

### Új csomag létrehozása

1. Windows* XP és Windows* 7 használata esetén: az Eszközök menüben kattintson a Rendszergazda-eszköz pontra.
2. Írja be a Rendszergazda-eszköz belépési jelszavát.
3. Kattintson az Új csomag létrehozása elemre.

> Név | Leírás
> --- | ---
> Új csomag létrehozása | Ügyfélgépre exportálható csomag létrehozása. Az ügyfélgépen Windows* XP, Windows Vista* vagy Windows* 7 futhat. A csomag képességei az ügyfélgép operációs rendszerétől függően eltérőek. Ezzel a csomaggal exportálhatók a 802.1X hitelesítésű, EAP típusú Bejelentkezés előtti / Közös és Állandó profilok. Ez alól azonban vannak kivételek Windows Vista* vagy Windows* 7 ügyfélgépekre exportálandó, egyszeri bejelentkezést biztosító profilok esetén. Lásd Rendszergazda-profilok.
> Meglévő csomag megnyitása | Egy meglévő csomag megkeresése és megnyitása.

4. Kattintson az OK gombra.
5. Konfigurálja a csomagba felveendő alábbi lehetőségeket:

> Név | Leírás
> --- | ---
> Profilok | Kattintson A csomag tartalmazza a profilokat is pontra (ez valószínűleg eleve be van jelölve). A profilokat a felhasználók közösen is használhatják. Ha további információra vagy útmutatásra van szüksége, kattintson itt a Profilok lehetőségre.
> Alkalmazás-beállítások | Kattintson a Alkalmazás-beállítások lapra. Kattintson az A csomag tartalmazza az alkalmazás-beállításokat is pontra (ez valószínűleg eleve be van jelölve). Adja meg, mely alkalmazás-beállítások legyenek engedélyezve. Ha további információra vagy útmutatásra van szüksége, kattintson itt az Alkalmazás-beállítások lehetőségre.
> Adapter-beállítások | Kattintson a Adapter-beállítások lapra. Kattintson A csomag tartalmazza az adapter-beállításokat is pontra. Adja meg, mik ezen a számítógépen az adapter-beállítások kezdeti értékei. Ha további információra vagy útmutatásra van szüksége, kattintson itt az Adapter-beállítások lehetőségre.
> EAP-FAST A-ID csoportok | Kattintson az EAP-FAST A-ID csoportok lapra: Válassza ki A csomag tartalmazza az A-ID csoportokat is pontot. Az A-ID csoportok lehetővé teszik több A-ID több PAC-jének használatát. Ha további információra vagy útmutatásra van szüksége, kattintson itt az EAP-FAST A-ID csoportok lehetőségre.

6. Kattintson a Bezárás gombra.
7. Megjelenik a következő értesítés: Az aktuális csomag megváltozott. Kívánja menteni a változtatásokat?
8. Kattintson az Igen lehetőségre. Mentse a futtatható fájlt a helyi meghajtó egy könyvtárába.
9. Kattintson a Mentés gombra. Létrejön a fájl.
10. A csomag tartalmának megtekintéséhez kattintson a Kész gombra.
    - Ha a csomag tartalmát a rendszergazda számítógépére kívánja alkalmazni, kattintson A csomag alkalmazása erre a számítógépre pontra.
    - Ha a csomagba mentett konfigurációt más számítógépre kívánja telepíteni, másolja oda a futtatható fájlt. Futtatásakor a csomagfájl csendes telepítést végez.
11. Kattintson az OK gombra.

> MEGJEGYZÉS: A csomagot mentheti a Fájl menü Csomag mentése parancsával is.

### Meglévő csomag megnyitása

1. Windows* XP használata esetén: az Eszközök menüben kattintson a Rendszergazda-eszköz pontra.
2. Írja be a Rendszergazda-eszköz belépési jelszavát.
3. Létező csomag módosításához a Rendszergazda-csomag megnyitása ablakban kattintson a Meglévő csomag megnyitása lehetőségre.
4. Kattintson a Tallózás... gombra. Keresse meg a csomag futtatható fájlját.
5. Kattintson a Megnyitás gombra. Végezze el a csomag beállításainak kívánt módosítását.
6. Itt a Hozzáadás, Eltávolítás és Másolás lehetőségek közül választhat. A Tulajdonságok lehetőségre kattintva frissítheti a profil biztonsági beállításait.
7. Kattintson a Bezárás gombra.
8. Megjelenik a következő értesítés: Az aktuális csomag megváltozott. Kívánja menteni a változtatásokat?
9. Kattintson az Igen lehetőségre. Mentse a futtatható fájlt a helyi meghajtó egy könyvtárába.
10. Kattintson a Mentés gombra. Létrejön a fájl.
11. A csomag tartalmának megtekintéséhez kattintson a Kész gombra.

- Ha a csomag tartalmát a rendszergazda számítógépére kívánja alkalmazni, kattintson A csomag alkalmazása erre a számítógépre pontra.
- Ha a csomagba mentett konfigurációt más számítógépre kívánja telepíteni, másolja oda a futtatható fájlt. Futtatásakor a csomagfájl csendes telepítést végez.

12. Kattintson az OK gombra.

> MEGJEGYZÉS: A Rendszergazda-csomagot szerkesztheti a Fájl menü Csomag megnyitása parancsával is.

> MEGJEGYZÉS: Ha Windows* XP Professional x64 Edition rendszerhez hoz létre Rendszergazda-csomagot, a nyelvi fájlokat annak a rendszernek az \XP\Docs és \XP\x64\Install\Lang mappájában találja meg.

További információkért lásd

- Rendszergazda-profilok
- A Rendszergazda-jelszó beállítása
- A Rendszergazda-eszköz beállításai

## Rendszergazda-profilok

A Rendszergazda-profilok tulajdonosa és kezelője a hálózati rendszergazda vagy az adott számítógép rendszergazdája. Ezeket a profilokat a számítógép minden felhasználója használhatja. A végfelhasználók azonban nem módosíthatják őket. Ezek csak a jelszóval védett Rendszergazda-eszközzel módosíthatók. A rendszergazda-szintű profiloknak két típusa van: Állandó vagy Bejelentkezés előtti / Közös. Lehet szoftvertelefon-alkalmazásba exportálandó VoIP beállításokat is konfigurálni.

## Az egyszeri bejelentkezés szempontjai Windows Vista* és Windows* 7 esetén

Az alábbi információk csak olyan egyszeri bejelentkezést (SSO) biztosító profilokra vonatkoznak, amelyek Windows* Vista* és Windows* 7* alapú ügyfélgépekhez készültek.

- Az Állandó profilok nem támogatottak. Az Állandó profilokat a szoftver a csomag importálásakor figyelmen kívül hagyja.
- A Bejelentkezés előtti / Közös és egyúttal Állandó profilokban mentett felhasználó-hitelesítő adatok nem támogatottak.
  - A felhasználó-hitelesítő adatokat tartalmazó profilok felhasználó-hitelesítő adatokat bekérő profilokká változnak.
  - Az Állandó és egyúttal Bejelentkezés előtti / Közös profilokban használja a gép azonosítóját, kivéve, ha a profil egy TTLS profil.
  - A TTLS hitelesítésű Állandó és egyúttal Bejelentkezés előtti / Közös profilok nem támogatottak. Csak a TTLS hitelesítésű Bejelentkezés előtti / Közös profilok támogatottak.
- TLS profiloknál nem támogatott a bejelentkezés előtti csatlakozás (akkor sem, ha titkosított TLS csatornát használnak).
  - Nincs csatlakozás kísérlet a felhasználó bejelentkezése közben; a TLS a bejelentkezés után használja a felhasználó-hitelesítő adatokat.
  - A felhasználó gépazonosítóval történő csatlakozása nem támogatott.
  - Importálás után a gépazonosítóval történő csatlakozás felhasználó-hitelesítő adatokkal történő csatlakozássá válik.

Az egyes profiltípusok részletes leírását lásd itt:

- SSO TTLS profilok
- SSO EAP-SIM profilok
- SSO EAP-AKA profilok
- SSO LEAP profilok
- SSO EAP-FAST profilok
- SSO PEAP-GTC profilok
- SSO PEAP-MS-CHAP-V2
- SSO PEAP-TLS profilok
- SSO TLS profilok

### Állandó profil

Az állandó profilokat a rendszer indításkor alkalmazza, vagy akkor, ha senki nincs bejelentkezve a számítógépre. Ha egy felhasználó kijelentkezik, az Állandó profil fenntartja a vezeték nélküli kapcsolatot a számítógép kikapcsolásáig vagy egy másik felhasználó bejelentkezéséig.

MEGJEGYZÉS: Az Állandó profilok Windows Vista* és Windows* 7 esetén nem támogatottak. Lásd Az egyszeri bejelentkezés szempontjai Windows Vista* és Windows* 7 esetén.

Az Állandó profil főbb jellemzői:

- Az alábbi típusú profilok hozhatók létre Állandó profilként:
  - Mindazok a profilok, amelyek nem igényelnek 802.1X hitelesítést (például nyílt hitelesítés WEP titkosítással vagy nyílt hitelesítés titkosítás nélkül).
  - Mindazok a 802.1X hitelesítésű profilok, amelyekben el vannak mentve a felhasználó adatok: LEAP vagy EAP-FAST.
  - Azok a profilok, amelyek biztonsági beállításaiban szerepel a "Használja a következő felhasználónevet és jelszót" lehetőség.
  - Azok a profilok, amelyek a gép tanúsítványát használják hitelesítésre.
  - Olyan WPA-Enterprise profilok, amelyek nem használnak felhasználói tanúsítványt.
  - WPA-Personal profilok.
- Az Állandó profilok a rendszer bekapcsolásakor és felhasználó kijelentkezése után aktiválódnak.

> MEGJEGYZÉS: A WiFi-csatlakozás segédprogram támogatja a gép szerinti tanúsítványokat. Ezek azonban nem jelennek meg a tanúsítványok listáiban.

#### Állandó profil létrehozása ügyfélcsomaghoz

Az alábbi csak általános útmutató az ilyen típusú rendszergazdai profilokhoz. A részletesebb leírást és a korlátozásokat lásd a Profilok készítése Windows*-hoz című részben.

1. Windows* XP és Windows 7 használata esetén: az Eszközök menüben kattintson a Rendszergazda-eszköz pontra.
2. Írja be a Rendszergazda-eszköz belépési jelszavát.
3. Válassza az Új csomag létrehozása vagy a Meglévő csomag megnyitása lehetőséget. Ha a csomag már létezik, tallózással megkeresheti. Ezután kattintson az OK gombra
4. Kattintson A csomag tartalmazza a profilokat is pontra.
5. Kattintson az Állandó lehetőségre.
6. Az Általános beállítások megnyitásához kattintson a Hozzáadás gombra.
7. Profilnév: Írjon be egy „beszélő” profilnevet.
8. WiFi hálózat neve (SSID): Írja be a hálózat azonosítóját.
9. Üzemmód: Alapértelmezés szerint a Hálózat (Infrastruktúra) lehetőség van kiválasztva.
10. Rendszergazda-profil típusa: Állandó: Aktív, ha egy felhasználó sincs bejelentkezve van kiválasztva.
11. Kattintson a Tovább gombra.
12. A Biztonsági beállítások megnyitásához kattintson a Vállalati biztonsági szint gombra. A 802.1X biztonsági konfigurálását a TLS, a TTLS, a PEAP, a LEAP vagy az EAP-FAST alapú hitelesítés leírása ismerteti.
13. Kattintson az OK gombra.

#### Állandó profil eltávolítása egy csomagból

1. Az Állandó lapon kattintson a profilra.
2. Kattintson az Eltávolítás gombra.

#### Állandó profil másolása egy csomaghoz

Egy meglévő profilt másolhat új néven. Ez célszerű lehet, ha két hasonló profilt szeretne. Profil másolásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Válassza ki a profilt.
2. Kattintson a Másolás gombra.
3. Írjon be egy új profilnevet.
4. Kattintson az OK gombra.

Az új profil mentődik. Ennek az új profilnak ugyanazok a tulajdonságai, mint az eredetinek.

#### Állandó profil szerkesztése egy csomaghoz

1. Válassza ki a profilt.
2. Kattintson a Tulajdonságok gombra.
3. Módosítsa az új profil tulajdonságait az Állandó profil létrehozása című részben leírt útmutató szerint.

### Bejelentkezés előtti / Közös profilok

A Bejelentkezés előtti / Közös profilok alkalmazása a felhasználó bejelentkezése után történik. Ha telepítve van az Egyszeri bejelentkezés támogatása, a kapcsolat már a Windows-ba való bejelentkezés előtt felépül (Bejelentkezés előtti / Közös). Ha nincs telepítve az Egyszeri bejelentkezés, a profil alkalmazása a felhasználói munkamenet aktiválása után történik meg. A Bejelentkezés előtti / Közös profilok mindig a Profilok lista elején jelennek meg. A felhasználó átrangsorolhatja azokat a profilokat, amelyeket ő hozott létre, de a bejelentkezés előtti / közös profilokat nem. Mivel ezek a profilok a Profilok lista tetején jelennek meg, a WiFi-csatlakozás segédprogram automatikusan csatlakozni próbál a Rendszergazda-profilokhoz, mielőtt bármely más, felhasználó által készített profilhoz csatlakozna.

> MEGJEGYZÉS: Bejelentkezés előtti / Közös profilt csak a rendszergazda hozhat létre.

A Bejelentkezés előtti csatlakozás főbb jellemzői:

- A Bejelentkezés előtti csatlakozás csak a Windows-ba való bejelentkezéskor aktív.
- Az alábbi típusú profilok hozhatók létre Bejelentkezés előtti / Közös profilként:
  - Olyan 802.1X PEAP, TTLS vagy EAP-FAST profilok, amelyek "Használja a Windows bejelentkezési adatokat" vagy "Használja a következő felhasználónevet és jelszót" alapján konfigurálják a profil biztonsági beállításait.
  - Olyan LEAP profilok, amelyek biztonsági beállításai között szerepel a „Kérje a felhasználónevet és a jelszót”.
  - Olyan 802.1X PEAP vagy TTLS profilok, amelyek a felhasználó vagy a gép tanúsítványát használják (a felhasználó csak rendszergazdai jogosultság birtokában használhatja a gép tanúsítványait).
  - Olyan TLS profilok, amelyek az ügyfél és a kiszolgáló azonosságát digitális tanúsítványok alapján ellenőrzik.
  - Olyan EAP-SIM profilok, amelyek a felhasználó Subscriber Identity Module (SIM) kártyájával hitelesítik a felhasználó adatait a hálózaton.
  - Minden olyan megosztott vagy felhasználó-specifikus profil, amely nem 802.1X szerinti (azaz nyílt vagy WEP).
- A Bejelentkezés előtti / Közös profil a felhasználó Windows-ba történő bejelentkezésekor aktiválódik.

#### A Bejelentkezés előtti / Közös kapcsolat állapota

A Bejelentkezés előtti / Közös profilok támogatása a WiFi-csatlakozás segédprogram Egyéni telepítésekor települ. További információk az Egyszeri bejelentkezés telepítése és eltávolítása cím alatt találhatók.

> MEGJEGYZÉS: A rendszergazda akkor is tud Bejelentkezés előtti és Közös profilokat készíteni és a felhasználók gépeire exportálni, ha nincsenek telepítve az Egyszeri bejelentkezés vagy a Bejelentkezés előtti csatlakozás funkciói.

Az alábbi szakaszok a gép bekapcsolásával kezdődően leírják, hogyan működnek a Bejelentkezés előtti csatlakozás funkciói. Feltételezzük, hogy van elmentett profil. Ebben vannak érvényes, a "Windows bejelentkezési név és jelszó használata" szerint kijelölt biztonsági beállítások, amelyeket a szoftver a Windows-ba történő bejelentkezéskor alkalmaz.

1. A gép bekapcsolását követően írja be a Windows alatti bejelentkezési tartományát, felhasználónevét és jelszavát.
2. Kattintson az OK gombra. A Bejelentkezés előtti / Közös profil Állapot lapján figyelemmel kísérheti a hálózati kapcsolat felépülését. Miután a WiFi adapter csatlakozott a hálózati hozzáférési pontra, az Állapot oldal bezárul, és a Windows-felhasználó bejelentkezhet.
   - Ha adatait a Közös csatlakozás során a hozzáférési pont elutasítja, akkor a profil bekéri az Ön felhasználói adatait.
   - Írja be őket.
   - Kattintson az OK gombra. A rendszer alkalmazza a profilt, és az Állapot oldal megjeleníti a kapcsolat állapotát, amíg Ön be nem jelentkezik a Windows-ba.
   - Másik profil választásához kattintson a Hitelesítő adatok oldal Mégse gombjára.

> MEGJEGYZÉS: Felhasználói tanúsítványhoz csak az adott számítógépen hitelesített felhasználó férhet hozzá. Ezért a felhasználónak egyszer (vezetékes kapcsolaton, alternatív profillal vagy helyi bejelentkezéssel) be kell jelentkeznie a számítógépre, mielőtt felhasználói tanúsítvánnyal hitelesítő Bejelentkezés előtti / Közös profilt használ.

Amikor Ön kijelentkezik, a vezeték nélküli kapcsolat megszakad és aktiválódik egy Állandó profil (ha van). Bizonyos esetekben (például ha a kijelentkezés után felhasználói adatokat kell feltölteni a kiszolgálóra, vagy barangoló profilok használatakor) kívánatos megőrizni az aktuális kapcsolatot. Ennek elérésére hozzon létre egy olyan profilt, amely egyszerre Bejelentkezés előtti / Közös és Állandó profil. Ha a felhasználó kijelentkezésekor egy ilyen profil aktív, akkor a kapcsolat nem szakad meg.

#### Bejelentkezés előtti / Közös profil létrehozása egy ügyfélcsomaghoz

Az alábbi csak általános útmutató az ilyen típusú rendszergazdai profilokhoz. A részletesebb leírást és a korlátozásokat lásd a Profilok készítése Windows*-hoz című részben.

1. Windows* XP használata esetén: az Eszközök menüben kattintson a Rendszergazda-eszköz pontra.
2. Írja be a Rendszergazda-eszköz belépési jelszavát.
3. Válassza az Új csomag létrehozása vagy a Meglévő csomag megnyitása lehetőséget. Ha a csomag már létezik, tallózással megkeresheti. Ezután kattintson az OK gombra
4. Kattintson A csomag tartalmazza a profilokat is pontra.
5. Kattintson a Bejelentkezés előtti / Közös pontra.
6. Az Általános beállítások megnyitásához kattintson a Hozzáadás gombra.
7. Profilnév: Írjon be egy „beszélő” profilnevet.
8. WiFi hálózat neve (SSID): Írja be a hálózat azonosítóját.
9. Üzemmód: Alapértelmezés szerint a Hálózat (Infrastruktúra) lehetőség van kiválasztva.
10. Rendszergazda-profil típusa: Bejelentkezés előtti / Közös: Akkor aktív, ha van bejelentkezett felhasználó. Ezt a profilt minden felhasználó közösen használja. Ez a profiltípus már ki van választva.
11. Kattintson a Tovább gombra.
12. A Speciális beállítások megnyitásához kattintson a Speciális gombra. Adja meg a Speciális beállításokat, majd térjen vissza ehhez az útmutatóhoz.
13. A Speciális beállítások bezárásához kattintson az OK gombra.
14. A Biztonsági beállítások megnyitásához kattintson a Vállalati biztonsági szint gombra. A 802.1X biztonsági konfigurálását az EAP-SIM, a TLS, a TTLS, a PEAP, a LEAP vagy az EAP-FAST alapú hitelesítés leírása ismerteti.
15. Az OK gombra kattintva mentheti a profilt és hozzáadhatja a Rendszergazda-profilok listájához.

> MEGJEGYZÉS: Ha egy állandó kapcsolat már létrejött, a gép figyelmen kívül hagyja a Bejelentkezés előtti / Közös profilt, kivéve, ha a profil beállítása tartalmazza mind a Bejelentkezés előtti / Közös, mind az Állandó csatlakozás opciót.

#### Bejelentkezés előtti / Közös profil eltávolítása egy ügyfélcsomagból

1. Az Állandó lapon kattintson a profilra.
2. Kattintson az Eltávolítás gombra.

#### Bejelentkezés előtti / Közös profil másolása egy ügyfélcsomaghoz

Egy meglévő profilt másolhat új néven. Az új profilt módosíthatja. Ez célszerű lehet, ha két hasonló profilt szeretne. Profil másolásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Válassza ki a profilt.
2. Kattintson a Másolás gombra.
3. Írjon be egy új profilnevet.
4. Kattintson az OK gombra.

Az új profil mentődik. Ennek az új profilnak ugyanazok a tulajdonságai, mint az eredetinek.

#### Bejelentkezés előtti / Közös profil módosítása egy ügyfélcsomaghoz

1. Válassza ki a profilt.
2. Kattintson a Tulajdonságok gombra.
3. Módosítsa az új profil tulajdonságait az Állandó profil létrehozása című részben leírt útmutató szerint.

További információkért kattintson a Vállalati biztonsági szintű rendszergazda-profilok létrehozása hivatkozásra.

### Hálózatok kizárása

A rendszergazdák kizárhatnak hálózatokat a csatlakozásból. Kizárt hálózatot csak rendszergazda távolíthat el a Kizárási listából. A kizárt hálózat a Kizárási lista kezelése képernyőn jelenik meg, és ez az ikon jelzi:

MEGJEGYZÉS: Windows Vista* vagy Windows* 7 csomagokhoz nem áll rendelkezésre.

Ha ki szeretne zárni egy hálózatot:

1. Kattintson A csomag tartalmazza a profilokat is pontra.
2. Kattintson a Kizárás gombra.
3. A Hálózat (SSID) kizárása megnyitásához kattintson a Hozzáadás gombra.
4. Hálózatnév: Írja be a kizárandó hálózat nevét.
5. Az OK gombra kattintva a hálózat neve megjelenik a Kizárási listában.

Ha szeretné megszüntetni egy hálózat kizárását:

1. A Kizárási listán válassza ki a hálózat nevét.
2. Kattintson az Eltávolítás gombra. A hálózat törlődik a Kizárási listából.

### Voice over IP (VoIP) csatlakozás

A WiFi-csatlakozás segédprogram támogatja más gyártók szoftvertelefonos VoIP-alkalmazásait. Más gyártók VoIP alkalmazásai támogatják a hangkodekeket. Általában tömörítenek is, hogy kevesebb sávszélességet foglaljanak le a hálózaton. A WiFi-csatlakozás segédprogram az ITU (International Telecommunications Union) következő kodekszabványait támogatja:

> Kodek | Algoritmus
> --- | ---
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.723 | Többsebességű kódoló
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation, adaptív különbségi impulzuskód-moduláció)
> ITU G.727 | Változó sebességű ADPCM
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

A rendszergazda a VoIP-beállítások exportálásával különböző kodek-adatsebességeket konfigurálhat a VoIP-átvitel hangminőségének javítása érdekében. VoIP profil létrehozása:

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a Voice over IP nincs letiltva a Rendszergazda-eszköz Alkalmazás-beállítások lapján. Alapértelmezésben nincs letiltva.

1. Kattintson A csomag tartalmazza a profilokat is pontra.
2. Kattintson a VoIP gombra.
3. A VoIP-profilok létrehozása lap megnyitásához kattintson a Hozzáadás gombra.
4. Válassza ki a kodek sávszélességét, az alkalmazási területet és a keretsebességet. Beszédadatok esetén:

> a G711 keretsebessége 64 kbit/s bitsebesség mellett 10 ms
> a G722 keretsebessége 64 kbit/s bitsebesség mellett 10 ms
> a G723 keretsebessége 5,3 vagy 6,4 kbit/s bitsebesség mellett 30 ms
> a G726-32 keretsebessége 32 kbit/s bitsebesség mellett 10 ms
> a G728 keretsebessége 16 kbit/s bitsebesség mellett 2,5 ms
> a G729 keretsebessége 10 kbit/s bitsebesség mellett 10 ms

> A legördülő menükben válassza ki a paramétereket.

> Kodek | Alkalmazási terület | Keretsebesség
> --- | --- | ---
> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE
> - Interaktív hang
> - Audiokonferencia
> - Hangadatok
> - Video
> - Áramoltatott audio
> - 20
> - 30

5. Az OK gombra kattintva visszatérhet a Profilok listához.
6. A Bezárás gombra kattintva a profilbeállításokat csomagba mentheti.

## Alkalmazás-beállítások

A WiFi-csatlakozás segédprogram Alkalmazás-beállításaiban a rendszergazda megadhatja, hogyan viselkedjen az alkalmazás a felhasználó számítógépén, és milyen mértékben tudja a felhasználó vezérelni vezeték nélküli kapcsolatának különböző jellemzőit. Lásd Alkalmazás-beállítások.

## Adapter-beállítások

A rendszergazda konfigurálni tudja a felhasználó gépében lévő WiFi adapter beállításait. Lásd Adapter-beállítások.

## EAP-FAST A-ID csoportok

MEGJEGYZÉS: Ez a szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha a CCXv4 ki van választva a Rendszergazda-eszköz Alkalmazás-beállítások pontjában.

Az A-ID (Hatóságazonosító) az a RADIUS kiszolgáló, amely a védett hozzáférés-hitelesítő adatok (PAC) A-ID csoportjait eljuttatja. Az A-ID csoportokat a számítógép minden felhasználója közösen használja; segítségükkel az EAP-FAST profilok több A-ID-ből származó több PAC-t képesek támogatni. A rendszergazda a felhasználó számítógépén egy Rendszergazda-csomag segítségével előre beállíthatja és konfigurálhatja az A-ID csoportokat. Ha egy vezeték nélküli hálózati profil egy a benne megadott A-ID csoportba eső A-ID azonosítójú kiszolgálót talál, akkor a felhasználó értesítése nélkül ezt a PAC-t használja.

A-ID csoport hozzáadása:

1. Válassza ki A csomag tartalmazza az A-ID csoportokat is pontot.
2. Kattintson a Hozzáadás gombra.
3. Írjon be egy új nevet az A-ID csoportra.
4. Kattintson az OK gombra. Az új A-ID csoport felkerül az A-ID csoportok listájára.

Ha az A-ID csoport zárolva van, nem vehető fel bele új A-ID.

A-ID hozzáadása A-ID csoporthoz:

1. Válasszon ki egy hálózatot az A-ID csoportok a listáján.
2. Az A-ID részben kattintson a Hozzáadás gombra.
3. Válasszon ki egy A-ID azonosítót.
4. Kattintson az OK gombra. Az A-ID hozzáadódik a listához.

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok