목차로 돌아가기

# 네트워크 연결 정보

WiFi 네트워크에 연결되어 있을 때 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 주 창에서 정보... 단추를 클릭하여 연결 정보를 표시합니다.

## WiFi 연결 정보

이름 | 설명
--- | ---
프로파일 이름 | WiFi 프로파일의 이름입니다.
네트워크 이름 | 현재 연결의 네트워크 이름(SSID)입니다.
신호 품질 | 라디오 주파수(RF) 신호는 다음 두 개의 구성 요소로 평가할 수 있습니다.

- 신호 강도(양)
- 신호 품질

신호 품질은 여러 요소의 조합에 의해 결정되며 주로 신호 품질과 RF 잡음 비율로 구성됩니다. RF 잡음은 자연적으로 또는 전기 장비에 의해 인위적으로 발생합니다. RF 잡음이 많거나 신호 강도가 낮은 경우 신호 대 잡음 비율에 낮아져 신호 품질이 더 나빠집니다. 신호 대 잡음 비율이 낮은 상태에서는 라디오 수신기가 잡음 자체의 신호에 포함된 데이터 정보를 식별하기 어렵습니다.

신호 강도 | 신호 강도 아이콘 막대는 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드에서 WiFi 어댑터와 액세스 포인트 또는 컴퓨터 사이의 신호 송수신 품질을 나타냅니다 녹색 세로 막대의 수는 송수신 신호 강도를 나타냅니다. 참고: 여러 AP를 포함하는 네트워크의 가장 가까운 AP에 대한 신호 강도가 표시됩니다. 신호 강도 범위는 훌륭함에서 범위를 벗어남 사이입니다. 다음과 같은 요소가 신호 강도에 영향을 줍니다.

- 신호 품질은 거리에 반비례하고 금속 및 콘크리트 벽의 영향을 받습니다.
- 금속 물체는 신호를 반사하여 간섭을 일으킵니다.
- 기타 전기 장치도 신호 간섭을 일으킬 수 있습니다.

IP 주소 | IPv4 주소: 현재 연결에 대한 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다.
IPv6 주소: 차세대 IP 주소는 IPv4와 역방향 호환되며 IPv4의 데이터 보안 문제를 수정하도록 설계되었습니다. IPv6은 주소 공간이 32비트에서 128비트로 증가해 네트워크와 시스템 수에 제한이 없습니다. 또한 실시간 오디오와 비디오의 QoS(서비스 품질)를 지원합니다.
어댑터 MAC 주소 | WiFi 어댑터의 MAC(Media Access Control) 주소입니다.
밴드 | 현재 연결에 대한 무선 밴드를 나타냅니다.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

사용 중인 안테나 수 | 현재 사용 중인 안테나의 수를 나타냅니다. 이 숫자는 현재 다양한 네트워크가 사용하고 있는 밴드, 해당 밴드에 사용되는 전송/수신 모드, 신호 강도, 액세스 포인트의 용량 등에 따라 달라집니다. 사용자가 이 매개변수를 직접 제어할 수는 없습니다.
지원되는 데이터 전송률 | WiFi 어댑터가 데이터를 송수신할 수 있는 속도입니다. 사용할 주파수에 해당하는 전송률(Mbps 단위)를 표시합니다.

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 및 54
- 802.11b: 1, 2, 5.5 및 11
- 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 및 54
- 802.11n: 450, 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

라디오 주파수 | 현재 무선 연결의 주파수를 표시합니다.

- 802.11a: 5.15 GHz ~ 5.85 GHz
- 802.11b/g: 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
- 802.11n: 2.400 GHz ~ 5.00 GHz

채널 번호 | 송수신 채널을 표시합니다.
네트워크 인증 | 개방, 공유, WPA*-개인, WPA2*-개인, WPA-엔터프라이즈 및 WPA2-엔터프라이즈를 표시합니다. 현재 사용된 프로파일에서 사용하는 인증이 표시됩니다. 자세한 내용은 보안 개요를 참조하십시오.
데이터 암호화 | 없음, WEP, TKIP 또는 AES-CCMP를 표시합니다. 자세한 내용은 보안 개요를 참조하십시오.
802.1X 인증 유형 | 없음, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP 또는 EAP-FAST를 표시합니다. 자세한 내용은 보안 개요를 참조하십시오.
802.1X 인증 프로토콜 | 디스플레이 없음, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 또는 TLS. 자세한 내용은 보안 개요를 참조하십시오.
CCX 버전 | 이 무선 연결에서의 Cisco Compatible Extensions 버전입니다.
현재 Tx 전원 | WiFi 어댑터가 현재 전송에 사용하는 전력 수준은 밀리와트 단위입니다.
지원되는 전력 수준 | WiFi 어댑터가 전송할 수 있는 전력 수준입니다. 이 정보는 범위로 표시되며 어댑터에 따라 다릅니다.
액세스 포인트 MAC 주소 | 연결된 액세스 포인트의 MAC(Media Access Control) 주소입니다.
필수 액세스 포인트 | 활성화되지 않으면 "없음"이 표시되고 필수 액세스 포인트 설정이 활성화되면 액세스 포인트 MAC 주소가 표시됩니다. 이 옵션은 특정 MAC 주소(48비트 12자리 16진수, 예: 00:06:25:0E:9D:84)를 사용하여 WiFi 어댑터를 액세스 포인트에 연결합니다.
AP 이름 | 액세스 포인트의 이름. 이 이름은 액세스 포인트를 구성하는 사람이 설정하며 보통 길이가 32자로 제한됩니다. 참고: 이 매개변수는 IPv6 지원이 Windows* XP에 설치된 경우에만 표시됩니다.
AP IPV4/IPV6 주소 | 액세스 포인트의 인터넷 프로토콜 주소(IPV4 또는 IPV6)입니다. IPV6은 차세대 IP 주소로 역방향 호환되며 IPv4의 데이터 보안 문제를 수정하도록 설계되었습니다. IPv6은 주소 공간이 32비트에서 128비트로 증가해 네트워크와 시스템 수에 제한이 없습니다. 또한 실시간 오디오와 비디오의 QoS(서비스 품질)를 지원합니다. 참고: 이 매개변수는 Cisco Systems 액세스 포인트에 연결되었을 때만 나타납니다.
AP 신호 강도 | 액세스 포인트에서 수신되는 신호의 세기를 나타냅니다. 이 값은 밀리와트(mW) 단위로 표시되며 실제로는 피코와트 범위일 수도 있습니다. 이 값은 AP와 어댑터 간 거리에 따라 달라지며 신호 간섭을 일으킬 수 있는 장애물이나 AP가 전송되는 전력 수준에 따라서도 달라질 수 있습니다. 참고: 이 매개변수는 Cisco Systems 액세스 포인트에 연결되었을 때만 나타납니다.
AP 소음 수준 | 액세스 포인트의 신호에 간섭을 일으킬 가능성이 많은 환경에 존재하는 라디오 주파수(RF) 소음 수준입니다. RF 소음은 자연적인 소스와 전기 소스로부터 발생합니다. 참고: 이 매개변수는 Cisco Systems 액세스 포인트에 연결되었을 때만 나타납니다.
수정 | IP 주소를 갱신합니다. 네트워크 액세스에 문제가 발생한 경우 IP 주소가 유효한지 확인하십시오. 0.0.0.0 또는 169.x.x.x인 경우에는 IP 주소가 유효하지 않은 것일 수 있습니다. 네트워크가 자동 네트워크 주소 할당으로 설정된 경우에는 수정을 클릭하여 새 IP 주소를 요청하십시오.
닫기 | 페이지를 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보