Zpět na obsah

# Nastavení a správa sítě pomocí Průvodce technologií Wi-Fi Protected Setup*

Pomocí Průvodce technologií Wi-Fi Protected Setup* lze snadno nakonfigurovat novou síť a přidat do ní zařízení. Technologie Wi-Fi Protected Setup* usnadňuje vytvoření a zároveň pomáhá zajistit, aby byla síť bezpečně nakonfigurována. Pomocí technologie Wi-Fi Protected Setup* můžete snadno provádět následující úkoly:

- Jako žadatel: Získat nastavení zabezpečení a nakonfigurovat počítač či zařízení pro připojení k existující síti
- Jako registrátor: Nakonfigurovat nastavení zabezpečení pro přístupový bod sítě nebo přidat další počítač či zařízení do sítě
- Ručně: Nepoužívat technologii Wi-Fi Protected Setup. Budete vyzváni, abyste zadali nastavení zabezpečení sítě ručně.

Pomocí následujících pokynů můžete také v registrátoru přidat do existující sítě další zařízení:

- Pouze v registrátoru – přidat do sítě jiný počítač či zařízení

### Přístup k Průvodci technologií Wi-Fi Protected Setup*

K Průvodci technologií Wi-Fi Protected Setup* lze přistupovat dvěma způsoby:

- Klepněte na upozornění, které se zobrazí při zjištění sítě podporující technologii Wi-Fi Protected Setup:
  V dosahu tohoto počítače se nacházejí zařízení podporující technologii Wi-Fi Protected Setup. Klepnutím se připojíte.

- Klepněte na seznam sítí WiFi v hlavním okně Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.

V této části jsou použity následující termíny.

- Přístupový bod: Zařízení, které připojuje bezdrátová zařízení k síti. V přístupovém bodu je nakonfigurován požadovaný název sítě (SSID) a pověření zabezpečení.
- Žadatel: Zařízení, které se chce připojit k přístupovému bodu nebo bezdrátové síti, ale nemá heslo nebo klíč přístupového bodu či sítě. Jakmile počítač získá platné heslo nebo klíč, stane se členem bezdrátové sítě. Nástroj pro připojení WiFi je možné nakonfigurovat tak, aby pracoval jako žadatel pro podporované přístupové body.
- Registrátor: Registrátor je zařízení (obvykle počítač), které umožňuje jiným zařízením (obvykle počítačům) připojení k bezdrátové síti. Nástroj pro připojení WiFi je možné nakonfigurovat tak, aby pracoval jako registrátor pro podporované přístupové body. Registrátor zabezpečeně a automaticky přenese klíč nebo heslo přístupového bodu.

Nová bezdrátová síť je vytvořena nakonfigurováním přístupového bodu, připojením požadovaných počítačů vybavených WiFi adaptéry a volitelně připojením konektivity k externí síti (například k Internetu, obvykle připojením přístupového bodu k modemu DSL, kabelovému modemu či podobně).

### Jako žadatel: Získat nastavení zabezpečení a nakonfigurovat počítač či zařízení pro připojení k existující síti

Následujícím postupem, který využívá Průvodce technologií Wi-Fi Protected Setup*, připojíte žadatele k existující síti. Předpokladem je, že v registrátoru je spuštěn Nástroj pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.

POZNÁMKA: K dosažení přenosových rychlostí vyšších než 54 Mb/s na připojeních 802.11n je nutné vybrat zabezpečení WPA2-AES. Lze vybrat žádné zabezpečení (Žádné), aby bylo možné provádět nastavení sítě a odstraňování potíží.

1. V počítači, který chcete připojit k síti, se zobrazí zpráva, že v dosahu bezdrátového počítače se nachází jeden nebo více přístupových bodů s podporou technologie Wi-Fi Protected Setup. Klepněte na tuto zprávu. (Můžete také vybrat síť v seznamu WiFi sítě v hlavním okně nástroje pro připojení WiFi.)
2. Zobrazí se úvodní stránka Průvodce technologií Wi-Fi Protected Setup*. Zde vyberte možnost Jako žadatel: Získat nastavení zabezpečení a nakonfigurovat počítač či zařízení pro připojení k existující síti.
3. Pomocí seznamu Dostupné sítě vyberte síť, ke které se chcete připojit (v tomto příkladu MyWPS). Potom klepněte na tlačítko Další.
4. Zobrazí se okno Vyhledání. Žadatel, kterého chcete připojit k síti, vyhledá registrátora sítě. Bude-li proces vyhledání úspěšný, zobrazí se název registrátora nebo přístupového bodu.
5. Zobrazí se další okno s heslem zařízení (heslo žadatele). Heslo zobrazené v žadateli je jedinečné, náhodně vygenerované dočasné heslo pro žadatele. Toto heslo se používá k vyžádání povolení připojení k síťovému přístupovému bodu. (Heslo uvedené níže je pouze příklad.)
6. Zadejte v registrátoru nebo přístupovém bodu heslo poskytnuté žadatelem. Potom klepněte na tlačítko Další.

POZNÁMKA: Tento proces předpokládá, že v registrátoru je spuštěn nástroj pro připojení WiFi; je-li použit software jiného výrobce, může se proces a okna zobrazená v registrátoru lišit. V některých přístupových bodech může být registrátor zabudován.

7. V dalším okně je uveden profil pro tuto síť. Vybraný profil bude odeslán žadateli a umožní mu přístup k síti. Jsou zobrazeny jen podporované profily. Podporované profily jsou profily založené na zabezpečení WPA-PSK, WPA2-PSK a Otevřené (Žádné). Vyberte profil a klepnutím na tlačítko Další dokončete proces zápisu.
8. Poslední okno ukazuje, že registrace žadatele s registrátorem je dokončena. Klepněte na tlačítko Dokončit.
9. V zapisovaném klepněte na tlačítko Další. V žadateli se po úspěšném připojení zobrazí zpráva Úspěšně připojeno k síti <název bezdrátové sítě>. Klepněte na tlačítko Dokončit.

### Jako registrátor: Nakonfigurovat nastavení zabezpečení pro přístupový bod sítě nebo přidat další počítač či zařízení do sítě

Následujícím postupem, který využívá Průvodce technologií Wi-Fi Protected Setup*, nakonfigurujete tento počítač jako registrátor pro zabezpečenou síť nebo přístupový bod. Tyto kroky proveďte, pokud vytváříte novou síť.

1. Vyhledejte heslo vlastníka přístupového bodu. Toto heslo nastavuje výrobce přístupového bodu. Heslo je obvykle uvedeno na štítku na dolní straně zařízení.
2. Zapněte síťový přístupový bod.
3. Zapněte nástroj pro připojení WiFi v počítači, ze kterého chcete vytvořit registrátora.
4. Další zpráva vás informuje, že se v dosahu vašeho počítače nachází jedno nebo více kompatibilních zařízení. Klepněte na tuto zprávu. (Můžete také vybrat síť v seznamu WiFi sítě v hlavním okně nástroje pro připojení WiFi.)
5. Zobrazí se úvodní stránka Průvodce technologií Wi-Fi Protected Setup*. Zde vyberte možnost Jako registrátor: Nakonfigurovat nastavení zabezpečení pro přístupový bod sítě nebo přidat další počítač či zařízení do sítě.
6. V dalším okně v seznamu Dostupných sítí vyberte síť, ke které se chcete připojit. Seznam sítí závisí na tom, co bylo zjištěno. Klepněte na tlačítko Další.
7. V dalším okně zadejte heslo vlastníka zařízení, které jste získali z přístupového bodu v kroku 1. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
8. V dalším zobrazeném okně jsou uvedeny položky Název sítě, Typ zabezpečení a Heslo. Jestliže přístupový bod je již nakonfigurován, není přístupný; pokračujte ke kroku 10. Jestliže přístupový bod není nakonfigurován (polenejsou nepřístupná), pokračujte ke kroku 11.
9. Po několika sekundách se zobrazí následující zpráva:
   Tento přístupový bod je již nakonfigurován. Chcete upravit jeho konfiguraci?
   Jestliže nechcete překonfigurovat přistupový bod, vyberte možnost Ne. Software se připojí k síti, naváže připojení a vytvoří profil. Pak bude ukončen a tento postup bude dokončen. Chcete-li upravit konfiguraci přístupového bodu, stiskněte tlačítko Ano.
10. Zobrazí se další okno. V prvním poli je zobrazen název přístupového bodu. Ve výchozí konfiguraci je názvem Název sítě (SSID). V tomto příkladu jsme tento název změnili na MyWPS. Můžete zadat libovolný název.
11. V poli Typ zabezpečení vyberte požadovaný typ zabezpečení.

- Režim WPA* - osobní vyžaduje ruční konfiguraci předsdíleného klíče (PSK) na přístupovém bodu a klientech. Tento klíč PSK ověřuje uživatele pomocí hesla nebo identifikačního kódu, a to na klientské stanici i na přístupovém bodu. Ověřovací server není vyžadován.
- Šifrování WPA2* je druhou generací zabezpečení WPA, která poskytuje podnikovým i domácím uživatelům bezdrátových sítí vysoký stupeň jistoty, že k jejich bezdrátovým sítím budou moci přistupovat pouze oprávnění uživatelé. Zde jsme vybrali zabezpečení WPA2 osobní. Můžete použít profily Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi k získání názvu bezdrátové sítě (SSID) a hesla šifrování WPA2 – osobní k použití se starším zařízením.

12. Třetí pole je Heslo (klíč). Zobrazené heslo je vygenerováno náhodně nebo nakonfigurováno předem, ale můžete jej změnit na libovolné heslo. Z důvodu vyššího zabezpečení byste však měli použít robustní klíč. Musí obsahovat 8 až 64 znaků. Po dokončení tohoto kroku klepněte na tlačítko Další.

V následujících oknech je uvedena konfigurace přístupového bodu a registrátora.

13. Když síť přijme Heslo vlastníka, zobrazí se zpráva Úspěšně připojeno k síti <název bezdrátové sítě>. Klepněte na tlačítko Dokončit. Tímto krokem je dokončena konfigurace přístupového bodu a registrátora.
14. Chcete-li toto nastavení uložit do profilu k budoucímu použití starším klientem, klepněte na tlačítko Uložit nastavení bezdrátové sítě. Nastavení profilu bude uloženo do textového souboru (txt) na místním pevném disku. Výchozím umístěním souboru je místní jednotka C:\. Potvrďte výchozí umístění pro uložení nebo klepnutím na tlačítko Procházet zvolte jiné umístění v počítači.

Nyní můžete připojit žadatele (počítač) k síti. Můžete to provést postupem Jako žadatel: Získat nastavení zabezpečení a nakonfigurovat počítač či zařízení pro připojení k existující síti. Chcete-li pouze pracovat na registrátoru sítě, proveďte postup V registrátoru – přidat do sítě jiný počítač.

### V registrátoru, přidejte do sítě jiný počítač

Následujícím postupem, který využívá Průvodce technologií Wi-Fi Protected Setup* spuštěného v registrátoru, připojíte jiný počítač (jako žadatele) k existující síti. Tento postup se provádí pouze v registrátoru.

POZNÁMKA: Tento proces předpokládá, že v registrátoru je spuštěn nástroj pro připojení WiFi; je-li použit software jiného výrobce, může se proces a okna zobrazená v registrátoru lišit.

1. Získejte heslo zařízení pro žádající počítač, který chcete přidat do sítě.
2. V registrátoru klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu nástroje pro připojení WiFi na hlavním panelu a vyberte příkaz Přidat nové zařízení.
3. V registrátoru proveďte kroky 6 až 9 postupu Připojení žadatele k síti nebo přístupovému bodu.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky