목차로 돌아가기

# Wi-Fi Protected Setup* 마법사를 사용하여 네트워크 설정 및 관리

Wi-Fi Protected Setup* 마법사를 사용하면 쉽게 새로운 네트워크를 구성하고 장치를 해당 네트워크에 추가할 수 있습니다. Wi-Fi Protected Setup*을 사용하면 설정 프로세스가 간단해지며 네트워크를 안전하게 구성할 수 있습니다. Wi-Fi Protected Setup*을 사용해서 다음 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.

- 등록자로서: 보안 설정을 획득하고, 기존 네트워크에 연결하도록 컴퓨터/장치를 구성합니다.
- 레지스트라로서: 네트워크의 액세스 포인트에 맞게 보안 설정을 구성하거나 다른 컴퓨터/장치를 네트워크에 추가합니다.
- 수동: Wi-Fi Protected Setup을 사용하지 마십시오. 네트워크에 대한 보안 설정을 수동으로 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

다음 지침을 통해 다른 장치를 기존 네트워크에 추가할 수도 있습니다(레지스트라 위치에서).

- 레지스트라인 경우에 한해, 다른 컴퓨터/장치를 네트워크에 추가합니다.

### Wi-Fi Protected Setup* 마법사에 액세스하는 방법

Wi-Fi Protected Setup* 마법사에 액세스하는 방법은 두 가지가 있습니다.

- Wi-Fi Protected Setup 기능을 지원하는 네트워크가 검색될 때 표시되는 경고 메시지를 클릭합니다.
  Wi-Fi Protected Setup 기능을 지원하는 장치가 컴퓨터 범위 내에 있습니다. 연결하려면 클릭하십시오.

- 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 주 창에서 WiFi 네트워크 아이콘을 클릭합니다.

여기서는 다음 용어가 사용됩니다.

- 액세스 포인트: 무선 장치를 네트워크에 연결하는 장치입니다. 액세스 포인트는 필요한 네트워크 이름(SSID) 및 보안 자격 증명을 사용하여 구성됩니다.
- 등록자: 액세스 포인트 또는 무선 네트워크에 연결하려 시도하지만 액세스 포인트 또는 네트워크의 암호나 키가 없는 컴퓨터입니다. 컴퓨터에 유효한 암호 또는 키가 포함되어 있는 경우에는 무선 네트워크 구성원이 됩니다. 지원되는 액세스 포인트에 대한 등록자로 동작하도록 WiFi 연결 유틸리티를 구성할 수 있습니다.
- 레지스트라: 레지스트라는 다른 장치(일반적으로 컴퓨터)를 무선 네트워크에 연결할 수 있는 장치(일반적으로 컴퓨터)입니다. 지원되는 액세스 포인트에 대한 레지스트라로 동작하도록 WiFi 연결 유틸리티를 구성할 수 있습니다. 레지스트라는 액세스 포인트 키 또는 암호를 안전하게 자동 전송합니다.

액세스 포인트를 구성하고 WiFi 어댑터가 장착된 컴퓨터를 연결하고 선택적으로 외부 네트워크 연결(예: 액세스 포인트를 DSL 또는 케이블 모뎀 등에 연결하는 방식으로 인터넷에 연결)하여 새로운 무선 네트워크를 구성합니다.

### 등록자로서: 보안 설정을 획득하고, 기존 네트워크에 연결하도록 컴퓨터/장치를 구성합니다.

다음 단계에서는 Wi-Fi Protected Setup* 마법사를 사용하여 기존 네트워크에 등록자를 연결합니다. 여기서는 레지스트라 컴퓨터에서 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티가 실행되고 있다고 가정합니다.

참고: 802.11n 연결에서 54 Mbps보다 큰 전송 속도를 얻으려면 WPA2-AES 보안을 선택해야 합니다. 네트워크 설정 및 문제 해결이 가능하도록 보안 없음(없음)을 선택할 수 있습니다.

1. 네트워크를 연결할 컴퓨터에서, Wi-Fi Protected Setup 기능이 있는 하나 이상의 액세스 포인트가 무선 컴퓨터 범위 내에 있음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지를 클릭하십시오. 또는 WiFi 연결 유틸리티 주 창에 있는 WiFi 네트워크 목록에서 네트워크를 선택할 수 있습니다.
2. Wi-Fi Protected Setup* 마법사 시작 페이지가 열립니다. 여기서 등록자로서: 보안 설정을 획득하고, 기존 네트워크에 연결하도록 컴퓨터/장치를 구성합니다를 수행하십시오.
3. 사용 가능한 네트워크 목록을 사용하여 연결할 네트워크를 선택합니다(여기서는 MyWPS). 다음을 클릭합니다.
4. 검색 창이 열립니다. 네트워크에 연결할 등록자가 네트워크에 대한 레지스트라를 검색합니다. 검색 프로세스가 성공했다고 가정하고, 레지스트라 또는 액세스 포인트의 이름이 표시됩니다.
5. 장치 암호(등록자 암호)가 표시된 다음 창이 나타납니다. 등록자에 표시된 암호는 고유하며, 등록자를 위해 임의로 생성된 임시 암호입니다. 이 암호는 네트워크 액세스 포인트에 연결할 권한이 있는지 확인하기 위해 사용됩니다. (아래 표시된 암호는 하나의 예입니다).
6. 레지스트라 또는 액세스 포인트에서, 등록자가 제공한 암호를 입력합니다. 다음을 클릭합니다.

참고: 이 프로세스에서는 레지스트라에서 WiFi 연결 유틸리티가 실행되고 있다고 가정하며, 레디스트라에 표시되는 프로세스와 창은 소프트웨어 공급업체마다 다를 수 있습니다. 일부 액세스 포인트는 레지스트라를 내장하고 있을 수도 있습니다.

7. 다음 창에 이 네트워크의 프로파일 목록이 표시됩니다. 선택한 프로파일이 등록자에게 전송되어 네트워크에 대한 액세스 권한을 얻습니다. 지원되는 프로파일만 표시됩니다. 지원되는 프로파일은 WPA-PSK, WPA2-PSK 및 개방(없음) 보안을 기준으로 합니다. 프로파일을 선택하고 다음을 클릭하여 등록 프로세스를 마칩니다.
8. 레지스트라를 사용한 등록자 등록이 완료되었다는 메시지가 마지막 창에 표시됩니다. 마침을 클릭합니다.
9. 등록자에서, 다음을 클릭합니다. 등록자에서, <무선 네트워크 이름>에 연결되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 마침을 클릭합니다.

### 레지스트라로서: 네트워크의 액세스 포인트에 맞게 보안 설정을 구성하거나 다른 컴퓨터/장치를 네트워크에 추가합니다.

다음 단계에서는 Wi-Fi Protected Setup* 마법사를 사용하여 보안 네트워크 또는 액세스 포인트에 대한 레지스트라로서 이 컴퓨터를 구성합니다. 새 네트워크를 만드는 경우에 이 단계를 수행하십시오.

1. 액세스 포인트에 대한 장치 소유권 암호를 찾습니다. 장치 소유권 암호는 액세스 포인트 제조업체가 설정합니다. 암호는 종종 장치 하단의 레이블에 적혀 있습니다.
2. 네트워크 액세스 포인트를 켭니다.
3. 레지스트라로 설정할 컴퓨터에서 WiFi 연결 유틸리티를 켭니다.
4. 다음 메시지는 하나 이상의 호환되는 장치가 컴퓨터의 범위 내에 있음을 나타냅니다. 이 메시지를 클릭하십시오. 또는 WiFi 연결 유틸리티 주 창에 있는 WiFi 네트워크 목록에서 네트워크를 선택할 수 있습니다.
5. Wi-Fi Protected Setup* 마법사 시작 페이지가 열립니다. 여기서 레지스트라로서: 네트워크의 액세스 포인트에 대한 보안 설정을 구성하고 다른 컴퓨터/장치를 네트워크에 추가합니다를 선택합니다.
6. 다음 창의 사용 가능한 네트워크 목록에서, 연결할 네트워크를 선택합니다. 네트워크 목록은 검색된 내용에 따라 다릅니다. 다음을 클릭합니다.
7. 다음 창에, 단계 1에서 액세스 포인트로부터 검색한 장치 소유권 암호를 입력합니다. 다음을 클릭하여 계속합니다.
8. 다음 창에 네트워크 이름, 보안 유형 및 암호가 표시됩니다. 액세스 포인트가 이미 구성되어 있으면(필드가 회색으로 표시됨) 단계 10으로 진행하고 액세스 포인트가 구성되어 있지 않으면(필드가 회색으로 표시되지 않음) 단계 11로 진행하십시오.
9. 몇 초 후에 다음 메시지가 표시됩니다:
   액세스 포인트가 이미 구성되었습니다. 지금 다시 구성하시겠습니까?
   액세스 포인트를 구성하지 않으려는 경우 아니오를 선택합니다. 소프트웨어가 네트워크에 연결하여 프로파일을 만듭니다. 그런 다음 종료하면 이 절차가 완료됩니다. 액세스 포인트를 다시 구성하려면 예를 선택합니다.
10. 다음 창이 표시되고 첫 번째 필드에 액세스 포인트의 이름이 표시됩니다. 기본적으로 이 이름은 네트워크 이름(SSID)입니다. 여기서는 이 이름을 MyWPS로 바꾸었습니다. 어떤 이름으로든 변경할 수 있습니다.
11. 보안 유형 필드에서 원하는 보안 유형을 선택합니다.

- WPA* 개인 모드에서는 액세스 포인트 및 클라이언트에서 미리 공유된 키(PSK)를 수동으로 구성해야 합니다. 이 PSK는 클라이언트 스테이션과 액세스 포인트 모두에서 암호 또는 식별 코드를 인증하며 인증 서버는 필요하지 않습니다.
- WPA2*는 엔터프라이즈 및 개인용 무선 사용자에게 인증을 받은 사용자만 WiFi 네트워크에 액세스할 수 있도록 높은 수준의 보안을 제공하는 차세대 WPA 보안입니다. 여기서는 WPA2 개인 보안을 선택합니다. 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 프로파일을 사용하여 레거시 장치에 사용할 WPA2-개인 암호문과 WiFi 네트워크 이름(SSID)을 가져올 수 있습니다.

12. 세 번째 필드는 암호 (키)입니다. 표시된 암호는 임의로 생성되거나 미리 구성되며 원하는 암호로 변경할 수 있습니다. 단, 보안을 고려하여 남들이 알아내기 어려운 암호를 지정해야 합니다. 암호는 8 - 63자로 지정할 수 있습니다. 이 단계가 끝나면 다음을 클릭합니다.

다음 창에 액세스 포인트와 레지스트라의 구성이 표시됩니다.

13. 네트워크가 소유권 암호를 수신하면 <무선 네트워크 이름>에 연결되었습니다라는 메시지가 표시됩니다. 마침을 클릭합니다. 이 프로세스는 액세스 포인트 및 레지스트라의 구성을 완료합니다.
14. 기존 클라이언트가 나중에 사용할 수 있도록 이러한 설정을 프로파일에 저장하려면 무선 설정을 저장할 위치를 클릭하십시오. 프로파일 설정이 로컬 하드 드라이브에 텍스트 파일(txt)로 저장됩니다. 기본적으로 파일은 로컬 C:\ 드라이브에 저장됩니다. 기본 저장 위치를 그대로 사용하거나 찾아보기를 클릭하여 컴퓨터의 다른 위치를 선택합니다.

그 다음, 네트워크에 등록자(컴퓨터)를 연결할 수 있습니다. 이렇게 하려면 레지스트라로서: 보안 설정을 획득하고, 기존 네트워크에 연결하도록 컴퓨터/장치를 구성합니다를 수행하십시오. 네트워크의 레지스트라에서만 작업하려는 경우에는 레지스트라에서 네트워크에 다른 컴퓨터 추가에 나온 절차를 따르십시오.

### 레지스트라에서 네트워크에 다른 컴퓨터 추가

다음 단계에서는 레지스트라에서 실행 중인 Wi-Fi Protected Setup* 마법사를 사용하여 기존 네트워크에 다른 컴퓨터(등록자)를 연결합니다. 이 절차는 레지스트라에서만 수행됩니다.

참고: 이 프로세스에서는 레지스트라에서 WiFi 연결 유틸리티가 실행되고 있다고 가정하며, 레디스트라에 표시되는 프로세스와 창은 소프트웨어 공급업체마다 다를 수 있습니다.

1. 네트워크에 추가할 등록자 컴퓨터의 장치 암호를 받습니다.
2. 레지스트라에서, 작업 표시줄의 WiFi 연결 유틸리티 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 장치 추가를 선택합니다.
3. 네트워크 또는 액세스 포인트에 등록자 추가에 나온 절차 중 단계 6 - 9를 수행합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보