Volver al índice

# Detalles de la conexión de red

Cuando esté conectado a una red WiFi, haga clic en el botón Detalles... en la ventana principal de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi para ver los Detalles de la conexión.

## Detalles de la conexión WiFi

Nombre | Descripción
--- | ---
Nombre del perfil | Nombre del perfil WiFi.
Nombre de la red | El nombre de red (SSID) de la conexión actual.
Calidad de la señal | Las señales de radiofrecuencia se pueden evaluar mediante dos componentes:

- potencia de la señal (cantidad)
- calidad de la señal

La calidad de la señal viene determinada por una combinación de factores. Principalmente, se compone de potencial de la señal y la proporción de ruido de radiofrecuencia presente. El ruido de radiofrecuencia se presenta tanto de forma natural como artificial en aparatos eléctricos. Si la cantidad de ruido de radiofrecuencia es elevada, o la potencia de la señal es baja, se obtiene una señal inferior a la proporción de ruido, lo cual causa una calidad de señal deficiente. Con una señal inferior a la proporción de ruido, es difícil que el receptor de radio pueda discernir la información contenida en la señal a partir del ruido.

Potencia de la señal | Las barras del icono de la potencia de la señal indican la calidad de las señales de transmisión y recepción entre el adaptador WiFi y el punto de acceso o equipo en el modo entre dispositivos (Ad Hoc). La cantidad de barras verdes verticales indica la potencia de las señales de transmisión y recepción.

NOTA: La potencia de señal se muestra para el AP más próximo de redes que contenga varios AP.

La potencia de la señal oscila entre excelente y fuera del rango. Los factores siguientes afectan a la potencia de la señal:

- La calidad de la señal disminuye con la distancia y se ve afectada por barreras de metal y concreto.
- Los objetos de metal pueden reflejar las señales y causar interferencia.
- Otros dispositivos eléctricos también puede causar interferencia.

Dirección IP | Dirección IPv4: La dirección de protocolo de Internet (IP) de la conexión actual.
Dirección IPv6: La dirección IP de próxima generación es compatible con versiones anteriores y está diseñada para corregir los problemas de seguridad de datos de IPv4. IPv6 aumenta el espacio de la dirección de 32 a 128 bits, con lo cual se proporciona una cantidad ilimitada de redes y sistemas. También es compatible con los parámetros de calidad de servicio (QoS) para audio y vídeo en tiempo real.
Dirección MAC del adaptador | Dirección de Control de acceso de medios (MAC) del adaptador WiFi.
Banda | Indica la banda inalámbrica de la conexión actual.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Número de antenas en uso | Indica el número de antenas que hay en uso. Este número depende de las bandas que estén utilizando las distintas redes, los modos de transmisión/recepción en uso en estas bandas, la potencia de la señal y las capacidades de los puntos de acceso. El usuario no tiene control directo sobre este parámetro.
Velocidades de datos compatibles | Velocidades a las cuales el adaptador WiFi puede enviar y recibir datos. Muestra la velocidad en Mbps para la frecuencia utilizada.

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 y 11
- 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 y 54
- 802.11n: 450, 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2

Frecuencia de radio | Muestra la frecuencia de conexión inalámbrica actual.

- 802.11a: 5,15 GHz a 5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400 GHz a 2,4835 GHz (dependiendo del país)
- 802.11n: 2,400 GHz a 5,00 GHz

Número de canal | Muestra el canal de transmisión y recepción.
Autenticación de red | Muestra Abierta, Compartida, WPA* - Personal, WPA2* - Personal, WPA - Empresa y WPA2 - Empresa. Muestra la autenticación utilizada por el perfil actual. Consulte Descripción de seguridad, si desea más información.
Codificación de datos | Muestra Ninguno, WEP, TKIP o AES-CCMP. Consulte Descripción de seguridad, si desea más información.
Tipo de autenticación 802.1X | Muestra Ninguno, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP o EAP-FAST. Consulte Descripción de seguridad, si desea más información.
Protocolo de autenticación 802.1X | Las opciones mostradas son Ninguno, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 o TLS. Consulte Descripción de seguridad, si desea más información.
Versión de CCX | Versión de Cisco Compatible Extensions en esta conexión inalámbrica.
Alimentación Tx actual | Potencia actual (en milivatios) con la que el adaptador WiFi transmite actualmente.
Niveles de alimentación admitidos | Son los niveles de potencia con que el adaptador WiFi puede transmitir. Esta información se presenta en forma de rango y depende del adaptador.
Dirección MAC del punto de acceso | La dirección de Control de acceso de medios (MAC) del punto de acceso asociado.
Punto de acceso obligatorio | Muestra Ninguno si no está activado. Si está activada la opción Punto de acceso obligatorio, se muestra la dirección MAC del punto de acceso. Esta opción dirige al adaptador WiFi a conectarse con un punto de acceso que utiliza una dirección MAC particular (48 bits, 12 dígitos hexadecimales; por ejemplo, 00:06:25:0E:9D:84).
Nombre de AP | El nombre del punto de acceso. Este nombre es ajustado por la persona que configura el punto de acceso y suele estar limitado a 32 caracteres. NOTA: Este parámetro solo es visible si se ha instalado el soporte de IPv6 en Windows* XP.
Dirección IPv4/IPv6 del AP | La dirección del Protocolo Internet (IPV4 o IPV6) para el punto de acceso. IPv6 es la dirección IP de próxima generación, es compatible con versiones anteriores y está diseñada para corregir los problemas de seguridad de datos de IPv4. IPv6 aumenta el espacio de la dirección de 32 a 128 bits, con lo cual se proporciona una cantidad ilimitada de redes y sistemas. También es compatible con los parámetros de calidad de servicio (QoS) para audio y vídeo en tiempo real.

NOTA: Este parámetro sólo está visible cuando se está conectado a un punto de acceso Cisco Systems.

Potencia de la señal del AP | Potencia de la señal recibida del punto de acceso en el adaptador. Este valor se indica en milivatios (mW), y en sí puede encontrarse en el rango de los picovatios. Este valor varía según la distancia entre el punto de acceso y el adaptador, los obstáculos que puedan interferir en la señal y el nivel de potencia al que transmite el punto de acceso.

NOTA: Este parámetro sólo está visible cuando se está conectado a un punto de acceso Cisco Systems.

Nivel de ruido del AP | El nivel de ruido de radiofrecuencia presente en el entorno que tiende a interferir en la señal del punto de acceso. El ruido de radiofrecuencia procede de fuentes naturales y eléctricas. NOTA: Este parámetro sólo está visible cuando se está conectado a un punto de acceso Cisco Systems.
Reparar | Renueva la dirección IP. Si tiene problemas a la hora de acceder a la red, verifique que la dirección IP es válida. Si es 0.0.0.0 o 169.x.x.x, entonces probablemente no es válida. Si su red está configurada para la asignación automática de dirección de red, entonces haga clic en Reparar y solicite una nueva dirección IP.
Cerrar | Cierra la página.
Ayuda | Proporciona información de ayuda de esta página.

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad