Terug naar inhoud

# Geavanceerde instellingen

Gebruik het venster Geavanceerde instellingen om extra parameters in te stellen voor een specifiek profiel.

## Het scherm openen

1. Als u een beheerdersprofiel wilt maken of bewerken, opent u het Hulpprogramma voor beheerders. Als u een persoonlijk profiel wilt maken of bewerken, klikt u in het hoofdvenster op Profielen.
2. Klik in het venster Profielen (of het tabblad Profielen), voor een bestaand profiel, op Eigenschappen. Klik voor een nieuw profiel op Toevoegen.
3. Klik in het venster Algemene instellingen op Geavanceerd....

## Beschrijving van Geavanceerde instellingen

Naam | Omschrijving
--- | ---
Automatisch verbinden | Automatisch (standaard): Als u deze optie selecteert, brengt het Intel® PROSet/Wireless WiFi-verbinding hulpprogramma automatisch een verbinding tot stand met dit profiel als het netwerk binnen het bereik van de adapter is. Op aanvraag: Selecteer deze optie om te voorkomen dat automatisch verbinding wordt gemaakt met een netwerk dat binnen het bereik van de adapter is. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken wanneer er kosten zijn verbonden aan een draadloze verbinding. In de lijst met WiFi-netwerken en de profiellijst wordt het netwerk aangegeven met dit pictogram: . Dit geeft een verbinding op aanvraag aan (ook wel een handmatige verbinding genoemd).

U maakt als volgt verbinding met het netwerk:

1. Selecteer een netwerk in de lijst van WiFi-netwerken.
2. Klik op Verbinden.

Automatisch importeren | Als deze optie is geselecteerd, kan een netwerkbeheerder het geselecteerde profiel eenvoudig verplaatsen naar andere computers. Wanneer het geëxporteerde bestand in de directory WiFi\AutoImport op een andere computer wordt gezet, importeert het WiFi-verbinding hulpprogramma het profiel automatisch.

Opmerking: Deze voorziening is alleen beschikbaar wanneer een gebruikersprofiel wordt geconfigureerd. Deze voorziening is niet beschikbaar wanneer beheerderprofielen worden geconfigureerd.

Band selecteren | Hier kunt u de band selecteren die u wilt gebruiken voor dit profiel:

- Gemengde band (standaard): Selecteer deze optie om het WiFi-verbinding hulpprogramma te laten proberen om met dit profiel in één van de twee banden verbinding te maken met een beschikbaar netwerk.
- 2,4-GHz band: Selecteer deze optie om het WiFi-verbinding hulpprogramma te laten proberen om met dit profiel in de 2,4-GHz band verbinding te maken met een beschikbaar netwerk.
- 5,2-GHz band: Selecteer deze optie om het WiFi-verbinding hulpprogramma te laten proberen om met dit profiel in de 5,2-GHz band verbinding te maken met een beschikbaar netwerk.

Verplicht toegangspunt | Hiermee wordt de WiFi-adapter gedwongen om verbinding te maken met een toegangspunt met een specifiek MAC-adres. Geef het MAC-adres van het toegangspunt (BSSID) op. Het 48-bits MAC-adres bestaat uit 12 hexadecimale cijfers. Bijvoorbeeld: 00:06:25:0E:9D:84.

Wissen: Hiermee wordt het huidige adres gewist.

Opmerking: Deze voorziening is niet beschikbaar wanneer de uitvoermodus Ad hoc wordt gebruikt.

Wachtwoordbeveiliging |

1. Dit profiel beveiligen met een wachtwoord (maximaal 10 tekens): Selecteer deze optie als u een wachtwoord wilt instellen voor het profiel. Standaard is er geen wachtwoord ingesteld.
2. Wachtwoord: Geef het wachtwoord op. Wanneer een wachtwoord wordt opgegeven, worden sterretjes in plaats van de tekens weergegeven.
3. Wachtwoord bevestigen: Geef het wachtwoord nogmaals op.

Opmerking: Leg dit wachtwoord ergens vast. Als u het vergeet, kan het niet opnieuw worden ingesteld.

Toepassing automatisch starten | Als u deze optie selecteert, kan automatisch een batchbestand, uitvoerbaar bestand of script worden uitgevoerd wanneer u het profiel gebruikt om verbinding te maken. U kunt bijvoorbeeld automatisch een VPN-sessie (Virtual Private Network) starten wanneer u verbinding maakt met een draadloos netwerk.

1. Klik op Automatisch starten toepassing inschakelen.
2. Geef de naam op van het programma dat u wilt starten of klik op Bladeren om het bestand te zoeken op de harde schijf.
3. Klik op OK om de pagina Geavanceerde instellingen te sluiten.

Verbinding handhaven | Met de optie Verbinding handhaven bij afmelding kan een draadloze verbinding met een gebruikersprofiel worden gehandhaafd na afmelding. Als de optie Verbinding handhaven bij afmelding is geselecteerd en er een continu profiel bestaat, wordt het continue profiel niet toegepast bij afmelding. Het profiel wordt alleen toegepast als de verbinding met dit profiel wordt onderbroken.

Opmerking: De optie kan worden gebruikt met Nortel VPN Client wanneer deze is geconfigureerd om te worden afgemeld bij verbinding.

Opmerking: Deze voorziening is alleen beschikbaar wanneer een gebruikersprofiel wordt geconfigureerd. Deze voorziening is niet beschikbaar wanneer beheerderprofielen worden geconfigureerd.

Indeling voor gebruikersnaam | Indeling voor gebruikersnaam: Een beheerder kan de notatie van gebruikersnamen voor de verificatieserver selecteren. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- gebruiker (standaard)
- gebruiker@domein
- gebruiker@domein.com
- DOMEIN\gebruiker

Opmerking: Deze voorziening is alleen beschikbaar wanneer beheerderprofielen worden geconfigureerd. De voorziening is niet beschikbaar wanneer een profiel wordt gemaakt vanaf de pagina WiFi-profiel maken.

Domeincontrole vóór aanmelding | Domeincontrole vóór aanmelding: Deze instelling is alleen zichtbaar wanneer u het Hulpprogramma voor beheerders gebruikt en alleen als u ervoor kiest een profiel vóór de aanmelding/gemeenschappelijk te maken. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Controleren of domeinserver aanwezig is: Als u een profiel voor verbinding vóór aanmelding gebruikt terwijl u lid bent van een domein, wordt de aanwezigheid van de domeinserver gecontroleerd voordat het aanmeldingsproces wordt voltooid. Als de server niet wordt gevonden, kan de aanmelding een minuut of langer worden vertraagd.
- Doorgaan met aanmelden: De aanmelding wordt gewoon voortgezet. Er wordt niet gecontroleerd of de server aanwezig is.

Opmerking: Deze voorziening is alleen beschikbaar wanneer beheerderprofielen worden geconfigureerd. De voorziening is niet beschikbaar wanneer een profiel wordt gemaakt vanaf de pagina WiFi-profiel maken.

OK | Hiermee sluit u het dialoogvenster en worden wijzigingen opgeslagen.
Annuleren | Hiermee sluit u het venster en annuleert u alle wijzigingen.
Help? | Hiermee kunt u de helpinformatie voor deze pagina bekijken.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Handelsmerken en disclaimers