返回內容頁

# 連線狀態圖示

連線狀態圖示會顯示 WiFi 介面卡目前的連線狀態。連線狀態圖示會顯示在 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗中。工作列圖示也會顯示目前的連線狀態。請參閱工作列圖示以取得更多資訊。

圖示 | 說明
--- | ---
| WiFi 已關閉： WiFi 介面卡的無線電已關閉。按一下「WiFi 啟動」按鈕以開啟無線電。
| 指明包括驗證故障的連線問題。
| 搜尋 WiFi 網路： WiFi 介面卡會掃瞄所有可用的 WiFi 網路。 動畫圖示：
| 找不到 WiFi 網路： 介面卡找不到可用的 WiFi 網路。
| 找到 WiFi 網路： 找到可用的 WiFi 網路。您可以選擇連線到 WiFi 網路清單中顯示的可用網路。
| 連線到 WiFi 網路： 您正連線到 WiFi 網路。新月形狀的曲線會在綠色與白色間轉換，直到取得 IP 位址或發生連線錯誤。
| 已連線到 WiFi 網路： 您已連線到 WiFi 網路。網路名稱、速度、訊號品質和 IP 位址會顯示目前的連線狀態。按一下「詳細資料」按鈕來顯示目前網路連線的詳細資料。
網路名稱 | 名稱（設定檔名稱或 SSID）： 連接介面卡的網路名稱。如果此網路的設定檔可適用，名稱欄就會顯示出 SSID 或設定檔名稱。
訊號品質 | 訊號強度圖示列顯示傳輸品質，並在您的 WiFi 介面卡與存取點或點對點 (ad hoc) 模式中的電腦之間接收訊號。垂直綠色列的數目表示傳輸和接收訊號的強度。 注意： 會顯示包含多個 AP 網路的最近 AP 的該訊號強度。 訊號強度範圍在「最好」到「超出範圍」之間。以下的因素會影響訊號強度：

- 訊號品質會隨距離減弱，並且會受到金屬和水泥障礙物影響。
- 金屬物體可能會反射信號，因而導致干擾。
- 其它電力裝置也會造成干擾。

內容 | 提供介面卡連線狀態資訊。請參閱網路內容以取得資訊。
WiFi 啟動/ WiFi 關閉/WiFi 啟動，802.11a 關閉 | 表示 WiFi 無線電開啟或關閉的狀態。此下拉式清單也能讓您在開啟或關閉無線電之間切換。依據 WiFi 介面卡與 OEM 電腦製造廠商而定，此下拉式清單可能有第三種選項： WiFi 開啟，802.11a 關閉。如果存在，這可讓您開啟 WiFi 無線電 (頻帶 b 或 g)，但是關閉 802.11a 頻帶。請參閱開啟或關閉無線電以取得更多資訊。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。
關閉 | 關閉主視窗。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明