Zpět na obsah

# Vlastnosti sítě

Vlastnosti sítě
Správa výjimek

Okno Vlastnosti sítě obsahuje podrobné informace o vybrané síti.

## Přístup

Klepnutím na tlačítko Vlastnosti v hlavním okně Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi zobrazíte podrobné informace o vybrané síti a jejích přístupových bodech. Na této obrazovce jsou zobrazeny informace o dané síti a o přístupových bodech a lze z ní otevřít obrazovku Správa seznamu výjimek. Na obrazovce Správa seznamu výjimek můžete přidat profily, které mají být vyloučeny z automatického připojení.

### Vlastnosti sítě – podrobnosti

Název | Popis
--- | ---
Název sítě | Zobrazuje název WiFi sítě.
Pásmo | Aktuální používané pásmo a frekvence. Pokud není zobrazeno žádné pásmo a frekvence, zobrazí se zpráva Mimo dosah. Jsou uvedena následující pásma:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Provozní režim | Zobrazuje aktuální režim:

- Síť (infrastruktura)

> Bezdrátová síť soustředěná kolem přístupového bodu. V tomto prostředí poskytuje přístupový bod nejenom komunikaci s kabelovou sítí, ale také zprostředkovává bezdrátový síťový provoz v nejbližším sousedství.

- Zařízení-zařízení (ad hoc)

> Konfigurace komunikace, ve které má každý počítač stejné možnosti a může zahájit komunikační relaci. Rovněž známá jako síť rovný s rovným nebo počítač-počítač.

Úroveň ověření | Zobrazuje aktuální bezpečnostní režim ověřování pro používanou síť. Jsou uvedeny následující úrovně ověřování v síti:

- Otevřené
- Sdílené
- WPA - podniky
- WPA2 – podniky
- WPA-osobní
- WPA2-osobní

Zobrazuje ověřování používané v aktuálně používané síti. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.

Šifrování dat | Jsou uvedena následující nastavení šifrování dat:

- Žádný
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.

Přístupové body v této síti <0-50> |

- Síla signálu: Indikátory síly signálu ukazují sílu signálu vysílání a příjmu mezi WiFi adaptérem a nejbližším přístupovým bodem.
- Zobrazí se některá z následujících ikon: . Označuje použité pásmo (802.11a, 802.11b, 802.11g nebo 802.11n).
- Kanál: Zobrazuje aktuální vysílací a přijímací kanál, který je používán pro konkrétní bezdrátovou síť.
- BSSID (provozní režim Infrastruktura): Zobrazuje dvanáctimístnou adresu MAC přístupového bodu ve vybrané síti.

Správa výjimek | Další informace najdete v části Správa výjimek. Je-li nastaveno vyloučení sítě (viz část Nastavení aplikace), bude v okně Vlastnosti sítě uvedeno, že síť je vyloučena z automatického připojení.
Zavřít | Zavře okno Vlastnosti sítě.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky