Powrót do Spisu treści

# Ustawienia karty (Administrator)

Na karcie Ustawienia karty można konfigurować i wyświetlać właściwości karty WiFi zainstalowanej w komputerze. Nie wszystkie opisane tutaj ustawienia dotyczą wszystkich kart (zobacz: opis ustawienia).

Ta wersja oprogramowania Intel® PROSet/Wireless WiFi jest zgodna z następującymi kartami:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Jak uzyskać dostęp

1. Otwórz Narzędzie administratora.
2. Zaznacz opcję Utwórz nowy pakiet lub Otwórz istniejący pakiet.
3. Kliknij kartę Ustawienia karty , a następnie Dołącz ustawienia karty do tego pakietu.

## Konfigurowanie ustawień karty

1. W Narzędziu administratora zaznacz pole wyboru Dołącz ustawienia karty do tego pakietu.
2. Dla każdego ustawienia w poniższej tabeli wybierz jedną z opcji:
   - Użyj wartości domyślnej: Resetuje ustawienie na komputerze użytkownika do wartości domyślnej.
   - Bez zmiany: (Tylko użytkownicy systemu Windows* XP i Windows* 7). Utrzymuje wartość określoną przez użytkownika. Administrator decyduje o niewymuszaniu wszystkich ustawień na komputerze użytkownika. Użytkownik może zmieniać wartości ustawień karty WiFi w menu Zaawansowane w Narzędziu do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi.
   - Bez zmiany: (Dotyczy tylko użytkowników systemu Windows Vista*). Utrzymuje wartość określoną przez użytkownika. Administrator decyduje o niewymuszaniu wszystkich ustawień na komputerze użytkownika. Użytkownik może zmieniać wartości ustawień karty WiFi w Menedżerze urządzeń.
   - Zaznacz tę wartość: Administrator wybiera wartość, która ma być używana na komputerze użytkownika.

## Opis ustawień karty WiFi

Poniżej przedstawiono opis ustawień karty WiFi.

Nazwa | Opis
--- | ---
Szerokość kanału 802.11n (2,4 GHz) | Umożliwia ustawianie szerokości kanału dla wysokiej przepływności w celu zmaksymalizowania wydajności. Dla szerokości kanału można określić wartość Automatycznie lub 20 MHz. Ustawieniem domyślnym jest wartość 20 MHz. Jeśli kanały 802.11n zostały poddane ograniczeniom, należy użyć opcji 20 MHz. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11n.

UWAGA: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku następujących kart:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (tylko szerokość kanału 20 MHz)

Szerokość kanału 802.11n (5,2 GHz) | Umożliwia ustawianie szerokości kanału dla wysokiej przepływności w celu zmaksymalizowania wydajności. Dla szerokości kanału można określić wartość Automatycznie lub 20 MHz. Ustawieniem domyślnym jest wartość Automatycznie. Jeśli kanały 802.11n zostały poddane ograniczeniom, należy użyć opcji 20 MHz. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11n.

UWAGA: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku następujących kart:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Tryb 802.11n | Standard 802.11n został rozszerzony względem poprzednich standardów 802.11 przez dodanie obsługi funkcji MIMO (ang. Multiple-Input Multiple-Output). Funkcja MIMO umożliwia zwiększenie przepływności danych w celu zwiększenia szybkości transmisji. Aby ustawić tryb standardu 802.11n karty WiFi, wybierz opcję Włączono lub Wyłączono. Ustawieniem domyślnym jest wartość Włączono. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11n.

UWAGA: Aby dla połączeń 802.11n osiągnąć szybkość transmisji większą niż 54 Mb/s, należy wybrać zabezpieczenia WPA2*-AES. Brak zabezpieczeń (opcja Żadne) można wybrać w celu umożliwienia konfiguracji sieci i rozwiązywania problemów.

Administrator może włączyć lub wyłączyć obsługę trybu wysokiej przepływności w celu zmniejszenia zużycia energii, wyeliminowania konfliktów z innymi pasmami lub wyeliminowania problemów związanych ze zgodnością.

Kanał Ad Hoc | O ile pozostałe komputery w sieci Ad Hoc nie stosują innego kanału od kanału domyślnego, nie ma potrzeby zmiany kanału. Wartość: Umożliwia wybór dozwolonego kanału z listy.

- 802.11b/g: Tę opcję należy wybrać w przypadku korzystania z częstotliwości pasma ad hoc 802.11b i 802.11g (2,4 GHz). Domyślnym kanałem dla tego pasma jest 11.
- 802.11a: Tę opcję należy wybrać w przypadku korzystania z częstotliwości pasma ad hoc 802.11a (5 GHz). Domyślnym kanałem dla tego pasma jest 36. To ustawienie nie dotyczy karty Intel® WiFi Link 1000.

UWAGA: Jeśli kanał 802.11a nie jest wyświetlany, nie można go wykorzystać w inicjowanej sieci Ad Hoc.

Zarządzanie energią w sieci Ad Hoc | Ustaw funkcje oszczędzania energii dla sieci Ad Hoc.

- Wyłączono: Zaznacz w przypadku łączenia się z sieciami Ad Hoc, które zawierają stacje nieobsługujące zarządzania energią w sieci Ad Hoc.
- Maksymalna oszczędność energii: Zaznacz, aby zoptymalizować czas eksploatacji baterii.
- Środowisko z zakłóceniami: Zaznacz, aby zoptymalizować wydajność lub w przypadku łączenia się z wieloma klientami.

Tryb Ad Hoc QoS | Kontrola QoS w sieciach Ad Hoc. Funkcja QoS zapewnia priorytetyzację ruchu wychodzącego z punktu dostępu w sieci bezprzewodowej na podstawie klasyfikacji ruchu. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) jest certyfikatem QoS wystawionym przez organizację Wi-Fi Alliance* (WFA). Gdy funkcja WMM* jest włączona, karta WiFi korzysta z niej w celu obsługi funkcji oznaczania i kolejkowania priorytetów dla sieci Wi-Fi*.

- WMM włączone
- WMM wyłączone (ustawienie domyślne)

Brak tolerancji dla kanału 40 MHz | To ustawienie umożliwia komunikowanie sieciom w otoczeniu, że karta WiFi nie toleruje kanałów 40 MHz w paśmie 2,4 GHz. Ustawienie to jest domyślne wyłączone, aby karta nie wysyłała tej informacji. UWAGA: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku następujących kart:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Zabezpieczenie trybu mieszanego | Umożliwia unikanie kolizji danych w środowisku mieszanym 802.11b/11g/11a/11n. W środowisku, w którym klienci mogą się nawzajem nie słyszeć, powinny być używane sygnały RTS/CTS. Włączenie sygnału zwrotnego CTS umożliwia zwiększenie przepustowości w środowisku, w którym klienci znajdują się blisko siebie i mogą się wykryć. (Funkcja sygnału zwrotnego CTS nie jest obsługiwana w standardzie 802.11n).
Zarządzanie energią (Widok administratora) | Podczas tworzenia pakietu administratora opcja Zarządzanie energią pozwala wybrać punkt równowagi między zużyciem energii a wydajnością karty WiFi.

> PSP - tryb oszczędzania energii
> CAM - tryb ciągłej aktywności

Wybierz jeden z następujących trybów oszczędzania energii:

> PSP CAM: Karta klienta jest zasilana cały czas.
> PSP, poziom 1: Maksymalna moc transmisji.
> PSP, poziom 2-4: Maksymalizacja mocy transmisji.
> PSP, poziom 5: Maksymalizacja czasu pracy baterii.
> PSP, automatycznie: Ustawienie domyślne: PSP, poziom 5.

UWAGA: Oszczędność zużycia energii zależy od ustawień infrastrukturalnych.

Tryb nagłówka komunikatu | Ustawianie długości nagłówka komunikatu odbieranego przez punkt dostępu podczas inicjowania połączenia. Aby zapewnić optymalną przepustowość sieci, zawsze należy używać opcji Automatyczny nagłówek komunikatu transmisji. Opcja Automatyczny nagłówek komunikatu transmisji umożliwia automatyczne wykrywanie nagłówka komunikatu. Jeśli obsługiwane są krótkie nagłówki komunikatu, należy ich używać. Jeśli nie, należy używać opcji Długi nagłówek komunikatu transmisji.

UWAGA: To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku kart WiFi klienta Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection i Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Agresywność mobilności | To ustawienie umożliwia określanie stopnia agresywności mobilności klienta sieci bezprzewodowej w celu zwiększenia jakości połączenia z punktem dostępu. Kliknij opcję Użyj wartości domyślnej, aby znaleźć punkt równowagi między brakiem mobilności i wydajnością lub wybierz wartość z listy.

> Wartości:

> 0: Bez mobilności: Oznacza brak mobilności klienta sieci bezprzewodowej. Tylko znaczne obniżenie jakości połączenia powoduje przełączenie na inny punkt dostępu.
> 1-3: Zezwalaj na mobilność
> 2: Ustawienie domyślne: Równoważy brak mobilności i wydajność.
> 4: Maksymalna mobilność

Rozszerzenie przepływności | Zmiana wartości kontroli pakietów.

- Włączone: Zaznacz, aby włączyć rozszerzenie przepływności.
- Wyłączono: (ustawienie domyślne) Zaznacz, aby wyłączyć rozszerzoną przepływność.

Moc transmisji | Zmniejszenie poziomu mocy transmisji powoduje zmniejszenie zasięgu łączności radiowej WiFi. Ustawienie domyślne: Najwyższe ustawienie poziomu mocy. Wartości:

> Transmisja minimalna: Najmniejszy zasięg: Ustawianie najniższego poziomu mocy transmisji dla karty. Umożliwia rozszerzenie liczby obszarów zasięgu i ograniczenie obszaru zasięgu. Aby zwiększyć ogólną jakość transmisji, a także uniknąć przeciążenia i zakłóceń innych urządzeń, należy zmniejszyć obszar zasięgu.
> Transmisja, poziom 1; Transmisja, poziom 2; Transmisja, poziom 3: Ustawiane w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju.
> Transmisja maksymalna: Największy zasięg: Ustawianie maksymalnego poziomu mocy transmisji dla karty. Należy zaznaczyć, aby uzyskać maksymalną wydajność i zasięg w środowiskach z ograniczoną liczbą dodatkowych urządzeń radiowych.

Jeśli wybrana zostanie opcja Bez zmian, ustawienie to nie zostanie zmienione na komputerze użytkownika.

UWAGA: Ustawienie optymalne dla użytkownika to moc transmisji na możliwie najniższym poziomie, zapewniająca jednak dobrą jakość komunikacji. Ustawienie takie umożliwia działanie maksymalnej liczby urządzeń bezprzewodowych w zagęszczonych obszarach i zredukowanie zakłóceń innych urządzeń, z którymi dzielona jest przestrzeń radiowa.

UWAGA: To ustawienie ma zastosowanie w przypadku korzystania z trybu Sieć (infrastruktura) lub Ad Hoc.

Tryb sieci bezprzewodowej | Określ tryb używany do łączenia z siecią WiFi:

- Tylko 802.11a: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11a. Nie dotyczy niektórych kart.
- Tylko 802.11b: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11b. Nie dotyczy niektórych kart.
- Tylko 802.11g: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11g.
- 802.11a i 802.11g: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11a i 802.11g. Nie dotyczy niektórych kart.
- 802.11b i 802.11g: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11b i 802.11g. Nie dotyczy niektórych kart.
- 802.11a, 802.11b i 802.11g: (ustawienie domyślne) Łączenie z sieciami bezprzewodowymi w standardzie 802.11a, 802.11b lub 802.11g. Nie dotyczy niektórych kart.

UWAGA: Tryby sieci bezprzewodowej (typy modulacji) określają wykryte punkty dostępu wyświetlane na liście Sieci WiFi.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia