Terug naar inhoud

# Toepassingsinstellingen (menu Extra)

De toepassingsinstellingen bepalen het gedrag van het Intel® PROSet/Wireless WiFi-verbinding hulpprogramma.

## Het scherm openen

Klik in het menu Extra van het hoofdvenster op Toepassingsinstellingen.

## Beschrijving Toepassingsinstellingen

Naam | Omschrijving
--- | ---
Adapter | Wordt bovenaan het venster weergegeven en vermeldt de WiFi-adapter. Dit kan één van de volgende adapters zijn:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

Geavanceerde instellingen: De volgende instellingen bepalen hoe het WiFi-verbinding hulpprogramma zich gedraagt en informatie weergeeft.
Taakbalk | Pictogram weergeven op de taakbalk: Selecteer deze optie om een statuspictogram weer te geven. Dit pictogram wordt weergegeven op de taakbalk van Windows (het gebied waar meldingen worden weergegeven). Het pictogram geeft informatie over de status van de draadloze verbinding. Schakel deze optie uit om geen statuspictogram weer te geven.

Het statuspictogram op de taakbalk voorziet in verschillende functies:

- Visuele feedback over de status van de verbinding en de draadloze activiteiten binnen het draadloze netwerk. Voor elk soort draadloze activiteit krijgt het pictogram een andere kleur of animatie. Zie Taakbalkpictogrammen voor meer informatie.
- Menu: Wanneer u met de rechtermuisknop op het pictogram klikt, wordt een menu weergegeven. Via dit menu kunt u verschillende taken uitvoeren, zoals de radio in- of uitschakelen of het WiFi-verbinding hulpprogramma starten. Zie Opties in het taakbalkmenu voor meer informatie.
- Tooltips en waarschuwingen. Zie Tooltips en waarschuwingen voor meer informatie.

Meldingen | Waarschuwingsberichten weergeven: Selecteer deze optie om waarschuwingen weer te geven bij het pictogram op de taakbalk. Als interventie van de gebruiker nodig is, wordt een bericht weergegeven. Alleen voor belangrijke gebeurtenissen worden waarschuwingen weergegeven. Als de waarschuwing wordt geselecteerd, wordt de juiste actie ondernomen. Als u deze optie uitschakelt, worden geen waarschuwingen weergegeven. Zie Tooltips en waarschuwingen voor meer informatie.

Selecteer een van de volgende opties:

Informatieve meldingen: Deze waarschuwingen geven minder belangrijke informatie. Er is geen actie vereist, maar de informatie kan helpen om het werken met het draadloze netwerk te verbeteren.

- Informatieve meldingen weergeven: Deze optie is standaard ingeschakeld. Alle informatieve meldingen worden weergegeven bij het pictogram op de taakbalk. Via de meldingen wordt u meegedeeld wanneer er beschikbare netwerken binnen het bereik van uw draadloze adapter zijn. Tevens ontvangt u meldingen over het tot stand brengen en verliezen van draadloze verbindingen. Zie Tooltips en waarschuwingen voor meer informatie.
- Een lijst van beschikbare netwerken weergeven als er geen verbinding is: Wanneer de optie Informatieve meldingen weergeven is uitgeschakeld, kunt u dit item selecteren. Met deze optie wordt u, ook al worden geen informatieve meldingen weergegeven, wel gewaarschuwd wanneer er beschikbare netwerken zijn terwijl de WiFi-adapter geen verbinding heeft.

Waarschuwen als een andere toepassing de WiFi-adapter gebruikt: Als deze optie is geselecteerd, wordt een bericht weergegeven wanneer een andere toepassing probeert het beheer van de WiFi-adapter over te nemen. Dit is met name handig als u software gebruikt die is geleverd via een hotspot (bijvoorbeeld in een koffieshop of op een vliegveld). Als u de voorzieningen van het WiFi-verbinding hulpprogramma wilt gebruiken, moet u deze software uitschakelen wanneer u de locatie met de hotspot verlaat.

Automatisch verbinden | Alleen via profielen verbinding maken met een beschikbare netwerken: (standaard) De WiFi-adapter wordt alleen verbonden met een beschikbaar netwerk met behulp van een profiel uit de profiellijst. Als er geen bijpassend profiel wordt gevonden, wordt een melding weergegeven (zie Meldingen). Het draadloze apparaat blijft zonder verbinding totdat een bijpassend profiel wordt gevonden of totdat u een nieuw profiel configureert.

Verbinden met willekeurig beschikbaar netwerk als er geen bijpassend profiel wordt gevonden: Selecteer deze optie om automatisch verbinding te maken met een netwerk als u op een locatie bent met een open, onbeveiligd netwerk en u geen profiel hebt geconfigureerd. Opmerking: Open netwerken kennen geen beveiliging. U moet zelf zorgen voor de beveiliging van deze draadloze verbinding. Een manier om een open draadloze verbinding te beveiligen, is het gebruik van een Virtual Private Network (VPN).

Alleen op basis van profielen verbinden met willekeurig netwerk (Cisco-modus): Als u deze optie selecteert, wordt elk profiel geprobeerd in de opgegeven volgorde. Dit betekent dat u in de buurt bent van een toegangspunt dat meer dan één SSID heeft, maar er slechts één adverteert.

Niet automatisch verbinding maken. Gebruiker maakt handmatig verbinding: Selecteer deze optie om automatische verbindingen uit te schakelen.

Uitsluitingen beheren | Lijst van automatische uitsluitingen inschakelen: Selecteer deze optie om de functie voor automatische uitsluitingen in te schakelen. Deze functie maakt het mogelijk om toegangspunten uit te sluiten van automatische verbindingen. Zie Uitsluitingen beheren voor meer informatie.

Lijst van handmatige uitsluitingen inschakelen: Selecteer deze optie om de functie voor handmatige uitsluitingen in te schakelen. Deze functie maakt het mogelijk om netwerken uit te sluiten van automatische verbindingen. Zie Uitsluitingen beheren voor meer informatie.

Lijst WiFi-netwerken | Kolomkoppen voor sorteren tonen: Selecteer deze optie om kolomnamen weer te geven in de lijst WiFi-netwerken. Klik op een kolomkop om de kolom te sorteren in oplopende of aflopende volgorde.
Melding over gedeelde mappen | Via bestands- en printerdeling kunnen andere computers in een netwerk toegang krijgen tot bronnen op uw computer. U dient voorzichtig te zijn als u de draadloze draagbare computer gebruikt terwijl bestands- en printerdeling ingeschakeld is. U kunt deze voorziening gebruiken om in de volgende situaties een melding te ontvangen wanneer u verbinding maakt met een draadloos netwerk met gedeelde mappen:

- De firewall van Microsoft Windows is uitgeschakeld.
- Bestands- en printerdeling is ingesteld als een uitzondering voor de firewall van Microsoft Windows.

Delen van gedeelde mappen automatisch opheffen bij verbinding met een onbeveiligd netwerk.
Selecteer deze optie om het delen van gedeelde mappen automatisch op te heffen wanneer u verbinding maakt met een onbeveiligd netwerk. Deze functie biedt enige extra beveiliging.

Deze melding uitschakelen
Laat mijn gedeelde mappen intact wanneer ik verbinding maak met een open, onbeveiligd netwerk.

Waarschuwen bij verbinding met onbeveiligd netwerk.
Selecteer deze optie om een waarschuwing te ontvangen wanneer u verbinding maakt met een open, onbeveiligd netwerk.

Meldingen van ad-hocnetwerken | Afhankelijk van de volgende instellingen kunt u waarschuwingen ontvangen wanneer u verbonden bent met een ad-hocnetwerk. U wordt elke twee minuten gewaarschuwd met een maximum van vijf waarschuwingen. Waarschuwen wanneer zich geen peers aanmelden bij het ad-hocnetwerk
Selecteer deze optie om een waarschuwing te ontvangen als zich geen peers aanmelden bij het ad-hocnetwerk.

Waarschuwen wanneer alle peers het ad-hocnetwerk verlaten
Selecteer deze optie om een waarschuwing te ontvangen als alle peers het ad-hocnetwerk verlaten.

SSID-meldingen | U kunt worden gewaarschuwd wanneer de standaard netwerknaam (SSID) wordt gebruikt om verbinding te maken met een netwerk. Veel voorkomende voorbeelden van voorgedefinieerde standaard netwerknamen zijn: wireless, WLAN, linksys, standaard. Verbinding maken met een toegangspunt waarop een standaard-SSID is ingesteld, kan leiden tot problemen met de beveiliging. Op een dergelijk toegangspunt worden vaak alle standaardinstellingen voor de beveiliging en het beheer (zoals open verificatie, standaard IP-adres, gebruikersnaam en wachtwoord) gebruikt. Als dit een persoonlijk netwerk is, wijzigt u de netwerknaam en de beveiligingsinstellingen om de beveiliging van het netwerk te verbeteren.

Waarschuwen als verbinding wordt gemaakt met een netwerk met een standaard-SSID-naam
Selecteer deze optie om een waarschuwing te ontvangen als verbinding wordt gemaakt met een netwerk met standaardnetwerknaam (SSID).

WiFi-instellingen | WiFi-scanning uitschakelen bij koppeling: Als deze optie is geselecteerd, wordt niet meer gescand naar extra WiFi-toegangspunten wanneer de adapter eenmaal verbinding heeft gemaakt met een toegangspunt (netwerk). Het uitschakelen van de scanfunctie bij een verbinding kan de prestaties verbeteren.
Wi-Fi Protected Setup* | Waarschuwen wanneer met Wi-Fi Protected Setup compatibele toegangspunten binnen bereik zijn Selecteer deze optie om te worden gewaarschuwd wanneer een toegangspunt uitgerust met Wi-Fi Protected Setup* binnen het bereik van uw computer is. Dit is nodig als u deze computer wilt inschrijven bij (verbinden met) het toegangspunt of van deze computer een registratieserver voor een toegangspunt wilt maken. De standaardinstelling is Aan.
OK | Hiermee slaat u de instellingen op en keert u terug naar de vorige pagina.
Annuleren | Hiermee sluit u het venster en annuleert u alle wijzigingen.
Help? | Hiermee kunt u de helpinformatie voor deze pagina bekijken.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Handelsmerken en disclaimers