목차로 돌아가기

# 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티

인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 주 창
인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 개요
인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 도움말
인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 시작
연결 상태 아이콘
WiFi 네트워크 목록
네트워크 속성
연결 정보
프로파일 사용
메뉴
인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 닫기

Microsoft Windows* XP를 사용하여 WiFi 관리
WiFi 관리자로서 Windows* XP Zero Configuration 비활성화

## 주 창

WiFi 연결 유틸리티 주 창에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 현재 연결 상태(신호 품질, 속도 및 현재 네트워크 이름) 보기
- 사용 가능한 WiFi 네트워크 검색
- 프로파일 관리
- 프로파일 목록에 정의된 특정 순서에 따라 사용 가능한 WiFi 네트워크에 프로파일 자동 연결
- 네트워크(인프라) 및 장치 대 장치(Ad Hoc) WiFi 네트워크에 연결
- 어댑터 설정 구성
- WiFi 연결 문제 해결

## 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 도움말

- 도움말 정보에 액세스하려면 F1 키를 누르거나 주 창에서 도움말 메뉴를 클릭합니다.
- F6을 누르고 왼쪽 창과 오른쪽 창 간에 전환합니다. 키보드의 위/아래 화살표를 사용해서도 창들 간에 위/아래로 이동할 수 있습니다.
- 정보를 보려면 왼쪽 창에서 목차를 클릭합니다.
- 책 아이콘을 두 번 클릭하여 목차 항목을 엽니다. 위/아래 화살표를 사용하여 항목을 선택하고 입력를 눌러서 하위 항목을 열 수도 있습니다.
- 특정 용어를 찾으려면 색인 또는 검색을 클릭합니다.

## 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 시작

WiFi 연결 유틸리티를 시작하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.

- 시작 > 모든 프로그램 > 인텔 PROSet 무선 > WiFi 연결 유틸리티를 클릭합니다.
- Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄 아이콘 을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. WiFi 구성을 클릭합니다.
- 작업 표시줄 아이콘을 두 번 클릭하여 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티를 엽니다.

# 프로파일 관리

WiFi 연결 유틸리티 주 창의 무선 네트워크에서 연결을 클릭합니다. 연결되면 프로파일 목록에 프로파일이 만들어집니다. 프로파일 목록에는 적용될 순서로 현재 사용자 프로파일이 표시됩니다. 위/아래 화살표를 사용하여 무선 네트워크에 자동 연결할 순서로 프로파일을 정렬합니다.

프로파일 목록에서는 프로파일에 대한 추가, 편집 및 제거 작업도 할 수 있습니다. WiFi 연결 유틸리티 주 창에서 프로파일...을 클릭합니다.

각 무선 네트워크에 대해 프로파일을 다르게 구성할 수 있습니다. 프로파일 설정에는 네트워크 이름(SSID), 운영 모드 및 보안 설정이 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 프로파일 관리와 프로파일 목록을 참조하십시오.

# 메뉴

파일, 도구, 고급, 프로파일 및 도움말 메뉴를 사용하여 네트워크 설정을 구성합니다.

메뉴 설명

이름 | 설명
파일 메뉴 | 종료: WiFi 연결 유틸리티 주 창을 닫습니다. 다음 단계 중 하나를 수행하여 WiFi 연결 유틸리티를 시작합니다.

- 시작 > 모든 프로그램 > 인텔 PROSet 무선 > WiFi 연결 유틸리티를 클릭합니다.
- Windows 바탕 화면의 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄 아이콘을 클릭하고 메뉴 옵션 WiFi 구성을 클릭합니다.
- 작업 표시줄 아이콘을 두 번 클릭하여 WiFi 연결 유틸리티를 엽니다.

도구 메뉴 | 응용 프로그램 설정: 시스템 단위 연결 기본 설정을 구성하려면 사용합니다. 인텔® 무선 문제 해결 도우미: 무선 네트워크 연결 문제 해결을 지원하려면 사용합니다. 수동 진단 도구: 수동 진단 도구를 사용하여 WiFi 어댑터의 기능을 확인하는 일련의 진단 테스트를 실행할 수 있습니다. 관리자 도구: 관리자 또는 이 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 있는 사람이 공유 프로파일(사전 로그온/공통, 영구 및 VoIP) 및 패키지를 구성하는 데 사용합니다.
고급 메뉴 | 어댑터 설정: Windows 고급 설정에서 구성한 설정에 해당하는 어댑터 설정을 표시합니다. Microsoft Windows에서 어댑터 설정에 액세스하려면

1. Windows 제어판에서 "네트워크 연결"을 선택합니다.
2. "무선 네트워크 연결"을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
3. 메뉴에서 속성을 선택합니다.
4. 구성을 클릭하면 어댑터에 대한 고급 설정이 표시됩니다.

고급 통계: 어댑터가 액세스 포인트와 통신하는 방법을 결정하려면 선택합니다.

Windows를 사용하여 WiFi 관리: 무선 관리자로 Windows XP*를 사용하려면 선택합니다. 키보드의 F10 키를 눌러서도 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft Windows* XP를 사용하여 WiFi 관리를 참조하십시오.

프로파일 메뉴 | 프로파일 관리: 프로파일을 만들거나 편집하려면 선택합니다. 제외 관리: 자동 연결에서 네트워크를 제외하려면 선택합니다.
도움말 메뉴 | 도움말: 온라인 도움말(F1)을 시작합니다. 정보: 현재 설치된 응용 프로그램 구성 요소에 대한 버전 정보를 표시합니다.

## 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 닫기

주 창에서 WiFi 연결 유틸리티를 종료하려면 다음 중 하나를 선택하십시오.

- 주 창에서 파일 > 종료를 선택합니다.
- 주 창에서 닫기를 클릭합니다.

## Microsoft Windows* XP를 사용하여 WiFi 관리

Windows* XP를 사용하여 Wi-Fi* 연결을 관리할 수 있습니다.

1. 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 주 창의 고급 메뉴 아래에서 Windows를 사용하여 WiFi 관리를 선택합니다.
2. 프롬프트 창에 다음 쿼리가 표시됩니다. Windows에서 WiFi 네트워크 연결을 관리하게 하시겠습니까? 예를 클릭합니다.
3. 닫기를 클릭하여 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티를 닫습니다.
4. 작업 표시줄 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Wireless Zero Configuration 열기를 클릭합니다.

참고: Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration이 무선 관리자로 사용될 때는 WiFi 연결 유틸리티가 비활성화됩니다.

인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티에서 WiFi 연결을 관리하게 하려면 작업 트레이의 유틸리티 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 WiFi 제어 활성화를 선택하십시오.

## WiFi 관리자로서 Windows* XP Zero Configuration 비활성화

Microsoft* Windows* XP Wireless Zero Configuration을 무선 관리자로 사용하는 경우에는 Microsoft Windows Wireless Network 탭에서 비활성화할 수 있습니다.

Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration을 무선 관리자로 사용하지 않으려면:

1. 시작 > 제어판을 클릭합니다.
2. 네트워크 연결을 두 번 클릭합니다.
3. 무선 네트워크 연결을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
4. 속성을 클릭합니다.
5. WiFi 네트워크를 클릭합니다.
6. Windows에서 무선 네트워크 구성이 선택되어 있지 않은지 확인합니다. 선택되어 있으면 선택을 취소합니다.
7. 확인을 클릭합니다. 그러면 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티가 네트워크 프로파일을 관리하도록 구성됩니다.

> 참고: 응용 프로그램 설정 옵션 다른 응용 프로그램에서 WiFi 어댑터를 사용하고 있을 때 알림이 선택되어 있는지 확인합니다. 이 옵션은 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration이 네트워크 프로파일을 관리하기 시작하면 해당 사실을 사용자에게 알려줍니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보