Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Netzwerkverbindungsdetails

Wenn Sie mit einem WiFi-Netzwerk verbunden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Details... im Hauptfenster der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility, um die Verbindungsdetails anzuzeigen.

## WiFi-Verbindungsdetails

Name | Beschreibung
--- | ---
Profilname | Der Name des WiFi-Profils.
Netzwerkname | Der Netzwerkname (SSID) der aktuellen Verbindung.
Signalqualität | Ein Funkfrequenzsignal kann anhand von zwei Komponenten eingeschätzt werden:

- Signalstärke (Quantität)
- Signalqualität

Die Signalqualität wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, vor allem der Signalstärke und dem Anteil der Funkfrequenzgeräusche. Funkfrequenzgeräusche entstehen sowohl auf natürliche Weise als auch durch elektrische Geräte. Wenn die Funkfrequenzgeräusche zu stark sind oder die Signalstärke schwach ist, resultiert dies in einem niedrigen Signal/Geräuschanteil-Verhältnis, was eine schlechtere Signalqualität zur Folge hat. Bei einem niedrigen Signal/Geräuschanteil-Verhältnis ist es schwieriger für den Funkempfänger, im Signal enthaltene Dateninformationen von Geräuschen zu unterscheiden.

Signalstärke | Die Signalstärken-Symbolleisten zeigen die Qualität des Übertragungs- und Empfangssignals zwischen Ihrem WiFi-Adapter und dem nächsten Zugriffspunkt oder Computer im Ad-Hoc-Modus an. Die Anzahl der vertikalen grünen Leisten gibt die Stärke der Übertragungs- und Empfangssignale an.

HINWEIS: Bei Netzwerken mit mehreren Zugriffspunkten wird die Signalstärke des Zugriffspunktes angezeigt, der dem Netzwerk am nächsten ist.

Die Signalstärke erstreckt sich von "Ausgezeichnet" bis "Außerhalb des Bereichs". Folgende Faktoren wirken sich negativ auf die Signalstärke aus:

- Die Signalqualität wird mit größerem Abstand schwächer und wird durch Metall- und Betonbarrieren beeinflusst.
- Metallene Objekte können Signale reflektieren und Störungen verursachen.
- Ebenso können andere elektrische Geräte Störungen verursachen.

IP-Adresse | IPv4-Adresse: Die IP-Adresse der aktuellen Verbindung.
IPv6-Adresse: Die IP-Adresse der nächsten Generation ist abwärtskompatibel und zur Behebung von Datensicherheitsproblemen mit IPv4 konzipiert. IPv6 erhöht den Adressenplatz von 32 auf 128 Bit, was eine unbegrenzte Zahl von Netzwerken und Systemen ermöglicht. Es unterstützt darüber hinaus Servicequalitätsparameter (QoS - Quality of Service) für Echtzeit-Audio und -Video.
Adapter-MAC-Adresse | Die MAC (Media Access Control)-Adresse für den WiFi-Adapter.
Band | Gibt das drahtlose Band der aktuellen Verbindung an.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Anzahl der eingesetzten Antennen | Zeigt die Anzahl der momentan verwendeten Antennen an. Diese Zahl hängt von den Bändern ab, die die verschiedenen Netzwerke momentan verwenden, von den auf diesen Bändern verwendeten Übertragungs-/Empfangsmodi, der Signalstärke sowie den Fähigkeiten der Zugriffspunkte. Der Benutzer hat keine direkte Kontrolle über diesen Parameter.
Unterstützte Datenraten | Die Raten, mit denen WiFi-Adapter Daten senden und empfangen können. Zeigt die Geschwindigkeit für die verwendete Frequenz in Mbit/s an.

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 und 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 und 11
- 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 und 54
- 802.11n: 450, 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2

Senderfrequenz | Zeigt die Frequenz der aktuellen drahtlosen Verbindung an.

- 802.11a: 5,15 GHz bis 5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400 GHz bis 2,4835 GHz (je nach Land)
- 802.11n: 2,400 GHz bis 5,00 GHz

Kanalnummer | Zeigt den Übertragungs- und Empfangskanal an.
Netzwerkauthentifizierung | Zeigt Offen, Freigegeben, "WPA* - Persönlich", "WPA2* - Persönlich", "WPA - Unternehmen" und "WPA2 - Unternehmen" an. Zeigt die Authentifizierung an, die vom aktuellen Profil verwendet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit - Überblick.
Datenverschlüsselung | Zeigt Keine, WEP, TKIP oder AES-CCMP an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit - Überblick.
802.1x Authentifizierungstyp | Zeigt Keine, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP oder EAP-FAST an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit - Überblick.
802.1x Authentifizierungsprotokoll | Zeigt "Keine", PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 oder TLS an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit - Überblick.
CCX-Version | Die Version von Cisco Compatible Extensions dieser drahtlosen Verbindung.
Aktuelle TX-Leistung | Dies ist die aktuelle Leistung in Milliwatt, mit der der WiFi-Adapter momentan sendet.
Unterstützte Leistungsstufen | Dies sind die Leistungsstufen, mit denen der WiFi-Adapter senden kann. Diese Information wird als Bereich angegeben und hängt vom Adapter ab.
Zugriffspunkt-MAC-Adresse | Die MAC-Adresse für den zugeordneten Zugriffspunkt.
Obligatorischer Zugriffspunkt | Zeigt "Keine" an, wenn aktiviert. Wenn die Einstellung für den obligatorischen Zugriffspunkt aktiviert ist, wird die MAC-Adresse des Zugriffspunktes angezeigt. Durch diese Option wird der WiFi-Adapter angewiesen, unter Verwendung einer bestimmten MAC-Adresse (48-Bit, 12 hexadezimale Ziffern, z. B. 00:06:25:0E:9D:84) eine Verbindung zu einem Zugriffspunkt herzustellen.
AP-Name | Der Name des Zugriffspunkts. Dieser Name wird von der Person festgelegt, die den Zugriffspunkt konfiguriert, und ist in der Regel auf 32 Zeichen begrenzt. HINWEIS: Der Parameter wird nur angezeigt, wenn IPv6-Unterstützung unter Windows* XP installiert wurde.
AP-IPv4/IPv6-Adresse | Die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) für den Zugriffspunkt. IPv6 ist die IP-Adresse der nächsten Generation. Sie ist abwärtskompatibel und zur Behebung von Datensicherheitsproblemen mit IPv4 konzipiert. IPv6 erhöht den Adressenplatz von 32 auf 128 Bit, was eine unbegrenzte Zahl von Netzwerken und Systemen ermöglicht. Es unterstützt darüber hinaus Servicequalitätsparameter (QoS - Quality of Service) für Echtzeit-Audio und -Video.

HINWEIS: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn Sie mit einem Cisco Systems-Zugriffspunkt verbunden sind.

AP-Signalstärke | Dies ist die Stärke des vom Zugriffspunkt am Adapter empfangenen Signals. Dieser Wert ist in Milliwatt (mW) angegeben und kann sich tatsächlich im Picowatt-Bereich bewegen. Dieser Wert variiert je nach Abstand zwischen Zugriffspunkt und Adapter, Hindernissen, die das Signal beeinträchtigen, und der Leistungsstufe, mit der der Zugriffspunkt sendet.

HINWEIS: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn Sie mit einem Cisco Systems-Zugriffspunkt verbunden sind.

AP-Geräuschpegel | Der Funkfrequenzgeräuschpegel in der Umgebung, der tendenziell das Signal des Zugriffspunkts beeinträchtigt. Funkfrequenzgeräusche stammen von natürlichen und elektrischen Quellen. HINWEIS: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn Sie mit einem Cisco Systems-Zugriffspunkt verbunden sind.
Reparieren | Erneuert die IP-Adresse. Falls Sie beim Zugriff auf das Netzwerk auf Probleme stoßen, stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse gültig ist. Falls diese 0.0.0.0 oder 169.x.x.x ist, dann ist sie mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ungültig. Falls Ihr Netzwerk für automatische Zuweisung der Netzwerkadresse eingerichtet ist, klicken Sie auf Reparieren und fordern Sie eine neue IP-Adresse an.
Schließen | Schließt die Seite.
Hilfe? | Öffnet die Hilfe-Informationen für diese Seite.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss