Voltar ao índice

# Estabelecer ligação

- Ligar a uma rede WiFi
- Primeira ligação
- Utilizar a Wi-Fi Protected Setup* para configurar e gerir uma rede
- Utilizar Windows XP para gerir o WiFi
- Outros gestores sem fios

## Ligar a uma rede WiFi

Pode estabelecer a ligação a uma rede WiFi com um dos seguintes métodos.

- Ligação automática: Se um perfil existente no computador corresponder a uma rede disponível, é ligado automaticamente a essa rede sem fios.
- Configurar um novo perfil: Seleccione uma rede sem fios na lista de redes WiFi na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless. Clique em Ligar. Se conseguir estabelecer a ligação com sucesso, é criado um perfil na lista de perfis para futura utilização.
- Estabelecer a ligação a um perfil na lista de perfis: Pode seleccionar um perfil na lista de perfis. Para o activar, clique em Ligar. Isto permite estabelecer ligação com uma rede não prioritária na lista (se estiver disponível).
- Clique com o botão direito do rato no ícone da barra de tarefas localizado no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows. Clique em Ligar ao perfil. Aparece uma lista de perfis previamente configurados. Seleccione um perfil.

## Primeira ligação

O utilitário de ligação WiFi detecta automaticamente redes WiFi que estejam dentro do alcance do adaptador WiFi. Quando uma rede é localizada, surge uma notificação de aviso no ambiente de trabalho: Redes WiFi encontradas. Consulte Ícones da Barra de tarefas para obter mais informações.

1. Faça duplo clique no alerta do ambiente de trabalho para abrir a janela principal do utilitário de ligação WiFi.
2. Seleccione uma rede na lista de redes WiFi.
3. Clique em Ligar. Se a rede não precisar de autenticação de segurança, um alerta notifica-o de que está ligado à rede. Consulte a Janela principal e a Barra de tarefas para obter mais informações sobre os ícones e o menu da barra de tarefas.
4. Se a rede tiver a segurança activada, o Assistente do perfil abre a janela Configurar definições WiFi. Orienta-o durante o processo de criação de um perfil WiFi para esta rede. Depois de criar um perfil, a ligação a esta rede no futuro será muito mais fácil.
5. É-lhe solicitado para especificar um Nome de perfil. O Nome de perfil é o seu nome para esta rede. Pode aceitar o nome de perfil existente se existir, ou introduzir um. O nome do perfil pode ser qualquer coisa que ajude a identificar esta rede. Por exemplo, 'A minha rede doméstica', 'Café da rua A', etc.
6. É-lhe solicitado para especificar o Nome da rede WiFi (SSID): Contém o nome do identificador da rede. Este é um identificador único que diferencia uma rede WiFi da outra. Se já tiver introduzido um, pode mantê-lo.
7. Clique em Seguinte. O Assistente do perfil detecta as definições de segurança desta rede. As informações introduzidas dependem dessas definições de segurança. Para mais informações sobre as definições de segurança, consulte Definições de segurança. Para mais informações sobre as chaves e as palavras-passe, consulte Chaves da rede. Para mais informações sobre os perfis, consulte Perfis. Pode ser necessário contactar o administrador da rede para obter as informações necessárias para iniciar a sessão nesta rede.
8. Depois de introduzir as informações necessárias, clique em OK para estabelecer ligação à rede sem fios.

Consulte a Janela principal para obter mais informações.

## Outros gestores sem fios

Se o utilitário de ligação WiFi detectar outra aplicação de software a tentar comunicar com o dispositivo sem fios, o utilizador é informado sobre este comportamento.

## Utilizar Microsoft Windows* XP para gerir o WiFi

Pode utilizar o Windows* XP para gerir as ligações Wi-Fi*.

1. Na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless WiFi, no menu Avançadas, seleccione Utilizar Windows para gerir o WiFi.
2. Na janela de pedido, é-lhe perguntado: Quer que o Windows faça a gestão das suas ligações de rede WiFi? Clique em Sim.
3. Clique em Fechar para fechar o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless.
4. Clique com o botão direito do rato no ícone da bandeja de tarefas e seleccione Abrir configuração nula sem fios.

NOTA: Quando a Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows* XP estiver activada como o gestor sem fios, o utilitário de ligação WiFi está desactivado.

Para o Utilitário de Ligação Intel® PROSet/Wireless WiFi gerir as ligações WiFi, clique com o botão direito do rato no ícone do utilitário na bandeja de tarefas e seleccione Activar controlo WiFi.

## Software sem fios de terceiros

Se estiver a utilizar software fornecido por uma localização hotspot (café, terminal de aeroporto), o Utilitário de Ligação WiFi envia uma notificação e desactiva-se automaticamente. Não consegue gerir o dispositivo sem fios quando outro gestor sem fios está a comunicar com o dispositivo sem fios. Para beneficiar de todas as funcionalidades do Utilitário de Ligação WiFi, recomendamos que desactive ou remova este software quando sair do hotspot.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade