К содержанию

# Использование мастера Wi-Fi Protected Setup* для установки и управления сетью

Мастер Wi-Fi Protected Setup* обеспечивает простую конфигурацию новой сети и добавление в нее новых устройств. Функция Wi-Fi Protected Setup* упрощает процесс установки и обеспечивает защиту устанавливаемой сети. Функция Wi-Fi Protected Setup* облегчает выполнение следующих задач:

- Подписчик: запрос настроек защиты и конфигурация компьютера/устройства для подключения к существующей сети
- Регистратор: конфигурация настроек защиты для сетевой точки доступа и/или добавление в сеть другого компьютера/устройства
- Вручную: не используйте функцию Wi-Fi Protected Setup. У вас будет запрошено ввести настройки защиты сети вручную.

Следующие инструкции также позволят вам на компьютере-регистраторе добавить другое устройство в существующую сеть:

- На компьютере-регистраторе добавьте другой компьютер/устройство в сеть

### Использование мастера Wi-Fi Protected Setup*

Два способа открытия мастера Wi-Fi Protected Setup*:

- Щелкните сообщение предупреждения, которое отобразится, когда будет обнаружена сеть с функцией Wi-Fi Protected Setup:
  Устройства с функцией Wi-Fi Protected Setup находятся в диапазоне работы вашего компьютера. Щелкните для подключения.

- Щелкните список сетей WiFi в главном окне утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.

Далее рассматриваются следующие элементы.

- Точка доступа: Это устройство, которое подключает устройства к сети. Точка доступа конфигурируется с нужным именем сети (SSID) и идентификационной информацией системы защиты.
- Подписчик: Устройство, которому нужно подключиться к точке доступа или беспроводной сети, но у него нет пароля или ключа защиты для доступа к указанным сетевым ресурсам. После того, как компьютер получит допустимый пароль или ключ, он станет членом беспроводной сети. Утилита подключений WiFi может быть настроена для работы подписчиком для поддерживаемых точек доступа.
- Регистратор: Регистратор - это устройство (обычно компьютер), которое разрешает другим устройствам (обычно компьютерам) подключаться к беспроводной сети. Утилита подключений WiFi может быть настроена для работы регистратором для поддерживаемых точек доступа. Регистратор автоматически и безопасно передает ключ или пароль точки доступа.

Новая беспроводная сеть создается посредством конфигурации точки доступа, подключения к ней компьютеров, оборудованных адаптерами WiFi, и иногда посредством обеспечения дополнительных подключений (например, к Интернету. Обычно это подключение точки доступа к модему кабельной сети, сети DSL и подобному устройству).

### Подписчик: запрос настроек защиты и конфигурация компьютера/устройства для подключения к существующей сети

В следующих действиях мастер Wi-Fi Protected Setup* используется для подключения подписчика к существующей сети. Предполагается, что регистратор - это компьютер, на котором работает утилита подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения скоростей передачи более 54 Мб/c при подключениях 802.11n необходимо выбрать параметр защиты WPA2-AES. Отсутствие защиты (Нет) может быть выбрано для включения настройки сети и поиска и устранения неисправностей.

1. На подключаемом к сети компьютере появится сообщение о том, что в диапазоне работы вашего беспроводного компьютера есть одна или несколько точек доступа с функцией Wi-Fi Protected Setup. Щелкните это сообщение. (Или в главном окне программы утилиты подключений WiFi можно выбрать сеть из списка сетей WiFi).
2. Отобразится страница запуска мастера Wi-Fi Protected Setup*. Здесь нужно выбрать Подписчик: запросить настройки защиты и сконфигурировать компьютер/устройство для подключения к существующей сети.
3. Из списка "Доступные сети" выберите сеть, к которой нужно подключиться (в данном случае это MyWPS). Затем щелкните Далее.
4. Откроется окно "Обнаружение". Подключаемый к сети подписчик выполнит в сети обнаружение регистратора. Если предположить, что процесс обнаружения успешен, отобразится имя регистратора или точки доступа.
5. В следующем появившемся окне отобразится пароль устройства (пароль подписки). Пароль, отображаемый на компьютере подписчика - это уникальный, временный пароль, генерируемый по случайному принципу. Этот пароль используется для запроса разрешения на подключение к сетевой точке доступа. (Пароль, показанный далее, приводится только в качестве примера).
6. На компьютере-регистраторе или точке доступа введите пароль, предоставленный подписчиком. Затем щелкните Далее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс предполагает, что в регистраторе работает утилита подключений WiFi; процессы и окна, отображаемые в регистраторе, могут отличаться от программного обеспечения других поставщиков. Некоторые точки доступа могут иметь встроенные регистраторы.

7. В следующем окне отображаются профили для этой сети. Выбранный профиль будет отправлен подписчику, гарантируя ему доступ к сети. Отображаются только поддерживаемые профили. Поддерживаемые профили - это профили, основанные на открытой (нет) защите, защите WPA-PSK и WPA2-PSK. Выберите профиль и нажмите Далее для завершения процесса подписки.
8. В последнем окне показано завершение регистрации подписчика. Щелкните Готово.
9. Затем в компьютере-подписчике нажмите Далее. В компьютере подписчике будет получено извещение: Успешно подключено к сети <имя беспроводной сети>. Щелкните Готово.

### Регистратор: конфигурация настроек защиты для сетевой точки доступа и/или добавление в сеть другого компьютера/устройства

В следующих действиях мастер Wi-Fi Protected Setup* используется для конфигурации компьютера-регистратора для защищенной сети или точки доступа. Во время создания новой сети выполните следующие действия.

1. Определите пароль владения точки доступа. Он может быть установлен изготовителем точки доступа. Пароль часто находится на наклейке на нижней стороне устройства.
2. Включите точку доступа.
3. На компьютере, устанавливаемом в качестве регистратора, включите утилиту подключений WiFi.
4. Следующее сообщение покажет, что в диапазоне работы вашего компьютера находится одно или несколько совместимых устройств. Щелкните это сообщение. (Или в главном окне программы утилиты подключений WiFi можно выбрать сеть из списка сетей WiFi).
5. Отобразится страница запуска мастера Wi-Fi Protected Setup*. Здесь нужно выбрать Регистратор: конфигурация настроек защиты для сетевой точки доступа и/или добавление в сеть другого компьютера/устройства.
6. В следующем окне из списка "Доступные сети" выберите сеть, к которой нужно подключиться. Отображение сетей в списке зависит от обнаруженных сетей. Щелкните Далее.
7. В следующем окне нужно ввести пароль владения устройства, полученный для точки доступа в действии 1. Выберите Далее для продолжения.
8. В следующем отображенном окне показано имя сети, тип защиты и пароль. Если точка доступа уже сконфигурирована, она отображается серым цветом; перейдите к действию 10. Если точка доступа еще не сконфигурирована (поля не отображаются серым цветом), перейдите к действию 11.
9. Через несколько секунд будет отображено следующее сообщение:
   Точка доступа уже сконфигурирована. Изменить ее конфигурацию?
   Если не требуется менять конфигурацию точки доступа, выберите Нет. Программное обеспечение выполнит подключение к сети и создаст профиль. Затем оно закончит работу и завершит эту процедуру. Если нужно изменить конфигурацию точки доступа, выберите Да.
10. Отобразится следующее окно. Первое поле отражает имя точки доступа. По умолчанию это Имя беспроводной сети (SSID): в этом примере оно изменено на MyWPS. Но вы можете назначить любое нужное имя.
11. В поле Тип защиты выберите нужный тип защиты.

- Для персональной защиты WPA* необходимо вручную сконфигурировать предварительно опубликованный общий ключ (PSK) в точке доступа или клиентах. Этот ключ PSK аутентифицирует пользователей с помощью пароля или кода идентификации на обеих сторонах - станции клиента и в точке доступа. Сервер аутентификации не требуется.
- WPA2* - это второе поколение WPA-защиты, обеспечивающее предприятия и отдельных пользователей беспроводных сетей наивысшим уровнем безопасности, гарантирующим лишь санкционированный доступ к их сетям WiFi. Здесь была выбрана персональная защита WPA2. Можно использовать профили утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi для получения имени сети WiFi (SSID) и контрольной фразы персональной защиты WPA2 для использования с устройством устаревшей версии.

12. Третье поле - это Пароль (ключ). Показанный пароль сгенерирован предварительно или по методу случайных значений, но вы можете изменить его по желанию. Однако нужно сохранить его надежность для обеспечения безопасности. Длина пароля может быть от 8 до 63 символов. После завершения этого действия щелкните Далее.

В следующих окнах показана конфигурация процесса в точке доступа и в компьютере регистраторе.

13. Как только сеть получит пароль владения, появится извещение: Успешно подключено к сети <имя беспроводной сети>. Щелкните Готово. Этот процесс завершает конфигурацию точки доступа и регистратора.
14. Если нужно сохранить эти настройки в виде профиля для дальнейшего использования клиентом устаревшей версии, выберите Сохранить настройки в. Параметры профиля записываются в текстовый файл (txt) на локальный жесткий диск. По умолчанию файл сохраняется на локальный диск C:\. Примите предложенное по умолчанию или выберите другое местоположение, нажав кнопку Обзор.

Далее вы можете подключить подписчика (компьютер) к сети. Для этого можно выполнить следующую процедуру в качестве регистратора: запросить настройки защиты и сконфигурировать компьютер/устройство для подключения к существующей сети. Если же вы хотите использовать только регистратора сети, выполните процедуру: на компьютере-регистраторе добавьте другой компьютер в сеть.

### На компьютере-регистраторе добавьте другой компьютер в сеть

В следующих действиях мастер Wi-Fi Protected Setup* работает на компьютере-регистраторе для подключения другого компьютера (подписчика) к существующей сети. Эта процедура выполняется только регистратором.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс предполагает, что в регистраторе работает утилита подключений WiFi; процессы и окна, отображаемые в регистраторе, могут отличаться от программного обеспечения других поставщиков.

1. Получите пароль устройства для компьютера подписчика, который нужно подключить к сети.
2. На компьютере-регистраторе на панели задач щелкните правой кнопкой мыши значок утилиты подключения WiFi и выберите Добавление новых устройств.
3. На компьютере-регистраторе выполните действия с 6 по 9 процедуры подключения подписчика к точке доступа.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств