العودة إلى المحتويات

# الإعدادات العامة لمعالج التوصيفات

الإعدادات العامة هي الصفحة الأولى في معالج إنشاء توصيفات WiFi.

انظر إدارة التوصيفات للاطلاع على بيان بتوقيت فتح الإعدادات العامة لإنشاء توصيفات WiFi.

ملحوظة: يستخدم مصطلحا "لاسلكي" و"WiFi" بشكل متبادل في هذه التعليمات كافة.

## كيفية الوصول

1. إذا كنت بصدد إنشاء أو تحرير توصيف مسئول فافتح أداة الإدارة. أما إذا كنت بصدد إنشاء أو تحرير توصيف شخصي فانقر على توصيفات في الإطار الرئيسي.
2. في إطارأو علامة تبويب التوصيفات، ولتوصيف قائم، انقر على خصائص. لتوصيف جديد انقر على إضافة.

يمكنك خلال تشكيل التوصيف استخدام اللوح الأيسر للتنقل إلى صفحتي الإعدادات العامة وإعدادات التأمين. كما يمكن استخدام زري السابق والتالي الموجودين في أسفل معالج التوصيف لنفس الوظيفتين.

## وصف صفحة الإعدادات العامة

الاسم | الوصف
--- | ---
اسم التوصيف | اسم توصيف الشبكة اللاسلكية. عندما تشكل شبكة لاسلكية سبق تحديدها من لائحة شبكات WiFi، يكون اسم التوصيف هو نفس اسم شبكة WiFi (SSID)، إلا إنه يجوز تغيير هذا الاسم لإكسابه مزيداً من البيان أو السمة الشخصية لاستخدامك المزمع. أمثلة: شبكة مكتبي، شبكة منزل عادل، شبكة شركة س ص ع
اسم شبكة (WiFi (SSID | اسم نقطة وصول الشبكة اللاسلكية الذي يستخدمه محول WiFi للتوصيل. يجب أن يتطابق اسم الشبكة تماماً مع اسم نقطة الوصول اللاسلكية، مع العلم أنه يفرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة. عندما تشكل شبكة لاسلكية سبق تحديدها من لائحة شبكات WiFi يؤخذ اسم الشبكة من لائحة الشبكات اللاسلكية، ولا يمكنك تغييره ولا ينبغي لك ذلك.

<SSID غير مبثوث>: إذا لم تبث نقطة وصول ما اسم الشبكة (SSID) الخاص بها أو إذا تلقى محول WiFi اسم شبكة مخفي من نقطة وصول التسلل، فإنه يظهر في لائحة شبكات WiFi. للاقتران بمدخل شبكة مناظر لعبارة <SSID غير مبثوث>، يجب إنشاء توصيف جديد قبل التوصيل. أدخل SSID الفعلي لنقطة الوصول. هذا وتبقى بعد التوصيل عبارة <SSID غير مبثوث> معروضة في لائحة شبكات WiFi. ويظهر توصيف SSID المقترن في لائحة التوصيفات.

وضع التشغيل | شبكة (بنية أساسية): التوصيل بنقطة وصول. تتألف شبكة البنية الأساسية من نقطة وصول واحدة أو أكثر وكمبيوتر واحد أو أكثر مزودة بمحولات WiFi. هذا النوع من التوصيل هو المستخدم في الشبكات المنزلية والمؤسسية والفندقية وغير ذلك من الأماكن لإتاحة الوصول للشبكة و/أو الإنترنت.

ملحوظة: لا يتاح إلا الشبكة (البنية الأساسية) لتوصيفات المسئول (توصيفات الدخول المسبق/المشترك والمتواصلة). للحصول على مزيدٍ من المعلومات، انظر أداة الإدارة.

جهاز إلى جهاز (أقران): يكون التوصيل مباشر بأجهزة كمبيوتر أخرى في شبكات الأقران اللاسلكية، وتقتصر فائدة هذا النوع من التوصيل على التوصيلات بين جهازي كمبيوتر اثنين أو أكثر، وهو لا يتيح وصولاً إلى موارد الشبكة ولا إلى الإنترنت.

نوع توصيف المسئول (لا يظهر إلا في أداة الإدارة) | متواصل: تطبق التوصيفات المتواصلة لدى بدء التشغيل أو كلما خلا الكمبيوتر من مستخدمين داخلين. يبقي التوصيف المتواصل التوصيل بعد خروج مستخدمٌ ما حتى يوقف تشغيل الكمبيوتر أو يدخل مستخدم آخر. الدخول المسبق/المشترك: لا تتاح هذه التوصيفات إلا باستخدام أداة الإدارة. تطبق توصيفات الدخول المسبق/المشترك بمجرد دخول أحد المستخدمين. يجرى التوصيل كجزء من تسلسل الدخول على نظام Windows (دخول مسبق/مشترك)، يكون هذا التوصيف مشتركًا بين كافة المستخدمين.
متقدمة | انقر على متقدمة للوصول إلى الإعدادات المتقدمة. استخدم الإعدادات المتقدمة لإعداد خيارات إبقاء التوصيل أو تنسيق اسم المستخدم أو التوصيل التلقائي أو الاستيراد التلقائي أو لتشغيل أحد التطبيقات (بدء تطبيق تلقائيًا) أو لإعداد كلمة مرور لتوصيف (حماية بكلمة مرور) أو لتحديد عنوان نقطة وصول محددة لتوصيل المحول (نقطة وصول إلزامية) وإعداد خيارات توصيل الدخول المسبق.
التالي | الانتقال إلى صفحة إعدادات التأمين.
موافق | لإنهاء إنشاء التوصيف الجديد بالإعدادات الحالية.
إلغاء | لإغلاق معالج توصيفات WiFi وإلغاء أية تغييرات.
مساعدة؟ | لتوفير معلومات مساعدة لهذه الصفحة.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية