К содержанию

# Свойства сети

Свойства сети
Управление исключениями

В окне "Свойства сети" представлена подробная информация о выбранной сети.

## Доступ

Выберите "Свойства" в главном окне утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi для отображения подробной информации о выбранной сети и ее точках доступа. На этом экране вы можете просмотреть сведения о данной сети, точках доступа, а также открыть экран управления списком исключений. На экране списка исключений можно добавить профили для исключения из списка автоматических подключений.

### Информация свойств сети

Имя | Описание
--- | ---
Имя сети | Отображает имя сети WiFi.
Полоса | Используемая в настоящий момент полоса и частота. Сообщение Вне диапазона указывает на отсутствие используемой частоты. Поддерживаются следующие частоты:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Режим работы | Отображает текущий режим работы:

- Сеть (Infrastructure)

> Беспроводная сеть, организованная вокруг точки доступа. Это среда, в которой точка доступа обеспечивает не только соединение с проводной сетью, но и управляет сетевым трафиком в непосредственной близости от себя.

- Одноранговая сеть (ad hoc)

> Конфигурация подключения, в которой каждый компьютер имеет одинаковые возможности, и каждый компьютер может начать сеанс связи. Также она называется одноранговой сетью, или сетью "компьютер-компьютер".

Уровень аутентификации | Отображает текущий режим защиты аутентификацией для используемой сети. Существуют следующие уровни сетевой аутентификации:

- Открыть
- Общая
- WPA-Enterprise (WPA-предприятие)
- WPA2-предприятие
- WPA-персональная
- WPA2-персональная

Отображает режим аутентификации, используемый в текущей сети. Дополнительную информацию см. в разделе Обзор возможностей защиты.

Шифрование данных | Отображаются следующие настройки шифрования данных:

- Нет
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

Дополнительную информацию см. в разделе Обзор возможностей защиты.

Точки доступа в этой сети <0-50> |

- Сила сигнала: Полоски значка силы сигнала показывают мощность сигналов передачи и приема для вашего адаптера сети WiFi и ближайшей точки доступа.
- Отображает один из следующих значков: . Показывает частоту используемой сети (802.11a, 802.11b, 802.11g или 802.11n).
- Канал: Отображает текущий канал приема и передачи, используемый в конкретной беспроводной сети.
- BSSID (режим работы "Infrastructure"): Отображает 12-значные MAC-адреса точек доступа в выбранной сети.

Управление исключениями | Более подробную информацию см. в разделе Управление исключениями. Если функция исключения включена (см. раздел Настройки приложения), тогда в свойствах сети также будет отражаться, включена ли сеть в список исключений автоматического подключения.
Закрыть | Закрывает окно свойств беспроводной сети.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств