목차로 돌아가기

# 고급 설정

특정 프로파일의 추가 매개변수를 설정하려면 고급 설정 창을 사용합니다.

## 액세스 방법

1. 관리자 프로파일을 만들거나 편집하는 경우 관리자 도구를 엽니다. 개인 프로파일을 만들거나 편집하는 경우 주 창에서 프로파일을 클릭합니다.
2. 프로파일 창 또는 탭에서 기존 프로파일의 경우 속성을 클릭합니다. 새 프로파일의 경우 추가를 클릭합니다.
3. 일반 설정 창에서 고급...을 클릭합니다.

## 고급 설정 설명

이름 | 설명
--- | ---
자동 연결 | 자동(기본값): 프로파일이 범위 내에 있을 때 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티를 해당 프로파일에 자동으로 연결하려면 선택합니다. 요청 시: 네트워크가 범위 내에 있을 때 자동으로 프로파일에 연결되지 않도록 하려면 선택합니다. 예를 들어, 범위 내에 있을 때 무선 연결에 비용이 드는 경우 자동 연결을 원치 않을 수 있습니다. WiFi 네트워크 목록과 프로파일 목록에서 해당 네트워크가 아이콘 로 표시되어 요구 시 연결(수동 연결이라고도 함)임을 나타냅니다.

네트워크에 연결하려면:

1. WiFi 네트워크 목록에서 네트워크를 선택합니다.
2. 연결을 클릭합니다.

자동 가져오기 | 네트워크 관리자가 선택한 프로파일을 다른 컴퓨터로 쉽게 이동할 수 있습니다. 내보낸 파일이 다른 컴퓨터의 WiFi\AutoImport 디렉토리에 있으면 WiFi 연결 유틸리티가 자동으로 프로파일을 가져옵니다. 참고: 사용자 프로파일을 구성할 때만 이 기능을 사용할 수 있습니다. 관리자 프로파일을 구성할 때는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
밴드 선택 | 여기서는 이 연결 프로파일에 사용할 밴드를 선택할 수 있습니다.

- 혼합 밴드(기본값): WiFi 연결 유틸리티가 두 밴드 중 하나로 이 프로파일을 사용 가능한 네트워크에 연결하게 하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 2.4 GHz 밴드: WiFi 연결 유틸리티가 2.4 GHz 밴드만으로 이 프로파일을 사용 가능한 네트워크에 연결하게 하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 5.2 GHz 밴드: WiFi 연결 유틸리티가 5.2 GHz 밴드만으로 이 프로파일을 사용 가능한 네트워크에 연결하게 하려면 이 옵션을 선택합니다.

필수 액세스 포인트 | WiFi 어댑터를 특정 MAC 주소를 사용하는 액세스 포인트에 강제로 연결합니다. 액세스 포인트의 MAC 주소(BSSID)를 48비트, 12자 16진수로 입력합니다. (예: 00:06:25:0E:9D:84) 지우기: 현재 주소를 지웁니다. 참고: Ad Hoc 운영 모드가 사용되는 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
암호 보호 |

1. 암호로 이 프로파일 보호(최대 10자): 프로파일 암호를 활성화하려면 선택합니다. 기본 설정은 프로파일 암호가 없는 경우 확인란이 선택 취소되어 있는 것입니다.
2. 암호: 암호를 입력합니다. 입력하는 암호는 별표로 표시됩니다.
3. 암호 확인: 암호를 다시 입력합니다.

참고: 이 암호를 적어서 잘 보관해 두십시오. 잊어버리면 재설정할 수 없습니다.

응용 프로그램 자동 실행 | 프로파일에 연결되면 배치 파일, 실행 파일 또는 스크립트가 자동으로 실행됩니다. 예를 들어, 무선 네트워크에 연결할 때마다 가상 사설망(VPN) 세션이 자동으로 시작되기를 원할 수 있습니다.

1. 응용 프로그램 자동 실행 기능 사용을 클릭합니다.
2. 시작할 프로그램 이름을 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 하드 디스크에서 해당 파일을 찾습니다:
3. 확인을 클릭하여 고급 설정을 닫습니다.

연결 유지 | 연결 유지 옵션은 로그오프 후 사용자 프로파일에 대한 무선 연결을 유지합니다. 연결 유지 옵션을 선택하고 영구 프로파일이 있는 경우 영구 프로파일이 로그오프 시 적용되지 않습니다. 이 프로파일을 사용하는 연결이 끊긴 경우에만 적용됩니다. 참고: 이 옵션은 연결 시 로그오프로 구성되었을 때 Nortel VPN 클라이언트와 함께 사용할 수도 있습니다. 참고: 사용자 프로파일을 구성할 때만 이 기능을 사용할 수 있습니다. 관리자 프로파일을 구성할 때는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
사용자 이름 형식 | 사용자 이름 형식: 관리자는 인증 서버에 사용할 사용자 이름 형식을 선택할 수 있습니다. 사용할 수 있는 옵션:

- 사용자(기본값)
- user@domain
- user@domain.com
- 도메인\사용자

참고: 관리자 프로파일을 구성할 때만 이 기능을 사용할 수 있습니다. WiFi 프로파일 만들기 페이지에서 사용자 프로파일을 만드는 경우에는 사용할 수 없습니다.

PLC 도메인 확인 | 사전 로그온 도메인 확인: 관리자 도구를 사용할 때만 또는 사전 로그온/공통 프로파일을 만들도록 선택할 경우에만 이 설정이 표시됩니다. 사용할 수 있는 옵션:

- 도메인 서버 존재 확인: 도메인에 연결된 동안 사전 로그온 연결 프로파일을 사용할 때 이 설정은 로그인 프로세스가 끝나기 전에 도메인 서버가 있는지 확인합니다. 서버를 찾지 못한 경우 1분 이상 로그인이 지연될 수 있습니다.
- 로그인 시 계속: 정상적으로 로그인이 진행됩니다. 서버 확인은 필요하지 않습니다.

참고: 관리자 프로파일을 구성할 때만 이 기능을 사용할 수 있습니다. WiFi 프로파일 만들기 페이지에서 사용자 프로파일을 만드는 경우에는 사용할 수 없습니다.

확인 | 페이지를 닫고 설정을 저장합니다.
취소 | 해당 페이지를 닫고 변경 사항을 취소합니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보