Tilbage til indhold

# Listen WiFi netværk

Listen WiFi netværk viser en liste over WiFi netværk inden for adapterens rækkevidde. Hvis du vil opdatere listen, skal du klikke på Opdater for at scanne efter WiFi netværk igen.

## Sådan får du adgang til

Oversigten over tilgængelige netværk vises i hovedvinduet.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
WiFi netværk ( ) | Nummeret i parentes er antallet af trådløse netværk, der er fundet inden for den trådløse netværksadapters rækkevidde.
| Det trådløse adgangspunkts eller computerens (enhed-til-enhed [ad hoc]-tilstand) signalstyrke. Ikonet for signalstyrken angiver, at det trådløse netværk eller computeren er tilgængelige for tilslutning, men fortsat er knyttet til et adgangspunkt eller en computer (enhed-til-enhed [ad hoc] -tilstand).
Netværksnavn | Navn på trådløst netværk (SSID): Navnet på det netværk, som adapteren er tilsluttet. Navnet på trådløst netværk (SSID) skal være det samme SSID for adgangspunktet. Hvis et adgangspunkt ikke sender sit netværksnavn (SSID), eller den trådløse adapter modtager et skjult netværksnavn fra et skjult adgangspunkt, vises <SSID ikke rundsendt> i listen med trådløse netværk. Du skal oprette en ny profil, før du kan foretage tilslutning til et netværk med <SSID ikke rundsendt> i netværkslisten. Efter tilslutning vises <SSID ikke rundsendt> fortsat i listen med trådløse netværk. Den tilknyttede SSID-profil vises i listen Profiler.
Status | Adviserer, at adapteren tilslutter til dit WiFi netværk. Ved tilslutning ændres status til Tilsluttet.
| Profiler: Identificerer et netværk på listen Trådløse netværk, som er forbundet og har en profil på listen Profiler.
| WiFi netværket anvender netværkstilstand (infrastruktur).
| WiFi netværket anvender enhed-til-enhed tilstand (ad hoc).
| WiFi netværket anvender sikkerhedskryptering.
| Det netværksfrekvensbånd, som anvendes af det trådløse netværk (802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n).
| WiFi netværket er på udeladelseslisten, eller profilen er konfigureret til manuel tilslutning. Når den er indstillet til manuel i profilen, er tilslutning til et netværk eller et adgangspunkt ikke automatisk. Dobbeltklik på netværket i listen for at oprette forbindelse til det.
Tilslut (Afbryd) | Klik for at oprette forbindelse til et trådløst netværk. Efter tilslutning ændres knappen til Afbryd. Viser netværksnavnene på de tilgængelige netværk og profiler. Netværksstatusikoner angiver den aktuelle forbindelses status.

- Hvis det valgte netværk har 802.11x-godkendelse, åbnes Generelle indstillinger i profilstyring. Hvis netværket dog ikke har WEP-sikkerhed (åben), har WEP 64-bit eller 128-bit-kryptering eller PSK, skal du klikke på Tilslut.
- Hvis der kræves en PSK- eller en WEP-adgangskode, bliver du bedt om at indtaste denne, inden forbindelsen etableres. Hvis du har behov for at tilføje sikre indstillinger, skal du klikke på Avanceret for at få adgang til Opret trådløs profil - Generelle indstillinger. Se Første gang, der oprettes forbindelse for at få yderligere oplysninger.

Egenskaber | Giver detaljerede oplysninger om det tilsluttede netværk og dets adgangspunkter. Se Egenskaber for netværk, for yderligere oplysninger.
Opdater | Opdater listen over tilgængelige netværk. Hvis der er nye tilgængelige netværk inden for adapterens rækkevidde, opdateres listen, så den viser det nye netværksnavn.
Profiler | Åbner vinduet Profiler, hvor du kan administrere profiler.
WiFi Til / WiFi Fra | Sådan slår du WiFi-radioen fra og til. Se Slå radio Til/Fra for yderligere oplysninger.
Luk | Lukker hovedvinduet i Intel® PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøjet.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser