Tillbaka till innehåll

# Lista med WiFi-nätverk

I listan med WiFi-nätverk visas en lista med WiFi-nätverk inom kortets räckvidd. Uppdatera listan genom att klicka på Uppdatera för att söka efter WiFi-nätverk igen.

## Så här öppnar du fönstret

Listan med tillgängliga nätverk visas i huvudfönstret.

Namn | Beskrivning
--- | ---
WiFi-nätverk ( ) | Numret inom parentes betecknar antalet trådlösa nätverk som hittades inom räckvidden för ditt trådlösa nätverkskort.
| Signalstyrkan för det trådlösa nätverkets åtkomstpunkt eller för datorn (läget Enhet-till-enhet (ad hoc)). Staplarna i ikonen för signalstyrka indikerar att det trådlösa nätverket eller datorn finns tillgängligt för anslutningen men är fortfarande inte associerade med åtkomstpunkt eller dator (läget Enhet-till-enhet (ad hoc)).
Nätverksnamn | Nätverksnamn (SSID): Namnet på det nätverk som kortet är anslutet till. Nätverksnamnet (SSID) måste vara detsamma som SSID för åtkomstpunkten. Om en åtkomstpunkt inte skickar ut sitt nätverksnamn (SSID) eller om WiFi-kortet tar emot ett dolt nätverksnamn från en oförmärkt åtkomstpunkt, visas <SSID inte utsänt> i Lista med WiFi-nätverk. Det måste skapas en ny profil före anslutningen för att kunna associera med en nätverksuppgift av typ <SSID inte utsänt>. Efter anslutningen visas <SSID inte utsänt> fortfarande i Lista med WiFi-nätverk. Den associerade SSID-profilen visas i listan Profiler.
Status | Meddelande om att kortet ansluter till WiFi-nätverket. När du väl är ansluten ändras status till Ansluten.
| Profiler: Identifierar ett nätverk i Lista med WiFi-nätverk som är anslutet och har en profil i profillistan.
| WiFi-nätverket använder läget Nätverk (infrastruktur).
| WiFi-nätverket använder läget Enhet-till-enhet (ad hoc).
| WiFi-nätverket använder Säkerhetskryptering.
| Den bandfrekvens som används av det trådlösa nätverket (802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n).
| WiFi-nätverket finns på undantagslistan eller så är profilen konfigurerad för manuell anslutning. När det har angivits som Manuellt i profilen görs ingen automatisk anslutning till nätverk eller åtkomstpunkt. Dubbelklicka på nätverket i listan för att ansluta till det.
Anslut (Koppla från) | Klicka för att ansluta till ett WiFi-nätverk. När du väl är ansluten ändras knappen till Koppla från. Visar nätverksnamnen för de tillgängliga nätverken och profilerna. Nätverkets statusikoner anger aktuell anslutningsstatus.

- Om det markerade nätverket har 802.1X-autentisering öppnas Allmänna inställningar i Profilhanteraren. Om nätverket inte har någon WEP-säkerhet (Open), WEP 64-bitars- eller 128-bitarskryptering, eller PSK (Pre-Shared Key), klicka på Anslut.
- Om det behövs ett lösenord för PSK eller WEP, instrueras du att ange den informationen före anslutningen. Om du behöver lägga till säkerhetsinställningar klickar du på Avancerat för att gå till Allmänna inställningar i Skapa trådlös profil. Se Ansluta första gången för mer information.

Egenskaper | Ger detaljerad information om det anslutna nätverket och dess åtkomstpunkter. Se Nätverksegenskaper för information.
Uppdatera | Uppdaterar listan med tillgängliga nätverk. Om något av de nya nätverken finns tillgängliga inom kortets räckvidd uppdateras listan för att visa det nya nätverksnamnet.
Profiler | Öppna fönstret Profiler där du hanterar profiler.
Aktivera WiFi/ Stäng av WiFi | Slå på och stänga av WiFi-radion. Se Aktivera WiFi eller stäng av WiFi för mer information.
Stäng | Stänger huvudfönstret för verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar