Tillbaka till innehåll

# Kortinställningar

Fliken avancerat, visar enhetsegenskaperna för det WiFi-kort som installerats i datorn. Den här versionen av programvaran Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar är kompatibel med följande kort:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Så här öppnar du fönstret

För Windows* XP- och Windows* 7-användare: I verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar, klicka på Kortinställningar på menyn avancerat. Välj fliken Avancerat.

Öppna Enhetshanteraren och klicka på WiFi-nätverkskortet. Välj sedan fliken Avancerat.

## Beskrivning av WiFi-kortinställningar

Namn | Beskrivning
--- | ---
802.11n-kanalbredd (2,4 GHz) | Ange kanal med hög genomströmning för att maximera prestanda. Konfigurera kanalbredd till Auto eller 20 MHz. Använd 20 MHz om 802.11n-kanaler är begränsade. Den här inställningen gäller endast 802.11n-kapabla kort. OBS! Den här inställningen gäller inte följande kort:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (använder endast 20 MHz-kanalbredd)

802.11n-kanalbredd (5,2 GHz) | Ange kanal med hög genomströmning för att maximera prestanda. Konfigurera kanalbredd till Auto eller 20 MHz. Använd 20 MHz om 802.11n-kanaler är begränsade. Den här inställningen gäller endast 802.11n-kapabla kort. OBS! Den här inställningen gäller inte följande kort:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

802.11n-läge | 802.11n-standarden vidareutvecklar tidigare 802.11-standarder genom att lägga till MIMO (multiple-input multiple-output). MIMO ökar datagenomströmning för att förbättra överföringshastigheten. Markera Aktiverat eller Inaktiverat för att ange 802.11n-läget för WiFi-kortet. Aktiverat är standardinställningen. Den här inställningen gäller endast 802.11n-kapabla kort.

OBS! I syfte att uppnå överföringshastigheter som är större än 54 Mbit/s på 802.11n-anslutningar måste WPA2*-AES-säkerhet vara markerat. Ingen säkerhet (Ingen) kan väljas för att aktivera konfiguration och felsökning av nätverk.

En administratör kan aktivera eller inaktivera stöd för läget med hög genomströmning för att reducera energiförbrukningen eller konflikter med andra band eller kompatibilitetsproblem.

Ad hoc-kanal | Om de andra datorerna i ad hoc-nätverket inte använder en annan kanal, behöver du inte ändra kanal. Värde: Markera tillåten driftkanal i listan.

- 802.11b/g: Markera detta alternativ när ad hoc-bandfrekvens 802.11b och 802.11g (2,4 GHz) används.
- 802.11a: Markera detta alternativ när du använder ad hoc-bandfrekvens 802.11a (5 GHz). Den här inställningen gäller inte Intel® WiFi Link 1000-kortet.

OBS! När en 802.11a-kanal inte visas stöds inte initierande ad hoc-nätverk för 802.11a-kanaler.

Energisparfunktioner för ad hoc | Ange energisparfunktioner för enhet-till-enhet-nätverk (ad hoc).

- Inaktivera: Markera vid anslutning till ad hoc-nätverk som innehåller stationer som inte stöder energisparfunktioner för ad hoc
- Maximal energibesparing: Markera för att optimera batteriets livslängd.
- Miljö med störningar: Markera för att optimera prestanda eller anslutning till flera klienter.

Ad Hoc QoS-läge | QoS-kontroll (Quality of Service) i ad hoc-nätverk. QoS tillhandahåller prioritisering av trafik från åtkomstpunkten över ett trådlöst LAN baserat på trafikklassificering. WMM (Wi-Fi Multimedia) är QoS-certifieringen av WFA (Wi-Fi Alliance). När WMM är aktiverat använder WiFi-kortet WMM för att ge stöd åt prioritetsmarkering och köfunktioner för Wi-Fi-nätverk.

- WMM aktiverat (standard)
- WMM inaktiverat

Inkompatibel med 40 MHz-kanal | Denna inställning kommunicerar till omgivande nätverk att det här WiFi-kortet inte är kompatibelt med 40 MHz-kanaler i 2,4 GHz-bandet. Standardinställningen är att den här är avstängd (inaktiverad) så att kortet inte skickar det här meddelandet.

OBS! Den här inställningen gäller inte följande kort:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Skydd för blandat läge | Använd för att undvika datakollisioner i en miljö med både 802.11b och 802.11g. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) ska användas i en miljö där klienterna kanske inte hör varandra. CTS-till-själv kan användas för att uppnå mer dataflöde i en miljö där klienter är i varandras närhet och kan höra varandra
Energisparfunktioner | Gör det möjligt att välja en balans mellan energiförbrukning och WiFi-kortprestanda. Reglaget för WiFi-kortets energiinställningar ställer in en balans mellan datorns strömkälla och batteriet.

- Använd standardvärde: (standard) Energiinställningar är baserade på datorns strömkälla.
- Manuellt: Justera skjutreglaget till önskad inställning. Använd den lägsta inställningen för maximal batterilivslängd. Använd den högsta inställningen för maximala prestanda.

OBS! Besparingarna i energiförbrukningen varierar baserat på inställningarna för Nätverk (infrastruktur).

Roaming-aggressivitet | Med den här inställningen kan du definiera hur aggressivt din trådlös klient ska utföra roaming för att förbättra anslutning till en åtkomstpunkt.

- Standard: Balanserad inställning mellan att inte utföra roaming och prestanda.
- Lägsta: Din trådlösa klient utför inte roaming. Endast märkbar degradering i länkkvalitet leder till att den försöker utföra roaming till en annan åtkomstpunkt.
- Högst: Din trådlösa klient spårar kontinuerligt länkkvaliteten. Om någon försämring sker försöker den hitta och roam till en bättre åtkomstpunkt.

Genomflödesförbättring | Ändra värdet för "Packet Burst Control".

- Aktivera: Markera om du vill aktivera dataflödesförbättring.
- Inaktivera: (standard) Markera om du vill inaktivera dataflödesförbättring.

Överföringsenergi | Standardinställning: Högsta energiinställning. Lägsta: Minimal täckning: Ställ in kortet till den lägsta överföringsenergin. Du kan expandera antalet täckningsområden eller begränsa ett täckningsområde. Reducerar täckningsområdet i högtrafikområden för att förbättra generell överföringskvalitet och undvika trafikstockning och störningar i andra enheter.

Högst: Maximal täckning: Ställ in kortet till maximal överföringsnivå. Markera för maximala prestanda och intervall i miljöer med begränsade ytterligare WiFi-radioenheter.

OBS! Den optimala inställningen är för en användare som alltid ska ange överföringsenergi på lägsta möjliga nivå som fortfarande är kompatibel med kvaliteten på deras kommunikation. Detta möjliggör det maximala antalet trådlösa enheter som ska fungera i täta områden och reducera störning i andra enheter som den delar samma radiospektrum med.

OBS! Denna inställning träder i kraft när antingen läget Infrastruktur eller Enhet-till-enhet (ad hoc) används.

Trådlöst läge | Markera vilket läge som ska användas för anslutning till trådlöst nätverk:

- Endast 802.11a: Anslut bara det trådlösa WiFi-kortet till 802.11a-nätverk. Gäller inte alla kort.
- Endast 802.11b: Anslut bara det trådlösa WiFi-kortet till 802.11b-nätverk. Gäller inte alla kort.
- Endast 802.11g: Anslut bara det trådlösa WiFi-kortet till 802.11g-nätverk.
- 802.11a och 802.11g: Anslut endast WiFi-kortet till 802.11a- och 802.11g-nätverk. Gäller inte alla kort.
- 802.11b och 802.11g: Anslut endast WiFi-kortet till 802.11b- och 802.11g-nätverk. Gäller inte alla kort.
- 802.11a, 802.11b och 802.11g: (Standard) - Anslut till trådlösa nätverk av typ 802.11a, 802.11b eller 802.11g. Gäller inte alla kort.

OBS! Dessa trådlösa lägen (moduleringstyp) avgör vilka upptäckta åtkomstpunkter som visas i listan med WiFi-nätverk

OK | Sparar inställningar och går tillbaka till föregående sida.
Avbryt | Stänger och sparar inte eventuella ändringar.

### Microsoft Windows Avancerade alternativ (Kortinställningar)

Du når avancerade alternativ i Windows* XP så här:

1. Starta Windows och logga in med administratörsbehörighet.
2. Från skrivbordet högerklickar du på Den här datorn och klickar på Egenskaper.
3. Klicka på fliken Maskinvara.
4. Klicka på Enhetshanteraren.
5. Dubbelklicka på Nätverkskort.
6. Högerklicka på namnet på det installerade WiFi-kort som används.
7. Klicka på Egenskaper.
8. Välj fliken Avancerat.
9. Välj den Egenskap du vill ha (t.ex. Skydd för blandat läge, Energisparfunktioner).
10. Om du vill välja ett nytt värde eller en ny inställning klickar du på Använd standardvärde för att avmarkera kryssrutan. Välj sedan ett nytt värde eller en ny inställning. Du kan återgå till standardvärdet genom att klicka i kryssrutan Använd standardvärde. (Rutan Använd standardvärde finns inte för alla egenskaper, till exempel Ad hoc-kanal. I detta fall väljer du helt enkelt önskad inställning.)
11. Spara dina inställningar och avsluta fönstret genom att klicka på OK.

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar