返回內容頁

# 開啟或關閉 WiFi 無線電

若要開啟或關閉 WiFi 無線電，請使用下列其中一種方法：

- 您電腦上的選擇性硬體無線電開關
- Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式
- Microsoft Windows

> 注意： 當您的電腦啟動時，無線電裝置會不斷地傳輸信號。如果您需要關閉無線電信號的情況下用您的筆記型電腦，請使用以下的方法。

### 使用選擇性的電腦無線電開啟或關閉開關

如果您的電腦有無線電的硬體開關，您可用來快速開啟或關閉無線電。請向電腦製造廠商洽詢有關此開關的說明文件。無線電的硬體開關狀態 (開啟或關閉) 會顯示在 WiFi 連線公用程式主視窗以及工作列。同時請注意，如果您用無線電的硬體開關關閉了 WiFi 無線電，則必須開啟開關才能讓 WiFi 無線電再次操作。

### 使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式

您可從 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗來開啟或關閉 WiFi 無線電。主視窗中的狀態圖示會顯示無線電目前的狀態。在主視窗中，按一下「WiFi 啟動」或「WiFi 關閉」以開啟或關閉無線電。

### 從工作列圖示開啟或關閉無線電

用滑鼠右鍵按一下「工作列」圖示並選取「WiFi 啟動」或「WiFi 關閉」。

### 使用 Windows 開啟或關閉無線電

您可使用 Windows 開啟或關閉 WiFi 無線電。

> 注意： 如果您已從 Microsoft Windows 關閉無線電，則必須使用 Microsoft Windows 來開啟無線電。若您已經使用 Windows 關閉無線電，就無法使用硬體開關或 WiFi 連線公用程式來啟用無線電。

#### Windows* XP

1. 在「開始」功能表中，按一下「連線至」。用滑鼠右鍵按一下「無線網路連線」然後選取「停用」。
2. 或者，您有一張以上的 WiFi 介面卡，請在「開始」功能表按一下「連線至」>「顯示所有連線」。在需要的介面卡按一下滑鼠右鍵並選取「停用」。

您可使用相同的方法再將無線電開啟。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明