Tilbage til indhold

# Profilstyring

BEMÆRK: Dette afsnit beskriver profiler, der er oprettet med Intel®PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøjet. For brugere/klienter, der kører Windows* XP bruges disse profiler ikke af Microsoft Windows* XP trådløs nulkonfiguration.

BEMÆRK: I hele hjælpen anvendes udtrykket "trådløs" og "WiFi" skiftevis.

- Hvad er en profil?
- Profiltyper
- Profilliste
- Profilikoner
- Tilslutning til en profil
- Oprettelse af en ny profil
- Redigere en eksisterende profil
- Fjernelse af en profil
- Indstilling af profiladgangskode
- Eksport eller import af profiler

# Hvad er en profil?

En profil er en gruppe netværksindstillinger, som du har gemt. Profiler vises på profillisten. Profiler er nyttige, når du skifter fra et trådløst netværk til et andet. Du kan konfigurere forskellige profiler for hvert trådløst netværk. Profilindstillinger skal inkludere netværksnavnet (SSID), driftstilstanden og sikkerhedsindstillingerne.

Der oprettes en profil, når du tilslutter til et trådløst netværk.

1. Vælg et trådløst netværk på listen Trådløse netværk .
2. Klik på Tilslut.
3. Hvis det trådløse netværk kræver en WEP-adgangskode eller krypteringsnøgle, bliver du bedt om at indtaste denne, inden forbindelsen etableres. Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne ved at klikke på Avanceret for at åbne Konfigurer WiFi-indstillinger.
4. Klik på OK for at tilslutte. Der oprettes en profil, der føjes til listen Profiler.

Opret trådløs profil i profilguiden leder dig gennem de nødvendige indstillinger for tilslutning til det trådløse netværk. Ved afslutningen gemmes profilen, og den føjes til listen Profiler. Da disse trådløse indstillinger gemmes, bliver du automatisk tilsluttet, næste gang du er inden for det trådløse netværks rækkevidde.

## Profiltyper

Der findes to typer grundlæggende profiler, der kan bruges til at tilslutte til et trådløst netværk. Profiltyperne er:

- Brugerprofiler: Disse profiler oprettes af individuelle brugere. Hvis der er mere end en bruger på en computer, skal hver bruger oprette deres eget sæt brugerprofiler. Der er ikke adgang til brugeroprettede trådløse profiler fra andre brugere af en computer.
- Administratorprofiler: Hvis en eller flere profiler skal deles mellem brugere af en computer, skal Administratorværktøj installeres for at kunne oprettes administratorprofiler. Se Administratorprofiler for at få yderligere oplysninger.

## Profilliste

Profillisten viser en liste med eksisterende profiler. Når du er inden for et trådløst netværks rækkevidde, scanner WiFi tilslutningsværktøjet profillisten for at finde ud af, om der er en match. Hvis der findes en match, bliver du automatisk tilsluttet netværket.

### Profilliste - Prioritetspile

- Brug op-pilen til at flytte en markeret profil opad i profillisten.
- Brug ned-pilen til at flytte en markeret profil nedad i profillisten.

## Profilikoner

Netværkets profilstatusikoner angiver, om adapteren er knyttet til et netværk, den anvendte type driftstilstand, og om sikkerhedskryptering er aktiveret. Disse ikoner vises ved siden af profilnavnet på profillisten.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Profilnavn | Profilnavnet er det navn, du har givet dette netværk. Det kan være hvad som helst, der hjælper dig med at identificere dette netværk. F.eks. Mit hjemmenetværk, Kaffebaren på en gade.
Netværksnavn | Navn (SSID) på det trådløse netværk eller computeren.
Tilslutningsikoner: Følgende netværkets profilstatusikoner angiver de forskellige tilslutningstilstande for adapteren i et trådløst netværk, den anvendte type driftstilstand, og om netværkssikkerhed anvendes.
| Blå cirkel: WiFi-adapteren er knyttet til et adgangspunkt eller en computer (enhed til enhed [ad hoc]-tilstand). Hvis en profil har 802.1x-sikkerhed aktiveret, angiver dette, at WiFi-adapteren er tilsluttet og godkendt.
| Angiver netværkstilstand (infrastruktur).
| Angiver enhed til enhed (ad-hoc)-tilstand
| Angiver en administratorprofil.
| Det trådløse netværk anvender sikkerhedskryptering.
| Angiver, at dette netværk er på Udelukkelseslisten, dvs. er indstillet til manuel i stedet for automatisk tilslutning. Når det er på Udelukkelseslisten, skal brugeren tilslutte manuelt.
Pile | Brug pilene til at placere profilerne i den ønskede rækkefølge til automatisk tilslutning.

- Pil op: Flyt placeringen af en markeret profil opad på profillisten.
- Pil ned: Flyt placeringen af en markeret profil ned i profillisten.

Tilslut | Tilslut den markerede profil til det trådløse netværk.
Tilføj | Åbner Opret WiFi-profil - Generelle indstillinger, som bruges til at oprette en ny profil. Se Oprettelse af en ny profil for yderligere oplysninger.
Fjern | Fjerner en markeret profil fra profillisten. Se Fjernelse af en profil for yderligere oplysninger.
Egenskaber | Bruges til at redigere indholdet af en eksisterende profil. Du kan også dobbeltklikke på en profil på listen Profiler for at redigere profilen. Se Rediger en eksisterende profil for yderligere oplysninger.
| Eksport/Import: Du kan importere og eksportere brugerbaserede profiler til og fra listen Profiler. Trådløse profiler kan importeres automatisk i profillisten. Se Import eller eksport af profiler for yderligere oplysninger.
Luk | Lukker vinduet Profiladministration.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

## Tilslutning til en profil

Når du er inden for rækkevidde af et trådløst netværk med en profil, der matcher, tilsluttes du automatisk netværket. Hvis et netværk med en lavere profil også er inden for rækkevidde, kan du gennemtvinge tilslutning til denne profil. Dette opnås via WiFi tilslutningsværktøjet eller ikonet på Proceslinjen.

Manuel tilslutning til en profil fra Intel® PROSet/Wireless WiFi softwaren:

1. Dobbeltklik på proceslinje ikonet for at åbne hovedvinduet.
2. Klik på Profiler for at åbne listen Profiler.
3. Vælg profilen på listen Profiler.
4. Klik på Tilslut. Husk, at der kun sker tilslutning, hvis det trådløse netværk er inden for rækkevidde.

Manuel tilslutning til en profil fra proceslinjen:

1. Højreklik på proceslinjens ikon.
2. Klik på Opret forbindelse til profil.
3. Vælg en profil.
4. Klik for at starte tilslutningen.

## Oprettelse af en ny profil

Vælg et trådløst netværk på listen Trådløse netværk . Klik på Tilslut. Opret trådløs profil hjælper dig gennem de nødvendige trin til oprettelse af en profil og tilslutning til netværket. Under denne proces, forsøger Opret trådløs profil - Sikkerhedsindstillinger at registrere de relevante sikkerhedsindstillinger for dig.

Sådan opretter du en ny profil og tilslutter til et trådløst netværk:

1. Klik på Profiler i hovedvinduet Intel® PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøj.
2. Klik, på siden Profiler, på Tilføj for at åbne guiden Opret WiFi-profil - Generelle indstillinger. (Se Generelle indstillinger, hvor der fås flere oplysninger).
3. Profilnavn: Indtast et beskrivende profilnavn.
4. WiFi-netværksnavn (SSID): Indtast netværksnavnet på WiFi-netværket
5. Vælg Driftstilstand: Netværk (infrastruktur) eller Enhed-til-enhed (ad hoc).
6. Klik på Avanceret for at bruge følgende funktioner:

- Automatisk tilslutning: Vælg, for automatisk eller manuelt at tilslutte til en profil.
- Auto Import: Netværksadministratoren kan eksportere en profil på en anden computer.
- Valg af bånd: Vælg det eller de bånd. som skal anvendes til netværksforbindelser.
- Obligatorisk adgangspunkt: Vælg, for at knytte WiFi adapteren til et bestemt adgangspunkt.
- Adgangskodebeskyttelse: Vælg for at adgangskodebeskytte en profil.
- Automatisk start af program: Angiv et program, der skal startes, når en trådløs forbindelse er etableret.
- Bevar tilslutning: Vælg at bevare tilslutningen til en brugerprofil efter logoff.

7. Klik, under Generelle indstillinger, på Næste for at åbne Sikkerhedsindstillinger.
8. Vælg enten Personlig sikkerhed eller Koncernsikkerhed for at vælge Netværksgodkendelses- og Datakryptering. . Indtast krypteringsnøgleindstillingerne, og konfigurer 802.1X-indstillingerne efter behov
9. Klik på OK, når du har afsluttet profilindstillingerne. Klik på knappen Tilbage for at ændre eller kontrollere profilindstillingerne.
10. Hvis du ikke er tilsluttet et netværk i øjeblikket, registrerer Intel® PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøj, at der er tilføjet en ny profil, og forsøger automatisk at tilslutte til denne nye profil.
11. Hvis du ønsker manuelt at tilslutte til denne profil, skal du klikke på Tilslut. Tilslutningsikonet viser den aktuelle tilslutnings status. Netværksnavn, sende- og modtagehastigheder og signalkvalitet vises også.

## Redigere en eksisterende profil

Sådan redigerer du en eksisterende profil:

1. Klik på Profiler... i hovedvinduet Intel® PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøj.
2. Vælg profilen til redigering fra profillisten.
3. Klik på Egenskaber for at åbne Egenskaber for WiFi-profil - Generelle indstillinger.
4. Klik på Næste og Tilbage for at navigere i WiFi-profilens Generelle indstillinger og sikkerhedsindstillinger.

- Generelle indstillinger: Se Generelle indstillinger, hvor der fås flere oplysninger.
- Sikkerhedsindstillinger: Der henvises til Sikkerhedsindstillinger , hvor der fås flere oplysninger.

5. Klik på OK for at gemme de aktuelle indstillinger og afslutte. Klik på Annuller for at afslutte uden at gemme ændringerne.

## Fjernelse af en profil

Sådan fjerner du en profil:

1. Klik på Profiler... i hovedvinduet Intel® PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøj.
2. Vælg certifikatet på listen.
3. Klik på Fjern. Du underrettes om, at Valgte profiler fjernes permanent. Vil du fortsætte?
4. Klik på Ja. Profilen fjernes fra profillisten.

Hvis du stadig er tilsluttet til netværket:

1. Klik på Profiler i hovedvinduet Intel PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøj.
2. Vælg certifikatet på listen.
3. Klik på Fjern. Du underrettes om, at Valgte profiler fjernes permanent. Vil du fortsætte?
4. Klik på Ja. Du underrettes om, at <profilnavn> er aktivt og fjernes permanent. Vil du fortsætte?
5. Klik på Ja. Profilen fjernes fra profillisten.

BEMÆRK: Hvis profilen er beskyttet med en adgangskode, kan du ikke fjerne eller redigere profilindstillingerne uden at angive adgangskoden. Hvis administratoren eller du ikke kender adgangskoden, findes der ingen proces til at nulstille adgangskoden.

## Indstilling af profiladgangskode

Sådan beskytter du en eksisterende profil med adgangskode:

1. Klik på Profiler... i hovedvinduet Intel® PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøj.
2. Vælg certifikatet på listen.
3. Klik på Egenskaber for at åbne den trådløse profils Generelle indstillinger.
4. Klik på Avanceret for at åbne de Avancerede indstillinger.
5. Klik på Adgangskodebeskyttelse for at åbne indstillingerne for adgangskodebeskyttelse.
6. Vælg Beskyt denne profil med adgangskode (maks. 10 tegn).
7. Adgangskode: Indtast adgangskoden.
8. Bekræft adgangskode: Indtast adgangskoden igen.
9. Klik på OK for at gemme indstillingen og returnere til siden Generelle indstillinger.
10. Klik på OK for at vende tilbage til hovedvinduet.

## Import eller eksport af profiler

Denne funktion giver dig mulighed for at importere og eksportere brugerbaserede profiler til og fra profillisten. Trådløse profiler kan importeres automatisk i profillisten.

En administrator kan indstille, at profiler automatisk importeres til listen Profiler. Intel® PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøj overvåger mappen Import på harddisken for nye profil-filer. Kun profiler, der har aktiveret Aktiver automatisk import under Avancerede indstillinger, kan importeres automatisk. Hvis der allerede findes en profil med samme navn på listen Profiler, anmodes du i et vindue om at afvise eller acceptere den . Hvis du accepterer, erstattes den eksisterende profil. Alle importerede, brugerbaserede profiler er anbragt nederst i listen Profiler.

BEMÆRK: For eksport af administratorprofiler, se Administratorpakker.

### Importer profiler til profillisten

Sådan importerer du profiler manuelt:

1. Klik på Import på siden Profiler.
2. Vælg profil-filer til import
3. Klik på Importer.
4. Du adviseres, når den valgte profil er blevet korrekt importeret.

### Eksportere profiler fra listen Profiler

1. Marker enkelte eller flere profiler på listen.
2. Vælg Eksport for at eksportere en eller flere profiler fra listen Profiler.
3. Vælg destinationsmappen: Klik på Gennemse for at søge efter destinationsmappen på harddisken. Drev C:\ er standardmappen.
4. Klik på OK for at gemme den valgte profil. Følgende meddelelse vises: De valgte filer er eksporteret til destinationsmappen: C:\

Sådan markeres flere profiler:

1. Marker en profil med musen.
2. Tryk på Ctrl.
3. Klik på de profiler, der skal markeres. Følg instruktionerne i trin 2 ovenfor, hvis du vil eksportere flere profiler.

### Adgangskodebeskyttede profiler

Importer og eksporter automatisk adgangskodebeskyttede brugerbaserede profiler til eksterne systemer. Hvis en profil er beskyttet med adgangskode, skal den tildelte adgangskode angives, før den kan redigeres. Se Indstil en adgangskode for yderligere oplysninger.

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser