목차로 돌아가기

# 관리자 도구 사용

개요
관리자 패키지

- 새 패키지 만들기
- 기존 패키지 열기

관리자 암호 설정
관리자 도구 설정
관리자 프로파일
Windows* Vista* 및 Windows* 7의 단일 사인온 고려 사항

- 영구 프로파일
- 사전 로그온 연결
- 제외 네트워크
- VoIP(Voice over IP) 연결

응용 프로그램 설정
어댑터 설정
EAP-FAST A-ID 그룹

## 개요

관리자 도구는 Microsoft Windows* XP, Windows Vista* 및 Windows* 7을 실행하는 클라이언트 시스템으로 내보낼 수 있는 사용자 정의 설치 패키지를 만드는 데 사용됩니다. 관리 도구는 사용자 설정과 공통(공유) WiFi 네트워크 프로파일을 구성하는 데 사용됩니다. 이 도구는 해당 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 있는 사용자가 사용합니다. 이 도구에 대한 암호가 없는 사용자는 관리자 설정 또는 프로파일을 수정할 수 없습니다. 안전하고 예측하기 어려운 암호를 선택해야 합니다.

인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티의 사용자 정의 설치 중에 이 기능을 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 이 기능이 표시되지 않습니다.

## 관리자 패키지

관리자 패키지는 자동으로 압축이 풀리는 파일로, 관리자 프로파일과 기타 사용자 설정을 포함하고 있습니다. 관리 패키지는 복사하거나 사용자 네트워크의 클라이언트로 보낼 수 있습니다. 실행될 때 대상 컴퓨터에서 해당 내용이 설치 및 구성됩니다. 프로파일이 패키지의 일부인 경우 해당 프로파일에 따라 대상 컴퓨터가 특정 WiFi 네트워크에 연결되는 방식이 결정됩니다. 자세한 내용은 관리자 프로파일을 참조하십시오.

### 새 패키지 만들기

1. Windows* XP 및 Windows* 7 사용자: 도구 메뉴에서 관리자 도구를 클릭합니다.
2. 암호를 입력하여 관리자 도구에 액세스합니다.
3. 새 패키지 만들기를 클릭합니다.

> 이름 | 설명
> --- | ---
> 새 패키지 만들기 | 클라이언트 컴퓨터로 내보낼 수 있는 패키지를 만듭니다. 클라이언트 컴퓨터는 Windows* XP, Windows Vista* 또는 Windows* 7에서 실행할 수 있습니다. 패키지는 클라이언트 OS에 따라 다릅니다. 이 패키지를 사용하면 802.1X 인증 EAP 유형의 사전 로그온/공통 및 영구 프로파일을 내보낼 수 있습니다. 그러나 Windows Vista* 및 Windows* 7 클라이언트로 내보낼 수 있는 단일 사인온 프로파일은 예외입니다. 관리자 프로파일을 참조하십시오.
> 기존 패키지 열기 | 기존 패키지를 찾아보거나 열려면 선택합니다.

4. 확인을 클릭합니다.
5. 패키지에 포함되도록 다음 옵션을 구성합니다.

> 이름 | 설명
> --- | ---
> 프로파일 | 이 패키지의 프로파일 포함 (이미 선택되어 있어야 함)을 클릭합니다. 프로파일은 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 자세한 내용과 관련 지침은 여기서 프로파일을 클릭합니다.
> 응용 프로그램 설정 | 응용 프로그램 설정 탭을 클릭합니다. 이 패키지의 응용 프로그램 설정 포함(이미 선택되어 있어야 함)을 클릭합니다. 활성화되도록 응용 프로그램 설정을 지정합니다. 자세한 내용과 관련 지침은 여기서 응용 프로그램 설정을 클릭합니다.
> 어댑터 설정 | 어댑터 설정 탭을 클릭합니다. 이 패키지의 어댑터 설정 포함을 클릭합니다. 이 컴퓨터에 사용되는 어댑터 설정에 대한 초기 값을 지정합니다. 자세한 내용과 관련 지침은 여기서 어댑터 설정을 클릭합니다.
> EAP-FAST A-ID 그룹 | EAP-FAST A-ID 그룹 탭을 클릭합니다. A-ID 그룹 포함을 선택합니다. 여러 A-ID의 여러 PAC를 지원하도록 A-ID 그룹을 추가합니다. 자세한 내용과 관련 지침은 여기서 EAP-FAST A-ID 그룹을 클릭합니다.

6. 닫기를 클릭합니다.
7. 그러면 현재 패키지가 변경되었습니다. 변경 사항을 저장하시겠습니까?라는 메시지가 표시됩니다.
8. 예를 클릭합니다. 실행 파일을 로컬 디스크 드라이브의 디렉토리에 저장합니다.
9. 저장을 클릭합니다. 그러면 파일이 만들어집니다.
10. 마침을 클릭하여 패키지 내용을 확인하십시오.
    - 관리자의 컴퓨터의 패키지 구성을 사용하려면 현재 컴퓨터에 이 패키지 적용을 클릭합니다.
    - 사용자 컴퓨터에 실행 파일을 복사하여 패키지에 저장된 구성을 설치할 수 있습니다. 패키지 파일을 실행하면 자동 설치됩니다.
11. 확인을 클릭합니다.

> 참고: 파일 메뉴의 패키지 저장을 선택해서도 패키지를 저장할 수 있습니다.

### 기존 패키지 열기

1. Windows* XP 및 사용자: 도구 메뉴에서 관리자 도구를 클릭합니다.
2. 암호를 입력하여 관리자 도구에 액세스합니다.
3. 관리자 패키지 열기 창에서 기존 패키지 열기를 클릭하여 기존 패키지를 편집합니다.
4. 찾아보기...를 클릭합니다. 패키지의 실행 파일을 찾습니다.
5. 열기를 클릭합니다. 패키지 설정을 업데이트합니다.
6. 여기서는 프로파일을 추가, 제거 및 복사할 수 있습니다. 속성을 클릭하여 프로파일의 보안 설정을 업데이트할 수도 있습니다.
7. 닫기를 클릭합니다.
8. 그러면 현재 패키지가 변경되었습니다. 변경 사항을 저장하시겠습니까?라는 메시지가 표시됩니다.
9. 예를 클릭합니다. 실행 파일을 로컬 디스크 드라이브의 디렉토리에 저장합니다.
10. 저장을 클릭합니다. 그러면 파일이 만들어집니다.
11. 마침을 클릭하여 패키지 내용을 확인하십시오.

- 관리자의 컴퓨터의 패키지 구성을 사용하려면 현재 컴퓨터에 이 패키지 적용을 클릭합니다.
- 사용자 컴퓨터에 실행 파일을 복사하여 패키지에 저장된 구성을 설치할 수 있습니다. 패키지 파일을 실행하면 자동 설치됩니다.

12. 확인을 클릭합니다.

> 참고: 파일 메뉴의 패키지 열기를 선택해서도 관리자 패키지를 편집할 수 있습니다.

> 참고: Windows* XP Professional x64 Edition 시스템에서 관리자 패키지를 만든 경우 언어 파일은 해당 시스템의 \XP\Docs 및 \XP\x64\Install\Lang 폴더에 있습니다.

자세한 내용은

- 관리자 프로파일
- 관리자 암호 설정
- 관리자 도구 설정

## 관리자 프로파일

관리자 프로파일은 네트워크 관리자나 이 컴퓨터의 관리자가 소유하고 관리합니다. 이 컴퓨터의 모든 사용자가 이러한 프로파일을 공유합니다. 그러나 최종 사용자가 이 프로파일을 수정할 수는 없으며 암호로 보호된 관리자 도구를 통해서만 수정이 가능합니다. 관리자 프로파일에는 영구 또는 사전 로그온/공통의 두 가지 유형이 있습니다. 소프트폰 응용 프로그램으로 내보낼 수 있도록 VoIP(Voice over IP) 설정을 구성할 수도 있습니다.

## Windows* Vista* 및 Windows* 7의 단일 사인온 고려 사항

다음 정보는 Windows* Vista* 및 Windows* 7* 클라이언트용으로 만들어진 단일 사인온(SSO) 프로파일에만 적용됩니다.

- 영구 프로파일은 지원되지 않습니다. 패키지를 가져올 때는 영구 프로파일이 무시됩니다.
- 영구 및 사전 로그온/공통 프로파일 모두에 저장된 자격 증명은 지원되지 않습니다.
  - 저장된 자격 증명 프로파일은 자격 증명 프로파일을 묻는 메시지 표시가 됩니다.
  - TTLS 프로파일을 제외한 지속 및 사전 로그온/공통 프로파일은 시스템 자격 증명을 사용합니다.
  - TTLS 포함 지속 및 사전 로그온/공통 프로파일은 지원되지 않습니다. TTLS 포함 사전 로그온/공통 프로파일만 지원됩니다.
- TLS 프로파일(TLS를 터널 방법으로 사용하는 프로파일 포함)에 대한 사전 로그온 지원은 제공되지 않습니다.
  - 사용자 로그온 시 연결을 시도하지 않습니다. TLS는 사용자가 로그온한 후 인증을 사용합니다.
  - 사용자 연결을 위한 시스템 인증은 지원되지 않습니다.
  - 시스템 인증 설정은 가져오기에 대한 사용자 인증 설정이 됩니다.

각 프로파일 유형에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- SSO TTLS 프로파일
- SSO EAP-SIM 프로파일
- SSO EAP-AKA 프로파일
- SSO LEAP 프로파일
- SSO EAP-FAST 프로파일
- SSO PEAP-GTC 프로파일
- SSO PEAP-MS-CHAP-V2
- SSO PEAP-TLS 프로파일
- SSO TLS 프로파일

### 영구 프로파일

영구 프로파일은 부팅할 때 또는 컴퓨터에 로그온한 사용자가 없을 때 적용됩니다. 사용자가 로그오프한 경우, 컴퓨터 전원을 끄거나 다른 사용자가 로그온할 때까지는 영구 프로파일이 무선 연결을 유지합니다.

참고: Windows Vista* 또는 Windows* 7에는 영구 프로파일이 지원되지 않습니다. Windows Vista* 및 Windows* 7의 단일 사인온 고려 사항을 참조하십시오.

영구 프로파일 핵심 요소:

- 영구 프로파일로 만들 수 있는 프로파일 유형은 다음과 같습니다.
  - 802.1X 인증이 필요하지 않은 모든 프로파일(예: WEP 암호화를 사용하여 인증 열기, 암호화를 사용하지 않고 인증 열기)
  - 자격 증명이 저장된 802.1X 인증을 사용하는 모든 프로파일: LEAP 또는 EAP-FAST.
  - 보안 설정에 "다음 사용자 이름 및 암호 사용" 옵션이 포함된 프로파일
  - 인증하는 데 컴퓨터 인증서를 사용하는 프로파일
  - WPA-엔터프라이즈 프로파일은 사용자 인증서를 사용하지 않습니다.
  - WPA-개인 프로파일
- 영구 프로파일은 시스템 전원을 켤 때와 사용자가 로프오프한 후에 적용됩니다.

> 참고: WiFi 연결 유틸리티는 컴퓨터 인증서를 지원합니다. 자격 증명 목록에 표시되지는 않습니다.

#### 클라이언트 패키지의 영구 프로파일 만들기

다음은 이러한 유형의 관리자 프로파일에 대한 일반 지침입니다. 자세한 내용 및 관련 제한 사항은 Windows*용 프로파일 만들기를 참조하십시오.

1. Windows* XP 및 Windows 7 사용자: 도구 메뉴에서 관리자 도구를 클릭합니다.
2. 암호를 입력하여 관리자 도구에 액세스합니다.
3. 새 패키지 만들기 또는 기존 패키지 열기를 선택합니다. 기존 패키지는 찾아볼 수 있습니다. 확인을 클릭합니다.
4. 이 패키지의 프로파일 포함을 클릭합니다.
5. 영구를 클릭합니다.
6. 추가를 클릭하여 일반 설정을 엽니다.
7. 프로파일 이름: 프로파일을 잘 나타내주는 이름을 입력합니다.
8. WiFi 네트워크 이름(SSID): 네트워크 ID를 입력합니다.
9. 운영 모드: 네트워크(인프라)가 기본적으로 선택됩니다.
10. 관리자 프로파일 유형: 영구: 로그인한 사용자가 없을 때 활성을 선택합니다.
11. 다음을 클릭합니다.
12. 엔터프라이즈 보안을 클릭하여 보안 설정을 엽니다. 802.1X 보안 구성 정보를 보려면 TLS, TTLS, PEAP, LEAP 또는 EAP-FAST를 참조하십시오.
13. 확인을 클릭합니다.

#### 패키지에서 영구 프로파일 제거

1. 영구 탭에서 프로파일을 클릭합니다.
2. 제거를 클릭합니다.

#### 패키지의 영구 프로파일 복사

기존 프로파일을 복사하고 사본에 새 이름을 부여할 수 있습니다. 두 개의 유사한 프로파일이 필요한 경우 이 방법을 사용할 수 있습니다. 프로파일을 복사하려면:

1. 프로파일을 선택합니다.
2. 복사를 클릭합니다.
3. 새 프로파일 이름을 입력합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

새 프로파일이 저장됩니다. 이 새 프로파일의 속성은 원본과 같습니다.

#### 패키지의 영구 프로파일 편집

1. 프로파일을 선택합니다.
2. 속성을 클릭합니다.
3. 영구 프로파일 만들기 아래에 제공된 것과 동일한 지침을 사용하여 새 프로파일의 속성을 편집합니다.

### 사전 로그온/공통 프로파일

사전 로그온/공통 프로파일은 사용자가 로그온하면 적용됩니다. 단일 사인온 지원이 설치된 경우 Windows 로그온 순서 보다 이 연결이 먼저 구성됩니다(사전 로그온/공통). 단일 사인온 지원이 설치되어 있지 않은 경우에는 사용자 세션이 활성화되면 프로파일이 적용됩니다. 사전 로그온/공통 프로파일은 항상 프로파일 목록의 맨 위에 나타납니다. 사용자는 프로파일의 우선순위를 지정할 수는 있지만 사전 로그온/공통 프로파일의 우선순위는 다시 지정할 수 없습니다. 이러한 프로파일은 프로파일 목록의 맨 위에 나타나므로 WiFi 연결 유틸리티는 사용자가 프로파일을 만들기 전에 먼저 자동으로 관리자 프로파일에 연결하려고 시도합니다.

> 참고: 관리자만 사전 로그온/공통 프로파일을 만들거나 가져올 수 있습니다.

사전 로그온 연결의 핵심 요소는 다음과 같습니다.

- 사전 로그인 연결 프로파일은 Windows 로그온 시에만 적용됩니다.
- 사전 로그온/공통 프로파일로 만들 수 있는 프로파일 유형은 다음과 같습니다.
  - 프로파일의 보안 설정을 구성할 때 "Windows 로그온 사용자 이름 및 암호 사용" 또는 "다음 사용자 이름 및 암호 사용" 자격 증명을 사용하는 802.1X PEAP, TTLS 또는 EAP-FAST 프로파일
  - 프로파일의 보안 설정을 구성할 때 "사용자 이름과 암호를 묻는 메시지 표시" 자격 증명을 사용하는 LEAP 프로파일
  - 사용자 또는 컴퓨터 인증서를 사용하는 802.1X PEAP 또는 TTLS 프로파일(사용자는 컴퓨터 인증서를 사용할 수 있는 관리자 권한이 있어야 함)
  - 디지털 인증서를 사용하여 클라이언트 및 서버의 ID를 확인하는 TLS 프로파일
  - SIM(Subscriber Identity Module)을 사용하여 네트워크에 대한 자격 증명을 확인하는 EAP-SIM 프로파일
  - 모든 비802.1X(개방 및 WEP) 공통 또는 사용자 기반 프로파일
- 사전 로그온/공통 프로파일은 Windows 사용자 로그온 시 적용됩니다.

#### 사전 로그온/공통 연결 상태

사전 로그온/공통 프로파일 지원은 WiFi 연결 유틸리티에 대한 사용자 정의 설치 중에 설치됩니다. 자세한 내용은 단일 사인온 기능 설치 또는 제거를 참조하십시오.

> 참고: 단일 사인온 또는 사전 로그온 연결 기능이 설치되지 않은 경우에도 관리자는 사용자 컴퓨터로 가져오는 데 필요한 사전 로그온/공통 프로파일을 만들 수 있습니다.

여기서는 시스템 전원이 켜질 때 사전 로그온 연결 기능이 작동하는 방법을 설명합니다. 또한 저장된 프로파일이 있는 것으로 가정하고 이러한 저장된 프로파일에 "Windows 로그온 사용자 이름 및 암호 사용"으로 표시된 유효한 보안 설정이 Windows 로그온 시 적용되는 것으로 가정합니다.

1. 시스템 전원을 켠 후 Windows 로그온 도메인, 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
2. 확인을 클릭합니다. 사전 로그온/공통 프로파일 상태 페이지에 네트워크 연결 진행 상태가 표시됩니다. WiFi 어댑터가 네트워크 액세스 포인트에 연결되면 상태 페이지가 닫히고 Windows 사용자 로그온 대화 상자가 표시됩니다.
   - 공통 연결 중 해당 액세스 포인트가 자격 증명을 거부하는 경우 프로파일 자격 증명 대화 상자에 사용자 자격 증명을 묻는 메시지가 표시됩니다.
   - 자격 증명을 입력합니다.
   - 확인을 클릭합니다. 그러면 프로파일이 적용되고 Windows에 로그온될 때까지 상태 페이지에 연결 진행 상태가 표시됩니다.
   - 다른 프로파일을 선택하려면 자격 증명 페이지에서 취소를 클릭합니다.

> 참고: 사용자 인증서는 컴퓨터에 대해 인증된 사용자만 액세스할 수 있습니다. 따라서 사용자는 사용자 인증서를 사용하여 인증하는 사전 로그온/공통 프로파일을 사용하기 전에 유선 연결, 대체 프로파일 또는 로컬 로그인 중 하나를 사용하여 컴퓨터에 한 번 로그인해야 합니다.

로그오프하면 모든 무선 연결이 끊기고 영구 프로파일이 적용됩니다(사용 가능한 경우). 로그오프한 후 서버에 사용자별 데이터를 업로드해야 하는 경우나 로밍 프로파일이 사용되는 경우 등의 특수한 상황에서는 현재 연결을 유지하는 것이 좋습니다. 사전 로그온/공통 및 영구로 모두 표시되는 프로파일을 만들면 이러한 기능을 활용할 수 있습니다. 사용자가 로그오프했을 때 이러한 프로파일이 활성화되면 연결이 그대로 유지됩니다.

#### 클라이언트 패키지의 사전 로그온/공통 프로파일 만들기

다음은 이러한 유형의 관리자 프로파일에 대한 일반 지침입니다. 자세한 내용 및 관련 제한 사항은 Windows*용 프로파일 만들기를 참조하십시오.

1. Windows* XP 및 사용자: 도구 메뉴에서 관리자 도구를 클릭합니다.
2. 암호를 입력하여 관리자 도구에 액세스합니다.
3. 새 패키지 만들기 또는 기존 패키지 열기를 선택합니다. 기존 패키지는 찾아볼 수 있습니다. 확인을 클릭합니다.
4. 이 패키지의 프로파일 포함을 클릭합니다.
5. 사전 로그온/공통을 클릭합니다.
6. 추가를 클릭하여 일반 설정을 엽니다.
7. 프로파일 이름: 프로파일을 잘 나타내주는 이름을 입력합니다.
8. WiFi 네트워크 이름(SSID): 네트워크 ID를 입력합니다.
9. 운영 모드: 네트워크(인프라)가 기본적으로 선택됩니다.
10. 관리자 프로파일 유형: 사전 로그온/공통: 로그인한 사용자가 있을 때 활성. 모든 사용자가 이 프로파일을 공유합니다. 이 프로파일 유형이 이미 선택되었습니다.
11. 다음을 클릭합니다.
12. 고급을 클릭하여 고급 설정을 엽니다. 고급 설정을 구성한 다음 이 지침으로 돌아오십시오.
13. 확인을 클릭하여 고급 설정을 닫습니다.
14. 엔터프라이즈 보안을 클릭하여 보안 설정을 엽니다. 802.1X 보안 구성 정보를 보려면 EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST를 참조하십시오.
15. 확인을 클릭하여 프로파일을 저장한 후 관리자 프로파일 목록에 추가합니다.

> 참고: 영구 연결이 이미 설정된 경우 사전 로그온/공통 및 영구 연결 옵션을 사용하여 프로파일을 구성하지 않은 한 사전 로그온/공통 프로파일이 무시됩니다.

#### 패키지에서 사전 로그온/공통 프로파일 제거

1. 영구 탭에서 프로파일을 클릭합니다.
2. 제거를 클릭합니다.

#### 패키지의 사전 로그온/공통 프로파일 복사

기존 프로파일을 복사하고 사본에 새 이름을 부여할 수 있습니다. 새 프로파일을 편집할 수 있습니다. 두 개의 유사한 프로파일이 필요한 경우 이 방법을 사용할 수 있습니다. 프로파일을 복사하려면:

1. 프로파일을 선택합니다.
2. 복사를 클릭합니다.
3. 새 프로파일 이름을 입력합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

새 프로파일이 저장됩니다. 이 새 프로파일의 속성은 원본과 같습니다.

#### 패키지의 사전 로그온/공통 프로파일 편집

1. 프로파일을 선택합니다.
2. 속성을 클릭합니다.
3. 영구 프로파일 만들기 아래에 제공된 것과 동일한 지침을 사용하여 새 프로파일의 속성을 편집합니다.

자세한 내용을 보려면 엔터프라이즈 보안용 관리자 프로파일 만들기를 클릭하십시오.

### 제외 네트워크

관리자는 연결에서 제외시킬 네트워크를 지정할 수 있습니다. 네트워크를 제외하면 관리자만 제외 목록에서 네트워크를 제거할 수 있습니다. 제외 네트워크는 제외 목록 관리에 표시되며 다음 아이콘으로 표시됩니다:

참고: Windows Vista* 및 Windows* 7 패키지에는 사용할 수 없습니다.

네트워크를 제외하려면

1. 이 패키지의 프로파일 포함을 클릭합니다.
2. 제외를 클릭합니다.
3. 추가를 클릭하여 제외 네트워크(SSID)를 엽니다.
4. 네트워크 이름: 제외하려는 네트워크의 이름을 입력합니다.
5. 제외 목록에 네트워크 이름을 추가하려면 확인을 클릭합니다.

제외 목록에서 네트워크를 제거하려면

1. 제외 목록에서 해당 네트워크 이름을 선택합니다.
2. 제거를 클릭합니다. 네트워크가 제외 목록에서 삭제됩니다.

### VoIP(Voice over IP) 연결

WiFi 연결 유틸리티는 VoIP 타사 소프트폰 응용 프로그램을 지원합니다. 타사 VoIP 응용 프로그램은 음성 코덱을 지원하며 일반적으로 코덱은 네트워크 대역폭을 줄일 수 있도록 압축 기능을 제공합니다. WiFi 연결 유틸리티는 다음 ITU(International Telecommunications Union) 코덱 표준을 지원합니다.

> 코덱 | 알고리즘
> --- | ---
> ITU G.711 | PCM(펄스 부호 변조)
> ITU G.722 | SBADPCM(Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.723 | 다중 속도 코덱
> ITU G.726 | ADPCM(Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.727 | 가변 속도 ADPCM
> ITU G.728 | LD-CELP(Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G0.729 | CS-ACELP(Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

관리자는 VoIP 전송 시 음성 품질을 개선할 수 있도록 코덱에 대한 다양한 데이터 전송률 및 프레임 속도를 구성하도록 VoIP를 내보낼 수 있습니다. VoIP 프로파일을 만들려면

참고: 관리자 도구의 응용 프로그램 설정에서 VoIP(Voice over IP)가 비활성화되어 있지 않아야 합니다. VoIP는 기본적으로 활성화되어 있습니다.

1. 이 패키지의 프로파일 포함을 클릭합니다.
2. VoIP를 클릭합니다.
3. 추가를 클릭하여 VoIP 프로파일 만들기 페이지를 엽니다.
4. 코덱 대역폭, 응용 프로그램 사용 및 프레임 속도를 선택합니다. 음성 데이터의 경우:

> G711은 프레임 속도가 10ms이고 비트 속도는 64kbps입니다.
> G722는 프레임 속도가 10ms이고 비트 속도는 64kbps입니다.
> G723은 프레임 속도가 30ms이고 비트 속도는 5.3kbps 또는 6.4kbps입니다.
> G726-32는 프레임 속도가 10ms이고 비트 속도는 32kbps입니다.
> G728은 프레임 속도가 2.5ms이고 비트 속도는 16kbps입니다.
> G729는 프레임 속도가 10ms이고 비트 속도는 10kbps입니다.

> 드롭다운 메뉴에서 매개변수를 선택합니다.

> 코덱 | 용도 | 프레임 속도
> --- | --- | ---
> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE
> - 대화식 음성
> - 음성 회의
> - 음성 데이터
> - 비디오
> - 스트리밍 오디오
> - 20
> - 30

5. 확인을 클릭하여 프로파일 목록으로 돌아갑니다.
6. 닫기를 클릭하여 패키지에 프로파일 설정을 저장합니다.

## 응용 프로그램 설정

관리자는 사용자 컴퓨터에서 응용 프로그램이 동작하는 방법을 제어하고 무선 연결의 다양한 측면을 사용자가 제어할 수 있는 수준을 선택하도록 WiFi 연결 유틸리티 응용 프로그램 설정을 구성할 수 있습니다. 응용 프로그램 설정을 참조하십시오.

## 어댑터 설정

관리자는 사용자 컴퓨터에 설치된 WiFi 어댑터에 맞게 어댑터 설정을 구성할 수 있습니다. 어댑터 설정을 참조하십시오.

## EAP-FAST A-ID 그룹

참고: 관리자 도구의 응용 프로그램 설정에서 CCXv4가 선택되어 있지 않으면 이 기능을 사용할 수 없습니다.

A-ID(Authority Identifier)는 보호 액세스 자격 증명(PAC) A-ID 그룹을 배포하는 RADIUS 서버입니다. A-ID 그룹은 컴퓨터의 모든 사용자와 공유되고 EAP-FAST 프로파일이 여러 A-ID의 여러 PAC를 지원할 수 있도록 허용합니다. A-ID 그룹은 관리자가 미리 구성할 수 있으며 사용자 컴퓨터에서 관리자 패키지를 통해 설정할 수 있습니다. 무선 네트워크 프로파일에 지정된 A-ID의 같은 그룹 내에서 무선 네트워크 프로파일이 A-ID를 갖는 서버를 만나면 사용자에게 메시지를 표시하지 않고 이 PAC를 사용합니다.

A-ID 그룹을 추가하려면

1. A-ID 그룹 포함을 선택합니다.
2. 추가를 클릭합니다.
3. 새 A-ID 그룹 이름을 입력합니다.
4. 확인을 클릭합니다. A-ID 그룹이 A-ID 그룹 목록에 추가됩니다.

A-ID 그룹이 잠긴 경우에는 추가 A-ID를 그룹에 추가할 수 없습니다.

A-ID를 A-ID 그룹에 추가하려면

1. A-ID 그룹 목록에서 그룹을 선택합니다.
2. A-ID 섹션에서 추가를 클릭합니다.
3. A-ID를 선택합니다.
4. 확인을 클릭합니다. 목록에 A-ID가 추가됩니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보