Retour à la table des matières

# Icônes d'état de la connexion

Les icônes d'état de la connexion indiquent l'état de connexion actuel de votre carte réseau sans fil. L'icône d'état de la connexion est affichée dans la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi. L'état de la connexion est également indiqué par l'icône de la barre des tâches. Reportez-vous à la section Icônes de la barre des tâches pour davantage d'informations.

Icône | Description
--- | ---
| WiFi désactivé : la carte de l'émetteur-récepteur WiFi est désactivée. Cliquez sur le bouton WiFi activé pour activer l'émetteur-récepteur.
| Indique des problèmes de connexion incluant des échecs d'authentification.
| Recherche de réseaux WiFi : la carte WiFi recherche les réseaux WiFi disponibles. Icônes animées :
| Aucun réseau WiFi détecté : la carte ne trouve pas de réseaux sans fil disponibles.
| Réseau WiFi détecté : un réseau WiFi disponible a été détecté. Vous pouvez vous connecter aux réseaux disponibles répertoriés dans la liste Réseaux WiFi.
| Connexion à un réseau WiFi : Vous êtes connecté à un réseau WiFi. Les courbes en forme de croissant passent du vert au blanc jusqu'à ce qu'une adresse IP soit obtenue ou qu'une erreur de connexion ait lieu.
| Connecté à un réseau WiFi : Vous êtes connecté à un réseau WiFi. Le nom, la vitesse, la qualité du signal et l'adresse IP du réseau indiquent l'état actuel de la connexion. Cliquez sur le bouton Détails pour afficher des informations détaillées sur la connexion réseau en cours.
Nom du réseau | Nom (nom du profil ou SSID) : le nom du réseau auquel la carte sans fil est connectée. La colonne Nom affiche le SSID ou le nom du profil si un profil est disponible pour le réseau.
Qualité du signal | Les barres de l'icône d'intensité du signal indiquent la qualité des signaux de transmission et de réception entre la carte sans fil et le point d'accès ou l'ordinateur en mode Poste à Poste (ad hoc). Le nombre de barres verticales vertes indique l'intensité des signaux de transmission et de réception.

REMARQUE : pour les réseaux comportant plusieurs points d'accès, l'intensité du signal est affichée pour le point d'accès le plus proche.

La valeur de l'intensité du signal varie entre Excellente et Hors de portée. L'intensité du signal est affectée par les facteurs suivants :

- La qualité du signal diminue avec la distance et est affectée par les obstacles métalliques et le béton.
- Les objets métalliques peuvent refléter les signaux et causer des interférences.
- D'autres périphériques électriques peuvent causer des interférences.

Propriétés | Fournit des informations sur l'état de connexion de la carte. Reportez-vous à la section Propriétés du réseau pour davantage d'informations.
WiFi activé/ WiFi désactivé/WiFi activé, 802.11a désactivé | Indique l'état de l'émetteur-récepteur WiFi, activé ou désactivé. Ce menu déroulant vous permet aussi d'allumer ou d'éteindre l'émetteur-récepteur. Ce menu déroulant peut comporter une troisième option, en fonction de la carte WiFi et du fabricant de l'ordinateur : Activer WiFi, 802.11a désactivé. Si c'est le cas, cette option vous permet d'activer l'émetteur récepteur radio (bande b ou g) mais de désactiver la bande 802.11a. Reportez-vous à la section Activer/Désactiver l'émetteur-récepteur sans fil pour davantage d'informations.
Aide ? | Fournit l'aide en ligne de cette page.
Fermer | Ferme la fenêtre principale.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité