Zpět na obsah

# Upřesnit nastavení

V okně Upřesnit nastavení můžete nastavit další parametry určitého profilu.

## Přístup

1. Jestliže vytváříte nebo upravujete profil správce, spusťte Nástroj správce. Pokud vytváříte nebo upravujete osobní profil, v hlavním okně klepněte na položku Profily.
2. V okně nebo na kartě Profily klepněte na položku Vlastnosti u existujícího profilu. Chcete-li vytvořit nový profil, klepněte na tlačítko Přidat.
3. V okně Obecná nastavení klepněte na tlačítko Upřesnit....

## Popis okna Upřesnit nastavení

Název | Popis
--- | ---
Automatické připojení | Automaticky (výchozí): Výběrem této možnosti se Nástroj pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi automaticky připojí k tomuto profilu, pokud je v dosahu. Na vyžádání: Výběrem této možnosti zabráníte automatickému připojení k profilu, pokud je síť v dosahu. Tuto možnost lze použít, pokud je například bezdrátové připojení zpoplatněno a nechcete se připojovat automaticky. V seznamu sítí WiFi a v seznamu profilů bude tato síť označena ikonou , která znázorňuje připojení na vyžádání (rovněž nazývané ruční připojení).

Připojení k síti:

1. Vyberte síť ze seznamu sítí WiFi.
2. Klepněte na tlačítko Připojit.

Automatický import | Umožňuje správci sítě snadno přesunout vybraný profil do jiných počítačů. Pokud je exportovaný soubor umístěn do adresáře WiFi\AutoImport v jiném počítači, nástroj pro připojení WiFi jej automaticky naimportuje. POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze při konfigurování uživatelského profilu. Není k dispozici při konfigurování profilů správce.
Výběr pásma | Zde můžete vybrat pásmo, které má být použito pro tento profil připojení:

- Smíšené pásmo (výchozí): Pokud vyberete tuto možnost, nástroj pro připojení WiFi se pokusí připojit tento profil k dostupné síti používající kterékoli ze dvou pásem.
- Pásmo 2,4 GHz: Pokud vyberete tuto možnost, nástroj pro připojení WiFi se pokusí připojit tento profil k dostupné síti používající pouze pásmo 2,4 GHz.
- Pásmo 5,2 GHz: Pokud vyberete tuto možnost, nástroj pro připojení WiFi se pokusí připojit tento profil k dostupné síti používající pouze pásmo 5.2 GHz.

Povinný přístupový bod | Přikazuje WiFi adaptéru, aby se připojil k přístupovému bodu pomocí konkrétní adresy MAC. Zadejte adresu MAC přístupového bodu (BSSID); 48 bitů, 12 hexadecimálních číslic. Příklad: 00:06:25:0E:9D:84. Vymazat: Vymaže aktuální adresu. POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici, pokud je použit provozní režim ad hoc.
Ochrana heslem |

1. Ochránit tento profil heslem (maximálně 10 znaků): Výběrem této možnosti povolíte heslo profilu. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuté (žádné heslo profilu).
2. Heslo: Zadejte heslo. Zadané znaky hesla se zobrazí jako hvězdičky.
3. Potvrzení hesla: Zadejte heslo znovu.

POZNÁMKA: Toto heslo si zapište. Pokud jej zapomenete, nebude jej možné vytvořit znovu.

Automatické spuštění aplikace | Při připojení k profilu automaticky spustí dávkový soubor, spustitelný soubor nebo skript. Můžete například požadovat automatické spuštění relace virtuální privátní sítě (VPN), kdykoli se připojíte k bezdrátové síti.

1. Klepněte na možnost Povolit automatické spuštění aplikace.
2. Zadejte název programu, který chcete spustit, nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor na pevném disku.
3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Upřesnit nastavení.

Udržovat připojení | Možnost Udržovat připojení udržuje bezdrátové připojení s uživatelským profilem po odhlášení. Je-li vybrána možnost Udržovat připojení a existuje profil typu Trvalý, nebude tento profil typu Trvalý použit při odhlášení. Bude použit pouze při ztrátě připojení s tímto profilem.

POZNÁMKA: Tuto možnost je možné použít s klientem Nortel VPN, pokud je v něm nakonfigurována možnost Logoff on Connect (Odhlásit při připojení).

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze při konfigurování uživatelského profilu. Není k dispozici při konfigurování profilů správce.

Formát uživatelského jména | Formát uživatelského jména: Správce může vybrat formát uživatelského jména pro ověřovací server. Možnosti jsou:

- uživatel (výchozí)
- uživatel@doména
- uživatel@doména.cz
- DOMÉNA\uživatel

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze při konfigurování profilů správce. Při vytváření profilu pomocí stránky Vytvořit profil WiFi sítě není k dispozici.

Kontrola domény PLC | Kontrola domény před přihlášením: Toto nastavení je viditelné pouze při použití Nástroje správce a pouze pokud vyberete vytvoření profilu Před přihlášením/Běžný. Možnosti jsou:

- Zkontrolovat přítomnost doménového serveru: Toto nastavení ověří přítomnost doménového serveru před dokončením procesu přihlášení uživatele při použití profilu Připojení před přihlášením během připojení k doméně. Pokud server nebude nalezen, přihlášení může být zpožděno o minutu nebo více.
- Pokračovat v přihlašování: Přihlašování pokračuje normálně. Přítomnost serveru není kontrolována.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze při konfigurování profilů správce. Při vytváření profilu pomocí stránky Vytvořit profil WiFi sítě není k dispozici.

OK | Zavře stránku a uloží nastavení.
Storno | Slouží k zavření okna a zrušení změn.
Nápověda? | Informace nápovědy pro tuto stránku.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky