Voltar ao índice

# Definições gerais do Assistente de perfis

A página Definições gerais é a primeira página do assistente de criação de perfis WiFi.

Consulte Gestão de perfis para uma descrição de quando é que as definições gerais de 'Criar perfil WiFi' são iniciadas.

NOTA: Nesta Ajuda, os termos "sem fios" e "WiFi" são utilizados alternadamente.

## Como aceder

1. Se estiver a criar ou a editar um perfil de administrador, abra a Ferramenta do Administrador. Se estiver a criar ou a editar um perfil pessoal, clique em Perfis na janela principal.
2. No separador ou na janela Perfis, clique em Propriedades para um perfil existente. Para um novo perfil, clique em Adicionar.

Enquanto configurar um perfil, pode utilizar o painel da esquerda para navegar para as páginas Geral e Definições de segurança. Os botões Retroceder e Seguinte localizados na parte inferior do 'Assistente de perfis' podem também ser utilizados para as mesmas funções.

## Descrio da página Definições gerais

Nome | Descrição
--- | ---
Nome do perfil | Nome do perfil da rede sem fios. Quando configurar uma rede sem fios que tenha sido seleccionada na lista de redes WiFi, o nome do perfil é o mesmo que o nome da rede WiFi (SSID). Este nome pode ser alterado para um nome mais descritivo ou personalizado para utilização pessoal.

Exemplos: 'Rede do escritório', 'Rede doméstica do João', 'Rede empresarial da ABC'

Nome da rede WiFi (SSID) | Nome do ponto de acesso da rede sem fios utilizado pelo adaptador WiFi para estabelecer ligação. O nome de rede deve corresponder exactamente ao nome do ponto de acesso sem fios. É sensível a maiúsculas e minúsculas. Quando configurar uma rede sem fios seleccionada na lista de redes WiFi, o nome de rede é obtido na lista de redes sem fios. Não pode nem deve alterá-lo.

<SSID não transmite>: Se um ponto de acesso não transmitir o seu nome de rede (SSID) ou se o adaptador WiFi receber um nome de rede oculto de um ponto de acesso oculto, esta indicação aparece na lista de redes WiFi. Para se associar a uma entrada de rede <SSID não transmite>, é necessário criar um novo perfil antes de estabelecer a ligação. Forneça o SSID efectivo do ponto de acesso. Após a ligação, a indicação <SSID não transmite> continua visível na lista de redes WiFi. O perfil SSID associado é visualizado na lista de perfis.

Modo de funcionamento | Rede (Infra-estrutura): estabeleça ligação a um ponto de acesso. Uma rede de infra-estrutura composta por um ou mais pontos de acesso e um ou mais computadores com adaptadores WiFi. Esta ligação é do tipo utilizado em redes domésticas, redes empresariais, hotéis e outras instalações que proporcionam acesso à rede e/ou à Internet.

NOTA: Apenas Rede (infra-estrutura) está disponível para perfis de administrador (perfis de pré-início de sessão/comuns e persistentes). Consulte a Ferramenta do Administrador para obter mais informações.

Dispositivo para dispositivo (ad hoc): estabeleça uma ligação directa com outros computadores numa rede sem fios ad hoc. Este tipo de ligação é útil apenas para ligações entre dois ou mais computadores. Não fornece acesso a recursos de rede nem à Internet.

Tipo de perfil do administrador (Visível apenas na Ferramenta do Administrador) | Persistente: Os perfis persistentes são aplicados durante o arranque ou sempre que alguém inicia sessão no computador. Terminada a sessão, o perfil persistente mantém uma ligação sem fios até o computador ser desligado ou um utilizador diferente iniciar sessão.

Pré-início de sessão/Comum: Estes perfis só estão disponíveis com a Ferramenta do Administrador. Os perfis de pré-início de sessão/comuns são aplicados assim que o utilizador iniciar a sessão. A ligação fez parte da sequência de início de sessão do Windows (Pré-início de sessão/Comum). Este perfil é partilhado por todos os utilizadores.

Avançadas | Clique em Avançadas para aceder às Definições avançadas. Utilize as definições avançadas para definir as opções Manter a ligação, Formato do nome do utilizador, Ligação automática ou Importação automática, para iniciar uma aplicação (Iniciar aplicação automático), para definir uma palavra-passe de perfil (Protecção por palavra-passe) ou para especificar um determinado endereço de ponto de acesso para ligação do adaptador (Ponto de acesso obrigatório), e defina as opções de ligação do pré-início de sessão.
Seguinte | Avance para a página Definições de segurança.
OK | Termina a criação do novo perfil com as definições actuais.
Cancelar | Fecha o assistente de criação de perfis WiFi e cancela as alterações efectuadas.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade