Voltar ao índice

# Utilizar a Wi-Fi Protected Setup* para configurar e gerir uma rede

O Assistente Wi-Fi Protected Setup* permite configurar uma rede nova e adicionar dispositivos à rede. O Assistente Wi-Fi Protected Setup* simplifica o processo de configuração e, ao mesmo tempo, ajuda a garantir que a rede tem uma configuração segura. Com o Assistente Wi-Fi Protected Setup*, pode efectuar facilmente as seguintes tarefas:

- Como Pessoa que se regista: Obtenha as definições de segurança e configure o computador/dispositivo para estabelecer ligação a uma rede existente
- Como Agente de registo: Configure as definições de segurança para um ponto de acesso da rede e/ou adicione outro computador/dispositivo à rede
- Manual: Não utilize a Wi-Fi Protected Setup. É-lhe solicitado para introduzir manualmente as definições de segurança para a rede.

As instruções seguintes permitem também adicionar outro dispositivo a uma rede existente, no agente de registo:

- Apenas no Agente de registo, adicione outro computador/dispositivo à rede

### Como aceder ao Assistente Wi-Fi Protected Setup*

Existem duas formas para aceder ao Assistente Wi-Fi Protected Setup*:

- Clique na mensagem de aviso que aparece quando é detectada uma rede com capacidade Wi-Fi Protected Setup:
  Existem dispositivos com capacidade Wi-Fi Protected Setup dentro do alcance do seu computador. Clique para estabelecer a ligação.

- Clique na lista de redes WiFi na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless.

Os termos seguintes são utilizados nesta discussão.

- Ponto de acesso: Um dispositivo que liga dispositivos sem fios a uma rede. O ponto de acesso está configurado com o nome de rede (SSID) e credenciais de segurança necessários.
- Pessoa que se regista: Um dispositivo que procura aderir a um ponto de acesso ou rede sem fios, mas que não tem a palavra-passe ou chave do ponto de acesso ou da rede. Assim que o computador obtiver a palavra-passe ou chave válida, torna-se membro da rede sem fios. O utilitário de ligação WiFi pode ser configurado para funcionar como computador que se regista para um ponto de acesso suportado.
- Agente de registo: Um agente de registo é um dispositivo (normalmente, um computador) que permite que outros dispositivos (normalmente, computadores) adiram à rede sem fios. O utilitário de ligação WiFi pode ser configurado para funcionar como um agente de registo para um ponto de acesso suportado. O agente de registo transfere a chave ou palavra-passe do ponto de acesso em segurança e automaticamente.

Uma nova rede sem fios é estabelecida configurando o ponto de acesso, ligando os computadores pretendidos equipados com adaptadores WiFi e, opcionalmente, proporcionando conectividade de rede externa (i.e. a Internet, normalmente ligando o ponto de acesso a um modem DSL ou de cabo ou outro equivalente).

### Como Pessoa que se regista: Obtenha as definições de segurança e configure o computador/dispositivo para estabelecer ligação a uma rede existente

Os passos seguintes utilizam o Assistente Wi-Fi Protected Setup* para ligar uma pessoa que se regista a uma rede existente. Isto assume que o computador do agente de registo está a executar o Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless.

NOTA: Para alcançar taxas de transferência superiores a 54 Mbps em ligações 802.11n, a definição de segurança WPA2-AES tem de estar seleccionada. Pode seleccionar nenhuma segurança (Nenhum) para permitir a configuração e a resolução de problemas da rede.

1. No computador que pretende ligar à rede, uma mensagem informa-o de que um ou mais pontos de acesso com a capacidade Wi-Fi Protected Setup está dentro do alcance do seu computador sem fios. Clique nesta mensagem. (Pode também seleccionar a rede na lista de redes WiFi na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi.)
2. A página inicial do Assistente Wi-Fi Protected Setup* abre-se. Seleccione Como Pessoa que se regista: Obtenha as definições de segurança e configure o computador/dispositivo para estabelecer ligação a uma rede existente.
3. Utilize a lista de redes disponíveis para seleccionar a rede à qual pretende estabelecer a ligação (neste exemplo, é WscAtherosAP). Em seguida, clique em Seguinte.
4. Aparece a janela Descoberta. O computador que pretende ligar à rede descobre o agente de registo da rede. Assumindo que o processo de descoberta é bem-sucedido, o nome do agente de registo ou ponto de acesso é apresentado.
5. Aparece a janela seguinte, apresentando a palavra-passe do dispositivo (palavra-passe da pessoa que se regista). A palavra-passe apresentada no computador que se regista é uma palavra-passe temporária exclusiva, gerada aleatoriamente, para o computador que se regista. Esta palavra-passe é utilizada para pedir permissão para estabelecer a ligação ao ponto de acesso da rede. (A palavra-passe apresentada abaixo é apenas um exemplo.).
6. No agente de registo ou no ponto de acesso, introduza a palavra-passe fornecida pela pessoa que se regista. Em seguida, clique em Seguinte.

NOTA: Este processo assume que o agente de registo está a executar o utilitário de ligação WiFi; o processo e as janelas apresentadas no agente de registo poderão ser diferentes para o software de outros fornecedores. Alguns pontos de acesso poderão ter um agente de registo incorporado.

7. A janela seguinte lista o perfil para esta rede. O perfil seleccionado será enviado para o computador da pessoa que se regista, concedendo-lhe acesso à rede. Apenas os perfis suportados são apresentados. Os perfis suportados são aqueles baseados na segurança WPA-PSK, WPA2-PSK e Aberta (Nenhuma). Seleccione o perfil e clique em Seguinte para finalizar o processo de registo.
8. A última janela mostra que o registo da pessoa que se regista no agente de registo está concluído. Clique em Concluir.
9. No computador da pessoa que se regista, clique em Seguinte. No computador que se regista, o utilizador é notificado quando tiver A ligação à rede <nome da rede sem fios> foi estabelecida com êxito. Clique em Concluir.

### Como Agente de registo: Configure as definições de segurança para um ponto de acesso da rede e/ou adicione outro computador/dispositivo à rede

Os passos seguintes utilizam o Assistente Wi-Fi Protected Setup* para configurar este computador como um agente de registo para um ponto de acesso ou uma rede segura. Efectue estes passos se estiver a criar uma rede nova.

1. Localize a palavra-passe de propriedade do dispositivo para o ponto de acesso. Esta é definida pelo fabricante do ponto de acesso. A palavra-passe está normalmente localizada numa etiqueta, na parte inferior do dispositivo.
2. Ligue o ponto de acesso da rede.
3. No computador que pretende estabelecer como agente de registo, active o utilitário de ligação WiFi.
4. A seguinte mensagem informa-o de que um ou mais dispositivos compatíveis estão dentro do alcance do seu computador. Clique nesta mensagem. (Pode também seleccionar a rede na lista de redes WiFi na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi.)
5. A página inicial do Assistente Wi-Fi Protected Setup* abre-se. Seleccione Como Pessoa que se regista: Configure as definições de segurança para um ponto de acesso da rede e/ou adicione outro computador/dispositivo à rede.
6. Na janela seguinte, utilize a lista de redes disponíveis para seleccionar a rede à qual pretende estabelecer a ligação. A lista de redes depende do que é detectado. Clique em Seguinte.
7. Na janela seguinte, introduza a palavra-passe de propriedade do dispositivo que obteve do ponto de acesso no passo 1. Clique em Seguinte para continuar.
8. A janela seguinte apresenta o Nome da rede, o Tipo de segurança e a Palavra-passe. Se o ponto de acesso já estiver configurado, estará esbatido; avance para o passo 10. Se o ponto de acesso não estiver configurado (os campos não estão esbatidos), avance para o passo 11.
9. Após alguns segundos, aparece a seguinte mensagem:
   O ponto de acesso já está configurado. Quer voltar a configurá-lo?
   Se não quiser reconfigurar o ponto de acesso, seleccione Não. O software junta-se à rede, faz a ligação e cria um perfil. Depois, sai e este procedimento fica concluído. Se quiser reconfigurar o ponto de acesso, seleccione Sim.
10. Aparece a janela seguinte. O primeiro campo mostra o nome do ponto de acesso. Este é por predefinição Nome de rede (SSID). Neste exemplo, seleccionamos MyWPS. Pode atribuir o nome que quiser.
11. No campo Tipo de segurança, seleccione o tipo de segurança pretendido.

- O WPA* Pessoal requer uma configuração manual de uma chave pré-partilhada (PSK) no ponto de acesso e nos clientes. Esta PSK autentica uma palavra-passe ou código de identificação, tanto na estação cliente como no ponto de acesso. Não é necessário um servidor de autenticação.
- O WPA2* é a segunda geração de segurança WPA que proporciona aos utilizadores empresariais e domésticos sem fios um elevado nível de garantia de que apenas os utilizadores autorizados poderão aceder às suas redes WiFi. Aqui, seleccionamos a segurança WPA2 Pessoal. Pode utilizar os perfis do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless para obter o nome da rede WiFi (SSID) e a frase de palavra-passe para WPA2-Pessoal a utilizar para um dispositivo antigo.

12. O terceiro campo é a Palavra-passe (Chave). A palavra-passe apresentada é gerada ou pré-configurada de forma aleatória, mas pode alterá-la para aquela que quiser. Porém, deve utilizar uma chave robusta para maior segurança. Tem de ter entre 8 e 63 caracteres. Quando tiver terminado este passo, clique em Seguinte.

As janelas seguintes mostram a configuração do ponto de acesso e do agente de registo.

13. Quando a rede receber a palavra-passe de proprietário, o utilizador é notificado de que A ligação à rede <nome da rede sem fios> foi estabelecida com êxito. Clique em Concluir. Este processo termina a configuração do ponto de acesso e do agente de registo.
14. Se quiser guardar estas definições num perfil para futura utilização por um cliente antigo, clique em Guardar definições sem fios. As definições do perfil são guardadas num ficheiro de texto (txt) no seu disco rígido local. O ficheiro é guardado na unidade C:\ local por predefinição. Aceite a localização predefinida ou clique em Procurar para escolher outra no seu computador.

Em seguida, pode ligar uma pessoa que se regista (computador) à rede. Pode efectuar esta operação com o procedimento Como Pessoa que se regista: Obtenha as definições de segurança e configure o computador/dispositivo para estabelecer ligação a uma rede existente. Se quiser trabalhar apenas no agente de registo da rede, efectue o procedimento No Agente de registo, adicione outro computador à rede.

### No Agente de registo, adicione outro computador à rede

Os passos seguintes utilizam o Assistente Wi-Fi Protected Setup* executado no agente de registo para ligar outro computador (uma pessoa que se regista) a uma rede existente. Este procedimento só é efectuado no agente de registo.

NOTA: Este processo assume que o agente de registo está a executar o utilitário de ligação WiFi; o processo e as janelas apresentadas no agente de registo poderão ser diferentes para o software de outros fornecedores.

1. Obtenha a palavra-passe do dispositivo para o computador que se regista que pretende adicionar à rede.
2. No agente de registo, no ícone da barra de tarefas do utilitário de ligação WiFi, clique com o botão direito do rato e seleccione Adicionar um novo dispositivo.
3. No agente de registo, efectue os passos 6 a 9 do procedimento Ligar uma pessoa que se regista a uma rede ou ponto de acesso.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade