Tilbake til innhold

# Avansert statistikk (Avansert-menyen)

Den avanserte statistikken viser aktuell korttilkoblingsinformasjon. Denne informasjonen definerer hvordan kortet kommuniserer med et tilgangspunkt.

## Hvordan få tilgang

I Avansert-menyen klikker du Avansert statistikk.

## Beskrivelse av avansert statistikk

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Statistikk-kategori | Avansert statistikk: Denne informasjonen gjelder hvordan kortet kommuniserer med et tilgangspunkt. Tilordning: Hvis kortet finner et tilgangspunkt å kommunisere med, er verdien innenfor området. Hvis ikke, er verdien utenfor område.

- AP MAC-adresse: Den tolvsifrede MAC-adressen (00:40:96:31:1C:05) for tilgangspunktet.
- Antall tilordninger: Antall ganger tilgangspunktet har funnet kortet.
- AP-antall: Antall tilgjengelige tilgangspunkter innenfor trådløskortets rekkevidde.
- Antall fulle skanninger: Antall ganger kortet har søkt på alle kanalene etter mottaksinformasjon.
- Antall delvise skanninger: Antallet skanninger som er avsluttet.

Streifing: Denne informasjonen inneholder tellere som er relatert til årsaker for kortstreifingen. Streifing oppstår når et kort kommuniserer med et tilgangspunkt, og deretter kommuniserer med et annet for å få bedre signalstyrke.

- Streifingsantall: Antall ganger kortstreifingen fant sted.
- AP sendte ikke: Kortet mottok ikke radiooverføring fra tilgangspunktet. Det kan være du må tilbakestille tilgangspunktet.
- Dårlig signalkvalitet: Signalkvaliteten er for dårlig til å opprettholde kommunikasjonen med tilgangspunktet. Enten har du flyttet kortet ut av dekningsområdet for tilgangspunktet, eller enhetsadresseinformasjonen for tilgangspunktet er endret.
- Belastningsfordeling for AP: Tilgangspunktet avsluttet tilknytningen med kortet ettersom tilgangspunktet ikke kunne opprettholde kommunikasjonen med alle de tilknyttede kortene. For mange kort prøver å kommunisere med ett tilgangspunkt.
- RSSI for AP for lav: RSSI-en (Receive Signal Strengts Indikator) er for lav til å opprettholde en tilknytning med kortet. Du kan ha flyttet ut av dekningsområdet for tilgangspunktet, eller tilgangspunktet kan ha økt datahastigheten.
- Dårlig kanalkvalitet: Kvaliteten på kanalen er dårlig, noe som forårsaket at kortet så etter andre tilgangspunkt.
- AP droppet mobil enhet: Tilgangspunktet slettet en datamaskin fra listen over gjenkjennelige mobile enheter. Datamaskinen må knyttes til tilgangspunktet på nytt.

Diverse: Bruk denne informasjonen til å fastsette om en tilknytning til et annet tilgangspunkt vil øke ytelsen og bidra til å holde høyest mulig datahastighet.

- Mottatte signaler: Antall signaler som ble mottatt av kortet.
- Prosent tapte signaler: Prosentverdi for signaler som ble mistet.
- Prosent overføringsfeil: Prosentandel av dataoverføringene som inneholdt feil.
- Signalstyrke: Signalstyrken for tilgangspunktet som kortet kommuniserer med, vist i desibel (dB).

Kategorien Sende/motta (Tx/Rx) statistikk | Viser prosentverdier for ikke-adresserte og adresserte pakker. Totalt antall pakker for vert: Totalantallet av adresserte og ikke-adresserte pakketellinger.

- Send- (Mbps)
- Motta - (Mbps)

- Uadresserte pakker: Antall mottatte pakker som er kringkastet på det trådløse nettverket.
- Adresserte pakker: Antall mottatte pakker som er sendt spesielt til WiFi-kortet.
- Totalt antall byte: Det totale antall byte for pakker som er sendt og mottatt av WiFi-kortet.

Kategorien Logging | Still inn varigheten på registreringen av statistiske data for WiFi-kortet ditt. Konfigurer loggingsinnstillinger: Klikk på Innstillinger... for å stille hvor ofte du vil logge statistikkene. Du kan velge antall sekunder og hvor mange timer du vil at statistikken skal logges.

Slik endrer du lagringsstedet for loggfilen.

1. Klikk på Bla gjennom... for å angi en ny loggfilplassering. Den aktuelle banen vises. Standardplasseringen er i katalogen C:\Program Files\Intel\WiFi.
2. Klikk på Åpne for å lukke og ta i bruk den nye filbanen.
3. Klikk på Lukk for å gå ut av Avansert statistikk.

Start/Stopp logging: Klikk på denne knappen for å starte og stoppe loggingen. Når du klikker på Start logging, akkumuleres statistisk informasjon (beskrevet foran). Når du klikker på Stopp logging, avsluttes akkumuleringen, og denne informasjonen lagres til en fil du kan åpne og vise.

Loggfilvisning...: Klikk denne knappen for å åpne WiFi-mappen under Program Files/Intel (dette er standardplasseringen). Loggfiler navngis ved bruk av måned, dag og år pluss nummeret på loggen som ble opprettet den dagen. For eksempel: 03122007_001.htm. Loggfilen inneholder:

- Dato og tid
- Kortinformasjon
- Tilkoblingsinformasjon
- Sende/motta-statistikk

MERK: En administrator kan deaktivere denne funksjonen.

Tilbakestill statistikk | Tilbakestiller kortstatistikktellerne til null, og begynner å gjøre nye datamålinger.
Lukk | Lukker og returnerer til hovedvinduet.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

For å få informasjon om import/eksport av brukeropprettede profiler skal du se på Importere eller eksportere profiler.

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser