Terug naar inhoud

# Lijst WiFi-netwerken

In de lijst WiFi-netwerken worden alle WiFi-netwerken vermeld die binnen het bereik van de adapter zijn. Als u de lijst wilt bijwerken, klikt u op Vernieuwen om opnieuw te scannen naar WiFi-netwerken.

## Het scherm openen

De lijst van beschikbare netwerken wordt weergegeven in het hoofdvenster.

Naam | Omschrijving
--- | ---
WiFi-netwerken ( ) | Het getal tussen haakjes is het aantal draadloze netwerken dat binnen het bereik van de draadloze netwerkadapter is gedetecteerd.
| De signaalsterkte van het draadloze toegangspunt of de computer (apparaat naar apparaat [ad-hoc] modus). De staven van het pictogram voor de signaalsterkte geven aan dat verbinding met het draadloze netwerk of de computer mogelijk is, maar dat de adapter nog niet is gekoppeld aan een toegangspunt of een andere computer (apparaat naar apparaat [ad-hoc] modus).
Netwerknaam | Netwerknaam (SSID): De naam van het netwerk waarmee de adapter is verbonden. De netwerknaam (SSID) moet gelijk zijn aan de SSID die op het toegangspunt is ingesteld. Als een toegangspunt de netwerknaam (SSID) niet uitzendt of als de WiFi-adapter de verborgen netwerknaam van een verborgen toegangspunt detecteert, wordt in de lijst met WiFi-netwerken &lt;SSID niet uitgezonden&gt; weergegeven. Om een koppeling tot stand te brengen met een netwerk waarvoor <SSID niet uitgezonden> wordt vermeld, moet een nieuw profiel worden gemaakt voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. Wanneer de verbinding is gemaakt, wordt in de lijst van WiFi-netwerken nog steeds <SSID niet uitgezonden> weergegeven. Het gekoppelde SSID-profiel wordt weergegeven in de profiellijst.
Status | Hiermee wordt aangegeven dat de adapter bezig is verbinding te maken met het WiFi-netwerk. Wanneer de verbinding is gemaakt, wijzigt de status in Verbonden.
| Profielen: Hiermee wordt een netwerk in de lijst van WiFi-netwerken geïdentificeerd als de verbinding is gemaakt en een profiel voor het netwerk voorkomt in de profiellijst.
| Het WiFi-netwerk gebruikt de infrastructuurmodus.
| Het WiFi-netwerk gebruikt de ad-hocmodus.
| Voor het WiFi-netwerk wordt codering gebruikt voor de beveiliging.
| De bandfrequentie die wordt gebruikt in het draadloze netwerk (802.11a, 802.11b, 802.11g of 802.11n).
| Het WiFi-netwerk staat in de lijst van uitsluitingen of het profiel is geconfigureerd voor handmatige verbinding. Wanneer een profiel is geconfigureerd voor handmatige verbinding, wordt de verbinding met een netwerk of toegangspunt niet automatisch tot stand gebracht. Dubbelklik in de lijst op het netwerk om verbinding te maken.
Verbinden (Verbinding verbreken) | Klik hier om verbinding te maken met een WiFi-netwerk. Wanneer de verbinding is gemaakt, wijzigt de tekst op de knop in Verbinding verbreken. Toont de namen van de beschikbare netwerken en profielen. De pictogrammen voor de netwerkstatus geven de huidige status van de verbinding aan.

- Als in het geselecteerde netwerk gebruik wordt gemaakt van 802.1X-verificatie, wordt de pagina Algemene instellingen van de wizard Profiel geopend. Als er voor het netwerk geen WEP-beveiliging (Open), 64-bits of 128-bits WEP-codering of PSK (Pre-Shared Key) is ingesteld, klikt u op Verbinden.
- Als een PSK of een WEP-wachtwoord vereist is, wordt u gevraagd om deze informatie voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. Als u beveiligingsinstellingen wilt toevoegen, klikt u op Geavanceerd om toegang te krijgen tot de Algemene instellingen van WiFi-profiel maken. Zie Voor het eerst verbinding maken voor meer informatie.

Eigenschappen | Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het verbonden netwerk en de toegangspunten weergeven. Zie Netwerkeigenschappen voor meer informatie.
Vernieuwen | Hiermee kunt u de lijst van beschikbare netwerken vernieuwen. Als er nieuwe netwerken binnen het bereik van de adapter zijn gekomen, wordt de lijst bijgewerkt met de nieuwe netwerknamen.
Profielen | Hiermee opent u het venster Profielen waarin u de profielen kunt beheren.
WiFi aan / WiFi uit | Hiermee schakelt u de WiFi-radio in en uit. Zie WiFi in- of uitschakelen voor meer informatie.
Sluiten | Hiermee sluit u het hoofdvenster van het Intel® PROSet/Wireless WiFi-verbinding hulpprogramma.
Help? | Hiermee kunt u de helpinformatie voor deze pagina bekijken.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Handelsmerken en disclaimers