Tilbake til innhold

# WiFi-nettverksliste

WiFi-nettverkslisten viser en liste over WiFi-nettverk innen rekkevidde for kortet. For å oppdatere listen, klikk Oppdater for å søke etter WiFi-nettverk på nytt.

## Hvordan få tilgang

Listen over tilgjengelige nettverk vises i hovedvinduet.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
WiFi-nettverk ( ) | Tallet innenfor parentesene angir antallet trådløsnettverk funnet innen rekkevidde for trådløsnettverkskortet.
| Signalstyrken for trådløsnettverkstilgangspunktet eller datamaskinen (Enhet-til-enhet [Ad hoc]-modus). Signalstyrkeikonlinjene angir at trådløsnettverket eller datamaskinen er tilgjengelige for tilkobling, men fortsatt ikke er tilknyttet med et tilgangspunkt eller datamaskin (Enhet-til-enhet [Ad hoc]-modus).
Nettverksnavn | Nettverksnavn (SSID): Navnet på nettverket som kortet er koblet til. Nettverksnavnet (SSID) må være det samme som SSID på tilgangspunktet. Hvis et tilgangspunkt ikke kringkaster nettverksnavnet sitt (SSID) eller WiFi-kortet mottar et skjult nettverksnavn fra et skjult tilgangspunkt, vises <SSID ikke kringkastet> i WiFi-nettverkslisten. For å assosiere med en <SSID ikke kringkastet>-nettverksinnføring, må det opprette en ny profil før tilkoblingen. Etter tilkoblingen vises <SSID ikke kringkastet> fortsatt i WiFi-nettverkslisten. Den assosierte SSID-profilen vises i profillisten.
Status | Melding om at kortet kobler til WiFi-nettverket. Straks det er tilkoblet, endres status til Tilkoblet.
| Profiler: Identifiserer et nettverk i WiFi-nettverkslisten som er koblet til og har en profil i profillisten.
| WiFi-nettverket bruker nettverksmodus (infrastruktur).
| WiFi-nettverket bruker enhet-til-enhetsmodus (ad hoc).
| WiFi-nettverket bruker sikkerhetskryptering.
| Den båndfrekvensen som brukes av trådløsnettverket.(802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n).
| WiFi-nettverket er på ekskluderingslisten, eller profilen er konfigurert for Manuell tilkobling. Når Manuell er valgt i profilen, foregår ikke tilkoblingen til et nettverk eller tilgangspunkt automatisk. Dobbeltklikk på nettverket i listen for å koble til det.
Koble til (koble fra) | Klikk for å koble til et WiFi-nettverk. Når du er koblet til, endres knappen til Frakoble. Viser nettverksnavnene for de tilgjengelige nettverkene og profilene. Nettverksstatusikonene angir gjeldende tilkoblingsstatus.

- Hvis det valgte nettverket har 802.11x-autentifikasjon, åpnes de generelle innstillingene i profilveiviseren. Hvis nettverket ikke har noen WEP sikkerhet (Åpen), WEP 64- eller 128-biters kryptering eller forhåndsdelt nøkkel (PSK), klikker du Koble til.
- Hvis det trengs en forhåndsdelt nøkkel (PSK) eller et WEP-passord, foreslås det at du angi denne informasjonen før tilkoblingen. Hvis du må legge til sikkerhetsinnstillinger, klikker du Avansert for å komme til Generelle innstillinger for oppretting av WiFi-profil. Se Førstegangstilkobling for å få mer informasjon.

Egenskaper | Gir detaljert informasjon om det tilkoblede nettverket og dets tilgangspunkter. Se Nettverksegenskaper for informasjon.
Oppdater | Oppdaterer listen over tilgjengelige nettverk. Hvis noen nye nettverk er tilgjengelig innenfor kortets rekkevidde, oppdateres listen, slik at det nye nettverksnavnet vises.
Profiler | Åpner vinduet Profiler, og derfra kan du forvalte profiler.
WiFi På / WiFi Av | Slå WiFi-radioen av og på. Se Slå WiFi på eller av hvis du vil ha mer informasjon.
Lukk | Lukker hovedvinduet for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser