Voltar ao Índice

# Configurações do aplicativo (Ferramenta do administrador)

O administrador pode definir as configurações do aplicativo Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi para controlar o comportamento do aplicativo no computador do usuário e selecionar o nível de controle dos usuários sobre diversos aspectos de suas conexões WiFi. Esses configurações são configurados na Ferramenta do administrador, e não são os mesmos listados no menu Ferramentas.

NOTA: Muitas destas configurações só se aplicam a pacotes que rodam no cliente Windows* XP e/ou no cliente Windows 7.

## Como acessar

1. Abra a Ferramenta do administrador.
2. Selecione Criar novo pacote ou Abrir um pacote existente.
3. Clique na aba Configurações do aplicativo e clique em Incluir configurações do aplicativo neste pacote.
4. Selecione as configurações necessárias. Algumas configurações exigem mais informações.

## Descrição das configurações do aplicativo

Nome | Descrição
--- | ---
Autenticação do 802.1X | Permite que o usuário crie perfis ou se conecte a redes que suportam os seguintes tipos de autenticação EAP do 802.1X: Selecione os tipos de EAP de autenticação 802.1X que devem ser ativados no computador do usuário. EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA.

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que roda no cliente Windows* XP ou no cliente Windows 7.

AAA em Controle | Notificar quando outro aplicativo estiver usando o adaptador WiFi NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.
Comutação do adaptador | Habilitar comutação do adaptador Esta configuração força o controle do administrador de TI sobre o rádio WiFi. Quando esta opção está habilitada, sempre que uma conexão Ethernet com fio válida é detectada, o Utilitário de conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi fecha automaticamente todas as conexões de rede WiFi e desliga o adaptador WiFi. Além disso, se o sistema perder a conexão Ethernet com fio, o Utilitário de conexão WiFi ligará automaticamente o adaptador WiFi e tentará se conectar com o último perfil WiFi ou com a última rede conectada. Se a última rede conectada não estiver disponível, o Utilitário de conexão WiFi tentará se conectar com a primeira rede WiFi disponível, com base na lista de perfis preferenciais. Adicionalmente, se a Comutação do adaptador estiver habilitada e o rádio WiFi estiver desligado, o usuário não poderá ligar o rádio novamente sem desconectar o cabo Ethernet.

NOTA: Esse comportamento é válido para o sistema como um todo e não é específico para qualquer usuário.

Comutação do adaptador | Habilitar comutação do adaptador Esta configuração força o controle do administrador de TI sobre o rádio WiFi. Quando esta opção está habilitada, sempre que uma conexão Ethernet com fio válida é detectada, o Utilitário de conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi fecha automaticamente todas as conexões de rede WiFi e desliga o adaptador WiFi. Além disso, se o sistema perder a conexão Ethernet com fio, o Utilitário de conexão WiFi ligará automaticamente o adaptador WiFi e tentará se conectar com o último perfil WiFi ou com a última rede conectada. Se a última rede conectada não estiver disponível, o Utilitário de conexão WiFi tentará se conectar com a primeira rede WiFi disponível, com base na lista de perfis preferenciais.

NOTA: Esse comportamento é válido para o sistema como um todo e não é específico para qualquer usuário.

Ferramenta do administrador | Permitir que o usuário acesse a Ferramenta do administrador. Se a caixa for deixada selecionada, o usuário poderá acessar a Ferramenta do administrador em seu computador (quando ela estiver instalada). Desmarque a caixa para remover a capacidade de o usuário acessar a Ferramenta do administrador.
Início automático do aplicativo | Permite que o usuário inicie um aplicativo ao se conectar Habilitar esse recurso permite ao usuário especificar um aplicativo que iniciará sempre que um perfil de rede específico se conectar. O usuário seleciona o perfil e pode então especificar um aplicativo, arquivo de lote ou script. Por exemplo, o usuário pode querer que uma sessão de VPN (Virtual Private Network) inicie automaticamente sempre que o laptop se conecte a uma rede específica sem fio. Se esse recurso estiver desmarcado (desativado), o usuário não poderá especificar qualquer aplicativo para que inicie automaticamente, quando um determinado perfil de rede se conectar.
Ligar ou Desligar rádio pelo aplicativo | Controle WiFi ligado Permite que um aplicativo de terceiros desative o botão WiFi ligado / WiFi desligado da Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi. NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.
CCXv4 | A Cisco Compatible Extensions, versão 4, contém aprimoramentos do EAP-FAST. Entre estes aprimoramentos estão opções de interação com o usuário e avisos. Selecione Ativar CCXv4 para ativar os recursos de Cisco Compatible Extensions, versão 4 (CCXv4) para os perfis EAP-FAST.

NOTA: O recurso Grupos Identificadores de Autoridade (A-ID) EAP-FAST (A-ID) na Ferramenta do administrador não estará disponível se o CCXv4 não estiver ativado.

Selecione um dos seguintes prompts a ser ativado ou desativado em um computador do usuário, para o fornecimento da PAC EAP-FAST:

Desativar prompts e avisos de provisionamento não autenticado: Opção para desativar prompts e avisos de provisionamento automático de PAC, se não existir nenhuma PAC ou se nenhuma PAC corresponder ao A-ID enviado pelo servidor ao qual está conectado.

Desativar prompts aos alternar o servidor padrão (A-ID): Opção para desativar os prompts quando um cliente encontrar um servidor que forneceu uma PAC anteriormente, mas não está selecionado no momento como servidor padrão.

Desativar o provisionamento não autenticado após o fornecimento da PAC: Opção para desativar o provisionamento automático depois que uma PAC desse A-ID tiver sido fornecida.

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.

Guardar credenciais | Selecione a opção para salvar as credenciais após o login de um usuário. Se a conexão sem fio se desconectar temporariamente, as credenciais gravadas serão usadas após a reconexão. As credenciais são eliminadas quando o usuário faz logoff. NOTA: Se desmarcada, a opção Avisar sempre que eu conectar não estará disponível ao criar perfis.
Aviso de expiração de certificado | Habilitar aviso de expiração de certificado Se esta opção estiver marcada, o Utilitário de Conexão WiFi enviará um aviso aos usuários quando os certificados estiverem prestes a expirar. O URL informado permitirá que eles atualizem seus certificados em um servidor de certificados. Quando esta opção estiver marcada, os seguintes campos se tornam ativos:

- Número de dias para atualizar o certificado: Número de dias antes da expiração do certificado em que o usuário recebe o aviso.
- URL de atualização do certificado

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP ou no cliente Windows 7.

Rede dispositivo a dispositivo (Ad-hoc) | Ativa ou desativa se um usuário pode criar perfis dispositivo a dispositivo (ad-hoc) ou associar-se a redes dispositivo a dispositivo (ad-hoc). Selecione uma das seguintes alternativas para habilitar ou desabilitar se o usuário poderá conectar-se a redes de dispositivo a dispositivo:

- Ativar rede dispositivo a dispositivo

- Ativar somente operação em rede segura dispositivo a dispositivo

- Desativar rede dispositivo a dispositivo

Selecione para permitir que um usuário configure perfis com configurações dispositivo a dispositivo (ad-hoc) ou para impedir a configuração de perfis dispositivo a dispositivo (ad-hoc).

- Mostrar as configurações do aplicativo dispositivo a dispositivo

- Ocultar as configurações do aplicativo dispositivo a dispositivo

Para remover o modo de operação dispositivo a dispositivo (ad-hoc) das Configurações gerais para a criação de perfis WiFi, selecione as duas opções Desativar rede dispositivo a dispositivo e Ocultar as configurações do aplicativo dispositivo a dispositivo. Isso impedirá que um usuário crie perfis que aceitem a rede dispositivo a dispositivo (ad-hoc).

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.

Registro de eventos de drivers | O registro de eventos de drivers captura eventos específicos do driver. Estes eventos são mostrados no Event Viewer de dispositivos sem fio. Aqui você faz a opção de ativar o registro padrão ou o registro de solução de problemas. Consulte Configurações do Event Viewer para conexões sem fio

Ativar o registro de eventos de drivers

- Registro padrão
- Registro de solução de problemas

Importar e exportar | Permitir a importação e exportação de perfis Marque esta opção para permitir que os perfis sejam exportados de ou importados para o computador do usuário. Se ela estiver ativada, os perfis colocados na pasta de importação automática serão importados automaticamente.
Configurações da tecnologia Intel® Active Management |

- Nome do usuário
- Senha

Digite o nome de usuário e a senha que irão substituir os valores padrão usados pela tecnologia Intel® Active Management para sincronizar os perfis do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi.

Tecnologia Intel® My WiFi (MWT) | Habilita a API Intel MWT Cell Forwarding (Encaminhamento de celular Intel MWT). Clique para habilitar um aplicativo de terceiros a usar a Intel® MWT Cell Forwarding de API de pacote IP para fazer a ponte de uma rede Intel® MWT que usa uma conexão BSS.

NOTA: Esta configuração só se aplica a clientes Windows* 7. Esta configuração não se aplica a clientes equipados com um dos seguintes adaptadores:

- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

Manter conexão | Oculta a configuração "Manter conexão" para os perfis do usuário. Selecione esta opção para ocultar a opção Manter conexão, nas Configurações avançadas para criação de perfis WiFi A opção Manter conexão preserva a conexão sem fio com um perfil de usuário após o logoff.

NOTA: A opção Manter conexão pode ser usada com o cliente Nortel VPN quando configurado para Fazer logoff ao conectar.

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.

Manter conexão do SmartCard | Mantém a conexão se o smart card não estiver disponível. Selecione esta opção para manter a conexão se o smart card for removido enquanto o dispositivo sem fio estiver conectado a uma rede que usa credenciais de smart card. O comportamento padrão do Utilitário de Conexão WiFi é fechar a conexão que usa as credenciais do smart card se o smart card for removido. Ativar esse recurso manterá a conexão ativa (exceto se a re-autenticação for necessária por outro motivo). Selecione esta opção para manter a conexão, se o smart card for removido enquanto o computador estiver conectado a uma rede usando as credenciais do smart card/SIM.

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.

Ativa a mensagem de ligar/desligar rádio | Ativar a mensagem de ligar/desligar o WiFi no computador do usuário Permitir que um aplicativo de terceiros notifique um usuário de que a chave Ligar / Desligar WiFi do Intel® PROSet/Wireless WiFi está desativada. NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.
Coexistência com o Microsoft Windows* XP | Ativar a coexistência neste sistema entre o Serviço de configuração zero sem fio da Microsoft e o software Intel® PROSet/Wireless WiFi. Selecione esta opção para impedir que o Serviço de configuração zero sem fio do Microsoft Windows* XP seja desativado quando o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi é ativado. Selecione a opção para permitir a coexistência.

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.

Perfil preferencial | Ativar o perfil preferencial Normalmente o adaptador WiFi tentará fazer a conexão usando o último perfil conectado. Se você selecionar Ativar o perfil preferencial, o adaptador tentará fazer a conexão com o perfil preferencial. O perfil preferencial é mostrado no topo da lista de perfis. Se a conexão com o perfil preferencial não puder ser feita, o adaptador tentará conectar-se usando o último perfil conectado (se ele não for o perfil preferencial).
Conexão persistente | Selecione Verifique se a conexão persistente e as políticas do computador estão atualizadas, antes do login do usuário. NOTA: A atualização de diretivas pode retardar a tela de login em até 2 minutos. NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.
Modo Cisco Pré-login | Ativar o Modo Cisco durante o pré-login Os pontos de acesso Cisco suportam múltiplos nomes de rede (SSIDs) WiFi, mas só podem difundir um deles. Para estabelecer conexão com esse ponto de acesso, faz-se uma tentativa de conexão com cada perfil. Este modo de conexão a cada perfil é chamado de Modo Cisco. O modo padrão está ativado. Desmarque a opção para desativá-lo.

NOTA: Se a opção estiver ativada, a conexão de pré-login pode demorar para ser estabelecida.

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.

Conectividade do perfil | Desativar mudança do perfil do usuário. Esta opção fornece controle sobre a conexão do usuário para os perfis de administrador. Com esta opção desativada (Off), o usuário pode se conectar com os perfis do usuário e do administrador. Quando a opção está ativada, o usuário só pode se conectar com os perfis de administrador, e o administrador escolhe quais perfis de administrador estarão disponíveis para o usuário, da seguinte forma:

- Permitir ao usuário conectar-se a todos os perfis do administrador

- Permitir ao usuário conectar-se somente ao primeiro perfil do administrador

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que roda no cliente Windows* XP ou no cliente Windows 7.

Nível de segurança | Selecione o nível de segurança no computador de um usuário. Os usuários estão capacitados a conectarem-se a perfis com este nível de segurança.

- Permitir ao usuário conectar-se somente a redes com segurança pessoal.

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que roda no cliente Windows* XP ou no cliente Windows 7.

Notificação de pasta compartilhada | Selecione a configuração de notificação da pasta compartilhada, no computador de um usuário.

- Descompartilhe as pastas compartilhadas automaticamente quando conectado a uma rede desprotegida.

- Desativar esta notificação

- Notificar quando conectado a uma rede desprotegida (padrão).

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.

Sign-on único | Selecionar quais tipos de Perfil de administrador estão ativados no computador do usuário. Sign-on único:

- Conexão Persistente: Os perfis estão ativos durante o período de inicialização e quando nenhum usuário estiver logado no computador.

- Conexão Pré-login ou Comum: Os perfis ficam ativos imediatamente após o usuário fazer login no computador.

Se os recursos de pré-login estiverem instalados, o perfil se torna ativo durante o processo de login. Se os recursos de pré-login não estiverem instalados, o perfil é o Comum, e se torna ativo no início da sessão do usuário.

Os perfis de administrador são colocados no topo (ou na parte de baixo) da lista de perfis do usuário. Eles não podem ser alterados nem apagados pelo usuário.

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que roda no cliente Windows* XP ou no cliente Windows 7.

Informações de suporte | Especifique as informações de suporte exibidas na caixa Sobre, do Utilitário de Conexão WiFi.

- URL de suporte: Digite o site do centro de suporte que seus clientes deverão acessar para obter suporte técnico.

- Telefone do suporte: Digite o número do telefone para o qual seus clientes deverão ligar para obter suporte técnico.

Voz sobre IP | Permite que um software de terceiros use o aplicativo VoIP no computador de um usuário. A configuração padrão ativa esse recurso.
WiFi Protected Setup* | O utilitário de conexão WiFi pode ser configurado para funcionar como Registrador, para pontos de acesso que suportam o Wi-Fi Protected Setup*. O Registrador transfere com segurança a chave ou senha do ponto de acesso, manual ou automaticamente, com uma unidade flash USB ou outro dispositivo externo.

- Ativar o registro de outros dispositivos (padrão).

Selecione a opção Ativar o registro de outros dispositivos para habilitar o utilitário de conexão WiFi a registrar outros dispositivos.

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.

Gerenciador WiFi | Escolha o gerenciador de WiFi que controlará as conexões sem fio de um usuário. Use o gerenciador de WiFi do usuário logado anteriormente ou permita que cada usuário selecione o gerenciador de WiFi preferido.

- Permitir que todos os usuários alternem entre o Intel PROSet/Wireless WiFi e o Serviço de configuração zero sem fio do Microsoft Windows* XP, após o login.
- O gerenciador de WiFi que aparece no login é determinado pelo gerenciador de WiFi ativo quando o último usuário fez logoff.

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que rodam no cliente Windows* XP.

WiFi ligado/desligado | Controle o rádio sem fio.

- Sem mudança: O rádio não é ligado ou desligado.
- Desligar WiFi: Este perfil de administrador desliga o rádio.
- Ligar WiFi: Este perfil de administrador liga o rádio.
- Desligar somente o rádio do 802.11a: Esta opção poderá ser selecionada se a opção Ligar WiFi estiver habilitada.
- Desativar a opção WiFi ligado/desligado: Selecione esta opção para impedir que um usuário acesse o controle WiFi ligado/desligado na janela principal ou no menu da barra de tarefas do Utilitário de Conexão WiFi. O usuário receberá um aviso de que O recurso é desativado pelo administrador se tentar ligar ou desligar o controle do rádio.
- Adicionar a opção Ligar/Desligar rádio do 802.11a: Selecione esta opção para permitir que o usuário ligue/desligue o rádio do 802.11a isoladamente do rádio do 802.11b/g. Se você selecionar esta opção, a opção Desativar opção Ligar/Desligar rádio do 802.11a se tornará disponível. Selecione esta opção para mostrar o controle Ligar/Desligar rádio do 802.11a, mas desativá-lo. Isso permite que você conceda ao usuário controle individual sobre os rádios.

Assim que este recurso estiver instalado no computador do usuário, siga estas instruções para ligar ou desligar o controle do rádio 802.11a.

Para desligar o rádio da 802.11a:

1. Na janela principal do Utilitário de Conexão WiFi, clique no botão WiFi ligado. É exibida a lista de opções de rádio.
2. Selecione Rádio 802.11a desligado. Agora, o rádio da 802.11a está inativo.

Para ligar o rádio da 802.11a:

1. Na janela principal do Utilitário de Conexão WiFi, clique no botão Rádio 802.11a desligado. É exibida a lista de opções de rádio.
2. Selecione WiFi ligado. Agora, o rádio da 802.11a está ativo.

NOTA: Esta configuração só se aplica a pacotes que roda no cliente Windows* XP ou no cliente Windows 7.

Preferências do Event Viewer para conexões sem fio | Preferências do Event Viewer para conexões sem fio Ativar o registro de eventos de conexões sem fio Este recurso cria arquivos de log de eventos da rede sem fio no sistema cliente; estes arquivos de log podem, então, ser copiados para um servidor de arquivos da rede ou para qualquer outro lugar. Por padrão, o registro de eventos da rede sem fio fica desligado. Quando você clica em Ativar o registro de eventos de conexões sem fio, então as Configurações são ativadas.

Clique em Configurações para abrir a janela de configurações do arquivo de log.

Geral

- Especifica a pasta onde os arquivos de log de conexões sem fio serão gravados: Especifica um local absoluto no sistema cliente.
- Prefixo do nome do arquivo de log: Este é o nome do arquivo de log. O nome é: <Nome-do-computador_Domínio-do-usuário>.
- Tamanho máximo do arquivo de log: Para impedir que os arquivos de log fiquem grandes demais, novos arquivos de log são criados quando o tamanho do arquivo de log atual excede o tamanho especificado em MB. O tamanho padrão é 1 MB. Você pode selecionar o tamanho máximo de 10 MB, com incrementos de 1 MB.

Aba Cópia do arquivo de log

- Ativar a cópia do arquivo de log: Este recurso permite que os arquivos de log do cliente sejam copiados para outro local.
- Copiar o arquivo de log no seguinte local: Indica o local para onde os arquivos de log serão copiados. Este local é tipicamente um servidor administrativo.
- Selecione a frequência de cópia entre as seguintes opções: Você tem as seguintes duas opções para a frequência de cópia:
  - Copiar todos os arquivos de log anteriores quando um novo arquivo de log é criado.
  - Copiar todos os arquivos de log a cada número especificado de dias: Selecione o número de dias, de 1 a 30. O padrão é sete dias.

Apagamento do arquivo de log

Selecione uma das seguintes opções de apagamento dos arquivos de log antigos.

- Nunca apagar arquivos de log antigos.
- Apagar arquivos de log antigos quando qualquer das seguintes condições for satisfeita:
  - Apagar arquivos de log antigos a cada período de dias especificado abaixo: Este número pode ser de 1 a 30.
  - Apagar arquivos de log antigos quando seu tamanho exceder: Este número pode ser de 1 a 10 megabytes (MB), em incrementos de 1 MB.
  - Apagar arquivos de log antigos sempre que for feita a cópia bem sucedida do arquivo de log.

Fechar | Fecha a Ferramenta de administrador.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade