返回目录页面

# 连接状态图标

连接状态图标指明 WiFi 适配器的当前连接状态。连接状态图标出现在英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序的主窗口中。任务栏图标也指明当前连接状态。请参阅任务栏图标 以获取更多信息。

图标 | 说明
--- | ---
| WiFi 关闭： WiFi 适配器已关闭。单击 WiFi 打开按纽来关闭无线电。
| 表明包括验证失败的连接问题。
| 搜索 WiFi 网络： WiFi 适配器正在扫描可用无线网络。 动画图标：
| 没有找到 WiFi 网络： 适配器未能找到任何可用 WiFi 网络。
| 找到 WiFi 网路： 找到了可用 WiFi 网络。您可以选择连接到显示在 WiFi 网络列表中的可用网络。
| 正在连接至 WiFi 网络： 您正在连接到 WiFi 网络。月牙形的弧线在绿白两色之间变换，直至获得 IP 地址或者发生连接错误。
| 连接到一个 WiFi 网络： 您已连接到 WiFi 网络。网络名称、速度、信号质量和 IP 地址显示当前连接状态。单击详细信息按钮显示当前网络连接的详细信息。
网络名称 | 名称（配置式名称或 SSID ）： 该适配器连接到的网络的名称。如果网络的配置式可用，“名称”列将显示 SSID 或配置式名称。
信号质量 | 信号强度图标条表示 WiFi 适配器与接入点或与“设备到设备”(ad hoc) 模式中的计算机之间的传输和接收信号的质量。绿色竖条的数量表示传输和接收信号的强度。 注意： 显示包含多个接入点的网络中最接近的接入点的信号强度。 信号强度的范围从极好到在范围外。以下因素影响信号强度：

- 信号质量随距离增大而减弱，并受金属和混凝土屏障的影响。
- 金属物体会反射信号并造成干扰。
- 其他电气设备会造成干扰。

属性 | 提供适配器连接状态信息。参阅网络属性了解信息。
WiFi 打开/ WiFi 打开/WiFi 打开，802.11a 关闭 | 标明 WiFi 无线电的状态：打开或关闭。此下拉菜单还允许在无线电开和关之间切换。取决于 WiFi 适配器及 OEM 计算机生产商，此下拉菜单还可能有第三个选项： WiFi 打开，802.11a 关闭。此条目如果出现，则可打开 WiFi 无线电（频带 b 或 g），但是关闭 802.11a 频带。参阅打开或关闭无线电获得更多信息。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。
关闭 | 关闭主窗口。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明