חזרה לתוכן העניינים

# הגדרות יישום (כלי מנהל רשת)

באפשרות מנהל רשת לקבוע את תצורת הגדרות תוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi כדי לשלוט באופן התפקוד של היישום במחשב המשתמש וכדי לבחור את רמת השליטה שתהיה למשתמשים על צדדים שונים של חיבורי ה- WiFi שלהם. התצורה של הגדרות אלה נקבעת באמצעות כלי מנהל הרשת, והם אינם זהים לאלה הרשומים תחת התפריט כלים.

הערה: הרבה מהגדרות אלה ישימים רק לתוכנות הפועלות על Windows* XP Client ו/או Windows 7 Client.

## כיצד לגשת

1. פתח את כלי מנהל הרשת.
2. בחר צור חבילה חדשה או פתח חבילה קיימת.
3. לחץ על הכרטיסייה הגדרות יישום ולאחר מכן לחץ על כלול הגדרות יישום בחבילה זו.
4. בחר את ההגדרות הרצויות. הגדרות אחדות מחייבות מידע נוסף.

## תיאור הגדרות יישום

שם | תיאור
--- | ---
אימות 802.1X | אפשר למשתמש ליצור פרופילים או להתחבר לרשתות התומכות בסוגי EAP אימות 802.1X הבאים. בחר אילו סוגי EAP לאימות 802.1X ברצונך לאפשר במחשב המשתמש: EAP LEAP‏, EAP PEAP‏, EAP TLS‏, EAP SIM‏, EAP TTLS‏, EAP FAST‏, EAP AKA‏. הערה: הגדרה זו ישימה רק לתוכנות הפועלות על Windows* XP Client או Windows 7 Client.
AAA בשליטה | דווח כאשר יישום אחר משתמש במתאם ה- WiFi הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.
מיתוג מתאם | אפשר מיתוג מתאם הגדרה זו מחזקת את שליטת IT Admin על הרדיו האלחוטי. אם מצב זה מאופשר, אז כאשר חיבור Ethernet מחווט תקף מזוהה, תוכנית השירות של Intel® PROSet/Wireless לחיבור WiFi סוגרת אוטומטית כל חיבור של רשת אלחוטית ומכבה את הרדיו האלחוטי. אם המערכת מאבדת את חיבור ה- Ethernet המחווט, תוכנית השירות לחיבור WiFi מפעילה אוטומטית את רדיו ה-WiFi ומנסה להתחבר לפרופיל/רשת WiFi האחרון שהיה מחובר. אם הרשת האחרונה שהייתה מחוברת אינה זמינה, תוכנית השירות לחיבור WiFi תתחבר לרשת האלחוטית הזמינה הראשונה ברשימת הפרופילים המועדפים. כמו כן, אם מיתוג מתאם מאופשר ורדיו WiFi כבוי, אין ביכולתו של המשתמש להפעיל את הרדיו שנית מבלי לנתק את כבל האתרנט.

הערה: זהו תפקוד כולל של המערכת ולא ספציפי למשתמש כלשהו.

מיתוג מתאם | אפשר מיתוג מתאם הגדרה זו מחזקת את שליטת IT Admin על הרדיו האלחוטי. אם מצב זה מאופשר, אז כאשר חיבור Ethernet מחווט תקף מזוהה, תוכנית השירות של Intel® PROSet/Wireless לחיבור WiFi סוגרת אוטומטית כל חיבור של רשת אלחוטית ומכבה את הרדיו האלחוטי. אם המערכת מאבדת את חיבור ה- Ethernet המחווט, תוכנית השירות לחיבור WiFi מפעילה אוטומטית את רדיו ה-WiFi ומנסה להתחבר לפרופיל/רשת WiFi האחרון שהיה מחובר. אם הרשת האחרונה שהייתה מחוברת אינה זמינה, תוכנית השירות לחיבור WiFi תתחבר לרשת האלחוטית הזמינה הראשונה ברשימת הפרופילים המועדפים.

הערה: זהו תפקוד כולל של המערכת ולא ספציפי למשתמש כלשהו.

כלי מנהל רשת | אפשר למשתמש לגשת לכלי מנהל הרשת. השארת התיבה מסומנת מאפשרת למשתמש לגשת לכלי מנהל הרשת במחשב שלו, כאשר הכלי מותקן. הסר את הסימון מתיבה זו כדי לא לאפשר גישה לכלי מנהל הרשת.
הפעלת יישום אוטומטית | אפשר למשתמש להפעיל יישום בעת ההתחברות. אפשור תכונה זו מאפשר למשתמש לציין יישום שייפתח בכל התחברות של פרופיל רשת מסוים. המשתמש בוחר את הפרופיל ולאחר מכן יכול לציין יישום, קובץ אצווה או קובץ script‏. לדוגמה, המשתמש עשוי לרצות להפעיל אוטומטית רשת פרטית וירטואלית (VPN) בכל פעם שהמחשב הנייד מתחבר לרשת אלחוטית מסוימת. אם תכונה זו אינה מסומנת (מנוטרלת), המשתמש אינו יכול לציין יישום שיופעל אוטומטית בעת התחברות של פרופיל רשת מסוים.
בקרת יישום למתג רדיו | מיתוג WiFi מופעל מאפשר ליישום של צד שלישי לנטרל את המתג הפעלה/כיבוי של WiFi של תוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi‏. הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.
CCXv4 | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4, כוללות שיפורים ל- EAP-FAST‏. בין השיפורים, אפשרויות להנחיות ולאזהרות משתמש. בחר אפשר CCXv4 כדי לאפשר תכונות של סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4 (CCXv4) עבור פרופילי EAP-FAST‏. הערה: התכונה קבוצות זיהוי סמכות (A-ID) של EAP-FAST בכלי מנהל הרשת אינה זמינה אם CCXv4 אינו מאופשר.

בחר אילו מההנחיות הבאות לאפשר או לנטרל במחשב משתמש, עבור אספקת EAP-FAST PAC‏:

בטל הנחיות ואזהרות עבור אספקה לא מאומתת: אפשרות לבטל הנחיות ואזהרות עבור אספקה אוטומטית של PAC, אם אין PAC או אם אין PAC שמתאים ל- A-ID שנשלח על-ידי השרת שאליו הוא מחובר.

בטל הנחיות בעת מעבר לשרת ברירת מחדל (A-ID‏): אפשרות לבטל הנחיות כאשר לקוח נתקל בשרת שסיפק PAC לפני כן, אך כרגע לא נבחר כשרת ברירת המחדל.

כבה אספקה לא מאומתת לאחר אספקת PAC: אפשרות לבטל אוטומטית אספקה אוטומטית לאחר אספקת PAC עבור A-ID זה.

הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.

תעודות מטמון | בחר כדי לשמור תעודות לאחר כניסה של המשתמש למערכת. אם החיבור האלחוטי מתנתק זמנית, המערכת משתמשת בתעודות השמורות לאחר התחברות מחדש. התעודות נמחקות כאשר המשתמש מתנתק. הערה: אם האפשרות אינה מסומנת, האפשרות הצג הנחיה בכל פעם שאני מתחבר אינה זמינה בעת יצירת פרופילים.
אזהרת תפוגת אישור | אפשר אזהרת תפוגת אישור אם האפשרות מסומנת, תוכנית השירות לחיבור WiFi תזהיר את המשתמשים כאשר האישורים עומדים לפוג. כתובת ה- URL תאפשר להם לעדכן את האישורים שלהם משרת אישורים כאשר האפשרות מסומנת, השדות הבאים הופכים פעילים:

- מספר ימים לעדכון האישור: זהו מספר הימים לפני התפוגה שהמשתמש מקבל את האזהרה.
- כתובת URL לעדכון האישור

הערה: הגדרה זו ישימה רק לתוכנות הפועלות על Windows* XP Client או Windows 7.

עבודה ברשת התקן להתקן (אד הוק) | אפשר או נטרל את יכולת המשתמש ליצור פרופילי התקן להתקן (אד הוק) או להצטרף לרשתות התקן להתקן (אד הוק). בחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי לאפשר או לנטרל את יכולת המשתמש להתחבר לרשתות מסוג התקן להתקן:

- אפשור רשת התקן להתקן

- אפשור חיבור לרשת התקן להתקן מאובטחת בלבד

- נטרול חיבור לרשת התקן להתקן

בחר כדי לאפשר למשתמש לקבוע תצורה של פרופילים עם הגדרות התקן להתקן (אד הוק) או למנוע ממנו לבצע זאת.

- הצג הגדרות יישום התקן להתקן

- הסתר הגדרות יישום התקן להתקן

כדי להסיר את מצב ההפעלה התקן להתקן (אד הוק) מההגדרות הכלליות של יצירת פרופיל WiFi, בחר נטרול חיבור לרשת התקן להתקן וגם הסתר הגדרות יישום התקן להתקן. בחירה זו תמנע מהמשתמש ליצור פרופילים התומכים ברשת התקן להתקן (אד הוק).

הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.

רישום של אירועי מנהל התקן | הרישום של אירועי מנהל ההתקן לוכד ורושם אירועים שספציפיים למנהל ההתקן. ניתן להציג אירועים אלה במשקף אירוע אלחוטי. כאן ניתן לבחור לאפשר רישום רגיל או רישום לצורך פתרון בעיות. ראה הגדרות משקף אירוע אלחוטי אפשר רישום של אירועי מנהל התקן

- רישום רגיל
- רישום לפתרון בעיות

ייבוא וייצוא | אפשר יבוא ויצוא של פרופילים בחר כדי לאפשר ייבוא של פרופילים ממחשב משתמש או ייצוא למחשב משתמש. אם מאופשר כאן, ייבוא פרופילים הממוקמים בתיקיית הייבוא האוטומטי יתבצע אוטומטית.
הגדרות Intel® Active Management Technology |

- שם משתמש
- סיסמה

הזן שם משתמש וסיסמה כדי לעקוף את שמות ברירת המחדל המשמשים את Intel® Active Management Technology לסנכרון פרופילי תוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi‏.

טכנולוגיית Intel® My WiFi‏ (MWT) | אפשר Intel® MWT Cell Forwarding API‏. לחץ כדי לאפשר ליישום של צד שלישי להשתמש ב- Intel® MWT Cell Forwarding של IP Packet API למטרת גישור של רשת Intel® MWT המשתמשת בחיבור BSS. הערה: הגדרה זו ישימה רק ללקוח Windows* XP‏. הגדרה זו אינה ישימה ללקוח המצויד באחד מהמתאמים הבאים:

- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_‎

שמור חיבור | הסתר את ההגדרה 'שמור חיבור' עבור פרופילי משתמש בחר כדי להסתיר את האפשרות שמור חיבור בהגדרות המתקדמות של יצירת הפרופיל ה- WiFi‏. אפשרות שמור חיבור זו שומרת את החיבור ה- WiFi בפרופיל משתמש לאחר יציאה מהמערכת. הערה: ניתן להשתמש באפשרות שמור חיבור עם לקוח Nortel VPN כאשר הוא מוגדר Logoff on Connect (יציאה מהמערכת בהתחברות).

הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.

שמור חיבור כרטיס חכם | שמור חיבור אם כרטיס חכם אינו זמין בחר כדי לשמור על החיבור, אם הכרטיס החכם מוסר בזמן שההתקן אלחוטי מתחבר לרשת המשתמשת באישורי כרטיס חכם. תפקוד ברירת המחדל של תוכנית השירות לחיבור WiFi הוא סגירת החיבור שמשתמש באישורי כרטיס חכם, אם הכרטיס החכם מוסר. הפעלת תכונה זו תגרום לחיבור להישאר מחובר (אלא אם כן נדרש אימות מחדש מסיבה אחרת). בחר כדי לשמור על חיבור, אם הכרטיס החכם מוסר בזמן שהמחשב מתחבר לרשת המשתמשת באישורי כרטיס חכם/SIM‏.

הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.

הודעת מתג רדיו | אפשר הודעה על מיתוג הפעלת WiFi במחשב משתמש בחר כדי לאפשר ליישום של צד שלישי לדווח למשתמש על נטרול המתג WiFi מופעל/כבוי של תוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi‏. הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.
דו-קיום Microsoft Windows* XP | אפשר ל- Microsoft Wireless Zero Configuration ולתוכנת Intel® PROSet/Wireless WiFi להתקיים יחד במערכת זו. בחר כדי למנוע נטרול של Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration Service כאשר תוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi מאופשרת. בחר כדי לאפשר דו-קיום.

הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.

פרופיל מועדף | אפשר פרופיל מועדף בדרך כלל, מתאם ה- WiFi תמיד ינסה להתחבר באמצעות הפרופיל האחרון שהיה מחובר. בחירה באפשרות אפשר פרופיל מועדף גורמת למתאם לנסות להתחבר לפרופיל המועדף. הפרופיל המועדף מוצג בראש רשימת הפרופילים. אם חיבור באמצעות פרופיל מועדף אינו מצליח, המתאם ינסה להתחבר באמצעות הפרופיל האחרון שהיה מחובר (בהנחה שאינו זהה לפרופיל המועדף).
חיבור מתמיד | בחר ודא שחיבור מתמיד ומדיניות מחשב יעודכנו לפני כניסת משתמש למערכת. הערה: עדכון מדיניות עשוי לעכב את מסך הכניסה למשך עד שתי דקות. הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.
מצב קדם-כניסה של Cisco | אפשר מצב Cisco במהלך טרום-כניסה לנקודות גישה של Cisco יש יכולת לתמוך בשמות רשת WiFi‏ (SSID) מרובים, אך לשדר רק אחד מאלה. כדי להתחבר לנקודת גישה שכזו, נעשה ניסיון להתחבר לכל פרופיל. מצב זה של חיבור לכל פרופיל נקרא מצב Cisco‏. ברירת המחדל היא מאופשר. בטל סימון כדי לנטרל.

הערה: אם מאופשר, חיבור טרום-כניסה עשוי להאריך את משך זמן ההתחברות.

הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.

חיבוריות פרופילים | נטרל החלפת פרופילי משתמש אפשרות זו מספקת שליטה בחיבור המשתמש לפרופילי מנהל. השארת הגדרה זו כבויה מאפשרת למשתמש להתחבר לפרופילי משתמש ומנהל גם יחד. כאשר אפשרות זו מופעלת, המשתמש יכול להתחבר רק לפרופילי מנהל רשת, ומנהל הרשת בוחר אילו פרופילי רשת יהיו זמינים למשתמש, באופן הבא:

- אפשר למשתמש להתחבר לכל &פרופילי מנהל הרשת

- אפשר למשתמש להתחבר לפרופיל &מנהל הרשת הראשון בלבד

הערה: הגדרה זו ישימה רק לתוכנות הפועלות על Windows* XP Client או Windows 7 Client.

רמת אבטחה | בחר את רמת האבטחה במחשב המשתמש. משתמשים רשאים להתחבר אך ורק לפרופילים בעלי רמת אבטחה זו.

- אפשר למשתמש להתחבר לרשתות בעלות אבטחה אישית בלבד.

הערה: הגדרה זו ישימה רק לתוכנות הפועלות על Windows* XP Client או Windows 7 Client.

הודעה על תיקיות משותפות | בחר את הגדרת ההודעה על תיקיות משותפות במחשב המשתמש.

- אל תשתף באופן אוטומטי תיקיות משותפות בעת התחברות לרשת לא מאובטחת.

- נטרל הודעה זו.

- הצג הודעה בעת התחברות לרשת לא מאובטחת (ברירת מחדל).

הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.

נוהל כניסה יחיד (Single Sign On) | בחר אילו סוגי פרופיל מנהל רשת יאופשרו במחשב המשתמש. נוהל כניסה יחיד (Single Sign On):

- חיבור מתמיד: פרופילים אלה פעילים בזמן אתחול וכאשר אף משתמש אינו מחובר למחשב.

- חיבור טרום-כניסה או משותף: פרופילים אלה פעילים באופן מיידי לאחר שמשתמש מתחבר למחשב.

אם תכונות טרום-כניסה מותקנות, הפרופיל פעיל במהלך תהליך הכניסה. אם תכונות טרום כניסה אינן מותקנות, הפרופיל משותף והופך לפעיל עם התחלת הפעלת המשתמש.

פרופילי מנהל רשת ממוקמים בראש (או בתחתית) רשימת הפרופילים של המשתמש. אין למשתמש אפשרות לשנות או למחוק אותם.

הערה: הגדרה זו ישימה רק לתוכנות הפועלות על Windows* XP Client או Windows 7 Client.

מידע תמיכה | ציין את מידע התמיכה שיוצג בתיבת אודות של תוכנית השירות לחיבור WiFi‏.

- כתובת URL של התמיכה: הזן את כתובת אתר האינטרנט של מרכז התמיכה, אליו ברצונך שלקוחותיך יפנו לקבלת תמיכה טכנית.

- מספר טלפון של התמיכה: הזן את מספר הטלפון אליו ברצונך שלקוחותיך יתקשרו לקבלת תמיכה טכנית.

העברת קול באינטרנט | מאפשר לתוכנת צד שלישי להשתמש ביישום VoIP במחשב המשתמש. הגדרת ברירת המחדל מאפשרת תכונה זו.
Wi-Fi Protected Setup* | ניתן לקבוע את התצורה של תוכנית השירות לחיבור WiFi כך שתפעל כרשם לנקודות גישה התומכות ב- Wi-Fi Protected Setup*‏. הרשם מעביר אוטומטית את המפתח או הסיסמה של נקודת הגישה, בצורה מאובטחת, או ידנית באמצעות כונן פלאש USB או התקן חיצוני אחר.

- אפשר רישום התקנים אחרים (ברירת מחדל).

בחר אפשר רישום התקנים אחרים כדי לאפשר לתוכנית השירות לחיבור WiFi לרשום התקנים אחרים.

הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.

מנהל WiFi | בחר את מנהל ה- WiFi שישלוט בחיבורי האלחוט של המשתמש. השתמש במנהל WiFi של המשתמש הקודם שהיה מחובר, או אפשר לכל משתמש לבחור את מנהל ה- WiFi המועדף עליו.

- אפשר לכל המשתמשים לעבור בין תוכנת Intel® PROSet/Wireless WiFi לבין Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration לאחר כניסה למערכת.
- מנהל ה- WiFi בכניסה נקבע על-ידי מנהל ה- WiFi שהיה פעיל בעת יציאת המשתמש האחרון.

הערה: הגדרה זו ישימה רק לחבילות המופעלות בלקוח Windows* XP‏.

WiFi מופעל/כבוי | שליטה ברדיו האלחוטי.

- ללא שינוי: הרדיו אינו מופעל או כבוי.
- כבה WiFi: פרופיל מנהל זה מכבה את הרדיו.
- הפעל WiFi‏: פרופיל מנהל זה מפעיל את הרדיו.
- כבה רדיו 802.11a בלבד: ניתן לבחור באפשרות זו כאשר הפעל WiFi מאופשר.
- נטרל בחירת WiFi מופעל/כבוי: בחר כדי למנוע ממשתמש גישה לפקד WiFi מופעל/כבוי בחלון הראשי של תוכנית השירות לחיבור WiFi או בתפריט שורת המשימות. אם המשתמש מנסה להפעיל או לכבות את פקד הרדיו, מוצגת ההודעה התכונה מנוטרלת על-ידי מנהל הרשת.
- הוסף בחירת רדיו 802.11a מופעל/כבוי: בחר לאפשר למשתמש להפעיל או לכבות את רדיו 802.11a בנפרד מרדיו 802.11b/g‏. אם תבחר באפשרות זו, האפשרות נטרל בחירת רדיו 802.11a מופעל/כבוי הופכת לזמינה. בחר באפשרות זו כדי להציג את הפקד רדיו 802.11a מופעל/כבוי, אך לנטרל אותו. פעולה זו מאפשרת לך לתת למשתמש שליטה פרטנית במשדרי הרדיו.

לאחר התקנת תכונה זו במחשב המשתמש, בצע הוראות אלה כדי להפעיל או לכבות את בקרת הרדיו 802.11a‏:

כדי לכבות את רדיו 802.11a‏:

1. בחלון הראשי של תוכנית השירות לחיבור WiFi לחץ על הלחצן WiFi מופעל. רשימת אפשרויות הרדיו מוצגת.
2. בחר רדיו 802.11a כבוי. רדיו 802.11a אינו פעיל כעת.

כדי להפעיל את רדיו 802.11a‏:

1. בחלון הראשי של תוכנית השירות לחיבור WiFi לחץ על הלחצן רדיו 802.11a כבוי. רשימת אפשרויות הרדיו מוצגת.
2. בחר WiFi מופעל. רדיו 802.11a פעיל כעת.

הערה: הגדרה זו ישימה רק לתוכנות הפועלות על Windows* XP Client או Windows 7 Client.

הגדרות מציג אירועים אלחוטיים | הגדרות מציג אירועים אלחוטיים אפשר רישום של אירועי אלחוט תכונה זו יוצרת קובצי יומן רישום של אירועי אלחוט במערכת הלקוח, שאותם ניתן להעתיק לשרת קבצים ברשת או למקום אחר. כברירת מחדל, רישום אירועי אלחוט כבוי. לאחר לחיצה על אפשר רישום של אירועי אלחוט, האפשרות הגדרות מאופשרת.

לחץ על הגדרות כדי לפתוח חלון להגדרות של קובץ יומן רישום.

הכרטיסייה כללי

- ציין את התיקייה שאליה ייכתב קובץ יומן רישום האלחוט: ציון מיקום מוחלט במערכת הלקוח.
- קידומת שם קובץ יומן רישום: זהו שם קובץ היומן. השם הוא: <ComputerName_UserDomain> (שם מחשב_שם משתמש).
- גודל מרבי של קובץ יומן רישום: כדי למנוע קובצי יומן רישום גדולים מדי, קובצי יומן רישום חדשים נוצרים כאשר קובץ יומן הרישום הפעיל חורג מהגודל המצוין ב- MB‏: גודל ברירת המחדל לקובץ הוא 1 מגה-בייט. באפשרותך לבחור גודל קובץ של עד עשרה מגה-בייט, במרווחים של מגה-בייט אחד.

הכרטיסייה העתקה של קובץ יומן רישום

- אפשר העתקה של קובץ יומן רישום: תכונה זו מאפשרת העתקה של קובצי יומן הלקוח למיקום אחר.
- העתק קובצי יומן רישום למיקום הבא: ציון המקום שאליו יועתקו קובצי היומן. זהו בדרך כלל שרת ניהול.
- בחר תדירות העתקה מבין האפשרויות הבאות: לרשותך עומדות שתי האפשרויות הבאות לתדירות ההעתקה.
  - העתק את כל קובצי יומן הרישום הקודמים בעת יצירת קובץ יומן רישום חדש.
  - העתק את כל קובצי יומן הרישום הקודמים כל מספר הימים המצוין: בחר את מספר הימים. מספר זה יכול לנוע בין 1 עד 30 יום. ברירת המחדל היא שבעה ימים.

הכרטיסייה מחיקה של קובץ יומן רישום

בחר מבין האפשרויות הבאות מתי למחוק קובצי יומן רישום ישנים:

- לעולם לא למחוק קובצי יומן רישום ישנים.
- מחק קובצי יומן רישום ישנים כאשר מתקיים אחד מהתנאים הנבחרים הבאים:
  - מחק קובצי יומן רישום ישנים כל מספר הימים המצוין: מספר זה יכול לנוע מ- 1 עד 30.
  - מחק קובצי יומן רישום ישנים כאשר הגודל הכולל של קובצי יומן הרישום עולה על: מספר זה יכול לנוע מ- 1 עד 10 מגה-בתים (MB) במרווחים של מגה-בית אחד.
  - מחק קובצי יומן רישום ישנים לאחר כל העתקה מוצלחת של קובץ יומן רישום.

סגור | סגירת כלי מנהל הרשת.
עזרה? | הצגת עזרה עבור דף זה.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור