Tilbake til innhold

# Detaljer om nettverkstilkobling

Hvis du er koblet til et WiFi-nettverk, kan du klikke knappen Detaljer... i hovedvinduet for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy for å vise tilkoblingsdetaljer.

## Detaljer for WiFi-tilkobling

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Profilnavn | Navnet på WiFi-profilen.
Nettverksnavn | Nettverksnavn (SSID) for den aktuelle forbindelsen.
Signalkvalitet | Et radiofrekvenssignal (RF-signal) kan vurderes på grunnlag av to komponenter:

- signalstyrke (kvantitet)
- signalkvalitet

Signalkvaliteten avgjøres av en kombinasjon av faktorer. Primært er den satt sammen av signalstyrke og andelen RF-støy som finnes. REF-støy oppstår både naturlig og kunstig fra elektrisk utstyr. Hvis mengden av RF-støy er høy eller signalstyrken er svak, fører dette til et svakere signal til støy-forhold, som forårsaker dårligere signalkvalitet. Det er vanskelig for radiomottakeren å skjelne signalets innhold av datainformasjon fra støyen i seg selv i tilfeller med et svakt signal til støy-forhold.

Signalstyrke | Ikonlinjen for signalstyrke angir kvaliteten på de sendte og mottatte signalene mellom WiFi-kortet og tilgangspunktet eller datamaskin i en enhet-til-enhet-modus (ad hoc). Antallet vertikale grønne linjer angir styrken på sende- og mottakssignalene.

MERK: Signalstyrken vises for det nærmeste tilgangspunktet for nettverk som har flere tilgangspunkt.

Signalstyrken går fra utmerket til utenfor rekkevidde. Følgende faktorer påvirker signalstyrken:

- Signalkvaliteten forringes med avstand og påvirkes av metall- og betonghindringer.
- Metallobjekter kan reflektere signaler og forårsake interferens.
- Andre elektriske enheter kan forårsake interferens.

IP-adresse | IPv4-adresse: Internet protokoll (IP)-adresse for den aktuelle forbindelsen.
IPv6-adresse: Den neste generasjon IP-adresser er baklengs kompatible med og er utformet for å fikse datasikkerhetsproblemer med IPv4. IPv6 øker adresseområdet fra 32 til 128 bits, og det gir mulighet for et ubegrenset antall nettverk og systemer. Det støtter også [quality of service (QoS)] tjenestekvalitetsparametre for sanntids audio og video.
MAC-adresse for kort | MAC-adressen (Media Access Control) til WiFi-kortet.
Bånd | Angir det trådløse båndet for den aktuelle forbindelsen.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Antall antenner i bruk | Dette angir antallet antenner som nå er i bruk. Dette antallet avhenger av båndet/båndene som de ulike nettverkene for tiden bruker, sende-/mottaksmodusen som brukes på disse båndene, signalstyrken og kapasiteten til tilgangspunktet/-punktene. Brukeren har ingen direkte kontroll over denne parameteren.
Datahastigheter som støttes | Hastigheter som WiFi-kortet kan sende og motta data med. Viser hastigheten i Mbps for frekvensen som brukes.

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 og 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 og 11
- 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 og 54
- 802.11n: 450, 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

Radiofrekvens | Viser frekvensen for den aktuelle trådløsforbindelsen.

- 802.11a: 5,15 GHz til 5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400 GHz til 2,4835 GHz (avhengig av land)
- 802.11n: 2,400 GHz til 5,00 GHz

Kanalnummer | Viser sende- og mottakskanal.
Nettverksgodkjenning | Viser Åpen, Delt, WPA*-personlig, WPA2-personlig*, WPA-foretak og WPA2-foretak. Viser godkjenningen brukt av den profilen som er i bruk. Se Sikkerhetsoversikt for å få mer informasjon.
Datakryptering | Viser Ingen, WEP, TKIP eller AES-CCMP. Se Sikkerhetsoversikt for å få mer informasjon.
802.1x-autentifikasjonstype | Viser Ingen EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP eller EAP-FAST. Se Sikkerhetsoversikt for å få mer informasjon.
802.1x-autentifikasjonsprotokoll | Viser Ingen, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 eller TLS. Se Sikkerhetsoversikt for å få mer informasjon.
CCX Versjon | Versjoner av Cisco Compatible Extensions på denne trådløsforbindelsen.
Aktuell Tx-styrke | Strømstyrken WiFi-kortet overfører med, målt i milliwatt.
Støttede styrkenivåer | Dette er strømnivåene WiFi-kortet har kapasitet til å overføre på. Denne informasjonen vises som et spekter og avhenger av kortet.
MAC-adresse for tilgangspunkt | MAC-adressen (Media Access Control) til det tilordnede tilgangspunktet.
Obligatorisk tilgangspunkt | Viser Ingen hvis ikke aktivert. Hvis Obligatorisk tilgangspunkt er aktivert, vises MAC-adressen for tilgangspunktet. Dette alternativet får WiFi-kortet til å koble til et tilgangspunkt ved hjelp av en bestemt MAC-adresse (48-bits tolv heksadesimale tall, f.eks. 00:06:25:0E:9D:84).
AP-navn: | Navnet på tilgangspunktet. Dette navnet velges av den som konfigurerer tilgangspunktet, og er vanligvis begrenset til 32 tegn. MERK: Denne parameteren er bare synlig hvis IPv6 er installert på Windows* XP.
AP IPv4/IPv6-adresse | IP-adresse (IPv4 eller IPv6) for tilgangspunktet. IPV6 er neste generasjons IP-adresse og er bakoverkompatibel med og laget for å fikse datasikkerhetsproblemer med IPv4. IPv6 øker adresseområdet fra 32 til 128 bits, og det gir mulighet for et ubegrenset antall nettverk og systemer. Det støtter også [quality of service (QoS)] tjenestekvalitetsparametre for sanntids audio og video.

MERK: Denne paramenteren er bare synlig når du er tilkoblet et Cisco System-tilgangpunkt.

AP-signalstyrke | Styrken på signalet som mottas fra tilgangspunktet, på kortet. Denne verdien er oppgitt i milliwatt (mW) og kan faktisk være i picowatt-området. Verdien varierer avhengig av avstanden mellom tilgangspunktet og kortet, hindringer som kan forstyrre signalet og strømstyrken tilgangspunktet overfører med.

MERK: Denne paramenteren er bare synlig når du er tilkoblet et Cisco System-tilgangpunkt.

AP-støynivå | Støynivået i omgivelsene på radiofrekvensen (RF), som vil kunne forstyrre signalet fra tilgangspunktet. RF-støy kommer fra naturlige og elektriske kilder. MERK: Denne paramenteren er bare synlig når du er tilkoblet et Cisco System-tilgangpunkt.
Reparer | Fornyer IP-adressen. Hvis du har problemer med å få tilgang til nettverket, må du kontrollere om IP-adressen er gyldig. Hvis den er 0.0.0.0 eller 169.x.x.x, er den trolig ikke gyldig. Hvis nettverket er innstilt for automatisk nettverksadressetildeling, kan du klikke på Reparer, og be om en ny IP-adresse.
Lukk | Lukker siden.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser