Powrót do Spisu treści

# Lista sieci WiFi

Lista Sieci WiFi zawiera sieci WiFi znajdujące się w zasięgu karty. Aby zaktualizować listę, należy kliknąć przycisk Odśwież w celu przeprowadzenia ponownego skanowania w poszukiwaniu sieci WiFi.

## Jak uzyskać dostęp

W oknie głównym wyświetlana jest lista dostępnych sieci.

Nazwa | Opis
--- | ---
Sieci WiFi ( ) | Liczba w nawiasach oznacza liczbę sieci bezprzewodowych znalezionych w zasięgu karty sieci bezprzewodowej.
| Moc sygnału punktu dostępu lub komputera (tryb Ad Hoc) w sieci bezprzewodowej. Paski ikony mocy sygnału wskazują, że sieć bezprzewodowa lub komputer są dostępne dla połączeń, ale wciąż nie zostały skojarzone z punktem dostępu ani z komputerem (tryb Ad Hoc).
Nazwa sieci | Nazwa sieci (SSID): Nazwa sieci, do której podłączona została karta. Identyfikator SSID (nazwa sieci) musi być taki sam, jak identyfikator SSID punktu dostępu. Jeśli punkt dostępu nie emituje nazwy sieci lub karta WiFi odbierze nazwę sieci z ukrytego punktu dostępu, na liście sieci WiFi wyświetlana jest wartość <brak emisji SSID>. Aby skojarzyć nowy profil z siecią identyfikowaną jako <brak emisji SSID>, należy go utworzyć przed nawiązaniem połączenia. Po nawiązaniu połączenia na liście sieci WiFi nadal wyświetlana jest wartość <brak emisji SSID>. Profil skojarzony z danym identyfikatorem SSID jest wyświetlany na liście Profile.
Stan | Powiadomienie o łączeniu karty z siecią WiFi. Po połączeniu stan jest zmieniany na Połączono.
| Profile: Wskazuje na liście Sieci WiFi sieć, z którą nastąpiło połączenie i dla której istnieje profil na liście profili.
| Sieć WiFi typu Sieć (infrastruktura).
| Sieć WiFi działa w trybie Ad Hoc.
| W sieci WiFi używane jest szyfrowanie zabezpieczające.
| Częstotliwość pasma używana dla sieci bezprzewodowej (802.11a, 802.11b, 802.11g lub 802.11n).
| Sieć WiFi znajduje się na liście Wyklucz lub profil został skonfigurowany do łączenia ręcznego. Jeśli w profilu ustawiono opcję Ręczne, łączenie z siecią lub punktem dostępu nie odbywa się automatycznie. Kliknij dwukrotnie sieć na liście, aby się z nią połączyć.
Połącz (Rozłącz) | Kliknij, aby połączyć się z siecią WiFi. Po połączeniu przycisk jest zmieniany na Rozłącz. Wyświetla listę nazw sieciowych dostępnych sieci i profili. Ikony stanu sieci wskazują bieżący stan połączenia.

- Jeśli w przypadku wybranej sieci używane jest uwierzytelnianie 802.11X, otwierana jest karta Ustawienia ogólne kreatora profili. Jeśli jednak w sieci nie jest używane zabezpieczenie WEP (Otwarte), szyfrowanie 64- lub 128-bitowe WEP ani klucz wstępny (PSK), kliknij przycisk Połącz.
- Jeśli wymagany jest klucz PSK lub hasło WEP, należy je wprowadzić przed nawiązaniem połączenia. Aby dodać ustawienia zabezpieczeń, kliknij opcję Zaawansowane w celu uzyskania dostępu do strony Ustawienia ogólne menedżera tworzenia profili sieci WiFi. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Pierwsze łączenie.

Właściwości | Dostarcza szczegółowych informacji o połączonej sieci i jej punktach dostępu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Właściwości sieci.
Odśwież | Odświeża listę dostępnych sieci. Jeśli w zasięgu karty znajdują się nowe sieci, lista jest aktualizowana ich nazwami.
Profile | Otwiera okno Profile, w którym można zarządzać profilami.
Włącz sieć WiFi/Wyłącz sieć WiFi | Włączanie i wyłączanie łączności radiowej WiFi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Włączanie i wyłączanie sieci WiFi.
Zamknij | Zamyka okno główne Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia