İçindekilere Dön

# Yönetici Aracı'nı Kullanma

Genel Bakış
Yönetici Paketleri

- Yeni Bir Paket Oluşturma
- Var Olan bir Paketi Açma

Yönetici Parolasını Belirleme
Yönetici Aracı Ayarları
Yönetici Profilleri
Windows* Vista* ve Windows* 7 İçin Tek Oturum Açma Profillerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Sürekli Profil:
- Oturum Öncesi Bağlantı
- Ağları Dışlama
- IP Üzerinden Ses (VoIP) Bağlantısı

Uygulama Ayarları
Bağdaştırıcı Ayarları
EAP-FAST A-ID Grupları

## Genel Bakış

Yönetici Aracı, Microsoft Windows* XP, Windows Vista* ve Windows* 7 altında çalışan sistemlere verilebilen özel yükleme paketleri oluşturmak için kullanılır. Yönetici Aracı kullanıcı ayarlarının ve ortak (paylaşılan) WiFi ağ profillerinin yapılandırılmasını sağlar. Araç, bu bilgisayarda yönetici yetkileri olan kişi tarafından kullanılır. Kullanıcılar yönetici ayarlarını ya da profillerini bu araç için parola sahibi olmadıkça değiştiremez. Güvenli ve kolay tahmin edilmeyecek bir parola seçilmelidir.

Bu özelliğin Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programının özel kurulumu sırasında seçilmesi gerekir. Seçilmezse, bu özellik ekranda görüntülenmez.

## Yönetici Paketleri

Yönetici Paketi, yönetici profilleri ve diğer kullanıcılara ait ayarlar içeren ve kendiliğinden açılan bir dosyadır. Yönetici paketini ağınızdaki istemcilere kopyalayabilir ya da gönderebilirsiniz. Dosya hedef bilgisayarda yürütüldüğünde, içindekiler yüklenir ve yapılandırılır. Profil bu paketin parçasıysa, hedef bilgisayarın belirli bir WiFi ağına nasıl bağlanacağı profil tarafından düzenlenir. Profiller hakkında bilgi almak için Yönetici Profilleri başlıklı bölüme bakın.

### Yeni Bir Paket Oluşturma

1. Windows* XP ve Windows* 7 kullanıcıları için: Araçlar menüsünde Yönetici Aracı'nı tıklatın.
2. Yönetici Aracı'na erişmek için parolanızı girin.
3. Yeni bir paket oluştur'u tıklatın.

> Ad | Açıklama
> --- | ---
> Yeni bir paket oluştur | İstemci bilgisayarlara verilebilecek bir paket oluşturun. İstemci bilgisayar Windows* XP, Windows Vista* veya Windows* 7 altında çalışabilir. Paketin özellikleri, istemcinin işletim sistemine bağlı olarak değişir. Bu paket, tüm 802.1X kimlik doğrulama EAP tipi Oturum Öncesi/Ortak ve Sürekli profillerinin verilmesine olanak sağlar. Ancak Windows Vista* ve Windows* 7 istemcilerine verilebilecek Tek Oturum Açma profilleriyle ilgili istisnalar vardır. Bkz. Yönetici Profilleri.
> Var olan bir paketi açma | Var olan bir pakete göz atıp açmak için belirlenir.

4. Tamam'ı tıklatın.
5. Pakette yer alacak aşağıdaki seçenekleri yapılandırın:

> Ad | Açıklama
> --- | ---
> Profiller | Bu pakete Profiller ekle seçeneğini tıklatın (seçenek önceden işaretlenmiş olmalıdır). Profiller diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Daha fazla bilgi ve talimatlar için burada Profiller'i tıklatın.
> Uygulama Ayarları | Uygulama Ayarları sekmesini tıklatın. Bu pakete Uygulama Ayarları ekle seçeneğini tıklatın (seçenek önceden işaretlenmiş olmalıdır). Etkinleştirilecek uygulama ayarlarını belirleyin. Daha fazla bilgi ve talimatlar için burada Uygulama Ayarları'nı tıklatın.
> Bağdaştırıcı Ayarları | Bağdaştırıcı Ayarları sekmesini tıklatın. Bu pakete bağdaştırıcı ayarlarını ekle'yi tıklatın. Bu bilgisayarda kullanılan bağdaştırıcı ayarları için başlangıç değerlerini belirleyin. Daha fazla bilgi ve talimatlar için burada Bağdaştırıcı Ayarları'nı tıklatın.
> EAP-FAST A-ID Grupları | EAP-FAST A-ID Grupları sekmesini tıklatın. A-ID Grupları Ekle'yi tıklatın. Çeşitli A-ID'lerden gelen birden fazla PAC'yi desteklemek için A-ID Grubu ekleyin. Daha fazla bilgi ve talimatlar için burada EAP-FAST A-ID Grupları'nı tıklatın.

6. Kapat düğmesini tıklatın.
7. Şu ileti görüntülenir: Geçerli paket değiştirildi. Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?
8. Evet düğmesini tıklatın. Yürütülebilir dosyayı yerel sabit diskteki bir dizine kaydedin.
9. Kaydet’i tıklatın. Dosya oluşturulur.
10. Paketin içeriğini görmek için Tamam düğmesini tıklatın.
    - Paket yapılandırmasını yöneticinin bilgisayarında kullanmak istiyorsanız Bu paketi bu bilgisayara uygula'yı tıklatın.
    - Pakete kaydedilen yapılandırmayı yüklemek için, yürütülebilir dosyayı istediğiniz kullanıcının bilgisayarına kopyalayın. Paket dosyasını çalıştırdığınızda sessiz yükleme yapılır.
11. Tamam'ı tıklatın.

> NOT: Paketi kaydetmek için Dosya menüsünde Paketi Kaydet seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

### Var Olan bir Paketi Açma

1. Windows* XP kullanıcıları için: Araçlar menüsünde Yönetici Aracı'nı tıklatın.
2. Yönetici Aracı'na erişmek için parolanızı girin.
3. Var olan bir paketi düzenlemek için Yönetici Paketini Açma penceresinde Var olan bir paketi aç'ı tıklatın.
4. Gözat... düğmesini tıklatın. Paketin yürütülebilir dosyasını bulun.
5. Aç düğmesini tıklatın. Paket ayarları için güncelleştirmelerinizi yapın.
6. Burada profil için Ekle, Kaldır ve Kopyala seçeneklerini kullanabilirsiniz. Profilin güvenlik ayarlarını güncellemek için Özellikler'i de tıklatabilirsiniz.
7. Kapat düğmesini tıklatın.
8. Şu ileti görüntülenir: Geçerli paket değiştirildi. Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?
9. Evet düğmesini tıklatın. Yürütülebilir dosyayı yerel sabit diskteki bir dizine kaydedin.
10. Kaydet’i tıklatın. Dosya oluşturulur.
11. Paketin içeriğini görmek için Tamam düğmesini tıklatın.

- Paket yapılandırmasını yöneticinin bilgisayarında kullanmak istiyorsanız Bu paketi bu bilgisayara uygula'yı tıklatın.
- Pakete kaydedilen yapılandırmayı yüklemek için, yürütülebilir dosyayı istediğiniz kullanıcının bilgisayarına kopyalayın. Paket dosyasını çalıştırdığınızda sessiz yükleme yapılır.

12. Tamam'ı tıklatın.

> NOT: Yönetici Paketi'ni düzenlemek için Dosya menüsünde Paketi Aç'ı da seçebilirsiniz.

> NOT: Windows* XP Professional x64 Edition altında çalışan bir sistemde Yönetici Paketi oluşturursanız, dil dosyaları XP\Docs ve \XP\x64\Install\Lang klasörlerinde bulunur.

Ek bilgi için, bkz.

- Yönetici Profilleri
- Yönetici Parolasını Belirleme
- Yönetici Aracı Ayarları

## Yönetici Profilleri

Yönetici Profilleri, ağ yöneticisi ya da bu bilgisayarın yöneticisi tarafından yönetilen profillerdir. Bu profiller bu bilgisayarın tüm kullanıcıları tarafından paylaşılır. Ancak, son kullanıcılar bu profillerde değişiklik yapamaz. Profilleri değiştirmek için, parola korumalı Yönetici Aracı'nı kullanmak gerekir. İki tip Yönetici Profili bulunur: Sürekli ya da Oturum Öncesi/Ortak. Bir telefon yazılım uygulamasına vermek için IP üzerinden ses (VoIP) ayarlarını da yapılandırabilirsiniz.

## Windows* Vista* ve Windows* 7 İçin Tek Oturum Açma Profillerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aşağıdaki bilgiler yalnızca Windows* Vista* ve Windows* 7 istemcileri için oluşturulan Tek Oturum Açma (SSO) profilleri için geçerlidir.

- Sürekli profiller desteklenmez. Paket alınırken sürekli profiller dikkate alınmaz.
- Hem Sürekli hem Oturum Öncesi/Ortak tipindeki profillerde saklanan kimlik bilgileri desteklenmez.
  - Kaydedilmiş kimlik bilgisi profilleri seçeneği kimlik bilgisi profillerini sor olarak değişir.
  - TTLS profilleri dışında, Sürekli ve Oturum Öncesi/Ortak tipindeki profiller makine kimlik bilgilerini kullanır.
  - TTLS içeren Sürekli ve Oturum Öncesi/Ortak tipindeki profiller desteklenmez. Yalnızca Oturum Öncesi/Ortak tipindeki TTLS içeren profiller desteklenir.
- TLS profilleri için (tünel yöntemi olarak TLS içeren profiller de dahil) oturum öncesi desteği yoktur.
  - Kullanıcı oturum açarken bağlantı girişiminde bulunulmaz; kullanıcı oturum açtıktan sonra TLS kullanıcı sertifikalarını kullanır.
  - Kullanıcı bağlantısı için makine sertifikaları desteklenmez.
  - Alma işlemi sırasında makine sertifikası ayarı, kullanıcı sertifikası ayarı olarak değiştirilir.

Her bir profil tipiyle ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki listeye bakın:

- SSO TTLS profilleri
- SSO EAP-SIM profilleri
- SSO EAP-AKA profilleri
- SSO LEAP profilleri
- SSO EAP-FAST profilleri
- SSO PEAP-GTC profilleri
- SSO PEAP-MS-CHAP-V2
- SSO PEAP-TLS profilleri
- SSO TLS profilleri

### Sürekli Profil:

Sürekli profiller, önyükleme sırasında ya da bilgisayara kimse oturum açmadığında uygulanır. Bir kullanıcı oturumunu kapattıktan sonra, sürekli profil, bilgisayar kapatılana ya da başka bir kullanıcı oturum açana kadar kablosuz bağlantıyı korur.

NOT: Windows Vista* ve Windows* 7'de sürekli profiller desteklenmez. Bkz. Windows Vista* ve Windows* 7 İçin Tek Oturum Açma Profillerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler.

Sürekli profili ile ilgili temel bilgiler:

- Aşağıdaki profil tipleri Sürekli profiller olarak oluşturulabilir:
  - 802.1X kimlik doğrulaması gerektirmeyen tüm profiller (örneğin, WEP şifrelemesiyle açık kimlik doğrulama, Şifreleme kullanmadan açık kimlik doğrulama).
  - 802.1X kimlik doğrulama kullanan ve kimlik bilgileri kaydedilen tüm profiller: LEAP ya da EAP-FAST.
  - "Aşağıdaki kullanıcı adını ve parolayı kullan" seçeneğini içeren güvenlik ayarlarını olan profiller.
  - Kimliği doğrulamak için makine sertifikası kullanan profiller.
  - Kullanıcı sertifikası kullanmayan WPA-Kuruluş profilleri.
  - WPA-Bireysel profilleri.
- Sürekli profiller sistem açılırken ve kullanıcı oturumu kapattıktan sonra uygulanır.

> NOT: WiFi bağlantı yardımcı programı, makine sertifikalarını destekler. Ancak bunlar sertifika listelerinde görüntülenmez.

#### İstemci Paketi İçin Sürekli Profil Oluşturma

Aşağıda bu tür bir Yönetici profili için genel talimatlar verilmiştir. Daha fazla bilgi almak ve kısıtlamaları öğrenmek için Windows* İçin Profiller Oluşturma konusuna bakın.

1. Windows* XP kullanıcıları ve Windows 7 için: Araçlar menüsünde Yönetici Aracı'nı tıklatın.
2. Yönetici Aracı'na erişmek için parolanızı girin.
3. Yeni paket oluştur veya Var olan bir paketi aç seçeneğini belirleyin. Mevcut paketleri bulmak için Gözat düğmesini kullanabilirsiniz. Ardından, Tamam'ı tıklatın.
4. Bu pakete profiller ekle'yi tıklatın.
5. Sürekli'yi tıklatın.
6. Genel Ayarlar'ı açmak için Ekle'yi tıklatın.
7. Profil Adı: Açıklayıcı bir profil adı girin.
8. WiFi Ağ Adı (SSID): Ağ tanıtıcısını girin.
9. İşletme Modu: Ağ (Altyapı) varsayılan değer olarak seçilidir.
10. Yönetici Profili Tipi: Sürekli: Hiçbir kullanıcı oturum açmadığında etkindir değeri seçilidir.
11. İleri düğmesini tıklatın.
12. Güvenlik Ayarları'nı açmak için Kuruluş Güvenliği'ni tıklatın. 802.1X güvenlik yapılandırmasıyla ilgili bilgi için, bkz: TLS, TTLS, PEAP, LEAP ya da EAP-FAST.
13. Tamam'ı tıklatın.

#### Sürekli Profili Paketten Kaldırma

1. Sürekli sekmesinde profili tıklatın.
2. Kaldır düğmesini tıklatın.

#### Sürekli Profili Pakete Kopyalama

Mevcut bir profili yeni bir ad vererek kopyalayabilirsiniz. Benzer iki profil elde etmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Profili kopyalamak için:

1. Profili seçin.
2. Kopyala'yı tıklatın.
3. Yeni bir profil adı girin.
4. Tamam'ı tıklatın.

Yeni profil kaydedilir. Bu yeni profil özgün profille aynı ayarlara sahip olur.

#### Paket İçin Sürekli Profili Düzenleme

1. Profili seçin.
2. Özellikler'i tıklatın.
3. Sürekli Profil Oluşturma konusunda verilen talimatları kullanarak yeni profilin özelliklerini düzenleyin.

### Oturum Öncesi/Ortak Profiller

Oturum Öncesi/Ortak profiller, kullanıcı oturum açtığında uygulanır. Tek Oturum Açma desteği yüklendiyse, bağlantı, Windows oturum açma sürecinden önce (Oturum Öncesi/Ortak) kurulur. Tek Oturum Açma desteği yüklü değilse, profil kullanıcı oturumu etkin olur olmaz uygulanır. Oturum Öncesi/Ortak profiller, Profiller listesinin başında yer alır. Kullanıcılar kendi oluşturdukları profillerin önceliğini değiştirebilir ancak Oturum Öncesi/Ortak profillerin önceliğini değiştiremezler. Bu profiller Profil listesinin başında yer aldığı için, WiFi bağlantı yardımcı programı, kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir profili kullanmadan önce otomatik olarak bu profillere bağlanmayı dener.

> NOT: Yalnızca yöneticiler Oturum Öncesi/Ortak profiller oluşturabilir ya da dışarı verebilir.

Oturum Öncesi Bağlantı ile ilgili temel bilgiler:

- Oturum Öncesi Bağlantı yalnızca Windows oturum açma işlemi sırasında etkindir.
- Aşağıdaki profil tipleri Oturum Öncesi/Ortak profil olarak oluşturulabilir:
  - Profilin güvenlik ayarları yapılandırılırken "Windows oturum açma kullanıcı adı ve parolasını kullan" ya da "Aşağıdaki kullanıcı adını ve parolayı kullan" kimlik bilgileri kullanılan 802.1X PEAP, TTLS ya da EAP-FAST profilleri.
  - Profilin güvenlik ayarlarını yapılandırırken "Kullanıcı adı ve parolasını sor" kimlik bilgilerini kullanan LEAP profilleri.
  - Kullanıcı ya da makine sertifikaları içeren 802.1X PEAP ya da TTLS profilleri (makine sertifikalarını kullanabilmek için kullanıcının yönetici hakları olması gerekir).
  - Bir istemcinin ve bir sunucunun kimliğini doğrulamak için dijital sertifikalar kullanan TLS profilleri.
  - Ağda kimlik bilgilerinizi doğrulamak için SIM (Subscriber Identity Module - Abone Kimlik Modülü) kartı kullanan EAP-SIM profilleri.
  - 802.1X olmayan (Açık ve WEP) Ortak ya da Kullanıcı Tabanlı profiller.
- Oturum Öncesi/Ortak profili, kullanıcı Windows'ta oturum açarken uygulanır.

#### Oturum Öncesi/Ortak Bağlantı Durumu

Oturum Öncesi/Ortak profiller desteği, WiFi bağlantı yardımcı programı Özel seçeneğiyle kurulurken yüklenir. Daha fazla bilgi için Tek Oturum Açma Özelliğini Yükleme ve Kaldırma başlıklı konuya bakın.

> NOT: Tek oturum açma ya da Oturum öncesi bağlantı özellikleri yüklü değilse, yönetici yine de, bir kullanıcı bilgisayarına verilmek üzere, Oturum Öncesi/Ortak profiller oluşturabilir.

Aşağıda, Oturum Öncesi Bağlantı özelliğinin sistemin açılmasıyla birlikte nasıl çalıştığı açıklanmaktadır. Kaydedilmiş bir profilin var olduğu varsayılmıştır. Kaydedilmiş bu profil, Windows oturum açma işlemi sırasında uygulanacak "Windows oturum açma kullanıcı adı ve parolasını kullan" değeri de içinde olmak üzere geçerli güvenlik ayarları içermelidir.

1. Sistemi açtıktan sonra Windows oturum açma etki alanınızı, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
2. Tamam'ı tıklatın. Oturum Öncesi/Ortak Profil Durum sayfası ağ bağlantısının ilerleme durumunu görüntüler. WiFi bağdaştırıcı ağ erişim noktasına bağlandıktan sonra Durum sayfası kapatılır ve Windows oturumu açılır.
   - Ortak bağlantı sırasında ilgili erişim noktası kimlik bilgilerinizi geri çevirirse, profil sizden kimlik bilgilerinizi girmenizi ister.
   - Kimlik bilgilerinizi yazın.
   - Tamam'ı tıklatın. Profil uygulanır ve Windows oturumu açılıncaya kadar Durum sayfasında bağlantının durumu görüntülenir.
   - Başka bir profil seçmek için Kimlik Bilgileri sayfasında İptal'i tıklatın.

> NOT: Kullanıcı sertifikasına yalnızca bilgisayarda kimlik doğrulamasından geçmiş kullanıcılar erişebilir. Bu nedenle, kullanıcı sertifikasıyla kimlik doğrulaması yapan bir Oturum Öncesi/Ortak profil kullanabilmek için kullanıcının kablolu bir bağlantı, başka bir profil ya da yerel oturum açma olanağını kullanarak bilgisayarda oturum açmış olması gerekir.

Oturumu kapattığınızda kablosuz bağlantı kesilir ve Sürekli profil (varsa) uygulanır. Bazı koşullarda geçerli bağlantıyı korumak isteyebilirsiniz (örneğin, oturum kapatıldıktan sonra kullanıcıya özgü bazı bilgilerin sunucuya yüklenmesi gerekiyorsa ya da gezici profil kullanıyorsa). Bu durumda, Oturum Öncesi/Ortak ve Sürekli olarak belirlenmiş bir profil oluşturun. Kullanıcı oturumu kapattığında bu tip bir profil etkinse, bağlantı korunur.

#### İstemci Paketi İçin Oturum Öncesi/Ortak Profil Oluşturma

Aşağıda bu tür bir Yönetici profili için genel talimatlar verilmiştir. Daha fazla bilgi almak ve kısıtlamaları öğrenmek için Windows* İçin Profiller Oluşturma konusuna bakın.

1. Windows* XP kullanıcıları için: Araçlar menüsünde Yönetici Aracı'nı tıklatın.
2. Yönetici Aracı'na erişmek için parolanızı girin.
3. Yeni paket oluştur veya Var olan bir paketi aç seçeneğini belirleyin. Mevcut paketleri bulmak için Gözat düğmesini kullanabilirsiniz. Ardından, Tamam'ı tıklatın.
4. Bu pakete profiller ekle'yi tıklatın.
5. Oturum Öncesi/Ortak seçeneğini tıklatın.
6. Genel Ayarlar'ı açmak için Ekle'yi tıklatın.
7. Profil Adı: Açıklayıcı bir profil adı girin.
8. WiFi Ağ Adı (SSID): Ağ tanıtıcısını girin.
9. İşletme Modu: Ağ (Altyapı) varsayılan değer olarak seçilidir.
10. Yönetici Profili Tipi: Oturum Öncesi/Ortak: Bir kullanıcı oturum açtığında etkindir. Bu profil tüm kullanıcılar tarafından paylaşılır. Bu profil tipi varsayılan olarak seçilmiştir.
11. İleri düğmesini tıklatın.
12. Gelişmiş Ayarlar'ı açmak için Gelişmiş 'i tıklatın. Gelişmiş Ayarlar'ı yapılandırdıktan sonra bu yönergelere geri dönün.
13. Gelişmiş Ayarlar'ı kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.
14. Güvenlik Ayarları'nı açmak için Kuruluş Güvenliği'ni tıklatın. 802.1X güvenlik yapılandırmasıyla ilgili bilgi için, bkz: EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST.
15. Profili kaydetmek ve Yönetici profilleri listesinde eklemek için, Tamam düğmesini tıklatın.

> NOT: Profil, hem Oturum Öncesi/Ortak hem de Sürekli bağlantı seçenekleri ile yapılandırılmadıysa ve Sürekli bağlantı daha önce kurulduysa, Oturum Öncesi/Ortak profil dikkate alınmaz.

#### Oturum Öncesi/Ortak Profili Paketten Kaldırma

1. Sürekli sekmesinde profili tıklatın.
2. Kaldır düğmesini tıklatın.

#### Paket İçin Oturum Öncesi/Ortak Profili Kopyalama

Mevcut bir profili yeni bir ad vererek kopyalayabilirsiniz. Yeni profili düzenleyebilirsiniz. Benzer iki profil elde etmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Profili kopyalamak için:

1. Profili seçin.
2. Kopyala'yı tıklatın.
3. Yeni bir profil adı girin.
4. Tamam'ı tıklatın.

Yeni profil kaydedilir. Bu yeni profil özgün profille aynı ayarlara sahip olur.

#### Paket İçin Oturum Öncesi/Ortak Profili Düzenleme

1. Profili seçin.
2. Özellikler'i tıklatın.
3. Sürekli Profil Oluşturma konusunda verilen talimatları kullanarak yeni profilin özelliklerini düzenleyin.

Daha fazla bilgi için Kuruluş Güvenliği İçin Yönetici Profilleri Oluşturma bağlantısını tıklatın.

### Ağları Dışlama

Yöneticiler, bağlantıdan dışlanacak ağları belirleyebilirler. Bir ağ bir bağlantıdan dışlandıktan sonra ağı ancak bir ağ yöneticisi Dışlama listesinden kaldırabilir. Dışlanan ağ, Dışlama Listesi Yönetimi'nde görüntülenir ve şu simgeyle gösterilir:

NOT: Windows Vista* ve Windows* 7 paketlerinde kullanılamaz.

Bir ağı dışlamak için:

1. Bu pakete profiller ekle'yi tıklatın.
2. Dışla düğmesini tıklatın.
3. Ağı Dışla (SSID) öğesini açmak için Ekle'yi tıklatın.
4. Ağ Adı: Dışlamak istediğiniz ağın ağ adını girin.
5. Ağ adını Dışlama listesine eklemek için Tamam düğmesini tıklatın.

Ağı, dışlama listesinden kaldırmak için:

1. Dışlama listesinden ağ adını seçin.
2. Kaldır düğmesini tıklatın. Ağ Dışlama listesinden silinir.

### IP Üzerinden Ses (VoIP) Bağlantısı

WiFi bağlantı yardımcı programı diğer şirketlerin VoIP telefon yazılım uygulamalarını destekler. Diğer şirketlerin VoIP uygulamaları Ses Codec'lerini destekler. Codec'ler genellikle ağ bant genişliğinden tasarruf etmek için bir sıkıştırma özelliği içerir. WiFi bağlantı yardımcı programı aşağıdaki Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) codec standartlarını destekler:

> Codec | Algoritma
> --- | ---
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation - Darbe Kod Modülasyonu)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation - Alt Bant Uyarlanabilir Diferansiyel Darbe Kodu Modülasyonu)
> ITU G.723 | Çoklu Hızda Kodlayıcı
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation - Uyarlanabilir Diferansiyel Darbe Kodu Modülasyonu)
> ITU G.727 | Değişken Hızda ADPCM
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction - Düşük Gecikmeli Kod Uyarmalı Doğrusal Tahmin)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction - Çapraz Yapıda Cebir Kod Uyarmalı Doğrusal Tahmin)

Yönetici, VoIP iletimlerinde ses kalitesini artırmak üzere çeşitli codec veri hızlarını ve çerçeve hızlarını yapılandırmak için VoIP ayarlarını verebilir. VoIP profili oluşturmak için:

NOT: Yönetici Aracı'nın Uygulama Ayarları'nda IP üzerinden Ses seçeneğinin devre dışı bırakılmadığından emin olun. Bu seçenek varsayılan değer olarak etkindir.

1. Bu pakete profiller ekle'yi tıklatın.
2. VoIP’yi tıklatın.
3. VoIP Profili Oluştur sayfasını açmak için Ekle'yi tıklatın.
4. Codec bant genişliği, uygulama kullanımı ve çerçeve hızı değerlerini seçin. Ses verileri için:

> G711, 64 kbps bit hızıyla 10ms kare hızı sunar
> G722, 64 kbps bit hızıyla 10ms kare hızı sunar
> G723, 5,3 kbps veya 6,4 kbps bit hızıyla 30ms kare hızı sunar
> G726-32, 32 kbps bit hızıyla 10ms kare hızı sunar
> G728, 16 kbps bit hızıyla 2,5ms kare hızı sunar
> G729, 10 kbps bit hızıyla 10ms kare hızı sunar

> Açılan menüden parametreleri seçin.

> Codec | Kullanım | Kare Hızı
> --- | --- | ---
> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE
> - Etkileşimli ses
> - Sesli konferans
> - Ses verisi
> - Video
> - Akışlı ses
> - 20
> - 30

5. Profiller listesine dönmek için Tamam düğmesini tıklatın.
6. Profil ayarlarını bir pakete kaydetmek için Kapat düğmesini tıklatın.

## Uygulama Ayarları

WiFi bağlantı yardımcı programı Uygulama Ayarları, uygulamanın kullanıcı bilgisayarında nasıl davrandığını denetlemek ve kullanıcıların kablosuz bağlantılarının çeşitli aşamalarında sahip olacakları denetim düzeyini belirlemek üzere sistem yöneticisi tarafından yapılandırılabilir. Bkz. Uygulama Ayarları.

## Bağdaştırıcı Ayarları

Kullanıcının bilgisayarında yüklü WiFi bağdaştırıcının ayarlarını yönetici yapılandırabilir. Bkz. Bağdaştırıcı Ayarları.

## EAP-FAST A-ID Grupları

NOT: Yönetici Aracı Uygulama Ayarları'nda CCXv4 seçilmemişse bu özellik kullanılamaz.

Yetkili Kimliği (A-ID), Korunmuş Erişim Kimlik Bilgileri (PAC) A-ID grupları sağlayan RADIUS sunucusudur. A-ID grupları bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından ortaklaşa kullanılır ve EAP-FAST profillerinin çeşitli A-ID kaynaklarından gelen çok sayıda PAC'yi desteklemesine olanak verir. A-ID grupları yönetici tarafından önceden yapılandırılmış ve bir Yönetici Paketi aracılığıyla kullanıcının bilgisayarında ayarlanmış olabilir. Kablosuz ağ profili, kablosuz ağ profilinde belirtilen A-ID ile aynı gruptan A-ID değerine sahip bir sunucuyla karşılaştığında, kullanıcıya sormadan bu PAC'yi kullanır.

A-ID grubu eklemek için:

1. A-ID Grupları Ekle'yi seçin.
2. Ekle düğmesini tıklatın.
3. Yeni bir A-ID grup adı girin.
4. Tamam'ı tıklatın. A-ID grubu A-ID Grubu listesine eklenir.

A-ID grubu kilitliyse, gruba yeni A-ID değerleri eklenemez.

A-ID grubuna bir A-ID eklemek için:

1. A-ID Grupları listesinden bir grup seçin.
2. A-ID bölümünde Ekle'yi tıklatın.
3. Bir A-ID seçin.
4. Tamam'ı tıklatın. A-ID listeye eklenir.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi