返回內容頁

# 設定檔管理

注意： 此部份會說明使用 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式建立的設定檔。對於 Windows* XP 的使用者/用戶端， Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 不會使用這些設定檔。

注意： 整份說明當中交替使用「無線」和「WiFi」兩種詞彙。

- 何謂設定檔？
- 設定檔類型
- 設定檔清單
- 設定檔圖示
- 連線到設定檔
- 建立新的設定檔
- 編輯現有的設定檔
- 移除設定檔
- 設定設定檔密碼
- 匯出或匯入設定檔

# 何謂設定檔？

設定檔是一套已儲存的網路設定。設定檔顯示在「設定檔」清單中。在不同無線網路之間移動的時候，設定檔非常好用。可以根據每一個無線網路，設定不同的設定檔。設定檔設定包括網路名稱 (SSID)、操作模式，和保全性設定。

設定檔會在您連線到無線網路時建立。

1. 從「WiFi 網路」清單選取網路。
2. 按一下「連線」。
3. 如果無線網路需要 WEP 密碼或加密金鑰，會在連線前提示您輸入這項資訊。若要變更保全性設定，按一下「進階」以開啟「設定 WiFi 設定」。
4. 按一下「確定」以連線。設定檔已建立並新增到「設定檔清單」。

「建立 WiFi 設定檔精靈」會引導您進行必要的設定來連線到無線網路。完成後，設定檔會儲存並新增到「設定檔清單」。由於這些是儲存的無線設定值，所以下次當您在這個無線網路的範圍內時，就會自動連線。

## 設定檔類型

有兩種基本設定檔類型可用於連線無線網路。設定檔類型包括：

- 使用者設定檔： 這些設定檔由個別使用者建立。如果在電腦上有多個使用者，每個使用者都需要建立其自己的使用者設定檔設定。使用者建立無線設定檔不可被電腦上的其他使用者存取。
- 管理員設定檔： 如果在電腦上使用者需要共用一個或多個設定檔，則必須安裝管理員工具來建立管理員設定檔。如需更多資訊，請參閱管理員設定檔

## 設定檔清單

設定檔清單會顯示現有設定檔的清單。當您在無線網路的範圍內時，WiFi 連線公用程式軟體會掃瞄「設定檔清單」查看是否有符合的設定檔。如果找到相符的設定檔，您就會自動連線到網路。

### 設定檔清單優先順序方向鍵

- 使用向上方向鍵在設定檔清單中將選取設定檔的位置往上移動。
- 使用向下方向鍵在設定檔清單中將選取設定檔的位置往下移動。

## 設定檔圖示

網路設定檔狀態圖示會顯示介面卡是否與網路關聯、使用的操作模式類型、以及是否有啟用保全性加密。這些圖示會顯示在「設定檔」清單的設定檔名稱旁邊。

名稱 | 說明
--- | ---
設定檔名稱 | 「設定檔名稱」是您給此網路的名稱。它有助於您識別這個網路。例如：My Home Network (我的家庭網路)、Coffee Shop on A Street (A 街上的咖啡館)。
網路名稱 | 無線網路 (SSID) 或電腦的名稱。
連線圖示： 網路設定檔狀態圖示會表示含無線網路之介面卡的不同連線狀態、使用的操作模式類型、以及是否在使用網路保全性。
| 藍圈： WiFi 介面卡與存取點或電腦 (點對點 [ad hoc] 模式) 有關聯。如果設定檔有啟用 802.1X 保全性，這就表示 WiFi 介面卡有相關聯並受到驗證。
| 表示網路 (基礎架構) 模式。
| 表示點對點 (ad hoc) 模式。
| 表示管理員設定檔。
| 無線網路使用保全性加密。
| 指出此網路列在排除清單，也就是設定為手動而非自動連線。當列在「排除清單」時，連線到使用者必須手動進行。
方向鍵 | 使用箭頭來依照偏好的自動連線順序排置設定檔。

- 向上方向鍵： 在設定檔清單中，將選取之設定檔的位置往上移動。
- 向下方向鍵： 在設定檔清單中，將選取之設定檔的位置往下移動。

連線 | 將選取的設定檔連線到無線網路。
新增 | 開啟「建立 WiFi 設定檔一般設定」，用於建立新設定檔。請參閱建立新設定檔以獲取更多資訊。
移除 | 從「設定檔清單」移除選取的設定檔。請參閱移除設定檔以獲取更多資訊。
內容 | 用於編輯現有設定檔的內容。您也可以連按兩下「設定檔清單」中的設定檔來編輯設定檔。請參閱編輯現有的設定檔以獲取更多資訊。
| 匯出/匯入： 您可以從「設定檔」清單匯入和匯出以使用者為基礎的設定檔。無線設定檔可以自動匯入「設定檔清單」。請參閱匯出或匯入設定檔以獲取更多資訊。
關閉 | 關閉設定檔管理視窗。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

## 連線到設定檔

當您在具有相符設定檔的無線網路範圍內時，您就會自動連線到該網路。如果某個含有較低優先順序之設定檔的網路也在範圍內的話，您也可以強迫連線到那個較低優先順序的設定檔。這可從 WiFi 連線公用程式或從「工作列」圖示來達成。

從 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體以手動方式連線至設定檔：

1. 連按兩下「工作列」圖示以開啟主視窗。
2. 按一下「設定檔」來開啟「設定檔清單」。
3. 從「設定檔」清單選取設定檔。
4. 按一下「連線」。請謹記只有無線網路在範圍內才會連線。

從「工作列」以手動方式連線到設定檔：

1. 在工作列圖示上按一下滑鼠右鍵。
2. 按一下「連線到設定檔」。
3. 選取設定檔。
4. 按一下以開始連線。

## 建立新的設定檔

從「WiFi 網路」清單選取網路。按一下「連線」。「建立 WiFi 設定檔」管理員會引導您進行必要的步驟來建立設定檔並連線到網路。在此過程中，「建立 WiFi 設定檔 - 保全性設定」會嘗試為您偵測適當的保全性設定。

要建立新設定檔並連線到無線網路：

1. 從 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗，按一下「設定檔」。
2. 在「設定檔」頁面中，按一下「新增」以開啟「建立 WiFi 設定檔一般設定」。請參閱一般設定以獲取更多資訊。
3. 設定檔名稱： 輸入描述性的設定檔名稱。
4. WiFi 網路名稱 (SSID)： 輸入 WiFi 網路的網路名稱
5. 選取操作模式： 網路 (基礎架構) 或點對點 (ad hoc)。
6. 按一下「進階」按鈕獲取以下的選項：

- 自動連線： 選擇自動或手動連線至設定檔。
- 自動匯入： 網路管理員可在其他電腦上匯出設定檔。
- 頻帶選擇:選擇要進行網路連線的頻帶。
- 強制性存取點： 選取讓 WiFi 介面卡與特定存取點產生關聯。
- 密碼保護： 選取以便用密碼保護設定檔。
- 應用程式自動啟動： 指定當進行無線連線時要啟動的程式。
- 保持連線： 選擇登出後仍繼續連線到使用者設定檔。

7. 從「一般設定」按一下「下一步」以開啟「保全性設定」。
8. 選取個人保全性 或企業保全性以選取網路驗證與資料加密 選項。依照規定輸入加密金鑰設定和設定 802.1X 設定。
9. 完成設定檔設定時，請按一下「確定」。若要變更或確認設定檔的設定，請按一下「上一步」。
10. 如果您目前未連線到網路，Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式會偵測到已加入的新設定檔，並且嘗試自動連線到這個新設定檔。
11. 如果您要手動連線到此設定檔，按一下「連線」。連線圖示會顯示目前的連線狀態。網路名稱、傳輸和接收速度、以及訊號品質也會顯示出來。

## 編輯現有的設定檔

要編輯現有的設定檔：

1. 按一下 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗中的「設定檔...」。
2. 從「設定檔清單」選取要編輯的設定檔。
3. 按一下「內容」以開啟「WiFi 設定檔內容」的「一般設定」。
4. 按一下「下一步」和「上一步」，瀏覽「WiFi 設定檔內容」的「一般設定」及「保全性設定」：

- 一般設定： 請參閱一般設定以獲取更多資訊。
- 保全性設定： 請參閱保全性設定 以獲取更多資訊。

5. 按一下「確定」來儲存目前的設定，然後結束。按一下「取消」，結束而不儲存變更。

## 移除設定檔

要刪除設定檔：

1. 按一下 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗中的「設定檔...」。
2. 從清單中選取設定檔。
3. 請按一下「移除」。您會收到此通知「選取的設定檔將永久被移除。您要繼續嗎？」
4. 按一下「是」。該設定檔會從「設定檔」清單移除。

如果您仍與網路連線：

1. 按一下 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗中的「設定檔」。
2. 從清單中選取設定檔。
3. 請按一下「移除」。您會收到此通知「選取的設定檔將永久被移除。您要繼續嗎？」
4. 按一下「是」。您會收到此通知「<設定檔名稱> 作用中，將被永久移除。您要繼續嗎？」
5. 按一下「是」。該設定檔會從「設定檔」清單移除。

注意： 如果該設定檔受密碼保護，不鍵入密碼，您就無法移除或編輯設定檔的設定。如果您或管理員不知道密碼，則沒有可用的程序來重設密碼。

## 設定設定檔密碼

要用密碼保護現有的設定檔：

1. 按一下 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗中的「設定檔...」。
2. 從清單中選取設定檔。
3. 按一下「內容」以開啟「WiFi 設定檔內容」的「一般設定」。
4. 按一下「進階」以開啟進階設定。
5. 按一下「密碼保護」以開啟「密碼保護」設定。
6. 選取「密碼保護這個設定檔 (最多 10 個字元)」
7. 密碼： 輸入密碼。
8. 確認密碼： 再次輸入密碼。
9. 按一下「確定」來儲存設定並返回「一般設定」頁。
10. 按一下「確定」以返回主視窗。

## 匯入或匯出設定檔

這個功能可讓您從「設定檔」清單中匯入和匯出以使用者為基礎的設定檔。無線設定檔可以自動匯入「設定檔清單」。

管理員可以設定將設定檔自動匯入「設定檔清單」。Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式會監控硬碟上的匯入資料夾是否有新的設定檔檔案。只有透過進階設定中的「啟用自動匯入」啟用的設定檔才會自動匯入。如果「設定檔」清單中已經有同名的設定檔，系統就會通知您要拒絕或接受匯入的設定檔。若您接受匯入，現有的設定檔就會被取代。匯入以使用者為基礎的設定檔均位於「設定檔清單」最下面。

注意： 要匯出管理員設定檔，請參閱管理員套件。

### 將設定檔匯入設定檔清單

若要手動匯入設定檔：

1. 在「設定檔」頁面按一下「匯入」。
2. 選取要匯入的設定檔檔案。
3. 按一下「匯入」。
4. 設定檔成功匯入後就會通知您。

### 從設定檔清單匯出設定檔

1. 從清單選取個別或多個設定檔。
2. 選取「匯出」來從「設定檔」清單匯出一或多個設定檔。
3. 選取目的地資料夾。按一下「瀏覽」在硬碟中搜尋目的地目錄。C:\ 磁碟為預設的目錄。
4. 按一下「確定」來匯出選取的設定檔。系統會通知您： 成功地將選取的設定檔匯出到目的地資料夾： C:\ 。

若要選取多個設定檔：

1. 使用您的滑鼠反白顯示某設定檔。
2. 按住 Ctrl 鍵。
3. 按一下您要選取的每個設定檔。遵循上述步驟 2 中的說明匯出多個設定檔。

### 密碼保護的設定檔

自動將密碼保護的使用者為基礎的設定檔匯入與匯出遠端系統。如果設定檔受到密碼保護的話，進行編輯之前，一定要先輸入指派的密碼。請參閱設定設定檔密碼以獲取更多資訊。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明