Voltar ao Índice

# Estatísticas avançadas (menu Avançado)

As Estatísticas avançadas fornecem informações sobre a conexão do adaptador atual. Essas informações indicam como o adaptador está se comunicando com um ponto de acesso.

## Como acessar

No menu Avançado, clique em Estatísticas avançadas.

## Descrição de Estatísticas avançadas

Nome | Descrição
--- | ---
Aba Estatísticas | Estatísticas avançadas: Estas informações indicam como o adaptador está se comunicando com um ponto de acesso. Associação: Se o adaptador encontra um ponto de acesso com o qual ele pode se comunicar, o valor será 'Na faixa'. Caso contrário, o valor será Fora da faixa.

- Endereço MAC do ponto de acesso: Endereço MAC de doze dígitos (00:40:96:31:1C:05) do ponto de acesso.
- Número de associações: Número de vezes em que o ponto de acesso encontrou o adaptador.
- Total de PAs: Número de pontos de acesso disponíveis dentro da faixa de alcance do adaptador WiFi.
- Número de análises completas: O número de vezes que o adaptador analisou todos os canais para recebimento de informações.
- Número de análises parciais: O número de análises encerradas.

Roaming: Estas informações contêm contadores relacionados aos motivos pelos quais o adaptador faz roaming. O roaming acontece quando o adaptador muda de um ponto de acesso para outro em busca de um sinal com intensidade maior.

- Total de roamings: Número de vezes em que ocorreu roaming.
- PA sem transmissão: O adaptador não recebeu nenhum sinal de rádio do ponto de acesso. Talvez seja necessário redefinir o ponto de acesso.
- Baixa qualidade de beacon: A qualidade do sinal é baixa demais para garantir a comunicação com o ponto de acesso. Você moveu o adaptador para fora da área de cobertura do ponto de acesso ou as informações de endereço do dispositivo do ponto de acesso mudaram.
- Balanceamento de carga do PA: O ponto de acesso encerrou a associação com o adaptador pois não foi capaz de manter a comunicação com todos os adaptadores associados. Excesso de adaptadores tentando se comunicar com um único ponto de acesso.
- RSSI de PA baixo demais: O RSSI (Receive Signal Strength Indicator) é baixo demais para manter a associação com o adaptador. Você pode ter saído da área de cobertura do ponto de acesso ou o ponto de acesso pode ter aumentado sua taxa de dados.
- Qualidade de canal baixa: A qualidade do canal é baixa e fez com que o adaptador começasse a procurar outro ponto de acesso.
- Unidade móvel perdida do PA: O ponto de acesso removeu um computador da lista de dispositivos móveis reconhecíveis. O computador precisa se reassociar com um ponto de acesso.

Diversos: Use estas informações para determinar se uma associação com um ponto de acesso diferente vai aumentar o desempenho e ajudar a manter a taxa de dados mais alta possível.

- Beacons recebidos: Número de beacons recebidos pelo adaptador.
- Porcentagem de beacons perdidos: Valor percentual de beacons perdidos.
- Porcentagem de erros de transmissão: Porcentagem dos dados transmitidos que continham erros.
- Intensidade do sinal: Intensidade do sinal do ponto de acesso com o qual o adaptador está se comunicando, exibida em decibéis (dBm).

Aba Estatísticas de transmissão/recepção (Tx/Rx) | Exibe os valores percentuais referentes a pacotes não direcionados e direcionados. Total de pacotes de host: Número total de contagens de pacotes direcionados e não direcionados.

- Transmissão - (Mbps)
- Recepção - (Mbps)

- Pacotes não direcionados: Número de pacotes difundidos para a rede sem fio que foram recebidos.
- Pacotes direcionados: Número de pacotes recebidos que foram enviados especificamente para o adaptador WiFi.
- Total de bytes: Número total de bytes dos pacotes enviados e recebidos pelo adaptador WiFi.

Aba Registro | Defina o intervalo de tempo para registrar os dados estatísticos para o adaptador sem fio. Configurar configurações de registro: Clique em Configurações para definir a freqüência de registro das estatísticas. É possível definir o número de segundos e a quantidade de horas que você deseja registrar nas estatísticas.

Para alterar o local de armazenamento do arquivo de log:

1. Clique em Procurar para especificar a localização de um novo arquivo de log. O caminho atual é exibido. A localização padrão é o diretório C:\Program Files\Intel\WiFi.
2. Clique em Abrir para fechar e aplicar o novo caminho do arquivo.
3. Clique em Fechar para sair das Estatísticas avançadas.

Iniciar/Parar registro: Clique neste botão para iniciar e parar o registro. Quando você clicar em Iniciar registro, as informações estáticas (descritas anteriormente) são acumuladas. Quando você clicar em Parar registro, o acúmulo é encerrado e essas informações são gravadas em um arquivo que você pode abrir e exibir.

Ver arquivo de log...: Clique neste botão para abrir a pasta WiFi em Arquivos de programas/Intel (esta é a localização padrão). Os arquivos de log são nomeados usando o mês, dia e ano, mais o nome do log criado nesse dia. Por exemplo: 03122007_001.htm. O arquivo de log fornece:

- Data e Hora
- Informação do adaptador
- Informações da conexão
- Estatísticas de transmissão/recepção

NOTA: Um administrador pode desativar este recurso.

Redefinir estatísticas | Zera os contadores estatísticos do adaptador e começa a fazer novas medições de dados.
Fechar | Fecha e retorna à janela principal.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

Para obter informações sobre como importar/exportar os perfis criados pelo usuário, consulte Importar ou Exportar perfis.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade