目次へ戻る

# 接続状態アイコン

接続状態アイコンは、WiFi アダプターの現在の接続状態を示します。接続状態アイコンは、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーのメイン ウィンドウに表示されます。現在の接続状態はタスクバー アイコンにも表示されます。詳細は、タスクバー アイコンを参照してください。

アイコン | 説明
--- | ---
| WiFi オフ： WiFi アダプターの無線はオフになっています。無線をオンにするには [WiFi オン] ボタンをクリックします。
| 認証の失敗などといった接続に関する問題を示します。
| 範囲内のWiFi ネットワークを検索中です： WiFi アダプターは使用可能なワイヤレス ネットワークをスキャンしています。 動的アイコン：
| WiFi ネットワークが見つかりません。アダプターは使用可能な WiFi ネットワークを検出していません。
| WiFi ネットワークが検出されました： 使用可能な WiFi ネットワークが見つかりました。[WiFi ネットワーク] リストに表示された使用可能なネットワークへの接続を選択できます。
| WiFi ネットワークへの接続： WiFi ネットワークに接続しています。三日月 形の曲線は、IP アドレスを取得まで、あるいは接続エラーが発生した場合に緑と白の間で切り替わります。
| WiFi ネットワークに接続中： WiFi ネットワークに接続しています。現在の接続状態にネットワーク名、速度、信号の品質、および IP アドレスが表示されます。[詳細] ボタンをクリックすると、現在のネットワーク接続の詳細が表示されます。
ネットワーク名 | 名前 (プロファイル名または SSID)： ワイヤレス アダプターが接続されているネットワーク名。そのネットワークのプロファイルが利用可能な場合、[名前] 列には SSID またはプロファイル名が表示されます。
信号の品質 | 信号の強さアイコン バーは、WiFi アダプターとアクセス ポイント間、またはデバイスからデバイス (アドホック通信) モードでは WiFi アダプターとコンピューター間の送受信信号の質を示します。送受信信号の強さは、緑色の縦線の数で示されます。 注： 複数のアクセス ポイントがあるネットワークの場合、最も近いアクセス ポイントの信号の強さが表示されます。 信号の強さは、[非常に良い]から[ネットワークの電波圏外]までの範囲で示されます。信号の強さには次の要素が影響します。

- 信号の品質は、距離が遠くなると弱くなり、金属やコンクリートの壁によっても影響を受けます。
- 金属の物体は信号を反射して干渉を引き起こします。
- 他の電気機器も干渉を起こす場合があります。

プロパティー | アダプターの接続状態情報を表示します。詳細は、ネットワーク プロパティーを参照してください。
WiFi オン/ WiFi オフ/WiFi オン 802.11a オフ | WiFi 無線のオン/オフの状態を示します。このドロップダウンでは、無線のオン/オフを切り替えることもできます。WiFi アダプターと OEM コンピューターの製造元によっては、このドロップダウンに 3 つ目の選択肢があることがあります： WiFi オン、802.11a オフ 表示される場合は、WiFi 無線 (帯域 b または g) をオンにできますが、802.11a 帯域はオフになります。詳細は、ワイヤレスのオン/オフの切り替えを参照してください。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。
閉じる | メイン ウィンドウを閉じます。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報