返回內容頁

# 應用程式設定 (管理員工具)

管理員可以設定 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式的設定，來控制應用程式在使用者電腦上的操作方式，並可選擇使用者對於各種 WiFi 連線的控制等級。這些設定是使用「管理員工具」來設定，與列在「工具功能表」之下的設定不同。

注意： 這些設定中有許多僅適用於執行 Windows* XP 用戶端及/或 Windows 7 用戶端的套件。

## 如何存取

1. 開啟管理員工具。
2. 選取「建立新套件」或「開啟現有的套件」。
3. 按一下「應用程式設定」 標籤並按一下「在此套件中包括應用程式設定」。
4. 請選擇您需要的設定。某些設定需要更多資訊。

## 應用程式設定說明

名稱 | 說明
--- | ---
802.1X 驗證 | 讓使用者建立設定檔或連線到支援以下 802.1X 驗證 EAP 類型的網路。 選取您要在使用者電腦上啟用的 802.1X 驗證 EAP 類型： EAP LEAP、EAP PEAP、EAP TLS、 EAP SIM、EAP TTLS、EAP FAST、EAP AKA。 注意： 此設定僅適用於執行 Windows* XP 用戶端或 Windows 7 用戶端的套件。
AAA 在控制中設定 | 當其他應用程式使用 WiFi 介面卡時，請通知我 注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。
介面卡切換 | 啟用介面卡切換 此設定會強制 IT 管理對 WiFi 無線電的控制。如果有此設定，只要系統偵測到有有效的有線乙太網路連線，Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式將會自動關閉任何 WiFi 網路連線並關閉 WiFi 無線電。若系統失去其有線的乙太網路連線，WiFi 連線公用程式將會自動開啟 WiFi 無線電並嘗試連線到上次連線的 WiFi 設定檔/網路。若上次連線的網路無法提供使用，WiFi 連線公用程式將會根據偏好的「設定檔清單」嘗試連線到第一個可用的無線網路。此外，若已啟用「介面卡切換」並且 WiFi 無線電是在關閉狀態，則使用者若沒有中斷乙太網路纜線連結就無法再次開啟無線電。

注意： 此行為適用於整體系統而非針對任何使用者。

介面卡切換 | 啟用介面卡切換 此設定會強制 IT 管理對 WiFi 無線電的控制。如果有此設定，只要系統偵測到有有效的有線乙太網路連線，Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式將會自動關閉任何 WiFi 網路連線並關閉 WiFi 無線電。若系統失去其有線的乙太網路連線，WiFi 連線公用程式將會自動開啟 WiFi 無線電並嘗試連線到上次連線的 WiFi 設定檔/網路。若上次連線的網路無法提供使用，WiFi 連線公用程式將會根據偏好的「設定檔清單」嘗試連線到第一個可用的無線網路。

注意： 此行為適用於整體系統而非針對任何使用者。

管理員工具 | 讓使用者存取管理員工具。 核取此方塊讓使用者可在其電腦上存取「管理員工具」(已安裝此工具時)。取消核取此方塊可移除使用者存取管理員工具的能力。
應用程式自動啟動 | 讓使用者連線後啟動應用程式。 啟用此功能可讓使用者指定，每當特定的網路設定檔連線時，應用程式將啟動。使用者選取此設定檔，然後可指定應用程式、批次檔或指令碼。例如，每當筆記型電腦連線到特定無線網路時，使用者可能會希望「虛擬私人網路 (VPN)」作業階段自動啟動。如果此功能未核取 (停用)，則當提供的網路設定檔連線時，使用者無法指定任何應用程式自動啟動。
開啟應用程式無線電切換 | 開啟 WiFi 切換 啟用協力廠商的應用程式以停用 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式的「WiFi 啟動」 /「WiFi 關閉」按鈕。 注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。
CCXv4 | 與 Cisco 相容的延伸功能版本 4，包括 EAP-FAST 的增強功能。當中為使用者提示與警告的選項。 選取「啟用 CCXv4」以「啟用與 Cisco 相容的延伸功能」，用於 EAP-FAST 設定檔的版本 4 (CCXv4) 功能。 注意： 如果沒有啟用 CCXv4，管理員工具中的 EAP-FAST 授權識別碼 (A-ID) 群組功能將不可用。 選取以下哪些提示可啟用或停用使用者電腦上的 EAP-FAST PAC 規範： 關閉未驗證規範的提示與警告： 為 PAC 自動規範關閉提示與警告的選項，如果沒有 PAC 或沒有與之相連伺服器傳送的 A-ID 相符的 PAC。

在切換預設伺服器時關閉提示 (A-ID)： 關閉提示的選項，當用戶端之前遇到已規範 PAC 的伺服器，但目前沒有選取為預設伺服器。

在 PAC 受到規範後，關閉未驗證的規範： 自動關閉自動規範的選項，在該 A-ID 的 PAC 已規範後。

注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。

快取身分證明 | 選取以在使用者登入後儲存身份證明。如果無線連線暫時斷線，重新連線時會使用儲存的身份證明。當使用者登出時，這些身份證明會被清除。 注意： 如果已清除，則在建立設定檔時，「每次連線時提示」 選項將不可用。
憑證到期警告 | 啟用憑證到期警告 如果已核取，WiFi 連線公用程式會在憑證即將過期時，警告使用者。提供的 URL 會讓他們從憑證伺服器更新其憑證。核取時，以下欄位可作用：

- 更新憑證的天數： 這是使用者收到警告的到期之前天數。
- 憑證更新 URL

注意： 此設定僅適用於執行 Windows* XP 用戶端與 Windows 7 的套件。

點對點 (Ad Hoc) 網路連線 | 啟用或停用使用者是否能建立點對點 (ad hoc) 設定檔或加入點對點 (ad hoc) 網路。 選取下列之一來啟用或停用使用者是否可以連線到點對點網路：

- 啟用點對點網路連線

- 僅啟用保全的點對點網路連線

- 停用點對點網路連線

選取以允許使用者設定具有點對點 (ad hoc) 設定的設定檔，或防止設定點對點 (ad hoc) 設定檔。

- 顯示點對點應用程式設定

- 隱藏點對點裝置應用程式設定

若要從「建立 WiFi 設定檔」-「一般設定」中移除點對點 (ad hoc) 操作模式，請選取「停用點對點網路連線」與「隱藏點對點裝置應用程式設定」。這樣就能防止使用者建立支援點對點 (ad hoc) 網路的設定檔。

注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。

驅動程式事件記錄 | 驅動程式事件記錄會擷取並記錄驅動程式的特定事件。您可在「無線事件檢視器」上檢視這些事件。您可在此處選取啟用標準記錄或疑難排解記錄。請參閱無線事件檢視器設定 啟用驅動程式事件記錄

- 標準記錄
- 疑難排解記錄

匯入與匯出 | 讓設定檔可匯入匯出 選取以便讓設定檔可從使用者的電腦匯入或匯出至使用者的電腦。若此處已啟用，將自動匯入放置在自動匯入資料夾的設定檔。
Intel® 主動管理技術設定 |

- 使用者名稱
- 密碼

輸入使用者名稱以覆寫 Intel® 主動管理技術所使用的預設名稱，與 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式設定檔同步化。

Intel® My WiFi 技術 (MWT) | 啟用 Intel® MWT 傳播網路轉寄 API 按一下以啟用協力廠商的應用程式以使用 IP 封包 API 的 Intel® MWT 傳播網路轉寄，以便橋接使用 BSS 連線的 Intel® MWT 網路。 注意： 此設定僅適用於 Windows* 7 用戶端。此設定不適用於配備下列介面卡之一的用戶端：

- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

保持連線 | 隱藏使用者設定檔的「保持連線」設定 在「建立 WiFi 設定檔」- 「進階設定」中選擇隱藏「保持連線」選項。登出後，此「保持連線」選項與使用者設定檔仍保持 WiFi 連線。 注意： 「保持連線」選項在它設定以「登出連線」時可與 Nortel VPN 用戶端同時使用。 注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。
保持智慧卡連線 | 在智慧卡不可用時保持連線 選取以保持連線，如果無線裝置連線到使用智慧卡身分證明的網路時，而智慧卡遭到移除。WiFi 連線公用程式的預設行為是，如果智慧卡遭到移除，則關閉使用此智慧卡身分證明的連線。開啟此功能會使此連線保持連線 (除非因為其他原因需要重新驗證)。如果電腦連線到使用智慧卡/SIM 身份證明的網路時，智慧卡遭到移除，則選取以保持連線。 注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。
開啟訊息無線電切換 | 啟用使用者電腦上的「開啟 WiFi 切換訊息」 選取以啟用協力廠商的應用程式通知使用者 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式的 WiFi 啟動 / 關閉的切換已停用。 注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。
Microsoft Windows* XP 共存 | 啟用 Microsoft Wireless Zero Configuration 和 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體在此系統上共存。 選取以在啟用 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式時，防止停用 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 服務。選取以允許共存。 注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。
偏好的設定檔 | 啟用偏好的設定檔 通常來說，WiFi 介面卡會一直嘗試使用上次連線的設定檔來連線。選取「啟用偏好的設定檔」會使介面卡嘗試連線至偏好的設定檔。偏好的設定檔會顯示在「設定檔清單」的頂端。如果使用偏好的設定檔連線未能成功，則介面卡會嘗試使用上次連線的設定檔來連線 (假設該設定檔與偏好的設定檔不同)。
持續連線 | 選取以「確保在使用者登入前更新持續連線和電腦原則」。 注意： 更新原則可能會使登入畫面延遲長達 2 分鐘。 注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。
預先登入 Cisco 模式 | 在預先登入連線時啟用 Cisco 模式 Cisco 存取點能夠支援多個 WiFi 網路名稱 (SSID)，但僅廣播一個。為了連線至此存取點，將嘗試與每個設定檔連線。這種連線至每個設定檔的模式稱為 Cisco 模式。預設為啟用。取消核取以停用。 注意： 若啟用，預先登入連線可能會增加連線時間。 注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。
設定檔連線 | 停用使用者設定檔切換 這會提供對使用者連線至管理員設定檔的控制。讓這個設定保持關閉，會讓使用者連線到使用者設定檔以及管理員設定檔。開啟時，使用者僅可連線至管理員設定檔，而管理員可選擇哪些管理員設定檔可供使用者使用如下：

- 允許\使用者連線到所有管理員設定檔

- 允許\使用者僅連線到第一個管理員設定檔

注意： 此設定僅適用於執行 Windows* XP 用戶端或 Windows 7 用戶端的套件。

保全性等級 | 選取使用者電腦的保全性等級。 使用者僅能使用此保全性等級連線到設定檔。

- 允許使用者僅使用個人保全性連線到網路。

注意： 此設定僅適用於執行 Windows* XP 用戶端或 Windows 7 用戶端的套件。

共用資料夾通知 | 選取使用者電腦的共用資料夾通知設定。

- 在連線至不安全網路時，自動取消共用資料夾 。

- 停用此通知。

- 在連線至不安全的網路時通知（預設）。

注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。

單一登入 | 選取要啟用使用者電腦上的哪種管理員設定檔類型。 單一登入：

- 持續連線： 在啟動期間以及當沒有使用者登入電腦時，設定檔為作用中。

- 預先登入或一般連線： 在使用者登入電腦後，設定檔立即為作用中。

如果已安裝預先登入功能，就會在登入過程中啟用設定檔。如果沒有安裝預先登入功能，設定檔為「一般」，並在使用者作業階段開始時啟用。

管理員設定檔放置在使用者設定檔清單的頂端 (底端)。使用者無法變更或刪除這些設定檔。

注意： 此設定僅適用於執行 Windows* XP 用戶端或 Windows 7 用戶端的套件。

支援資訊 | 指定的支援資訊，在 WiFi 連線公用程式的「關於」方塊中顯示。

- 支援 URL： 輸入您想讓客戶存取技術支援的支援中心網站。

- 支援電話號碼： 輸入您想讓客戶致電技術支援處的電話號碼。

網路電話 | 啟用協力廠商的軟體來使用在使用者電腦上的 VoIP 應用程式。預設設定會啟用此功能。
Wi-Fi Protected Setup* | 可將 WiFi 連線公用程式設定為支援 Wi-Fi Protected Setup* 的存取點之登錄者來操作。登錄可安全地從 USB 快閃磁碟或其他外部裝置自動或手動傳輸存取點金鑰或密碼。

- 啟用註冊其他裝置（預設）。

選取「啟用註冊其他裝置」以啟用 WiFi 連線公用程式來註冊其他裝置。

注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。

WiFi 管理員 | 選擇由哪位 Wi-Fi 管理員控制使用者的無線連接。使用之前登入使用者的 Wi-Fi 管理員，或允許每個使用者選用其喜好的 Wi-Fi 管理員。

- 允許所有使用者登入後在 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體和 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 之間切換。
- 登入時的 Wi-Fi 管理員由上個使用者登出時使用的 Wi-Fi 管理員決定。

注意： 此設定只適用於在 Windows* XP 用戶端上執行的套件。

WiFi 啟動/關閉 | 控制無線電。

- 不變更： 無線電並未開啟或關閉。
- 關閉 WiFi： 此管理員設定檔關閉無線電。
- 開啟 WiFi： 此管理員設定檔開啟無線電。
- 僅關閉 802.11a 無線電： 若「開啟 WiFi」已啟用，就可選取這個項目。
- 停用「WiFi 啟動/ 關閉」選項： 選取以防止使用者存取在 WiFi 連線公用程式主視窗或「工作列」功能表上的「WiFi 啟動/ 關閉」的控制。在使用者嘗試打開或關閉無線電控制時，就會被告知此功能已被管理員停用。
- 新增 802.11a 無線電開啟/關閉選擇： 選取以便讓使用者開啟/關閉與 802.11b/g 無線電分開的 802.11a 無線電。如果您選擇這個選項，「停用 802.11a 無線電開啟/關閉選項」將可以使用。選擇這項以顯示「802.11a 無線電開啟/關閉」的控制，但是請將它停用。這會讓您提供使用者自行對無線電進行控制。

一旦使用者的電腦上安裝了此功能，請依照下列指示開啟或關閉 802.11a 無線電控制：

關閉 802.11a 無線電：

1. 在 WiFi 連線公用程式的主視窗，按一下「WiFi 啟動」按鈕。無線電選項的清單會顯示出來。
2. 選擇「關閉 802.11a 無線電」。802.11a 無線電現在不起作用。

開啟 802.11a 無線電：

1. 在 WiFi 連線公用程式的主視窗，按一下「關閉 802.11a 無線電」按鈕。無線電選項的清單會顯示出來。
2. 選取「WiFi 啟動」。802.11a 無線電現在起作用。

注意： 此設定僅適用於執行 Windows* XP 用戶端或 Windows 7 用戶端的套件。

無線事件檢視器設定 | 無線事件檢視器設定 啟用無線事件記錄 此功能在用戶端系統上建立無線事件的記錄檔案，可複製到網路檔案伺服器或其他位置。預設是要「無線事件記錄」關閉。在您按一下「啟用無線事件記錄」，然後啟用了「設定」。 按一下「設定」以開啟「記錄檔案設定」的視窗。 「一般」標籤

- 指定要寫入無線記錄檔案的資料夾： 指定用戶端系統上的絕對位置。
- 記錄檔案名稱前置詞： 這是記錄檔案的名稱。名稱為： <ComputerName_UserDomain>。
- 最大記錄檔案大小： 為防止記錄檔案增長過大，目前的記錄檔案超過指定的 MB 大小時，將建立新的記錄檔案。預設檔案大小為 1 MB。您可選擇高達 10 MB 的檔案大小，以 1 MB 為單位遞增。

「記錄檔案複製」標籤

- 啟用記錄檔案複製： 此功能讓您將用戶端記錄檔案複製到其他位置。
- 將記錄檔案複製到下列位置： 指出將複製記錄檔案的位置。通常會是管理員伺服器。
- 從下列項目選擇複製頻率： 您有下列兩個複製頻率的選項。
  - 建立新的記錄檔案時，複製所有之前的記錄檔案。
  - 每當指定的天數即複製所有之前的記錄檔案： 選擇天數；此數目的範圍可以是 1 至 30 天。預設為七天。

「記錄檔案刪除」標籤

從下列項目選擇何時刪除舊的記錄檔案：

- 決不刪除舊的記錄檔。
- 符合任何選取的條件時，刪除舊的記錄檔案：
  - 每當指定的天數即刪除舊的記錄檔案： 此數目的範圍可以是 1 至 30 。
  - 記錄檔案總大小超過以下值即刪除舊的記錄檔案： 此數字的範圍可以是 1 至 10 MB，以 1 MB 為單位遞增。
  - 每次記錄檔案複製成功後即刪除舊的記錄檔案。

關閉 | 關閉「管理員工具」。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明